{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["Analitico","NOVO","Banco","Composições","Cotações","Relatórios","Busca"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":49,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Analitico","index":0,"n_rows":61869,"n_cols":4,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[104658]
[104658,"SINAPI",88316,1.2789999999999999]
[104658,"SINAPI",88309,0.63900000000000001]
[104658,"SINAPI-I",36178,6.4375]
[104658,"SINAPI-I",34357,0.24]
[104658,"SINAPI-I",34353,8.6199999999999992]
[105002]
[105002,"SINAPI",104658,0.48]
[105002,"SINAPI",94965,0.66502459999999997]
[105002,"SINAPI",88316,7.2080000000000002]
[105002,"SINAPI",88309,3.6040000000000001]
[105002,"SINAPI-I",5068,3.6695999999999999E-2]
[105002,"SINAPI-I",4718,2.7E-2]
[105002,"SINAPI-I",4509,7.48]
[105004]
[105004,"SINAPI",104658,5.7657699999999999E-2]
[105004,"SINAPI",94965,0.1231527]
[105004,"SINAPI",88316,1.2609999999999999]
[105004,"SINAPI",88309,0.63]
[105004,"SINAPI-I",5068,4.4079000000000002E-3]
[105004,"SINAPI-I",4718,5.0000000000000001E-3]
[105004,"SINAPI-I",4509,0.73993989999999998]
[105003]
[105003,"SINAPI",104658,0.48]
[105003,"SINAPI",94965,0.66502459999999997]
[105003,"SINAPI",90965,5.2258833999999998]
[105003,"SINAPI",90964,0.95392160000000004]
[105003,"SINAPI",88316,17.010999999999999]
[105003,"SINAPI",88309,2.3251949999999999]
[105003,"SINAPI",5952,5.2258833999999998]
[105003,"SINAPI",5795,0.95392160000000004]
[105003,"SINAPI-I",5068,3.6695999999999999E-2]
[105003,"SINAPI-I",4718,0.19980000000000001]
[105003,"SINAPI-I",4509,7.48]
[105005]
[105005,"SINAPI",104658,5.7657699999999999E-2]
[105005,"SINAPI",94965,0.1231527]
[105005,"SINAPI",90965,0.96775619999999996]
[105005,"SINAPI",90964,0.17665210000000001]
[105005,"SINAPI",88316,3.0760000000000001]
[105005,"SINAPI",88309,0.39359169999999999]
[105005,"SINAPI",5952,0.96775619999999996]
[105005,"SINAPI",5795,0.17665210000000001]
[105005,"SINAPI-I",5068,4.4079000000000002E-3]
[105005,"SINAPI-I",4718,3.6999999999999998E-2]
[105005,"SINAPI-I",4509,0.73993989999999998]
[105006]
[105006,"SINAPI",88316,2.1890000000000001]
[105006,"SINAPI",88309,1.0940000000000001]
[105006,"SINAPI",87307,0.131886]
[105006,"SINAPI",87286,2.59413E-2]
[105006,"SINAPI-I",45087,1]
[104999]
[104999,"SINAPI",90965,2.9613339999999999]
[104999,"SINAPI",90964,0.54055560000000002]
[104999,"SINAPI",88316,7.4]
[104999,"SINAPI",88309,0.19811049999999999]
[104999,"SINAPI",87307,0.131886]
[104999,"SINAPI",87286,2.59413E-2]
[104999,"SINAPI-I",45087,1]
[104999,"SINAPI",5952,2.9613339999999999]
[104999,"SINAPI",5795,0.54055560000000002]
[105000]
[105000,"SINAPI",104658,0.5]
[105000,"SINAPI",104626,0.12]
[105000,"SINAPI",99837,2]
[105000,"SINAPI",96624,0.12]
[105001]
[105001,"SINAPI",104658,0.52500000000000002]
[105001,"SINAPI",104626,0.15]
[105001,"SINAPI",99837,2]
[105001,"SINAPI",96624,0.15]
[89306]
[89306,"SINAPI",88316,0.6]
[89306,"SINAPI",88309,1.2]
[89306,"SINAPI",87286,1.9199999999999998E-2]
[89306,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89306,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89306,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89307]
[89307,"SINAPI",88316,0.6]
[89307,"SINAPI",88309,1.2]
[89307,"SINAPI",87367,1.9199999999999998E-2]
[89307,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89307,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89307,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89290]
[89290,"SINAPI",88316,0.43]
[89290,"SINAPI",88309,0.86]
[89290,"SINAPI",87286,1.43E-2]
[89290,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89290,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89290,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89291]
[89291,"SINAPI",88316,0.43]
[89291,"SINAPI",88309,0.86]
[89291,"SINAPI",87367,1.43E-2]
[89291,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89291,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89291,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89298]
[89298,"SINAPI",88316,0.44]
[89298,"SINAPI",88309,0.88]
[89298,"SINAPI",87286,1.72E-2]
[89298,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89298,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89298,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89298,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89299]
[89299,"SINAPI",88316,0.44]
[89299,"SINAPI",88309,0.88]
[89299,"SINAPI",87367,1.72E-2]
[89299,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89299,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89299,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89299,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89282]
[89282,"SINAPI",88316,0.33]
[89282,"SINAPI",88309,0.65]
[89282,"SINAPI",87286,1.29E-2]
[89282,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89282,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89282,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89282,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89283]
[89283,"SINAPI",88316,0.33]
[89283,"SINAPI",88309,0.65]
[89283,"SINAPI",87367,1.29E-2]
[89283,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89283,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89283,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89283,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89480]
[89480,"SINAPI",88626,1.8700000000000001E-2]
[89480,"SINAPI",88316,1.1299999999999999]
[89480,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[89480,"SINAPI-I",38599,1.27]
[89480,"SINAPI-I",38592,1.52]
[89480,"SINAPI-I",34564,15.19]
[89464]
[89464,"SINAPI",88626,1.2500000000000001E-2]
[89464,"SINAPI",88316,0.8]
[89464,"SINAPI",88309,0.8]
[89464,"SINAPI-I",38599,1.27]
[89464,"SINAPI-I",38592,1.52]
[89464,"SINAPI-I",34564,15.19]
[89478]
[89478,"SINAPI",88715,1.8700000000000001E-2]
[89478,"SINAPI",88316,1.05]
[89478,"SINAPI",88309,1.05]
[89478,"SINAPI-I",38596,1.29]
[89478,"SINAPI-I",38590,15.51]
[89478,"SINAPI-I",38588,1.55]
[89462]
[89462,"SINAPI",88715,1.2500000000000001E-2]
[89462,"SINAPI",88316,0.74]
[89462,"SINAPI",88309,0.74]
[89462,"SINAPI-I",38596,1.29]
[89462,"SINAPI-I",38590,15.51]
[89462,"SINAPI-I",38588,1.55]
[104444]
[104444,"SINAPI",88316,1.08]
[104444,"SINAPI",88309,1.08]
[104444,"SINAPI",87286,1.8700000000000001E-2]
[104444,"SINAPI-I",44905,1.28]
[104444,"SINAPI-I",44904,1.54]
[104444,"SINAPI-I",34567,15.37]
[104442]
[104442,"SINAPI",88316,0.76]
[104442,"SINAPI",88309,0.76]
[104442,"SINAPI",87286,1.2500000000000001E-2]
[104442,"SINAPI-I",44905,1.28]
[104442,"SINAPI-I",44904,1.54]
[104442,"SINAPI-I",34567,15.37]
[89472]
[89472,"SINAPI",88626,1.6799999999999999E-2]
[89472,"SINAPI",88316,0.67]
[89472,"SINAPI",88309,0.67]
[89472,"SINAPI-I",38600,0.95]
[89472,"SINAPI-I",38594,1.43]
[89472,"SINAPI-I",38593,1.43]
[89472,"SINAPI-I",34570,9.99]
[89455]
[89455,"SINAPI",88626,1.1299999999999999E-2]
[89455,"SINAPI",88316,0.48]
[89455,"SINAPI",88309,0.48]
[89455,"SINAPI-I",38600,0.95]
[89455,"SINAPI-I",38594,1.43]
[89455,"SINAPI-I",38593,1.43]
[89455,"SINAPI-I",34570,9.99]
[89470]
[89470,"SINAPI",88715,1.6799999999999999E-2]
[89470,"SINAPI",88316,0.62]
[89470,"SINAPI",88309,0.62]
[89470,"SINAPI-I",38597,0.97]
[89470,"SINAPI-I",38591,1.46]
[89470,"SINAPI-I",38589,1.46]
[89470,"SINAPI-I",25070,10.204000000000001]
[89453]
[89453,"SINAPI",88715,1.1299999999999999E-2]
[89453,"SINAPI",88316,0.45]
[89453,"SINAPI",88309,0.45]
[89453,"SINAPI-I",38597,0.97]
[89453,"SINAPI-I",38591,1.46]
[89453,"SINAPI-I",38589,1.46]
[89453,"SINAPI-I",25070,10.204000000000001]
[104443]
[104443,"SINAPI",88316,0.64]
[104443,"SINAPI",88309,0.64]
[104443,"SINAPI",87286,1.6799999999999999E-2]
[104443,"SINAPI-I",44902,0.96]
[104443,"SINAPI-I",44901,1.44]
[104443,"SINAPI-I",44900,1.44]
[104443,"SINAPI-I",34573,10.11]
[104441]
[104441,"SINAPI",88316,0.46]
[104441,"SINAPI",88309,0.46]
[104441,"SINAPI",87286,1.1299999999999999E-2]
[104441,"SINAPI-I",44902,0.96]
[104441,"SINAPI-I",44901,1.44]
[104441,"SINAPI-I",44900,1.44]
[104441,"SINAPI-I",34573,10.11]
[103354]
[103354,"SINAPI",88316,0.69]
[103354,"SINAPI",88309,1.38]
[103354,"SINAPI",87292,1.04E-2]
[103354,"SINAPI-I",44459,30.19]
[103354,"SINAPI-I",37395,1.3899999999999999E-2]
[103354,"SINAPI-I",34558,0.57999999999999996]
[103355]
[103355,"SINAPI",88316,0.69]
[103355,"SINAPI",88309,1.38]
[103355,"SINAPI",87369,1.04E-2]
[103355,"SINAPI-I",44459,30.19]
[103355,"SINAPI-I",37395,1.3899999999999999E-2]
[103355,"SINAPI-I",34558,0.57999999999999996]
[103330]
[103330,"SINAPI",88316,0.6]
[103330,"SINAPI",88309,1.2]
[103330,"SINAPI",87292,9.7999999999999997E-3]
[103330,"SINAPI-I",38783,28.31]
[103330,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103330,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103331]
[103331,"SINAPI",88316,0.6]
[103331,"SINAPI",88309,1.2]
[103331,"SINAPI",87369,9.7999999999999997E-3]
[103331,"SINAPI-I",38783,28.31]
[103331,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103331,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103358]
[103358,"SINAPI",88316,0.48]
[103358,"SINAPI",88309,0.96]
[103358,"SINAPI",87292,8.3000000000000001E-3]
[103358,"SINAPI-I",44460,18.87]
[103358,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103358,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103359]
[103359,"SINAPI",88316,0.48]
[103359,"SINAPI",88309,0.96]
[103359,"SINAPI",87369,8.3000000000000001E-3]
[103359,"SINAPI-I",44460,18.87]
[103359,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103359,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103366]
[103366,"SINAPI",88316,0.37]
[103366,"SINAPI",88309,0.74]
[103366,"SINAPI",87292,7.4999999999999997E-3]
[103366,"SINAPI-I",44461,14.15]
[103366,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103366,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103367]
[103367,"SINAPI",88316,0.37]
[103367,"SINAPI",88309,0.74]
[103367,"SINAPI",87369,7.4999999999999997E-3]
[103367,"SINAPI-I",44461,14.15]
[103367,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103367,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103360]
[103360,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103360,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103360,"SINAPI",87292,1.0500000000000001E-2]
[103360,"SINAPI-I",44462,18.87]
[103360,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103360,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103361]
[103361,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103361,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103361,"SINAPI",87369,1.0500000000000001E-2]
[103361,"SINAPI-I",44462,18.87]
[103361,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103361,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103368]
[103368,"SINAPI",88316,0.43]
[103368,"SINAPI",88309,0.86]
[103368,"SINAPI",87292,9.4999999999999998E-3]
[103368,"SINAPI-I",44463,14.15]
[103368,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103368,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103369]
[103369,"SINAPI",88316,0.43]
[103369,"SINAPI",88309,0.86]
[103369,"SINAPI",87369,9.4999999999999998E-3]
[103369,"SINAPI-I",44463,14.15]
[103369,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103369,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103334]
[103334,"SINAPI",88316,1.1599999999999999]
[103334,"SINAPI",88309,2.3199999999999998]
[103334,"SINAPI",87292,1.83E-2]
[103334,"SINAPI-I",37395,1.9300000000000001E-2]
[103334,"SINAPI-I",34547,0.80500000000000005]
[103334,"SINAPI-I",7267,56.62]
[103335]
[103335,"SINAPI",88316,1.1599999999999999]
[103335,"SINAPI",88309,2.3199999999999998]
[103335,"SINAPI",87369,1.83E-2]
[103335,"SINAPI-I",37395,1.9300000000000001E-2]
[103335,"SINAPI-I",34547,0.80500000000000005]
[103335,"SINAPI-I",7267,56.62]
[103362]
[103362,"SINAPI",88316,0.64500000000000002]
[103362,"SINAPI",88309,1.29]
[103362,"SINAPI",87292,1.18E-2]
[103362,"SINAPI-I",44464,18.87]
[103362,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103362,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103363]
[103363,"SINAPI",88316,0.64500000000000002]
[103363,"SINAPI",88309,1.29]
[103363,"SINAPI",87369,1.18E-2]
[103363,"SINAPI-I",44464,18.87]
[103363,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103363,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103370]
[103370,"SINAPI",88316,0.495]
[103370,"SINAPI",88309,0.99]
[103370,"SINAPI",87292,1.0699999999999999E-2]
[103370,"SINAPI-I",44465,14.15]
[103370,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103370,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103371]
[103371,"SINAPI",88316,0.495]
[103371,"SINAPI",88309,0.99]
[103371,"SINAPI",87369,1.0699999999999999E-2]
[103371,"SINAPI-I",44465,14.15]
[103371,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103371,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103332]
[103332,"SINAPI",88316,1.1000000000000001]
[103332,"SINAPI",88309,2.2000000000000002]
[103332,"SINAPI",87292,1.0500000000000001E-2]
[103332,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103332,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103332,"SINAPI-I",7267,37.74]
[103333]
[103333,"SINAPI",88316,1.1000000000000001]
[103333,"SINAPI",88309,2.2000000000000002]
[103333,"SINAPI",87369,1.0500000000000001E-2]
[103333,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103333,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103333,"SINAPI-I",7267,37.74]
[103352]
[103352,"SINAPI",88316,0.9]
[103352,"SINAPI",88309,1.8]
[103352,"SINAPI",87292,9.7000000000000003E-3]
[103352,"SINAPI-I",44458,30.19]
[103352,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103352,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103353]
[103353,"SINAPI",88316,0.9]
[103353,"SINAPI",88309,1.8]
[103353,"SINAPI",87369,9.7000000000000003E-3]
[103353,"SINAPI-I",44458,30.19]
[103353,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103353,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103328]
[103328,"SINAPI",88316,0.80500000000000005]
[103328,"SINAPI",88309,1.61]
[103328,"SINAPI",87292,9.1000000000000004E-3]
[103328,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103328,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103328,"SINAPI-I",7271,28.31]
[103329]
[103329,"SINAPI",88316,0.80500000000000005]
[103329,"SINAPI",88309,1.61]
[103329,"SINAPI",87369,9.1000000000000004E-3]
[103329,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103329,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103329,"SINAPI-I",7271,28.31]
[103356]
[103356,"SINAPI",88316,0.38500000000000001]
[103356,"SINAPI",88309,0.77]
[103356,"SINAPI",87292,7.7000000000000002E-3]
[103356,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103356,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103356,"SINAPI-I",7268,18.87]
[103357]
[103357,"SINAPI",88316,0.38500000000000001]
[103357,"SINAPI",88309,0.77]
[103357,"SINAPI",87369,7.7000000000000002E-3]
[103357,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103357,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103357,"SINAPI-I",7268,18.87]
[103364]
[103364,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103364,"SINAPI",88309,0.59]
[103364,"SINAPI",87292,6.8999999999999999E-3]
[103364,"SINAPI-I",44457,14.15]
[103364,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103364,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103365]
[103365,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103365,"SINAPI",88309,0.59]
[103365,"SINAPI",87369,6.8999999999999999E-3]
[103365,"SINAPI-I",44457,14.15]
[103365,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103365,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103350]
[103350,"SINAPI",88316,1.5149999999999999]
[103350,"SINAPI",88309,3.03]
[103350,"SINAPI",87292,1.34E-2]
[103350,"SINAPI-I",37395,9.7000000000000003E-3]
[103350,"SINAPI-I",34557,0.80500000000000005]
[103350,"SINAPI-I",7270,56.62]
[103351]
[103351,"SINAPI",88316,1.5149999999999999]
[103351,"SINAPI",88309,3.03]
[103351,"SINAPI",87369,1.34E-2]
[103351,"SINAPI-I",37395,9.7000000000000003E-3]
[103351,"SINAPI-I",34557,0.80500000000000005]
[103351,"SINAPI-I",7270,56.62]
[103344]
[103344,"SINAPI",88316,0.48]
[103344,"SINAPI",88309,0.96]
[103344,"SINAPI",87292,1.2200000000000001E-2]
[103344,"SINAPI-I",44466,18.14]
[103344,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103344,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103345]
[103345,"SINAPI",88316,0.48]
[103345,"SINAPI",88309,0.96]
[103345,"SINAPI",87369,1.2200000000000001E-2]
[103345,"SINAPI-I",44466,18.14]
[103345,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103345,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103348]
[103348,"SINAPI",88316,0.37]
[103348,"SINAPI",88309,0.74]
[103348,"SINAPI",87292,1.11E-2]
[103348,"SINAPI-I",44467,13.6]
[103348,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103348,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103349]
[103349,"SINAPI",88316,0.37]
[103349,"SINAPI",88309,0.74]
[103349,"SINAPI",87369,1.11E-2]
[103349,"SINAPI-I",44467,13.6]
[103349,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103349,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103346]
[103346,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103346,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103346,"SINAPI",87292,1.2999999999999999E-2]
[103346,"SINAPI-I",44468,18.14]
[103346,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103346,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103347]
[103347,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103347,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103347,"SINAPI",87369,1.2999999999999999E-2]
[103347,"SINAPI-I",44468,18.14]
[103347,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103347,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103324]
[103324,"SINAPI",88316,0.43]
[103324,"SINAPI",88309,0.86]
[103324,"SINAPI",87292,1.18E-2]
[103324,"SINAPI-I",37593,13.6]
[103324,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103324,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103325]
[103325,"SINAPI",88316,0.43]
[103325,"SINAPI",88309,0.86]
[103325,"SINAPI",87369,1.18E-2]
[103325,"SINAPI-I",37593,13.6]
[103325,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103325,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103326]
[103326,"SINAPI",88316,0.495]
[103326,"SINAPI",88309,0.99]
[103326,"SINAPI",87292,1.38E-2]
[103326,"SINAPI-I",37594,13.6]
[103326,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103326,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103327]
[103327,"SINAPI",88316,0.495]
[103327,"SINAPI",88309,0.99]
[103327,"SINAPI",87369,1.38E-2]
[103327,"SINAPI-I",37594,13.6]
[103327,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103327,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103322]
[103322,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103322,"SINAPI",88309,0.59]
[103322,"SINAPI",87292,1.04E-2]
[103322,"SINAPI-I",37592,13.6]
[103322,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103322,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103323]
[103323,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103323,"SINAPI",88309,0.59]
[103323,"SINAPI",87369,1.04E-2]
[103323,"SINAPI-I",37592,13.6]
[103323,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103323,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103338]
[103338,"SINAPI",88316,0.65]
[103338,"SINAPI",88309,1.3]
[103338,"SINAPI",87292,1.0200000000000001E-2]
[103338,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103338,"SINAPI-I",37103,13.6]
[103338,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103339]
[103339,"SINAPI",88316,0.65]
[103339,"SINAPI",88309,1.3]
[103339,"SINAPI",87369,1.0200000000000001E-2]
[103339,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103339,"SINAPI-I",37103,13.6]
[103339,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103340]
[103340,"SINAPI",88316,0.73499999999999999]
[103340,"SINAPI",88309,1.47]
[103340,"SINAPI",87292,1.2800000000000001E-2]
[103340,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103340,"SINAPI-I",34555,13.6]
[103340,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103341]
[103341,"SINAPI",88316,0.73499999999999999]
[103341,"SINAPI",88309,1.47]
[103341,"SINAPI",87369,1.2800000000000001E-2]
[103341,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103341,"SINAPI-I",34555,13.6]
[103341,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103336]
[103336,"SINAPI",88316,0.47499999999999998]
[103336,"SINAPI",88309,0.95]
[103336,"SINAPI",87292,8.6999999999999994E-3]
[103336,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103336,"SINAPI-I",34599,13.6]
[103336,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103337]
[103337,"SINAPI",88316,0.47499999999999998]
[103337,"SINAPI",88309,0.95]
[103337,"SINAPI",87369,8.6999999999999994E-3]
[103337,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103337,"SINAPI-I",34599,13.6]
[103337,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103342]
[103342,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103342,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103342,"SINAPI",87292,1.1299999999999999E-2]
[103342,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103342,"SINAPI-I",34592,18.14]
[103342,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103343]
[103343,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103343,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103343,"SINAPI",87369,1.1299999999999999E-2]
[103343,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103343,"SINAPI-I",34592,18.14]
[103343,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103318]
[103318,"SINAPI",88316,0.5]
[103318,"SINAPI",88309,1]
[103318,"SINAPI",87292,1.0200000000000001E-2]
[103318,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103318,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103318,"SINAPI-I",651,13.6]
[103319]
[103319,"SINAPI",88316,0.5]
[103319,"SINAPI",88309,1]
[103319,"SINAPI",87369,1.0200000000000001E-2]
[103319,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103319,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103319,"SINAPI-I",651,13.6]
[103320]
[103320,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103320,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103320,"SINAPI",87292,1.2800000000000001E-2]
[103320,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103320,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103320,"SINAPI-I",654,13.6]
[103321]
[103321,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103321,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103321,"SINAPI",87369,1.2800000000000001E-2]
[103321,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103321,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103321,"SINAPI-I",654,13.6]
[103316]
[103316,"SINAPI",88316,0.36499999999999999]
[103316,"SINAPI",88309,0.73]
[103316,"SINAPI",87292,8.6999999999999994E-3]
[103316,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103316,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103316,"SINAPI-I",650,13.6]
[103317]
[103317,"SINAPI",88316,0.36499999999999999]
[103317,"SINAPI",88309,0.73]
[103317,"SINAPI",87369,8.6999999999999994E-3]
[103317,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103317,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103317,"SINAPI-I",650,13.6]
[101166]
[101166,"SINAPI",88316,4.1719999999999997]
[101166,"SINAPI",88309,8.3439999999999994]
[101166,"SINAPI",87292,0.13]
[101166,"SINAPI-I",34586,122.27]
[101165]
[101165,"SINAPI",88316,5.1319999999999997]
[101165,"SINAPI",88309,10.263]
[101165,"SINAPI",87292,0.13]
[101165,"SINAPI-I",34566,122.27]
[101163]
[101163,"SINAPI",88316,2.1]
[101163,"SINAPI",88309,4.1989999999999998]
[101163,"SINAPI",87292,0.01]
[101163,"SINAPI-I",43059,0.54500000000000004]
[101163,"SINAPI-I",718,25.68]
[101164]
[101164,"SINAPI",88316,2.1]
[101164,"SINAPI",88309,4.1989999999999998]
[101164,"SINAPI",87292,1.7000000000000001E-2]
[101164,"SINAPI-I",43059,0.54500000000000004]
[101164,"SINAPI-I",715,25.68]
[101162]
[101162,"SINAPI",100489,2.3E-2]
[101162,"SINAPI",88316,1.1100000000000001]
[101162,"SINAPI",88309,2.2200000000000002]
[101162,"SINAPI-I",7272,23.29]
[101161]
[101161,"SINAPI",100489,0.01]
[101161,"SINAPI",88316,1.028]
[101161,"SINAPI",88309,2.0550000000000002]
[101161,"SINAPI-I",665,3.95]
[101160]
[101160,"SINAPI",88316,0.46100000000000002]
[101160,"SINAPI",88309,0.92100000000000004]
[101160,"SINAPI-I",44396,0.53200000000000003]
[101160,"SINAPI-I",44364,3.56]
[101160,"SINAPI-I",44363,54.29]
[101160,"SINAPI-I",44212,5.03]
[101159]
[101159,"SINAPI",88316,0.97]
[101159,"SINAPI",88309,1.9390000000000001]
[101159,"SINAPI",87292,2.8000000000000001E-2]
[101159,"SINAPI-I",7258,73.489999999999995]
[101154]
[101154,"SINAPI",88316,0.40200000000000002]
[101154,"SINAPI",88309,0.80300000000000005]
[101154,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101154,"SINAPI-I",34557,0.46]
[101154,"SINAPI-I",674,1.0269999999999999]
[101155]
[101155,"SINAPI",88316,0.53800000000000003]
[101155,"SINAPI",88309,1.075]
[101155,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101155,"SINAPI-I",34600,1.0269999999999999]
[101155,"SINAPI-I",34547,0.46]
[101156]
[101156,"SINAPI",88316,0.53800000000000003]
[101156,"SINAPI",88309,1.627]
[101156,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101156,"SINAPI-I",34548,0.46]
[101156,"SINAPI-I",652,1.0269999999999999]
[101158]
[101158,"SINAPI",88316,0.28399999999999997]
[101158,"SINAPI",88309,0.56699999999999995]
[101158,"SINAPI-I",44324,0.01]
[101158,"SINAPI-I",34583,1.0269999999999999]
[101157]
[101157,"SINAPI",88316,0.24199999999999999]
[101157,"SINAPI",88309,0.48399999999999999]
[101157,"SINAPI-I",44324,0.01]
[101157,"SINAPI-I",34584,1.0269999999999999]
[87382]
[87382,"SINAPI",88404,3.42]
[87382,"SINAPI",88399,1.04]
[87382,"SINAPI",88377,4.46]
[87382,"SINAPI-I",371,1839.64]
[87383]
[87383,"SINAPI",88392,2.68]
[87383,"SINAPI",88386,0.82]
[87383,"SINAPI",88377,3.5]
[87383,"SINAPI-I",371,1858.3]
[87384]
[87384,"SINAPI",88398,1.64]
[87384,"SINAPI",88393,0.5]
[87384,"SINAPI",88377,2.14]
[87384,"SINAPI",88316,0.52]
[87384,"SINAPI-I",371,1871.29]
[87398]
[87398,"SINAPI",88316,12.59]
[87398,"SINAPI-I",371,1890]
[87395]
[87395,"SINAPI",88404,4.46]
[87395,"SINAPI",88399,1.36]
[87395,"SINAPI",88377,5.82]
[87395,"SINAPI-I",37553,1954.97]
[87396]
[87396,"SINAPI",88392,3.62]
[87396,"SINAPI",88386,1.1000000000000001]
[87396,"SINAPI",88377,4.72]
[87396,"SINAPI-I",37553,1981.23]
[87397]
[87397,"SINAPI",88398,2.29]
[87397,"SINAPI",88393,0.7]
[87397,"SINAPI",88377,2.99]
[87397,"SINAPI",88316,0.86]
[87397,"SINAPI-I",37553,2006.31]
[87402]
[87402,"SINAPI",88316,15.78]
[87402,"SINAPI-I",37553,1995]
[87391]
[87391,"SINAPI",88404,4.46]
[87391,"SINAPI",88399,1.36]
[87391,"SINAPI",88377,5.82]
[87391,"SINAPI-I",37552,1954.97]
[87393]
[87393,"SINAPI",88392,3.62]
[87393,"SINAPI",88386,1.1000000000000001]
[87393,"SINAPI",88377,4.72]
[87393,"SINAPI-I",37552,1981.23]
[87394]
[87394,"SINAPI",88398,2.29]
[87394,"SINAPI",88393,0.7]
[87394,"SINAPI",88377,2.99]
[87394,"SINAPI",88316,0.86]
[87394,"SINAPI-I",37552,2006.31]
[87401]
[87401,"SINAPI",88316,15.78]
[87401,"SINAPI-I",37552,1995]
[87407]
[87407,"SINAPI",88430,3.57]
[87407,"SINAPI",88418,0.67]
[87407,"SINAPI",88377,4.24]
[87407,"SINAPI-I",371,1857.06]
[87408]
[87408,"SINAPI",88438,2.68]
[87408,"SINAPI",88433,0.5]
[87408,"SINAPI",88377,3.18]
[87408,"SINAPI-I",371,1868.72]
[87404]
[87404,"SINAPI",88430,5.61]
[87404,"SINAPI",88418,0.67]
[87404,"SINAPI",88377,6.28]
[87404,"SINAPI-I",36880,1779.96]
[87405]
[87405,"SINAPI",88438,4.21]
[87405,"SINAPI",88433,0.5]
[87405,"SINAPI",88377,4.71]
[87405,"SINAPI-I",36880,1796.28]
[87388]
[87388,"SINAPI",88404,3.44]
[87388,"SINAPI",88399,1.05]
[87388,"SINAPI",88377,4.49]
[87388,"SINAPI-I",36880,1737.44]
[87389]
[87389,"SINAPI",88392,2.66]
[87389,"SINAPI",88386,0.81]
[87389,"SINAPI",88377,3.47]
[87389,"SINAPI-I",36880,1752.12]
[87390]
[87390,"SINAPI",88398,1.64]
[87390,"SINAPI",88393,0.5]
[87390,"SINAPI",88377,2.14]
[87390,"SINAPI",88316,0.52]
[87390,"SINAPI-I",36880,1767.85]
[87385]
[87385,"SINAPI",88404,4.08]
[87385,"SINAPI",88399,1.24]
[87385,"SINAPI",88377,5.32]
[87385,"SINAPI-I",36886,2253.1999999999998]
[87386]
[87386,"SINAPI",88392,3.08]
[87386,"SINAPI",88386,0.94]
[87386,"SINAPI",88377,4.0199999999999996]
[87386,"SINAPI-I",36886,2276]
[87387]
[87387,"SINAPI",88398,1.91]
[87387,"SINAPI",88393,0.57999999999999996]
[87387,"SINAPI",88377,2.4900000000000002]
[87387,"SINAPI",88316,0.63]
[87387,"SINAPI-I",36886,2293.92]
[87399]
[87399,"SINAPI",88316,13.53]
[87399,"SINAPI-I",36886,2310]
[88627]
[88627,"SINAPI",88316,8.7799999999999994]
[88627,"SINAPI-I",1379,339.62]
[88627,"SINAPI-I",1106,75.47]
[88627,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100463]
[100463,"SINAPI",102953,3.54]
[100463,"SINAPI",102952,1.08]
[100463,"SINAPI",88377,4.62]
[100463,"SINAPI-I",1379,336.29]
[100463,"SINAPI-I",1106,74.73]
[100463,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[88626]
[88626,"SINAPI",88831,2.98]
[88626,"SINAPI",88830,0.9]
[88626,"SINAPI",88377,3.88]
[88626,"SINAPI-I",1379,339.6]
[88626,"SINAPI-I",1106,75.47]
[88626,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100488]
[100488,"SINAPI",89226,1.9]
[100488,"SINAPI",89225,0.57999999999999996]
[100488,"SINAPI",88377,2.48]
[100488,"SINAPI",88316,0.78]
[100488,"SINAPI-I",1379,340.69]
[100488,"SINAPI-I",1106,75.709999999999994]
[100488,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100464]
[100464,"SINAPI",88404,4.08]
[100464,"SINAPI",88399,1.24]
[100464,"SINAPI",88377,5.32]
[100464,"SINAPI-I",1379,330.83]
[100464,"SINAPI-I",1106,73.52]
[100464,"SINAPI-I",370,1.1000000000000001]
[100465]
[100465,"SINAPI",88392,2.69]
[100465,"SINAPI",88386,0.82]
[100465,"SINAPI",88377,3.51]
[100465,"SINAPI-I",1379,333.18]
[100465,"SINAPI-I",1106,74.040000000000006]
[100465,"SINAPI-I",370,1.1100000000000001]
[100466]
[100466,"SINAPI",88398,1.56]
[100466,"SINAPI",88393,0.48]
[100466,"SINAPI",88377,2.04]
[100466,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[100466,"SINAPI-I",1379,334.77]
[100466,"SINAPI-I",1106,74.39]
[100466,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[87368]
[87368,"SINAPI",88316,11.32]
[87368,"SINAPI-I",1379,208]
[87368,"SINAPI-I",1106,138.66999999999999]
[87368,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100450]
[100450,"SINAPI",102953,5.38]
[100450,"SINAPI",102952,1.64]
[100450,"SINAPI",88377,7.02]
[100450,"SINAPI-I",1379,207.85]
[100450,"SINAPI-I",1106,138.56]
[100450,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87289]
[87289,"SINAPI",88831,3.74]
[87289,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87289,"SINAPI",88377,4.87]
[87289,"SINAPI-I",1379,211.61]
[87289,"SINAPI-I",1106,141.07]
[87289,"SINAPI-I",370,1.18]
[87290]
[87290,"SINAPI",89226,2.63]
[87290,"SINAPI",89225,0.8]
[87290,"SINAPI",88377,3.43]
[87290,"SINAPI",88316,0.74]
[87290,"SINAPI-I",1379,212.37]
[87290,"SINAPI-I",1106,141.58000000000001]
[87290,"SINAPI-I",370,1.18]
[87333]
[87333,"SINAPI",88392,4.1100000000000003]
[87333,"SINAPI",88386,1.25]
[87333,"SINAPI",88377,5.36]
[87333,"SINAPI-I",1379,205.54]
[87333,"SINAPI-I",1106,137.03]
[87333,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87334]
[87334,"SINAPI",88398,2.35]
[87334,"SINAPI",88393,0.71]
[87334,"SINAPI",88377,3.06]
[87334,"SINAPI",88316,0.63]
[87334,"SINAPI-I",1379,206.6]
[87334,"SINAPI-I",1106,137.72999999999999]
[87334,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[105515]
[105515,"SINAPI",90638,2.38]
[105515,"SINAPI",90637,0.75]
[105515,"SINAPI",88377,3.12]
[105515,"SINAPI",88316,4.99]
[105515,"SINAPI-I",1379,681.59]
[105515,"SINAPI-I",370,0.97499999999999998]
[87367]
[87367,"SINAPI",88316,11.23]
[87367,"SINAPI-I",1379,261.89]
[87367,"SINAPI-I",1106,116.4]
[87367,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100449]
[100449,"SINAPI",102953,6.24]
[100449,"SINAPI",102952,1.9]
[100449,"SINAPI",88377,8.14]
[100449,"SINAPI-I",1379,260.73]
[100449,"SINAPI-I",1106,115.88]
[100449,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87286]
[87286,"SINAPI",88831,3.96]
[87286,"SINAPI",88830,1.2]
[87286,"SINAPI",88377,5.16]
[87286,"SINAPI-I",1379,263.74]
[87286,"SINAPI-I",1106,117.22]
[87286,"SINAPI-I",370,1.17]
[87287]
[87287,"SINAPI",89226,2.41]
[87287,"SINAPI",89225,0.73]
[87287,"SINAPI",88377,3.14]
[87287,"SINAPI",88316,0.76]
[87287,"SINAPI-I",1379,266.85000000000002]
[87287,"SINAPI-I",1106,118.6]
[87287,"SINAPI-I",370,1.19]
[87331]
[87331,"SINAPI",88392,4.75]
[87331,"SINAPI",88386,1.45]
[87331,"SINAPI",88377,6.2]
[87331,"SINAPI-I",1379,258.04000000000002]
[87331,"SINAPI-I",1106,114.68]
[87331,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87332]
[87332,"SINAPI",88398,2.15]
[87332,"SINAPI",88393,0.66]
[87332,"SINAPI",88377,2.81]
[87332,"SINAPI",88316,0.63]
[87332,"SINAPI-I",1379,261.13]
[87332,"SINAPI-I",1106,116.06]
[87332,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87369]
[87369,"SINAPI",88316,11.1]
[87369,"SINAPI-I",1379,192.52]
[87369,"SINAPI-I",1106,171.13]
[87369,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100451]
[100451,"SINAPI",102953,4.9800000000000004]
[100451,"SINAPI",102952,1.52]
[100451,"SINAPI",88377,6.5]
[100451,"SINAPI-I",1379,192.38]
[100451,"SINAPI-I",1106,171]
[100451,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87292]
[87292,"SINAPI",88831,3.45]
[87292,"SINAPI",88830,1.05]
[87292,"SINAPI",88377,4.5]
[87292,"SINAPI-I",1379,195.86]
[87292,"SINAPI-I",1106,174.1]
[87292,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87335]
[87335,"SINAPI",88392,3.8]
[87335,"SINAPI",88386,1.1599999999999999]
[87335,"SINAPI",88377,4.96]
[87335,"SINAPI-I",1379,206.42]
[87335,"SINAPI-I",1106,137.61000000000001]
[87335,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87336]
[87336,"SINAPI",88398,2.2400000000000002]
[87336,"SINAPI",88393,0.68]
[87336,"SINAPI",88377,2.92]
[87336,"SINAPI",88316,0.62]
[87336,"SINAPI-I",1379,191.45]
[87336,"SINAPI-I",1106,170.18]
[87336,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[87370]
[87370,"SINAPI",88316,11.17]
[87370,"SINAPI-I",1379,175.34]
[87370,"SINAPI-I",1106,155.86000000000001]
[87370,"SINAPI-I",370,1.17]
[100452]
[100452,"SINAPI",102953,4.9000000000000004]
[100452,"SINAPI",102952,1.49]
[100452,"SINAPI",88377,6.39]
[100452,"SINAPI-I",1379,175.86]
[100452,"SINAPI-I",1106,156.32]
[100452,"SINAPI-I",370,1.17]
[88715]
[88715,"SINAPI",88831,3.27]
[88715,"SINAPI",88830,0.99]
[88715,"SINAPI",88377,4.26]
[88715,"SINAPI-I",1379,178.82]
[88715,"SINAPI-I",1106,158.94999999999999]
[88715,"SINAPI-I",370,1.19]
[87294]
[87294,"SINAPI",89226,2.8]
[87294,"SINAPI",89225,0.85]
[87294,"SINAPI",88377,3.65]
[87294,"SINAPI",88316,0.79]
[87294,"SINAPI-I",1379,177.12]
[87294,"SINAPI-I",1106,157.44]
[87294,"SINAPI-I",370,1.18]
[87337]
[87337,"SINAPI",88392,3.74]
[87337,"SINAPI",88386,1.1399999999999999]
[87337,"SINAPI",88377,4.88]
[87337,"SINAPI-I",1379,173.77]
[87337,"SINAPI-I",1106,154.46]
[87337,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100487]
[100487,"SINAPI",88398,2.14]
[100487,"SINAPI",88393,0.65]
[100487,"SINAPI",88377,2.79]
[100487,"SINAPI",88316,0.62]
[100487,"SINAPI-I",1379,174.73]
[100487,"SINAPI-I",1106,155.32]
[100487,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87380]
[87380,"SINAPI",88316,10.87]
[87380,"SINAPI-I",7334,189.71]
[87380,"SINAPI-I",1379,327.72]
[87380,"SINAPI-I",367,0.73]
[100461]
[100461,"SINAPI",102953,3.98]
[100461,"SINAPI",102952,1.21]
[100461,"SINAPI",88377,5.19]
[100461,"SINAPI-I",7334,189.03]
[100461,"SINAPI-I",1379,326.54000000000002]
[100461,"SINAPI-I",367,0.73]
[87322]
[87322,"SINAPI",88831,3.5]
[87322,"SINAPI",88830,1.06]
[87322,"SINAPI",88377,4.5599999999999996]
[87322,"SINAPI-I",7334,191.68]
[87322,"SINAPI-I",1379,331.12]
[87322,"SINAPI-I",367,0.74]
[87323]
[87323,"SINAPI",89226,2.2599999999999998]
[87323,"SINAPI",89225,0.69]
[87323,"SINAPI",88377,2.95]
[87323,"SINAPI",88316,0.68]
[87323,"SINAPI-I",7334,192.53]
[87323,"SINAPI-I",1379,332.59]
[87323,"SINAPI-I",367,0.74]
[87360]
[87360,"SINAPI",88404,5.28]
[87360,"SINAPI",88399,1.61]
[87360,"SINAPI",88377,6.89]
[87360,"SINAPI-I",7334,186.22]
[87360,"SINAPI-I",1379,321.69]
[87360,"SINAPI-I",367,0.71]
[87361]
[87361,"SINAPI",88392,3.16]
[87361,"SINAPI",88386,0.96]
[87361,"SINAPI",88377,4.12]
[87361,"SINAPI-I",7334,187.31]
[87361,"SINAPI-I",1379,323.57]
[87361,"SINAPI-I",367,0.72]
[87362]
[87362,"SINAPI",88398,1.92]
[87362,"SINAPI",88393,0.57999999999999996]
[87362,"SINAPI",88377,2.5]
[87362,"SINAPI",88316,0.53]
[87362,"SINAPI-I",7334,188.71]
[87362,"SINAPI-I",1379,326]
[87362,"SINAPI-I",367,0.72]
[87377]
[87377,"SINAPI",88316,11.02]
[87377,"SINAPI-I",1379,422.63]
[87377,"SINAPI-I",367,0.94]
[100458]
[100458,"SINAPI",102953,3.99]
[100458,"SINAPI",102952,1.22]
[100458,"SINAPI",88377,5.21]
[100458,"SINAPI-I",1379,424.23]
[100458,"SINAPI-I",367,0.94]
[87313]
[87313,"SINAPI",88831,3.31]
[87313,"SINAPI",88830,1.01]
[87313,"SINAPI",88377,4.32]
[87313,"SINAPI-I",1379,426.49]
[87313,"SINAPI-I",367,0.95]
[87314]
[87314,"SINAPI",89226,2.3199999999999998]
[87314,"SINAPI",89225,0.71]
[87314,"SINAPI",88377,3.03]
[87314,"SINAPI",88316,0.68]
[87314,"SINAPI-I",1379,427.78]
[87314,"SINAPI-I",367,0.95]
[87352]
[87352,"SINAPI",88404,6.23]
[87352,"SINAPI",88399,1.9]
[87352,"SINAPI",88377,8.1300000000000008]
[87352,"SINAPI-I",1379,413.8]
[87352,"SINAPI-I",367,0.92]
[87353]
[87353,"SINAPI",88392,3.65]
[87353,"SINAPI",88386,1.1100000000000001]
[87353,"SINAPI",88377,4.76]
[87353,"SINAPI-I",1379,415.71]
[87353,"SINAPI-I",367,0.92]
[87354]
[87354,"SINAPI",88398,1.98]
[87354,"SINAPI",88393,0.6]
[87354,"SINAPI",88377,2.58]
[87354,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87354,"SINAPI-I",1379,420.41]
[87354,"SINAPI-I",367,0.93]
[100480]
[100480,"SINAPI",88316,8.9]
[100480,"SINAPI-I",1379,484.67]
[100480,"SINAPI-I",370,1.08]
[100480,"SINAPI-I",123,19.39]
[100476]
[100476,"SINAPI",102953,3.58]
[100476,"SINAPI",102952,1.0900000000000001]
[100476,"SINAPI",88377,4.67]
[100476,"SINAPI-I",1379,479.44]
[100476,"SINAPI-I",370,1.07]
[100476,"SINAPI-I",123,19.18]
[100475]
[100475,"SINAPI",88831,2.88]
[100475,"SINAPI",88830,0.87]
[100475,"SINAPI",88377,3.75]
[100475,"SINAPI-I",1379,486]
[100475,"SINAPI-I",370,1.08]
[100475,"SINAPI-I",123,19.440000000000001]
[100491]
[100491,"SINAPI",89226,2.06]
[100491,"SINAPI",89225,0.62]
[100491,"SINAPI",88377,2.68]
[100491,"SINAPI",88316,0.88]
[100491,"SINAPI-I",1379,486]
[100491,"SINAPI-I",370,1.08]
[100491,"SINAPI-I",123,19.440000000000001]
[100477]
[100477,"SINAPI",88404,5.46]
[100477,"SINAPI",88399,1.66]
[100477,"SINAPI",88377,7.12]
[100477,"SINAPI-I",1379,469.85]
[100477,"SINAPI-I",370,1.04]
[100477,"SINAPI-I",123,18.79]
[100478]
[100478,"SINAPI",88392,2.75]
[100478,"SINAPI",88386,0.83]
[100478,"SINAPI",88377,3.58]
[100478,"SINAPI-I",1379,474.87]
[100478,"SINAPI-I",370,1.06]
[100478,"SINAPI-I",123,18.989999999999998]
[100479]
[100479,"SINAPI",88398,1.64]
[100479,"SINAPI",88393,0.5]
[100479,"SINAPI",88377,2.14]
[100479,"SINAPI",88316,0.66]
[100479,"SINAPI-I",1379,477.81]
[100479,"SINAPI-I",370,1.06]
[100479,"SINAPI-I",123,19.11]
[87372]
[87372,"SINAPI",88316,11.65]
[87372,"SINAPI-I",1379,563.59]
[87372,"SINAPI-I",370,1.25]
[100453]
[100453,"SINAPI",102953,4.9400000000000004]
[100453,"SINAPI",102952,1.51]
[100453,"SINAPI",88377,6.45]
[100453,"SINAPI-I",1379,563.64]
[100453,"SINAPI-I",370,1.25]
[87298]
[87298,"SINAPI",88831,3.39]
[87298,"SINAPI",88830,1.03]
[87298,"SINAPI",88377,4.42]
[87298,"SINAPI-I",1379,573.61]
[87298,"SINAPI-I",370,1.27]
[87299]
[87299,"SINAPI",89226,2.5299999999999998]
[87299,"SINAPI",89225,0.77]
[87299,"SINAPI",88377,3.3]
[87299,"SINAPI",88316,0.79]
[87299,"SINAPI-I",1379,273.44]
[87299,"SINAPI-I",370,1.27]
[87339]
[87339,"SINAPI",88404,7.94]
[87339,"SINAPI",88399,2.41]
[87339,"SINAPI",88377,10.35]
[87339,"SINAPI-I",1379,551.12]
[87339,"SINAPI-I",370,1.22]
[87340]
[87340,"SINAPI",88392,3.66]
[87340,"SINAPI",88386,1.1200000000000001]
[87340,"SINAPI",88377,4.78]
[87340,"SINAPI-I",1379,556.69000000000005]
[87340,"SINAPI-I",370,1.24]
[87341]
[87341,"SINAPI",88398,2.14]
[87341,"SINAPI",88393,0.65]
[87341,"SINAPI",88377,2.79]
[87341,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87341,"SINAPI-I",1379,559.97]
[87341,"SINAPI-I",370,1.24]
[88629]
[88629,"SINAPI",88316,8.57]
[88629,"SINAPI-I",1379,482.96]
[88629,"SINAPI-I",370,1.07]
[100467]
[100467,"SINAPI",102953,3.34]
[100467,"SINAPI",102952,1.01]
[100467,"SINAPI",88377,4.3499999999999996]
[100467,"SINAPI-I",1379,478.07]
[100467,"SINAPI-I",370,1.06]
[88628]
[88628,"SINAPI",88831,2.62]
[88628,"SINAPI",88830,0.8]
[88628,"SINAPI",88377,3.42]
[88628,"SINAPI-I",1379,483.7]
[88628,"SINAPI-I",370,1.07]
[100489]
[100489,"SINAPI",89226,1.87]
[100489,"SINAPI",89225,0.56999999999999995]
[100489,"SINAPI",88377,2.44]
[100489,"SINAPI",88316,0.75]
[100489,"SINAPI-I",1379,483.72]
[100489,"SINAPI-I",370,1.07]
[100468]
[100468,"SINAPI",88404,52.1]
[100468,"SINAPI",88399,1.58]
[100468,"SINAPI",88377,6.79]
[100468,"SINAPI-I",1379,469.39]
[100468,"SINAPI-I",370,1.04]
[100469]
[100469,"SINAPI",88392,2.4900000000000002]
[100469,"SINAPI",88386,0.76]
[100469,"SINAPI",88377,3.25]
[100469,"SINAPI-I",1379,473.5]
[100469,"SINAPI-I",370,1.05]
[100470]
[100470,"SINAPI",88398,2.4900000000000002]
[100470,"SINAPI",88393,0.76]
[100470,"SINAPI",88377,3.25]
[100470,"SINAPI-I",1379,389.03]
[100470,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87371]
[87371,"SINAPI",88316,10.88]
[87371,"SINAPI-I",1379,133.44]
[87371,"SINAPI-I",1106,177.92]
[87371,"SINAPI-I",370,1.19]
[87295]
[87295,"SINAPI",88831,4.24]
[87295,"SINAPI",88830,1.29]
[87295,"SINAPI",88377,5.53]
[87295,"SINAPI-I",1379,134.77000000000001]
[87295,"SINAPI-I",1106,179.69]
[87295,"SINAPI-I",370,1.2]
[87296]
[87296,"SINAPI",89226,2.4300000000000002]
[87296,"SINAPI",89225,0.74]
[87296,"SINAPI",88377,3.17]
[87296,"SINAPI",88316,0.76]
[87296,"SINAPI-I",1379,135.88999999999999]
[87296,"SINAPI-I",1106,181.19]
[87296,"SINAPI-I",370,1.21]
[87338]
[87338,"SINAPI",88398,2.8]
[87338,"SINAPI",88393,0.85]
[87338,"SINAPI",88377,3.65]
[87338,"SINAPI",88316,0.7]
[87338,"SINAPI-I",1379,132.15]
[87338,"SINAPI-I",1106,176.2]
[87338,"SINAPI-I",370,1.17]
[88630]
[88630,"SINAPI",88831,2.58]
[88630,"SINAPI",88830,0.78]
[88630,"SINAPI",88377,3.36]
[88630,"SINAPI-I",1379,355.04]
[88630,"SINAPI-I",370,1.23]
[87381]
[87381,"SINAPI",88316,10.51]
[87381,"SINAPI-I",7334,189.07]
[87381,"SINAPI-I",1379,263.97000000000003]
[87381,"SINAPI-I",367,0.78]
[100462]
[100462,"SINAPI",102953,5.7]
[100462,"SINAPI",102952,1.73]
[100462,"SINAPI",88377,7.43]
[100462,"SINAPI-I",7334,187.46]
[100462,"SINAPI-I",1379,261.70999999999998]
[100462,"SINAPI-I",367,0.78]
[87325]
[87325,"SINAPI",88831,3.6]
[87325,"SINAPI",88830,1.0900000000000001]
[87325,"SINAPI",88377,4.6900000000000004]
[87325,"SINAPI-I",7334,189.4]
[87325,"SINAPI-I",1379,264.42]
[87325,"SINAPI-I",367,0.78]
[87326]
[87326,"SINAPI",89226,2.15]
[87326,"SINAPI",89225,0.65]
[87326,"SINAPI",88377,2.8]
[87326,"SINAPI",88316,0.62]
[87326,"SINAPI-I",7334,191.21]
[87326,"SINAPI-I",1379,266.95]
[87326,"SINAPI-I",367,0.79]
[87363]
[87363,"SINAPI",88392,4.49]
[87363,"SINAPI",88386,1.37]
[87363,"SINAPI",88377,5.86]
[87363,"SINAPI-I",7334,185.9]
[87363,"SINAPI-I",1379,259.54000000000002]
[87363,"SINAPI-I",367,0.77]
[87364]
[87364,"SINAPI",88398,2.02]
[87364,"SINAPI",88393,0.61]
[87364,"SINAPI",88377,2.63]
[87364,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87364,"SINAPI-I",7334,187.91]
[87364,"SINAPI-I",1379,262.35000000000002]
[87364,"SINAPI-I",367,0.78]
[87378]
[87378,"SINAPI",88316,10.66]
[87378,"SINAPI-I",1379,340.41]
[87378,"SINAPI-I",367,1.01]
[100459]
[100459,"SINAPI",102953,4.13]
[100459,"SINAPI",102952,1.26]
[100459,"SINAPI",88377,5.39]
[100459,"SINAPI-I",1379,339.18]
[100459,"SINAPI-I",367,1]
[87316]
[87316,"SINAPI",88831,3.56]
[87316,"SINAPI",88830,1.08]
[87316,"SINAPI",88377,4.6399999999999997]
[87316,"SINAPI-I",1379,343.52]
[87316,"SINAPI-I",367,1.02]
[87317]
[87317,"SINAPI",89226,2.3199999999999998]
[87317,"SINAPI",89225,0.7]
[87317,"SINAPI",88377,3.02]
[87317,"SINAPI",88316,0.69]
[87317,"SINAPI-I",1379,345.16]
[87317,"SINAPI-I",367,1.02]
[87355]
[87355,"SINAPI",88404,5.0199999999999996]
[87355,"SINAPI",88399,1.53]
[87355,"SINAPI",88377,6.55]
[87355,"SINAPI-I",1379,333.3]
[87355,"SINAPI-I",367,0.99]
[87356]
[87356,"SINAPI",88392,3.2]
[87356,"SINAPI",88386,0.98]
[87356,"SINAPI",88377,4.18]
[87356,"SINAPI-I",1379,335.82]
[87356,"SINAPI-I",367,1]
[87357]
[87357,"SINAPI",88398,1.93]
[87357,"SINAPI",88393,0.59]
[87357,"SINAPI",88377,2.52]
[87357,"SINAPI",88316,0.53]
[87357,"SINAPI-I",1379,338.22]
[87357,"SINAPI-I",367,1]
[100486]
[100486,"SINAPI",88316,8.5500000000000007]
[100486,"SINAPI-I",1379,394.75]
[100486,"SINAPI-I",370,1.17]
[100486,"SINAPI-I",123,15.79]
[100482]
[100482,"SINAPI",102953,3.73]
[100482,"SINAPI",102952,1.1299999999999999]
[100482,"SINAPI",88377,4.8600000000000003]
[100482,"SINAPI-I",1379,384.49]
[100482,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100482,"SINAPI-I",123,15.38]
[100481]
[100481,"SINAPI",88831,2.69]
[100481,"SINAPI",88830,0.82]
[100481,"SINAPI",88377,3.51]
[100481,"SINAPI-I",1379,390.51]
[100481,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100481,"SINAPI-I",123,15.62]
[100492]
[100492,"SINAPI",89226,1.91]
[100492,"SINAPI",89225,0.57999999999999996]
[100492,"SINAPI",88377,2.4900000000000002]
[100492,"SINAPI",88316,0.81]
[100492,"SINAPI-I",1379,391.73]
[100492,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100492,"SINAPI-I",123,15.66]
[100483]
[100483,"SINAPI",88404,4.6100000000000003]
[100483,"SINAPI",88399,1.4]
[100483,"SINAPI",88377,6.01]
[100483,"SINAPI-I",1379,379.34]
[100483,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[100483,"SINAPI-I",123,15.17]
[100484]
[100484,"SINAPI",88392,2.91]
[100484,"SINAPI",88386,0.89]
[100484,"SINAPI",88377,3.8]
[100484,"SINAPI-I",1379,381.55]
[100484,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100484,"SINAPI-I",123,15.26]
[100485]
[100485,"SINAPI",88398,1.62]
[100485,"SINAPI",88393,0.5]
[100485,"SINAPI",88377,2.12]
[100485,"SINAPI",88316,0.67]
[100485,"SINAPI-I",1379,385.74]
[100485,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100485,"SINAPI-I",123,15.43]
[87373]
[87373,"SINAPI",88316,11.02]
[87373,"SINAPI-I",1379,454.58]
[87373,"SINAPI-I",370,1.35]
[100454]
[100454,"SINAPI",102953,4.3]
[100454,"SINAPI",102952,1.31]
[100454,"SINAPI",88377,5.61]
[100454,"SINAPI-I",1379,456.3]
[100454,"SINAPI-I",370,1.35]
[87301]
[87301,"SINAPI",88831,3.72]
[87301,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87301,"SINAPI",88377,4.8499999999999996]
[87301,"SINAPI-I",1379,459.85]
[87301,"SINAPI-I",370,1.36]
[87302]
[87302,"SINAPI",89226,2.58]
[87302,"SINAPI",89225,0.78]
[87302,"SINAPI",88377,3.36]
[87302,"SINAPI",88316,0.77]
[87302,"SINAPI-I",1379,460.92]
[87302,"SINAPI-I",370,1.37]
[87342]
[87342,"SINAPI",88404,6.4]
[87342,"SINAPI",88399,1.95]
[87342,"SINAPI",88377,8.35]
[87342,"SINAPI-I",1379,444.52]
[87342,"SINAPI-I",370,1.32]
[87343]
[87343,"SINAPI",88392,3.97]
[87343,"SINAPI",88386,1.21]
[87343,"SINAPI",88377,5.18]
[87343,"SINAPI-I",1379,447.33]
[87343,"SINAPI-I",370,1.33]
[87344]
[87344,"SINAPI",88398,2.12]
[87344,"SINAPI",88393,0.65]
[87344,"SINAPI",88377,2.77]
[87344,"SINAPI",88316,0.59]
[87344,"SINAPI-I",1379,452.19]
[87344,"SINAPI-I",370,1.34]
[88631]
[88631,"SINAPI",88316,8.2899999999999991]
[88631,"SINAPI-I",1379,389.54]
[88631,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[100471]
[100471,"SINAPI",102953,3.53]
[100471,"SINAPI",102952,1.07]
[100471,"SINAPI",88377,4.5999999999999996]
[100471,"SINAPI-I",1379,383.76]
[100471,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100490]
[100490,"SINAPI",89226,1.76]
[100490,"SINAPI",89225,0.54]
[100490,"SINAPI",88377,2.2999999999999998]
[100490,"SINAPI",88316,0.71]
[100490,"SINAPI-I",1379,390.16]
[100490,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100472]
[100472,"SINAPI",88404,4.4000000000000004]
[100472,"SINAPI",88399,1.34]
[100472,"SINAPI",88377,5.74]
[100472,"SINAPI-I",1379,378.97]
[100472,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[100473]
[100473,"SINAPI",88392,2.71]
[100473,"SINAPI",88386,0.82]
[100473,"SINAPI",88377,3.53]
[100473,"SINAPI-I",1379,380.81]
[100473,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100474]
[100474,"SINAPI",88398,1.48]
[100474,"SINAPI",88393,0.45]
[100474,"SINAPI",88377,1.93]
[100474,"SINAPI",88316,0.56999999999999995]
[100474,"SINAPI-I",1379,384.42]
[100474,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87379]
[87379,"SINAPI",88316,10.65]
[87379,"SINAPI-I",7334,188.64]
[87379,"SINAPI-I",1379,220.98]
[87379,"SINAPI-I",367,0.82]
[100460]
[100460,"SINAPI",102953,5.22]
[100460,"SINAPI",102952,1.59]
[100460,"SINAPI",88377,6.81]
[100460,"SINAPI-I",7334,187.73]
[100460,"SINAPI-I",1379,219.91]
[100460,"SINAPI-I",367,0.81]
[87319]
[87319,"SINAPI",88831,3.31]
[87319,"SINAPI",88830,1.01]
[87319,"SINAPI",88377,4.32]
[87319,"SINAPI-I",7334,189.9]
[87319,"SINAPI-I",1379,222.45]
[87319,"SINAPI-I",367,0.82]
[87320]
[87320,"SINAPI",89226,2.38]
[87320,"SINAPI",89225,0.72]
[87320,"SINAPI",88377,3.08]
[87320,"SINAPI",88316,0.67]
[87320,"SINAPI-I",7334,190.61]
[87320,"SINAPI-I",1379,223.28]
[87320,"SINAPI-I",367,0.83]
[87358]
[87358,"SINAPI",88392,4.12]
[87358,"SINAPI",88386,1.25]
[87358,"SINAPI",88377,5.37]
[87358,"SINAPI-I",7334,186.02]
[87358,"SINAPI-I",1379,217.91]
[87358,"SINAPI-I",367,0.81]
[87359]
[87359,"SINAPI",88398,2.3199999999999998]
[87359,"SINAPI",88393,0.7]
[87359,"SINAPI",88377,3.02]
[87359,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87359,"SINAPI-I",7334,186.82]
[87359,"SINAPI-I",1379,218.84]
[87359,"SINAPI-I",367,0.81]
[87376]
[87376,"SINAPI",88316,10.8]
[87376,"SINAPI-I",1379,284.97000000000003]
[87376,"SINAPI-I",367,1.06]
[100457]
[100457,"SINAPI",102953,3.75]
[100457,"SINAPI",102952,1.1399999999999999]
[100457,"SINAPI",88377,4.8899999999999997]
[100457,"SINAPI-I",1379,285]
[100457,"SINAPI-I",367,1.06]
[87310]
[87310,"SINAPI",88831,3.3]
[87310,"SINAPI",88830,1]
[87310,"SINAPI",88377,4.3]
[87310,"SINAPI-I",1379,289.33]
[87310,"SINAPI-I",367,1.07]
[87311]
[87311,"SINAPI",89226,2.31]
[87311,"SINAPI",89225,0.71]
[87311,"SINAPI",88377,3.02]
[87311,"SINAPI",88316,0.67]
[87311,"SINAPI-I",1379,288.19]
[87311,"SINAPI-I",367,1.07]
[87350]
[87350,"SINAPI",88392,4.91]
[87350,"SINAPI",88386,1.5]
[87350,"SINAPI",88377,6.41]
[87350,"SINAPI-I",1379,280.31]
[87350,"SINAPI-I",367,1.04]
[87351]
[87351,"SINAPI",88398,2.1]
[87351,"SINAPI",88393,0.61]
[87351,"SINAPI",88377,2.74]
[87351,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87351,"SINAPI-I",1379,282.8]
[87351,"SINAPI-I",367,1.05]
[87374]
[87374,"SINAPI",88316,11.1]
[87374,"SINAPI-I",1379,380.9]
[87374,"SINAPI-I",370,1.41]
[100455]
[100455,"SINAPI",102953,4.62]
[100455,"SINAPI",102952,1.41]
[100455,"SINAPI",88377,6.03]
[100455,"SINAPI-I",1379,379.53]
[100455,"SINAPI-I",370,1.41]
[87304]
[87304,"SINAPI",88831,3.37]
[87304,"SINAPI",88830,1.03]
[87304,"SINAPI",88377,4.4000000000000004]
[87304,"SINAPI-I",1379,387.2]
[87304,"SINAPI-I",370,1.43]
[87305]
[87305,"SINAPI",89226,2.66]
[87305,"SINAPI",89225,0.81]
[87305,"SINAPI",88377,3.47]
[87305,"SINAPI",88316,0.81]
[87305,"SINAPI-I",1379,386.89]
[87305,"SINAPI-I",370,1.43]
[87345]
[87345,"SINAPI",88404,5.7]
[87345,"SINAPI",88399,1.74]
[87345,"SINAPI",88377,7.44]
[87345,"SINAPI-I",1379,373.1]
[87345,"SINAPI-I",370,1.38]
[87346]
[87346,"SINAPI",88392,3.67]
[87346,"SINAPI",88386,1.1200000000000001]
[87346,"SINAPI",88377,4.79]
[87346,"SINAPI-I",1379,376.08]
[87346,"SINAPI-I",370,1.39]
[87347]
[87347,"SINAPI",88398,2.15]
[87347,"SINAPI",88393,0.65]
[87347,"SINAPI",88377,2.8]
[87347,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87347,"SINAPI-I",1379,378.34]
[87347,"SINAPI-I",370,1.4]
[87366]
[87366,"SINAPI",88316,11.14]
[87366,"SINAPI-I",43617,6.2E-2]
[87366,"SINAPI-I",1379,280.88]
[87366,"SINAPI-I",370,1.25]
[100448]
[100448,"SINAPI",102953,3.89]
[100448,"SINAPI",102952,1.18]
[100448,"SINAPI",88377,5.07]
[100448,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[100448,"SINAPI-I",1379,281.52999999999997]
[100448,"SINAPI-I",370,1.25]
[87283]
[87283,"SINAPI",88831,1.01]
[87283,"SINAPI",88830,3.3319999999999999]
[87283,"SINAPI",88377,4.33]
[87283,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[87283,"SINAPI-I",1379,281.52999999999997]
[87283,"SINAPI-I",370,1.27]
[87284]
[87284,"SINAPI",89226,2.38]
[87284,"SINAPI",89225,0.73]
[87284,"SINAPI",88377,3.11]
[87284,"SINAPI",88316,0.71]
[87284,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[87284,"SINAPI-I",1379,284.8]
[87284,"SINAPI-I",370,1.27]
[87329]
[87329,"SINAPI",88392,4.8499999999999996]
[87329,"SINAPI",88386,1.47]
[87329,"SINAPI",88377,6.32]
[87329,"SINAPI-I",43617,6.0999999999999999E-2]
[87329,"SINAPI-I",1379,276.29000000000002]
[87329,"SINAPI-I",370,1.23]
[87330]
[87330,"SINAPI",88398,2.15]
[87330,"SINAPI",88393,0.65]
[87330,"SINAPI",88377,2.8]
[87330,"SINAPI",88316,0.59]
[87330,"SINAPI-I",43617,6.2E-2]
[87330,"SINAPI-I",1379,279.16000000000003]
[87330,"SINAPI-I",370,1.24]
[87375]
[87375,"SINAPI",88316,11.31]
[87375,"SINAPI-I",1379,327.78]
[87375,"SINAPI-I",370,1.46]
[100456]
[100456,"SINAPI",102953,4.32]
[100456,"SINAPI",102952,1.31]
[100456,"SINAPI",88377,5.63]
[100456,"SINAPI-I",1379,327.81]
[100456,"SINAPI-I",370,1.46]
[87307]
[87307,"SINAPI",88831,3.72]
[87307,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87307,"SINAPI",88377,4.8499999999999996]
[87307,"SINAPI-I",1379,332.39]
[87307,"SINAPI-I",370,1.48]
[87308]
[87308,"SINAPI",89226,2.67]
[87308,"SINAPI",89225,0.81]
[87308,"SINAPI",88377,3.48]
[87308,"SINAPI",88316,0.77]
[87308,"SINAPI-I",1379,331.49]
[87308,"SINAPI-I",370,1.47]
[87348]
[87348,"SINAPI",88404,5.14]
[87348,"SINAPI",88399,1.56]
[87348,"SINAPI",88377,6.7]
[87348,"SINAPI-I",1379,321.07]
[87348,"SINAPI-I",370,1.43]
[87349]
[87349,"SINAPI",88398,1.99]
[87349,"SINAPI",88393,0.61]
[87349,"SINAPI",88377,2.6]
[87349,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87349,"SINAPI-I",1379,326.63]
[87349,"SINAPI-I",370,1.45]
[87365]
[87365,"SINAPI",88316,10.8]
[87365,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87365,"SINAPI-I",1379,246.5]
[87365,"SINAPI-I",370,1.28]
[100447]
[100447,"SINAPI",102953,5.82]
[100447,"SINAPI",102952,1.77]
[100447,"SINAPI",88377,7.59]
[100447,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[100447,"SINAPI-I",1379,245.31]
[100447,"SINAPI-I",370,1.27]
[87280]
[87280,"SINAPI",88831,3.7]
[87280,"SINAPI",88830,1.1200000000000001]
[87280,"SINAPI",88377,4.82]
[87280,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87280,"SINAPI-I",1379,248.15]
[87280,"SINAPI-I",370,1.29]
[87281]
[87281,"SINAPI",89226,2.68]
[87281,"SINAPI",89225,0.81]
[87281,"SINAPI",88377,3.49]
[87281,"SINAPI",88316,0.77]
[87281,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87281,"SINAPI-I",1379,249.29]
[87281,"SINAPI-I",370,1.29]
[87327]
[87327,"SINAPI",88392,4.4800000000000004]
[87327,"SINAPI",88386,1.36]
[87327,"SINAPI",88377,5.84]
[87327,"SINAPI-I",43617,5.3999999999999999E-2]
[87327,"SINAPI-I",1379,242.88]
[87327,"SINAPI-I",370,1.26]
[87328]
[87328,"SINAPI",88398,2.0299999999999998]
[87328,"SINAPI",88393,0.62]
[87328,"SINAPI",88377,2.65]
[87328,"SINAPI",88316,0.59]
[87328,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87328,"SINAPI-I",1379,245.79]
[87328,"SINAPI-I",370,1.27]
[87410]
[87410,"SINAPI",88430,5.24]
[87410,"SINAPI",88418,0.67]
[87410,"SINAPI",88377,5.91]
[87410,"SINAPI-I",36870,1094.55]
[95577]
[95577,"SINAPI",92803,1]
[95577,"SINAPI",88245,3.0599999999999999E-2]
[95577,"SINAPI",88238,6.1000000000000004E-3]
[95577,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95577,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[95578]
[95578,"SINAPI",92804,1]
[95578,"SINAPI",88245,1.67E-2]
[95578,"SINAPI",88238,3.3E-3]
[95578,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95578,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[95579]
[95579,"SINAPI",92805,1]
[95579,"SINAPI",88245,1.06E-2]
[95579,"SINAPI",88238,2.0999999999999999E-3]
[95579,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95579,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[95580]
[95580,"SINAPI",92806,1]
[95580,"SINAPI",88245,8.5000000000000006E-3]
[95580,"SINAPI",88238,1.6999999999999999E-3]
[95580,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95580,"SINAPI-I",39017,0.113]
[95581]
[95581,"SINAPI",92798,1]
[95581,"SINAPI",88245,7.7000000000000002E-3]
[95581,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[95581,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95581,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[95582]
[95582,"SINAPI",95448,1]
[95582,"SINAPI",88245,7.3000000000000001E-3]
[95582,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[95582,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95582,"SINAPI-I",39017,1.7000000000000001E-2]
[95576]
[95576,"SINAPI",92802,1]
[95576,"SINAPI",88245,6.4500000000000002E-2]
[95576,"SINAPI",88238,1.29E-2]
[95576,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95576,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[95583]
[95583,"SINAPI",92800,1]
[95583,"SINAPI",88245,0.16520000000000001]
[95583,"SINAPI",88238,3.3000000000000002E-2]
[95583,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95583,"SINAPI-I",39017,1.19]
[95584]
[95584,"SINAPI",92801,1]
[95584,"SINAPI",88245,0.104]
[95584,"SINAPI",88238,2.0799999999999999E-2]
[95584,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95584,"SINAPI-I",39017,0.97]
[95593]
[95593,"SINAPI",92801,1]
[95593,"SINAPI",88245,0.104]
[95593,"SINAPI",88238,2.0799999999999999E-2]
[95593,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95593,"SINAPI-I",39017,0.97]
[95592]
[95592,"SINAPI",92800,1]
[95592,"SINAPI",88245,0.16520000000000001]
[95592,"SINAPI",88238,3.3000000000000002E-2]
[95592,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95592,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92919]
[92919,"SINAPI",92803,1]
[92919,"SINAPI",88245,7.0900000000000005E-2]
[92919,"SINAPI",88238,1.1599999999999999E-2]
[92919,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92919,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92921]
[92921,"SINAPI",92804,1]
[92921,"SINAPI",88245,4.6399999999999997E-2]
[92921,"SINAPI",88238,7.6E-3]
[92921,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92921,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92922]
[92922,"SINAPI",92805,1]
[92922,"SINAPI",88245,3.5099999999999999E-2]
[92922,"SINAPI",88238,5.7000000000000002E-3]
[92922,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92922,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92923]
[92923,"SINAPI",92806,1]
[92923,"SINAPI",88245,2.75E-2]
[92923,"SINAPI",88238,4.4999999999999997E-3]
[92923,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92923,"SINAPI-I",39017,0.113]
[92924]
[92924,"SINAPI",92798,1]
[92924,"SINAPI",88245,2.1600000000000001E-2]
[92924,"SINAPI",88238,3.5000000000000001E-3]
[92924,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92924,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[104104]
[104104,"SINAPI",95448,1]
[104104,"SINAPI",88245,8.9999999999999993E-3]
[104104,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[104104,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92916]
[92916,"SINAPI",92801,1]
[92916,"SINAPI",88245,0.14280000000000001]
[92916,"SINAPI",88238,2.3300000000000001E-2]
[92916,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92916,"SINAPI-I",39017,0.97]
[92917]
[92917,"SINAPI",92802,1]
[92917,"SINAPI",88245,0.10150000000000001]
[92917,"SINAPI",88238,1.66E-2]
[92917,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92917,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[92915]
[92915,"SINAPI",92800,1]
[92915,"SINAPI",88245,0.1933]
[92915,"SINAPI",88238,3.1600000000000003E-2]
[92915,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92915,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92771]
[92771,"SINAPI",92803,1]
[92771,"SINAPI",88245,2.5899999999999999E-2]
[92771,"SINAPI",88238,4.1999999999999997E-3]
[92771,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92771,"SINAPI-I",39017,0.35699999999999998]
[92772]
[92772,"SINAPI",92804,1]
[92772,"SINAPI",88245,1.43E-2]
[92772,"SINAPI",88238,2.3E-3]
[92772,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92772,"SINAPI-I",39017,0.14699999999999999]
[92773]
[92773,"SINAPI",92805,1]
[92773,"SINAPI",88245,1.21E-2]
[92773,"SINAPI",88238,2E-3]
[92773,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92774]
[92774,"SINAPI",92806,1]
[92774,"SINAPI",88245,1.0800000000000001E-2]
[92774,"SINAPI",88238,1.8E-3]
[92774,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92769]
[92769,"SINAPI",92801,1]
[92769,"SINAPI",88245,5.9700000000000003E-2]
[92769,"SINAPI",88238,9.7999999999999997E-3]
[92769,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92769,"SINAPI-I",39017,1.333]
[92770]
[92770,"SINAPI",92802,1]
[92770,"SINAPI",88245,4.0300000000000002E-2]
[92770,"SINAPI",88238,6.6E-3]
[92770,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92770,"SINAPI-I",39017,0.72799999999999998]
[92767]
[92767,"SINAPI",92799,1]
[92767,"SINAPI",88245,0.1055]
[92767,"SINAPI",88238,1.72E-2]
[92767,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92767,"SINAPI-I",39017,2.8159999999999998]
[92768]
[92768,"SINAPI",92800,1]
[92768,"SINAPI",88245,8.3599999999999994E-2]
[92768,"SINAPI",88238,1.3599999999999999E-2]
[92768,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92768,"SINAPI-I",39017,2.1179999999999999]
[92762]
[92762,"SINAPI",92803,1]
[92762,"SINAPI",88245,3.9199999999999999E-2]
[92762,"SINAPI",88238,6.4000000000000003E-3]
[92762,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92762,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92763]
[92763,"SINAPI",92804,1]
[92763,"SINAPI",88245,2.5700000000000001E-2]
[92763,"SINAPI",88238,4.1999999999999997E-3]
[92763,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92763,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92764]
[92764,"SINAPI",92805,1]
[92764,"SINAPI",88245,1.9400000000000001E-2]
[92764,"SINAPI",88238,3.2000000000000002E-3]
[92764,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92764,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92765]
[92765,"SINAPI",92806,1]
[92765,"SINAPI",88245,1.52E-2]
[92765,"SINAPI",88238,2.5000000000000001E-3]
[92765,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92765,"SINAPI-I",39017,0.113]
[92766]
[92766,"SINAPI",92798,1]
[92766,"SINAPI",88245,1.2E-2]
[92766,"SINAPI",88238,2E-3]
[92766,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92766,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[104105]
[104105,"SINAPI",95448,1]
[104105,"SINAPI",88245,9.1999999999999998E-3]
[104105,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[104105,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92760]
[92760,"SINAPI",92801,1]
[92760,"SINAPI",88245,7.9000000000000001E-2]
[92760,"SINAPI",88238,1.29E-2]
[92760,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92760,"SINAPI-I",39017,0.97]
[92761]
[92761,"SINAPI",92802,1]
[92761,"SINAPI",88245,5.6099999999999997E-2]
[92761,"SINAPI",88238,9.1999999999999998E-3]
[92761,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92761,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[92759]
[92759,"SINAPI",92800,1]
[92759,"SINAPI",88245,0.1069]
[92759,"SINAPI",88238,1.7500000000000002E-2]
[92759,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92759,"SINAPI-I",39017,1.19]
[104108]
[104108,"SINAPI",92803,1]
[104108,"SINAPI",88245,9.5600000000000004E-2]
[104108,"SINAPI",88238,1.5599999999999999E-2]
[104108,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104108,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[104107]
[104107,"SINAPI",92804,1]
[104107,"SINAPI",88245,7.4300000000000005E-2]
[104107,"SINAPI",88238,1.21E-2]
[104107,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104107,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[104106]
[104106,"SINAPI",92805,1]
[104106,"SINAPI",88245,5.62E-2]
[104106,"SINAPI",88238,9.1999999999999998E-3]
[104106,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104106,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[104110]
[104110,"SINAPI",92801,1]
[104110,"SINAPI",88245,0.2286]
[104110,"SINAPI",88238,3.73E-2]
[104110,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104110,"SINAPI-I",39017,0.97]
[104109]
[104109,"SINAPI",92802,1]
[104109,"SINAPI",88245,0.16250000000000001]
[104109,"SINAPI",88238,2.6499999999999999E-2]
[104109,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104109,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[104111]
[104111,"SINAPI",92800,1]
[104111,"SINAPI",88245,0.30940000000000001]
[104111,"SINAPI",88238,5.0500000000000003E-2]
[104111,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104111,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92884]
[92884,"SINAPI",92877,1]
[92884,"SINAPI",88245,5.2900000000000003E-2]
[92884,"SINAPI",88238,8.6E-3]
[92884,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92884,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92885]
[92885,"SINAPI",92878,1]
[92885,"SINAPI",88245,3.8600000000000002E-2]
[92885,"SINAPI",88238,6.3E-3]
[92885,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92885,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92886]
[92886,"SINAPI",92879,1]
[92886,"SINAPI",88245,2.6100000000000002E-2]
[92886,"SINAPI",88238,4.3E-3]
[92886,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92886,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92887]
[92883,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92876,"SINAPI",88238,3.2000000000000002E-3]
[92806,"SINAPI-I",43056,1.1399999999999999]
[95602,"SINAPI",102274,0.32050000000000001]
[95996,"SINAPI",95632,4.3400000000000001E-2]
[95995,"SINAPI",88314,1.1301000000000001]
[94882,"SINAPI",5632,6.7599999999999993E-2]
[94876,"SINAPI",88316,0.19700000000000001]
[90733]
[90724,"SINAPI",88246,0.50860000000000005]
[90730]
[94881,"SINAPI-I",20078,0.20830000000000001]
[90708,"SINAPI",5632,2.6200000000000001E-2]
[90705,"SINAPI",88246,0.15490000000000001]
[90697,"SINAPI-I",20078,2.0799999999999999E-2]
[90699,"SINAPI-I",20078,2.92E-2]
[105249,"SINAPI-I",20078,0.45250000000000001]
[105394]
[105395,"SINAPI-I",20078,9.7799999999999998E-2]
[105398,"SINAPI",88246,0.64070000000000005]
[105372]
[105361,"SINAPI",88316,0.3523]
[105315]
[105252]
[105300,"SINAPI",88316,0.2873]
[105257,"SINAPI-I",20078,0.1125]
[105305]
[105250,"SINAPI",88316,9.8500000000000004E-2]
[105275,"SINAPI",88316,1.1572]
[105362,"SINAPI",88246,0.38769999999999999]
[105347,"SINAPI",88316,1.8605]
[105283,"SINAPI",5678,3.3500000000000002E-2]
[105348,"SINAPI",5679,0.2374]
[105352,"SINAPI",88316,0.85429999999999995]
[105325,"SINAPI-I",20078,0.29749999999999999]
[105343,"SINAPI",5679,6.2899999999999998E-2]
[105366,"SINAPI-I",20078,8.7499999999999994E-2]
[105387]
[97180,"SINAPI",88317,1.504]
[97190,"SINAPI",5631,4.4400000000000002E-2]
[97173,"SINAPI",88316,0.1069]
[97185,"SINAPI",5631,2.3599999999999999E-2]
[97171,"SINAPI-I",20078,4.0300000000000002E-2]
[97143]
[97161,"SINAPI",88316,9.3299999999999994E-2]
[97149,"SINAPI-I",20078,2.2100000000000002E-2]
[97166]
[97169,"SINAPI",5632,6.0600000000000001E-2]
[97127,"SINAPI",88316,0.1038]
[97135,"SINAPI",88246,0.10299999999999999]
[97131,"SINAPI-I",20078,3.1300000000000001E-2]
[105308,"SINAPI-I",20078,1.3599999999999999E-2]
[105310,"SINAPI",88246,0.12429999999999999]
[105290]
[105288,"SINAPI-I",20078,4.3799999999999999E-2]
[105333,"SINAPI-I",9829,1.0249999999999999]
[105335,"SINAPI",5679,4.58E-2]
[105327,"SINAPI",88246,7.5600000000000001E-2]
[105370,"SINAPI",88316,0.1186]
[92848,"SINAPI-I",40347,0.4]
[92834,"SINAPI",5632,3.1099999999999999E-2]
[92858]
[92860,"SINAPI-I",40345,0.4]
[92832]
[92809]
[92810,"SINAPI",88246,0.27350000000000002]
[92813,"SINAPI",5632,0.19500000000000001]
[95568,"SINAPI",88246,0.21510000000000001]
[95569,"SINAPI-I",7795,1.03]
[104932,"SINAPI",5632,0.15040000000000001]
[92853,"SINAPI",88246,0.16220000000000001]
[92857,"SINAPI",5632,0.10290000000000001]
[92841,"SINAPI-I",40344,0.4]
[92816,"SINAPI",88629,2.3E-2]
[95565,"SINAPI-I",40334,1.03]
[92210,"SINAPI",5632,9.3399999999999997E-2]
[92222]
[92223,"SINAPI",88629,9.2999999999999992E-3]
[94304,"SINAPI",5632,6.4100000000000004E-2]
[94329,"SINAPI",5901,5.4000000000000003E-3]
[104739,"SINAPI",90692,7.4200000000000002E-2]
[104742]
[93369,"SINAPI",91533,0.12520000000000001]
[93372,"SINAPI",5901,5.4000000000000003E-3]
[104732]
[104733]
[104735,"SINAPI",5903,5.9999999999999995E-4]
[96397,"SINAPI",96463,4.0058000000000003E-3]
[96396,"SINAPI",5684,9.1617000000000001E-3]
[105737,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[105749,"SINAPI",5685,6.5963800000000003E-2]
[105754,"SINAPI",5631,1.9506300000000001E-2]
[105657,"SINAPI",89036,4.8996499999999998E-2]
[100566,"SINAPI",96463,5.0073000000000001E-3]
[105645,"SINAPI",88316,3.1328000000000002E-2]
[105658,"SINAPI",5903,5.10088E-2]
[100567,"SINAPI",5901,3.8153000000000002E-3]
[105640,"SINAPI",5684,1.14521E-2]
[105659,"SINAPI",5901,3.8153000000000002E-3]
[105668,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105647,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105710,"SINAPI",5685,3.8790999999999999E-2]
[105705]
[105708,"SINAPI",5685,1.93955E-2]
[105699,"SINAPI",5684,1.0306900000000001E-2]
[105684,"SINAPI",96463,4.1310000000000001E-3]
[105691,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[105700,"SINAPI-I",4721,0.6464067]
[105692,"SINAPI",96464,4.8064200000000001E-2]
[100571]
[105701,"SINAPI",96463,4.8821000000000003E-3]
[105718,"SINAPI",5903,5.0627199999999997E-2]
[100565,"SINAPI",5903,3.75739E-2]
[105714]
[96391,"SINAPI",89036,1.50578E-2]
[105632,"SINAPI",5932,3.7260000000000001E-3]
[105617,"SINAPI",105525,1]
[96392,"SINAPI",5932,5.1609999999999998E-3]
[105633,"SINAPI",88316,7.9707500000000001E-2]
[105571,"SINAPI",96463,6.7597999999999998E-3]
[96389,"SINAPI",5901,3.8153000000000002E-3]
[105599,"SINAPI",96464,1.7297099999999999E-2]
[105623,"SINAPI-I",1379,93.023331799999994]
[105631]
[105608,"SINAPI",96463,4.5065000000000001E-3]
[100572,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105583,"SINAPI",88316,5.4823999999999998E-2]
[105721,"SINAPI",93244,3.0478700000000001E-2]
[105595,"SINAPI",5934,4.7182000000000002E-2]
[105590,"SINAPI",5903,5.2534900000000002E-2]
[105566,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[101767,"SINAPI",88316,0.20885339999999999]
[104375,"SINAPI",91486,4.8510999999999997E-3]
[105757,"SINAPI",91486,6.9274999999999996E-3]
[105557,"SINAPI",5934,4.1050000000000003E-2]
[96385,"SINAPI",93244,2.5237800000000001E-2]
[105733,"SINAPI",5903,6.5855700000000003E-2]
[105736]
[105738,"SINAPI",96464,5.2280899999999998E-2]
[105738,"SINAPI",5684,1.14521E-2]
[105751,"SINAPI",5932,8.0309999999999999E-3]
[105746]
[105660,"SINAPI",5685,6.3469399999999995E-2]
[105663,"SINAPI",5901,3.8153000000000002E-3]
[105642,"SINAPI",5684,1.14521E-2]
[105661,"SINAPI",5684,1.6032999999999999E-2]
[105670,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105649,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105662,"SINAPI-I",4721,0.75918399999999997]
[105671,"SINAPI",5684,1.0306900000000001E-2]
[105656,"SINAPI",5932,3.7260000000000001E-3]
[105712,"SINAPI",5903,4.6911899999999999E-2]
[105707,"SINAPI",5903,4.31408E-2]
[105693,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[105675,"SINAPI",88316,5.6787400000000002E-2]
[105681,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105697]
[105697,"SINAPI-I",1379,136.6636876]
[105682,"SINAPI",5685,3.62682E-2]
[105698,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105677,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105683,"SINAPI",5684,9.1617000000000001E-3]
[105582,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105715,"SINAPI",5685,3.62682E-2]
[105629,"SINAPI",5934,2.5125600000000001E-2]
[105635,"SINAPI",96463,4.8821000000000003E-3]
[105621,"SINAPI",5684,2.2904000000000002E-3]
[105630,"SINAPI",5903,2.6471399999999999E-2]
[105636,"SINAPI-I",1379,179.7298777]
[105572,"SINAPI",5901,3.8153000000000002E-3]
[105574,"SINAPI",5901,3.8153000000000002E-3]
[105619,"SINAPI",5684,2.2904000000000002E-3]
[105628,"SINAPI",5923,2.4459100000000001E-2]
[105604,"SINAPI",5685,2.8126600000000002E-2]
[105586,"SINAPI",93244,8.1603499999999995E-2]
[105589,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105720,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105593,"SINAPI",73436,2.0613800000000002E-2]
[105591,"SINAPI",96464,7.5746900000000006E-2]
[105567]
[105568,"SINAPI",96464,2.1085199999999998E-2]
[105598,"SINAPI",96463,7.5109999999999999E-4]
[102733,"SINAPI-I",39017,0.113]
[102765,"SINAPI",102727,49.963799999999999]
[102766,"SINAPI",102727,63.248100000000001]
[102755,"SINAPI",102736,5.1308999999999996]
[102783,"SINAPI",92756,14]
[102757]
[102762,"SINAPI",102731,96.0779]
[102764,"SINAPI",102729,555.60419999999999]
[102794]
[102754]
[102738,"SINAPI",102728,37.4086]
[102751,"SINAPI",102736,2.1583000000000001]
[102799]
[102800,"SINAPI",92744,29.5]
[102758,"SINAPI",102727,21.773399999999999]
[102749]
[102760,"SINAPI",102728,653.96190000000001]
[102114,"SINAPI",88264,0.63300000000000001]
[102117,"SINAPI-I",39997,4]
[102132,"SINAPI",88264,2.6697000000000002]
[102118,"SINAPI-I",39997,4]
[102126,"SINAPI-I",5086,10.137600000000001]
[102121,"SINAPI-I",39997,4]
[102129,"SINAPI",88264,0.63300000000000001]
[104941,"SINAPI",88251,0.29535800000000001]
[101800,"SINAPI",89998,2.0977999999999999]
[98108,"SINAPI",100475,9.2799999999999994E-2]
[98109,"SINAPI",97733,4.7999999999999996E-3]
[98107,"SINAPI-I",6193,0.2208]
[98104,"SINAPI-I",6193,0.2208]
[97891,"SINAPI-I",650,10.036099999999999]
[97888,"SINAPI",88316,3.5674000000000001]
[97889,"SINAPI",5678,1.3599999999999999E-2]
[97884,"SINAPI",101619,0.121]
[99251]
[97901,"SINAPI",101616,0.49]
[99253,"SINAPI",5678,8.6999999999999994E-3]
[97903,"SINAPI-I",4491,0.14799999999999999]
[97904,"SINAPI-I",4517,0.2112]
[97905,"SINAPI-I",2692,4.1000000000000003E-3]
[97906,"SINAPI-I",4517,0.14080000000000001]
[97907,"SINAPI-I",5069,1.5599999999999999E-2]
[99264,"SINAPI",5678,1.9699999999999999E-2]
[97897,"SINAPI-I",41629,1]
[101795,"SINAPI-I",660,14.175000000000001]
[101796,"SINAPI",5678,4.5699999999999998E-2]
[101802,"SINAPI-I",4491,0.2072]
[101804,"SINAPI",89998,2.468]
[101805,"SINAPI",101616,1.69]
[102623]
[102622,"SINAPI",94703,3]
[102606,"SINAPI",88248,0.12970000000000001]
[102621,"SINAPI",88248,1.4821]
[102617,"SINAPI-I",37105,1]
[102597,"SINAPI",88248,0.12509999999999999]
[103005,"SINAPI",101616,0.58499999999999996]
[103006,"SINAPI",88316,2.7406999999999999]
[102989]
[102993,"SINAPI",5631,5.3069999999999999E-2]
[106009,"SINAPI",105944,0.17]
[106011,"SINAPI",92916,16.664899999999999]
[105997,"SINAPI",97090,2.0063111]
[106002,"SINAPI",105944,0.1229]
[105996,"SINAPI",97114,0.23246710000000001]
[106018,"SINAPI",88316,1.91939E-2]
[98522,"SINAPI-I",4417,8.7999999999999995E-2]
[102362,"SINAPI",88316,0.99739999999999995]
[101192,"SINAPI",94962,8.9999999999999993E-3]
[101199]
[101203,"SINAPI",88262,0.53069999999999995]
[101205,"SINAPI",101202,1]
[87894]
[87888,"SINAPI",88316,2.8899999999999999E-2]
[87879]
[87911,"SINAPI",88309,0.28920000000000001]
[103688]
[103684,"SINAPI",90587,5.0999999999999997E-2]
[103677,"SINAPI-I",38408,1.103]
[103682,"SINAPI-I",38408,1.103]
[91084,"SINAPI",95967,0.31859999999999999]
[91080,"SINAPI",88297,0.38500000000000001]
[91097,"SINAPI",88377,0.17660000000000001]
[91082,"SINAPI-I",1379,51.418599999999998]
[91099,"SINAPI",88377,0.24579999999999999]
[91076,"SINAPI",95967,0.73880000000000001]
[91072,"SINAPI-I",7155,1.1845000000000001]
[91089,"SINAPI",90650,2.4E-2]
[91074,"SINAPI",90650,3.61E-2]
[91087,"SINAPI",88830,8.43E-2]
[91083,"SINAPI",90651,1.5717000000000001]
[91100,"SINAPI",88831,0.31259999999999999]
[91100,"SINAPI",88297,0.74729999999999996]
[91077,"SINAPI",90982,0.56330000000000002]
[91098,"SINAPI",90979,4.4200000000000003E-2]
[91094,"SINAPI",88316,0.47810000000000002]
[91092,"SINAPI",102726,0.25]
[91073,"SINAPI",90982,0.93779999999999997]
[91073,"SINAPI",90650,4.3799999999999999E-2]
[91090,"SINAPI-I",370,9.8299999999999998E-2]
[104281,"SINAPI",102828,0.06]
[104286,"SINAPI-I",43055,5.2965]
[104292,"SINAPI-I",43132,6.0000000000000001E-3]
[104289,"SINAPI-I",44859,1]
[104290,"SINAPI-I",44870,1]
[104291,"SINAPI",102827,0.26040000000000002]
[104270,"SINAPI-I",43132,6.0000000000000001E-3]
[104277,"SINAPI",88245,0.36249999999999999]
[104278,"SINAPI",88245,0.39879999999999999]
[104305,"SINAPI",88238,6.1999999999999998E-3]
[104308]
[104309,"SINAPI-I",44893,1]
[104297]
[104294,"SINAPI-I",39481,0.80810000000000004]
[90954,"SINAPI",88309,0.58899999999999997]
[90942,"SINAPI",87373,6.6100000000000006E-2]
[90950,"SINAPI",88309,0.58899999999999997]
[87769]
[87644,"SINAPI",88309,0.27100000000000002]
[87633,"SINAPI",88316,0.123]
[87767,"SINAPI",87373,5.2999999999999999E-2]
[87622]
[87735,"SINAPI-I",1379,0.5]
[87620,"SINAPI",87301,3.1E-2]
[92716,"SINAPI",92715,1]
[102952]
[90651,"SINAPI",90646,1]
[90663]
[102810,"SINAPI",102806,1]
[96036]
[89876,"SINAPI",89870,1]
[5811]
[91645,"SINAPI",91640,1]
[6260,"SINAPI",88282,1]
[73467,"SINAPI",73335,1]
[5890,"SINAPI",91354,1]
[91031,"SINAPI",91028,1]
[90999,"SINAPI",90992,1]
[90979,"SINAPI",90976,1]
[103944,"SINAPI",103943,1]
[95127,"SINAPI",88297,1]
[92119]
[102899,"SINAPI",88294,1]
[91486]
[89243,"SINAPI",89236,1]
[102934,"SINAPI",102931,1]
[83766,"SINAPI",88317,1]
[73417,"SINAPI",73303,1]
[104913,"SINAPI",104909,1]
[102844,"SINAPI",102840,1]
[104907,"SINAPI",88296,1]
[93402,"SINAPI",93401,1]
[105845]
[99834,"SINAPI",99830,1]
[90686]
[102274,"SINAPI",88298,1]
[96156,"SINAPI",96060,1]
[88404,"SINAPI",88400,1]
[90637,"SINAPI",90634,1]
[5932,"SINAPI",89229,1]
[92960,"SINAPI",92957,1]
[102941]
[103176,"SINAPI",103172,1]
[90674,"SINAPI",90672,1]
[93224,"SINAPI",93220,1]
[102874,"SINAPI",88297,1]
[103224,"SINAPI",103222,1]
[103237]
[90632,"SINAPI",90627,1]
[88418]
[88433,"SINAPI",88434,1]
[5940]
[89251,"SINAPI",89247,1]
[5875,"SINAPI",89012,1]
[7049,"SINAPI",7054,1]
[5685,"SINAPI",89211,1]
[5865,"SINAPI",53818,1]
[7031]
[104091]
[102905,"SINAPI",102900,1]
[5857]
[96013,"SINAPI",96009,1]
[96155,"SINAPI",96053,1]
[89035,"SINAPI",5714,1]
[5882,"SINAPI",88848,1]
[93434]
[5837,"SINAPI",89241,1]
[97623,"SINAPI",88309,1.0847]
[97630]
[97634,"SINAPI",102275,7.8799999999999995E-2]
[104795]
[97665,"SINAPI",88316,5.8000000000000003E-2]
[97639,"SINAPI",88316,0.66359999999999997]
[97651]
[97655,"SINAPI",88316,0.56520000000000004]
[92715]
[102948]
[90647]
[90658,"SINAPI-I",39009,6.3999999999999997E-5]
[92142]
[96031,"SINAPI-I",37734,1.4600000000000001E-5]
[89871,"SINAPI-I",37762,1.4100000000000001E-5]
[91402,"SINAPI-I",37752,5.6999999999999996E-6]
[91644]
[91359,"SINAPI-I",44057,3.43E-5]
[91392]
[91355]
[102812,"SINAPI-I",43999,6.3999999999999997E-5]
[95263,"SINAPI-I",4222,0.78]
[90962]
[90962,"SINAPI-I",13803,6.6699999999999995E-5]
[103940,"SINAPI-I",44852,6.3999999999999997E-5]
[91282]
[102830,"SINAPI-I",44237,1.36E-5]
[5627,"SINAPI-I",10685,5.5999999999999999E-5]
[102836]
[89231]
[88855,"SINAPI-I",36529,5.1400000000000003E-5]
[104685]
[93423]
[104912,"SINAPI-I",2705,38.25]
[104903]
[102855]
[105839,"SINAPI-I",45281,7.2000000000000002E-5]
[91633]
[90683]
[104653,"SINAPI-I",45092,1.4800000000000001E-5]
[90688]
[88387,"SINAPI-I",37544,6.3999999999999997E-5]
[90633]
[95131,"SINAPI-I",40637,7.1099999999999994E-5]
[92958,"SINAPI-I",13836,6.9999999999999994E-5]
[102939,"SINAPI-I",2705,9.35]
[103180]
[92110]
[90678]
[90622]
[95619,"SINAPI-I",11651,8.0000000000000007E-5]
[91276,"SINAPI-I",4222,1.44]
[95275]
[95217,"SINAPI-I",2705,0.63]
[102956,"SINAPI-I",44387,6.6699999999999995E-5]
[89012,"SINAPI-I",6046,1.4800000000000001E-5]
[96457]
[89280]
[95269,"SINAPI-I",4222,1.44]
[7034]
[5724]
[89010,"SINAPI-I",7624,1.3699999999999999E-5]
[96019,"SINAPI-I",4221,16.16]
[96055,"SINAPI-I",7640,1.43E-5]
[89034,"SINAPI-I",7640,1.43E-5]
[100637]
[5707]
[90585,"SINAPI-I",2705,0.52]
[103801]
[103795,"SINAPI-I",2692,9.4999999999999998E-3]
[103800,"SINAPI",88316,3.1021000000000001]
[104320,"SINAPI",88248,0.1182]
[104319,"SINAPI",88267,0.1182]
[104322,"SINAPI-I",3903,1]
[102726,"SINAPI",88316,0.51149999999999995]
[102722,"SINAPI",93358,0.09]
[102688,"SINAPI-I",3670,0.1071]
[102696,"SINAPI-I",3899,4.7600000000000003E-2]
[102673,"SINAPI",90106,0.75]
[102677,"SINAPI",88309,0.10349999999999999]
[102670,"SINAPI-I",38052,1.0029999999999999]
[102676,"SINAPI-I",44315,1.05]
[102664]
[102669,"SINAPI",90106,0.16]
[102719]
[102711,"SINAPI-I",3668,1]
[102708,"SINAPI",88309,0.19109999999999999]
[98327,"SINAPI",102834,0.86319999999999997]
[98370,"SINAPI",88243,0.1799]
[98392,"SINAPI",88279,0.22650000000000001]
[98368,"SINAPI",88279,2.6642999999999999]
[98367,"SINAPI",98331,1]
[98352,"SINAPI-I",42527,1.05]
[98350,"SINAPI-I",43851,3.7037]
[98383,"SINAPI",88243,0.22620000000000001]
[98346,"SINAPI-I",43728,4.6666999999999996]
[98337,"SINAPI-I",43727,1]
[98344,"SINAPI",88243,1.4746999999999999]
[98361,"SINAPI-I",43852,4.0099999999999997E-2]
[98397,"SINAPI-I",7307,0.10979999999999999]
[97291,"SINAPI-I",44027,4]
[97292,"SINAPI-I",39997,16.8]
[97309]
[97310,"SINAPI-I",13348,33.6]
[97288]
[97305,"SINAPI",88247,1.1968000000000001]
[97278,"SINAPI",88264,0.38350000000000001]
[97289,"SINAPI-I",13348,33.6]
[97296,"SINAPI-I",43965,16.8]
[97277,"SINAPI-I",44027,4]
[97240,"SINAPI-I",43962,0.97299999999999998]
[97245,"SINAPI",88247,0.26590000000000003]
[97248,"SINAPI-I",44047,0.86599999999999999]
[97255,"SINAPI-I",43965,16.8]
[97258,"SINAPI-I",43965,16.8]
[97270,"SINAPI",88264,1.0689]
[97271,"SINAPI-I",13348,33.6]
[97253,"SINAPI-I",39997,16.8]
[97268,"SINAPI-I",44027,4]
[97316,"SINAPI",88247,0.57909999999999995]
[97319,"SINAPI",88264,0.91800000000000004]
[97313,"SINAPI-I",43965,25.2]
[97325,"SINAPI-I",44027,6]
[103519,"SINAPI",92443,0.12]
[103498,"SINAPI",88267,0.17199999999999999]
[103495,"SINAPI-I",44715,1]
[103513,"SINAPI",93288,2.3613]
[103512,"SINAPI",93288,2.3613]
[104988,"SINAPI-I",45140,5.1999999999999998E-2]
[102655]
[104985]
[97035]
[97030,"SINAPI",88262,0.28731449999999997]
[97028,"SINAPI-I",5068,8.0000000000000002E-3]
[97013,"SINAPI-I",3993,0.17499999999999999]
[97016,"SINAPI-I",3993,0.23300000000000001]
[104990,"SINAPI",88262,0.15786819999999999]
[97045,"SINAPI-I",41947,1.4999999999999999E-2]
[97064,"SINAPI",88278,0.69769999999999999]
[96999,"SINAPI-I",43058,1.3675999999999999]
[96998,"SINAPI-I",41958,0.2]
[97001]
[97002,"SINAPI",91693,4.2900000000000001E-2]
[97007,"SINAPI-I",3992,12.8886]
[97006,"SINAPI",88239,0.82381389999999999]
[97066,"SINAPI",88239,1.3196203]
[97058,"SINAPI-I",38200,2.8340000000000001E-2]
[97057,"SINAPI-I",44346,1.635]
[95947,"SINAPI",88245,4.2000000000000003E-2]
[102077,"SINAPI",95943,15.6]
[102075,"SINAPI",95946,124.08]
[102081,"SINAPI",88315,1.01]
[102087,"SINAPI",91692,6.7000000000000004E-2]
[101997,"SINAPI-I",4517,0.98399999999999999]
[101998,"SINAPI-I",4491,3.5920000000000001]
[101992]
[101989,"SINAPI",88262,0.93600000000000005]
[101985]
[101973,"SINAPI",91693,0.129]
[102071,"SINAPI-I",10749,1.123]
[102069,"SINAPI-I",2692,0.01]
[102063,"SINAPI-I",40304,8.1000000000000003E-2]
[102050]
[102048,"SINAPI",101998,0.9]
[102044,"SINAPI-I",2692,4.0000000000000001E-3]
[102040,"SINAPI",88262,4.806]
[102036,"SINAPI",88239,0.52300000000000002]
[102013,"SINAPI",101988,0.37]
[102007]
[102005,"SINAPI",88239,0.49299999999999999]
[102003,"SINAPI-I",2692,0.01]
[101977,"SINAPI-I",40304,7.0000000000000007E-2]
[101118,"SINAPI",88844,1.5800000000000002E-2]
[101116,"SINAPI",5849,8.2000000000000007E-3]
[101134,"SINAPI",88316,3.1E-2]
[101137,"SINAPI",93589,0.25]
[101123,"SINAPI",88844,3.0200000000000001E-2]
[101131,"SINAPI",5847,9.1999999999999998E-3]
[101150,"SINAPI",5851,1.5100000000000001E-2]
[101142,"SINAPI",93589,0.26]
[101210,"SINAPI",5632,2.8999999999999998E-3]
[101216,"SINAPI",5631,1.0699999999999999E-2]
[101214]
[101259,"SINAPI",91386,7.9600000000000004E-2]
[101220,"SINAPI",88316,1.0800000000000001E-2]
[101228]
[101263,"SINAPI",88316,1.26E-2]
[101264,"SINAPI",88316,1.26E-2]
[101240]
[101237,"SINAPI",88316,1.2E-2]
[101238,"SINAPI",88316,1.2E-2]
[101248]
[101251,"SINAPI",88908,6.0000000000000001E-3]
[101246,"SINAPI",89876,4.9399999999999999E-2]
[101244]
[102291,"SINAPI",5631,2.4345800000000001E-2]
[102322,"SINAPI",88316,0.15114179999999999]
[102326,"SINAPI",5679,5.0495600000000002E-2]
[102325,"SINAPI",88316,0.1171803]
[102304,"SINAPI",5678,3.9673E-2]
[102316]
[90095,"SINAPI",88316,2.62189E-2]
[102321,"SINAPI",88908,1.4152700000000001E-2]
[90105,"SINAPI",5679,3.7515199999999999E-2]
[102355]
[102357,"SINAPI",88316,1.6685000000000001]
[102352,"SINAPI",102899,0.1384]
[101595,"SINAPI",101613,1.1E-4]
[101596,"SINAPI",5631,2.7519999999999999E-2]
[101590,"SINAPI",5631,0.13819999999999999]
[101592,"SINAPI",5632,9.0399999999999994E-2]
[101587]
[101576,"SINAPI",88262,0.59550000000000003]
[101606,"SINAPI",88316,0.94950000000000001]
[101572,"SINAPI",88316,0.14610000000000001]
[101613,"SINAPI",102947,7.5785]
[101611,"SINAPI-I",10999,45.919800000000002]
[101614,"SINAPI-I",44294,0.29189999999999999]
[101615,"SINAPI-I",44294,0.46200000000000002]
[101617,"SINAPI",91533,1.6000000000000001E-3]
[101622,"SINAPI",88316,1.1204000000000001]
[104465,"SINAPI",104190,0.5]
[104182,"SINAPI",88267,0.14729999999999999]
[104180]
[100664,"SINAPI",88309,0.72700679999999995]
[94590]
[94572,"SINAPI-I",4377,9.1999999999999993]
[94561,"SINAPI",88309,2.1770711]
[100668]
[100924,"SINAPI-I",4430,1.49]
[100663,"SINAPI-I",39961,0.66785709999999998]
[100660,"SINAPI",88261,6.8000000000000005E-2]
[91292,"SINAPI",88316,0.95699999999999996]
[91306]
[100708,"SINAPI",88316,0.624]
[100688,"SINAPI",91305,1]
[90843,"SINAPI",90830,1]
[91318]
[91315,"SINAPI",91304,1]
[100678,"SINAPI",91009,1]
[91014,"SINAPI",100659,9.8000000000000007]
[100712,"SINAPI",91307,1]
[100691,"SINAPI",91298,1]
[100675,"SINAPI-I",39493,1]
[90795,"SINAPI",88309,1.706]
[90799]
[100701,"SINAPI-I",4930,1]
[91296]
[90823,"SINAPI",88316,0.83899999999999997]
[90825,"SINAPI-I",11055,19.8]
[91299,"SINAPI-I",4998,1.68]
[100697,"SINAPI-I",11055,19.8]
[101183,"SINAPI",95576,1.2350000000000001]
[101184,"SINAPI",90776,0.43099999999999999]
[101182,"SINAPI",95578,0.59699999999999998]
[101186,"SINAPI",98657,0.10299999999999999]
[101187,"SINAPI",102844,0.58399999999999996]
[101177,"SINAPI",90778,1.4E-2]
[101179,"SINAPI-I",43422,2.0000000000000001E-4]
[100896,"SINAPI",90681,4.9000000000000002E-2]
[100892,"SINAPI",89843,1.4E-3]
[100889,"SINAPI-I",43082,1.1140000000000001]
[100890,"SINAPI",88316,6.1999999999999998E-3]
[100656,"SINAPI-I",38538,1.099]
[102650,"SINAPI",102970,0.54969999999999997]
[102651,"SINAPI",102970,0.6875]
[102651,"SINAPI",90644,0.6734]
[102652,"SINAPI",5953,0.29570000000000002]
[102648,"SINAPI",88316,1.3089999999999999]
[100653,"SINAPI",90674,3.44E-2]
[100374,"SINAPI",88262,22.481999999999999]
[100375,"SINAPI-I",21142,1]
[100366,"SINAPI",88239,6.9180000000000001]
[100358,"SINAPI-I",4415,4]
[100369,"SINAPI-I",4400,4]
[100371]
[100372,"SINAPI-I",39027,2]
[100373,"SINAPI-I",4425,11]
[100379,"SINAPI",93282,1.03E-2]
[100383,"SINAPI-I",5075,0.12]
[100377,"SINAPI-I",10997,3.0000000000000001E-3]
[92596,"SINAPI-I",4777,57.52]
[92620,"SINAPI",92258,1]
[92606,"SINAPI-I",40598,61.56]
[92590,"SINAPI-I",4777,34.94]
[92594]
[92553,"SINAPI-I",39027,3.5750000000000002]
[92554,"SINAPI-I",4415,11]
[92545]
[92557]
[92549,"SINAPI-I",39027,1.925]
[92559,"SINAPI",88262,18.734999999999999]
[92551,"SINAPI",88239,4.3230000000000004]
[92260,"SINAPI-I",5075,1.125]
[92257,"SINAPI",93288,0.157]
[100389,"SINAPI",88239,0.192]
[92575]
[92575,"SINAPI-I",40535,2.6080000000000001]
[92576,"SINAPI-I",40664,1.7210000000000001]
[92579,"SINAPI-I",40547,0.06]
[92568,"SINAPI-I",40547,0.06]
[92580,"SINAPI",93282,9.4000000000000004E-3]
[92541,"SINAPI-I",4425,0.73499999999999999]
[97725,"SINAPI",89272,0.35809999999999997]
[97719]
[97720]
[97740,"SINAPI",88316,7.3795000000000002]
[97736]
[97735]
[97737]
[98616,"SINAPI",91634,7.2249999999999997E-3]
[98625,"SINAPI",95577,8.4323332999999998]
[105918,"SINAPI",95578,0.67578950000000004]
[98637,"SINAPI-I",43667,0.35409780000000002]
[98645,"SINAPI",102851,0.21374299999999999]
[98645,"SINAPI-I",44480,0.3]
[98653,"SINAPI",102816,0.15604029999999999]
[100345,"SINAPI",92804,1]
[100349,"SINAPI",90586,0.1195]
[100337,"SINAPI",105759,0.1]
[105808,"SINAPI",88262,1.4032028999999999]
[100351,"SINAPI",87286,1.8287999999999999E-2]
[100350,"SINAPI",89993,3.4151800000000003E-2]
[105047,"SINAPI-I",14439,1.5437399999999999]
[105096,"SINAPI-I",40568,3.0554999999999999E-2]
[105097]
[105051,"SINAPI-I",10527,5.7499999999999999E-4]
[105059,"SINAPI",88262,0.47343000000000002]
[105057,"SINAPI-I",40568,3.0554999999999999E-2]
[105042,"SINAPI-I",14439,1.5437399999999999]
[105058]
[105062,"SINAPI-I",35274,1.0915900000000001]
[105069,"SINAPI-I",35275,1.0915900000000001]
[105073,"SINAPI-I",10527,6.5129999999999995E-4]
[105076,"SINAPI-I",14439,1.5437399999999999]
[105061,"SINAPI-I",40568,3.0554999999999999E-2]
[105077,"SINAPI-I",43055,0.155774]
[105077,"SINAPI-I",40568,1.5277000000000001E-2]
[105080]
[105083]
[105086,"SINAPI",95140,0.31553300000000001]
[105085,"SINAPI-I",4481,1.0915900000000001]
[93961,"SINAPI",6259,3.7499999999999999E-2]
[93971,"SINAPI",90625,3.1300000000000001E-2]
[93969,"SINAPI",90638,0.43569999999999998]
[93957,"SINAPI",90625,6.5000000000000002E-2]
[93967,"SINAPI",90650,4.9500000000000002E-2]
[104877,"SINAPI-I",43082,42.56]
[104887,"SINAPI",90632,2.1999999999999999E-2]
[104852,"SINAPI",90625,7.2900000000000006E-2]
[104890,"SINAPI",100981,3.1399999999999997E-2]
[104850,"SINAPI",100981,7.9000000000000008E-3]
[104847,"SINAPI",90778,2.7400000000000001E-2]
[104855,"SINAPI",90651,5.1799999999999999E-2]
[104886,"SINAPI",100981,7.9000000000000008E-3]
[104851,"SINAPI",90650,9.0700000000000003E-2]
[104845,"SINAPI",88316,0.6986]
[95108,"SINAPI-I",1330,0.2041]
[104856]
[104858,"SINAPI",90778,2.2700000000000001E-2]
[104871,"SINAPI-I",44383,0]
[104872,"SINAPI",90778,1.01E-2]
[104872,"SINAPI-I",39848,3.2692000000000001]
[104866,"SINAPI-I",44383,5.7380000000000004]
[104885,"SINAPI-I",40543,3.85E-2]
[104867,"SINAPI-I",39848,4.8922999999999996]
[104874,"SINAPI-I",44384,4.2756999999999996]
[104869,"SINAPI",88316,8.4599999999999995E-2]
[104863,"SINAPI-I",44067,1.0769]
[104870,"SINAPI-I",45084,5.5599999999999997E-2]
[104882,"SINAPI-I",9874,0.5]
[105940,"SINAPI",88316,0.77775000000000005]
[105939,"SINAPI",88316,0.56715000000000004]
[96122,"SINAPI-I",13587,1.1389]
[104757,"SINAPI-I",43131,2.8299999999999999E-2]
[96112,"SINAPI-I",20212,1.7082999999999999]
[96116,"SINAPI-I",40552,3.3599999999999998E-2]
[96486,"SINAPI-I",36225,1.0363]
[101806,"SINAPI-I",7258,114.0487]
[98059,"SINAPI",101624,0.37330000000000002]
[98060,"SINAPI",88316,1.9862]
[98088,"SINAPI",88316,13.0322]
[98090,"SINAPI",88628,0.82840000000000003]
[98092]
[98092,"SINAPI",89993,0.1196]
[98072,"SINAPI",89995,0.192]
[98073,"SINAPI",97735,0.4874]
[98074,"SINAPI",88309,50.138800000000003]
[98076,"SINAPI-I",6193,2.8980000000000001]
[98062,"SINAPI",5679,0.81899999999999995]
[98063,"SINAPI",88309,1.4995000000000001]
[98099,"SINAPI",89996,7.4039999999999999]
[98101,"SINAPI",89998,9.1316000000000006]
[98078,"SINAPI",96536,1.04]
[98080,"SINAPI-I",7258,4566.3545999999997]
[98053,"SINAPI",5679,0.80679999999999996]
[98056,"SINAPI",97740,0.38140000000000002]
[98082,"SINAPI-I",25067,106.8938]
[98084,"SINAPI-I",6193,2.2355999999999998]
[98085,"SINAPI",89996,4.4424000000000001]
[98087,"SINAPI",5679,0.40760000000000002]
[98066,"SINAPI-I",5069,4.4499999999999998E-2]
[98067,"SINAPI-I",4491,0.4884]
[98069,"SINAPI",101624,0.89300000000000002]
[98070,"SINAPI",89998,8.3911999999999995]
[104915]
[104922,"SINAPI",92806,1]
[104918,"SINAPI",88245,0.10199999999999999]
[96555,"SINAPI",88316,2.8820000000000001]
[96521,"SINAPI",88316,0.16600000000000001]
[96537,"SINAPI-I",1358,0.629]
[96534,"SINAPI-I",40304,2.9000000000000001E-2]
[104929]
[104926,"SINAPI-I",4517,1.224]
[96541,"SINAPI-I",20247,2.1999999999999999E-2]
[96529,"SINAPI-I",40304,4.7E-2]
[96542,"SINAPI-I",40304,1.4999999999999999E-2]
[96530,"SINAPI-I",4517,2.0270000000000001]
[101792,"SINAPI",88239,0.09]
[101791,"SINAPI-I",4491,0.19600000000000001]
[92267]
[92266,"SINAPI",88239,0.20200000000000001]
[92528,"SINAPI-I",40291,0.05]
[92515]
[92530,"SINAPI-I",10749,0.39700000000000002]
[103761,"SINAPI-I",2692,0.01]
[92514,"SINAPI-I",10749,0.39700000000000002]
[92482,"SINAPI",92271,1.02]
[92492,"SINAPI-I",40290,1.03]
[92498,"SINAPI",88262,0.94099999999999995]
[92502,"SINAPI-I",40290,1.03]
[92437,"SINAPI-I",40275,0.39300000000000002]
[92425,"SINAPI-I",40275,0.39300000000000002]
[92439,"SINAPI",92264,8.5999999999999993E-2]
[92443,"SINAPI-I",40275,0.39300000000000002]
[92411]
[92473,"SINAPI",88262,1.032]
[92477,"SINAPI-I",6193,0.48499999999999999]
[92471,"SINAPI-I",6193,0.32800000000000001]
[92455,"SINAPI-I",40304,4.9000000000000002E-2]
[92447,"SINAPI-I",40304,6.6000000000000003E-2]
[92466,"SINAPI",88262,1.72]
[92454,"SINAPI",88262,2.1789999999999998]
[92462,"SINAPI-I",2692,0.01]
[92472,"SINAPI-I",4491,0.186]
[92456,"SINAPI-I",2692,0.01]
[92464,"SINAPI-I",40339,1.1859999999999999]
[96254]
[96258,"SINAPI-I",4517,0.12]
[92751,"SINAPI-I",4730,1.3]
[92750,"SINAPI-I",5063,4.1999999999999997E-3]
[92743,"SINAPI-I",4460,0.71430000000000005]
[92748,"SINAPI-I",40436,0.1628]
[92753]
[104500,"SINAPI-I",44925,1]
[104500,"SINAPI",5942,8.2000000000000003E-2]
[104508,"SINAPI",5944,4.99E-2]
[104514,"SINAPI",5944,4.99E-2]
[104502,"SINAPI",5942,8.2000000000000003E-2]
[104511]
[104494,"SINAPI",5944,4.99E-2]
[104496,"SINAPI",88309,2.0251999999999999]
[87433]
[104627]
[104632,"SINAPI-I",3315,17.073789999999999]
[104636,"SINAPI",88269,1.2938499999999999]
[89997,"SINAPI",88238,2.63E-2]
[90282]
[90281,"SINAPI-I",1106,15.958]
[99860]
[99855,"SINAPI",88251,0.77800000000000002]
[99839,"SINAPI",88251,4.7480000000000002]
[99847,"SINAPI-I",44179,3.3330000000000002]
[99850,"SINAPI-I",547,0.14599999999999999]
[99854,"SINAPI-I",546,7.2009999999999996]
[99842,"SINAPI-I",21012,1.0289999999999999]
[99845,"SINAPI-I",4777,3.4119999999999999]
[99838,"SINAPI",88315,5.5970000000000004]
[94280,"SINAPI",88309,0.2477]
[94277,"SINAPI",88309,0.20269999999999999]
[94294,"SINAPI",88316,2.5600000000000001E-2]
[94286]
[94291,"SINAPI-I",34492,7.51E-2]
[94266,"SINAPI",88316,0.53580000000000005]
[94263,"SINAPI-I",370,6.6E-3]
[94269]
[97604,"SINAPI",88264,2.4131]
[105553,"SINAPI",88247,0.82762500000000006]
[100916,"SINAPI",88264,0.62660000000000005]
[100910,"SINAPI-I",43992,1]
[103787,"SINAPI-I",44791,1]
[105546,"SINAPI",88247,0.16998450000000001]
[97596]
[98549,"SINAPI-I",516,5.75]
[98548,"SINAPI",102810,4.8000000000000001E-2]
[98552,"SINAPI",88243,6.7500000000000004E-2]
[98571,"SINAPI-I",1523,4.3999999999999997E-2]
[98558,"SINAPI-I",135,0.73850000000000005]
[98550,"SINAPI",102811,0.14219999999999999]
[91933,"SINAPI-I",1020,1.2434000000000001]
[104620,"SINAPI-I",44946,1]
[104621,"SINAPI",88264,0.48299999999999998]
[91939,"SINAPI",88247,0.55000000000000004]
[91944,"SINAPI-I",1873,1]
[91889]
[91892,"SINAPI-I",12034,1]
[91887]
[91908,"SINAPI",88247,0.23499999999999999]
[91833,"SINAPI",88264,0.08]
[91855,"SINAPI-I",39244,1.0169999999999999]
[91852,"SINAPI",88247,0.124]
[91836,"SINAPI-I",2690,1.1000000000000001]
[91861,"SINAPI",88247,0.16600000000000001]
[91868,"SINAPI",88247,0.114]
[91980,"SINAPI",88247,0.40200000000000002]
[91954,"SINAPI-I",38113,1]
[91984]
[91952,"SINAPI-I",38112,1]
[92026,"SINAPI",88247,0.65600000000000003]
[91974,"SINAPI-I",38112,4]
[91884]
[91885,"SINAPI-I",1892,1]
[91950,"SINAPI",88264,0.15]
[92006,"SINAPI",88264,0.42099999999999999]
[92014,"SINAPI",88247,0.6]
[92003]
[95783]
[95784]
[95788,"SINAPI",88247,0.39019999999999999]
[95797,"SINAPI-I",11950,2]
[95804,"SINAPI",88247,0.21479999999999999]
[104401,"SINAPI",88247,0.2422]
[95811]
[95808]
[95815,"SINAPI",88247,0.3488]
[104392,"SINAPI",88247,0.20280000000000001]
[95763,"SINAPI-I",44395,2]
[104409,"SINAPI",91170,1]
[95728,"SINAPI",88247,0.20300000000000001]
[104449,"SINAPI-I",44088,1]
[101884,"SINAPI-I",21127,0.01]
[101938,"SINAPI",88247,0.3947]
[101903,"SINAPI-I",1620,1]
[97398,"SINAPI-I",44101,1]
[97416,"SINAPI-I",44105,1]
[97412]
[93663,"SINAPI-I",34616,1]
[93655,"SINAPI-I",34653,1]
[101896,"SINAPI",88264,1.3231999999999999]
[101897,"SINAPI-I",2393,1]
[93671,"SINAPI-I",34709,1]
[101894]
[97377,"SINAPI",88247,0.46179999999999999]
[101882,"SINAPI",87367,1.9400000000000001E-2]
[101878,"SINAPI",88247,1.5233000000000001]
[101872,"SINAPI",87367,7.4000000000000003E-3]
[101538]
[101540,"SINAPI",88247,0.1244542]
[101541,"SINAPI-I",39997,8]
[101565,"SINAPI-I",977,1.0401]
[101501,"SINAPI-I",4346,3]
[101502,"SINAPI-I",4346,3]
[101504,"SINAPI",93666,1]
[101497,"SINAPI",91872,6.05]
[101498,"SINAPI-I",11950,4]
[101500,"SINAPI",96986,1]
[101494,"SINAPI",100578,1]
[101495,"SINAPI",100578,1]
[101496,"SINAPI",104749,1]
[101490]
[101490,"SINAPI-I",39808,1]
[101491,"SINAPI-I",1094,1]
[101509,"SINAPI",91919,1]
[101510,"SINAPI",93673,1]
[101511,"SINAPI-I",3398,1]
[101505,"SINAPI",93673,1]
[101507,"SINAPI",104749,1]
[101507,"SINAPI-I",11950,4]
[101525,"SINAPI",96986,1]
[101527,"SINAPI-I",39809,1]
[101528,"SINAPI",88247,0.14860000000000001]
[101524,"SINAPI",97668,6.3]
[101518,"SINAPI",97668,6.3]
[101519,"SINAPI",88264,1.2739]
[101515,"SINAPI",104749,1]
[101533,"SINAPI",91933,26.4]
[101536,"SINAPI",97668,6.3]
[101530]
[101532,"SINAPI",93673,1]
[94764,"SINAPI-I",44254,1]
[94783,"SINAPI-I",95,1]
[94707,"SINAPI-I",20083,1.4999999999999999E-2]
[94714,"SINAPI",88248,0.28170000000000001]
[94658,"SINAPI-I",122,4.7000000000000002E-3]
[105215,"SINAPI-I",38002,1]
[105217,"SINAPI-I",21114,0.12]
[105228,"SINAPI",88248,7.1800000000000003E-2]
[105230]
[94613,"SINAPI-I",3148,2.2599999999999999E-2]
[94609,"SINAPI-I",39897,3.3999999999999998E-3]
[94728,"SINAPI",88267,5.6000000000000001E-2]
[94732]
[94483,"SINAPI-I",4178,1]
[94480,"SINAPI",88267,10.368399999999999]
[94476]
[94476,"SINAPI-I",3448,1]
[94620,"SINAPI-I",39897,8.3999999999999995E-3]
[105198,"SINAPI",88248,0.64780000000000004]
[94755,"SINAPI-I",43843,1]
[94747,"SINAPI-I",43845,1]
[105202,"SINAPI-I",3148,3.0200000000000001E-2]
[105205,"SINAPI-I",7307,7.1999999999999998E-3]
[94675,"SINAPI-I",1957,1]
[94679,"SINAPI-I",122,1.6500000000000001E-2]
[105148]
[105156,"SINAPI",88267,0.10050000000000001]
[105158,"SINAPI",88248,0.1885]
[94672]
[94746,"SINAPI",88267,0.1077]
[96748,"SINAPI",104092,3.49E-2]
[96752,"SINAPI",88248,0.25790000000000002]
[94678,"SINAPI",88267,0.1401]
[105219,"SINAPI-I",21114,0.08]
[105166,"SINAPI-I",21114,0.16]
[105152,"SINAPI",104091,0.13239999999999999]
[105180,"SINAPI",88248,0.10050000000000001]
[105182,"SINAPI-I",38383,2.1000000000000001E-2]
[105144,"SINAPI",88267,0.1095]
[94606,"SINAPI-I",38383,0.1019]
[94610,"SINAPI-I",12732,3.5999999999999997E-2]
[94729,"SINAPI",88267,5.6000000000000001E-2]
[96746,"SINAPI",104098,0.12939999999999999]
[96737,"SINAPI",88248,7.3800000000000004E-2]
[96744]
[94669,"SINAPI-I",3866,1]
[94470,"SINAPI-I",3148,3.5400000000000001E-2]
[105189,"SINAPI",88267,0.15]
[94623,"SINAPI-I",39897,1.0200000000000001E-2]
[94759]
[94462,"SINAPI",88267,0.37819999999999998]
[94603,"SINAPI-I",38383,8.5599999999999996E-2]
[96735]
[96727,"SINAPI",88248,9.98E-2]
[96723]
[96734]
[94648,"SINAPI-I",9868,1.0492999999999999]
[94689,"SINAPI-I",122,7.1000000000000004E-3]
[94700,"SINAPI",88267,0.3931]
[105164,"SINAPI",104091,9.2100000000000001E-2]
[96759]
[94690,"SINAPI-I",38383,1.26E-2]
[94690,"SINAPI-I",20083,1.6500000000000001E-2]
[94699,"SINAPI-I",7145,1]
[105192,"SINAPI",104097,0.1004]
[96821,"SINAPI",88248,0.2089]
[104533,"SINAPI-I",3148,2.7000000000000001E-3]
[104530,"SINAPI",88248,0.14530000000000001]
[104532,"SINAPI",88248,0.17269999999999999]
[96879,"SINAPI-I",1164,1]
[96849,"SINAPI-I",39300,1]
[96841,"SINAPI",88267,0.32679999999999998]
[104571,"SINAPI",88248,0.2266]
[104568,"SINAPI",88267,0.32679999999999998]
[96843,"SINAPI",88267,0.32679999999999998]
[104573,"SINAPI",88248,0.2029]
[104578,"SINAPI-I",39294,1]
[96823]
[104584,"SINAPI-I",39299,1]
[104540,"SINAPI",88248,0.2155]
[104549,"SINAPI-I",45026,1]
[104553,"SINAPI",88248,0.33139999999999997]
[104557,"SINAPI",88248,0.2949]
[96871]
[96865,"SINAPI",88267,0.48920000000000002]
[96702,"SINAPI",88267,0.12820000000000001]
[96641]
[96657]
[96685,"SINAPI-I",36349,1]
[96693,"SINAPI",88248,0.37940000000000002]
[96697,"SINAPI",104098,0.2]
[96652,"SINAPI",104091,8.9399999999999993E-2]
[96694,"SINAPI",104098,0.1401]
[96703,"SINAPI",104091,0.1162]
[96706,"SINAPI",104091,0.17319999999999999]
[96675,"SINAPI",88267,0.35239999999999999]
[96645]
[96670]
[96673]
[104192,"SINAPI",104091,0.16880000000000001]
[96710]
[96711,"SINAPI",88248,0.28160000000000002]
[96714,"SINAPI",104091,0.34649999999999997]
[104330,"SINAPI",88267,0.41620000000000001]
[104341,"SINAPI-I",20078,2.5000000000000001E-2]
[104357,"SINAPI",88248,9.2499999999999999E-2]
[89803,"SINAPI",88248,3.4299999999999997E-2]
[89730,"SINAPI-I",122,9.9000000000000008E-3]
[89808]
[89855,"SINAPI",88267,0.36049999999999999]
[89744,"SINAPI-I",20078,0.115]
[89801,"SINAPI-I",20078,0.05]
[89737,"SINAPI-I",297,2]
[89834,"SINAPI",88248,0.28960000000000002]
[89785,"SINAPI-I",3662,1]
[89795,"SINAPI-I",3658,1]
[89821,"SINAPI",88267,0.14480000000000001]
[89752,"SINAPI-I",3897,1]
[89817,"SINAPI-I",20083,2.5999999999999999E-2]
[89825,"SINAPI-I",20078,7.4999999999999997E-2]
[89786,"SINAPI",88248,0.2203]
[104346,"SINAPI-I",20078,0.1525]
[89714,"SINAPI",88267,0.44440000000000002]
[89798,"SINAPI-I",9838,1.0548999999999999]
[89383,"SINAPI-I",65,1]
[89570,"SINAPI",88248,6.59E-2]
[89595,"SINAPI-I",20083,1.6500000000000001E-2]
[103947]
[103953,"SINAPI",88267,9.9400000000000002E-2]
[103954,"SINAPI-I",20083,8.5000000000000006E-3]
[103964]
[104003]
[89407,"SINAPI-I",38383,2.5999999999999999E-2]
[89365,"SINAPI-I",122,7.1000000000000004E-3]
[89416,"SINAPI-I",122,9.4000000000000004E-3]
[103987,"SINAPI",88248,0.22939999999999999]
[89360,"SINAPI-I",20083,6.0000000000000001E-3]
[89364,"SINAPI-I",1956,1]
[103982,"SINAPI",88267,0.192]
[89517,"SINAPI",88248,0.1847]
[89423,"SINAPI-I",38129,1]
[89392]
[89485]
[89493,"SINAPI-I",38383,1.3100000000000001E-2]
[103985,"SINAPI-I",122,1.6500000000000001E-2]
[89523]
[89408,"SINAPI-I",20083,8.0000000000000002E-3]
[89413,"SINAPI-I",3536,1]
[103984,"SINAPI",88267,0.22939999999999999]
[89521,"SINAPI",88248,0.20710000000000001]
[103951,"SINAPI-I",20083,9.4999999999999998E-3]
[89979]
[89564]
[89425,"SINAPI-I",38383,3.0200000000000001E-2]
[89387,"SINAPI-I",122,9.4000000000000004E-3]
[89598,"SINAPI-I",122,2.12E-2]
[89373,"SINAPI",88248,9.4399999999999998E-2]
[89579,"SINAPI-I",20083,1.4999999999999999E-2]
[89385,"SINAPI-I",20083,7.0000000000000001E-3]
[89389,"SINAPI",88267,0.1111]
[89541,"SINAPI-I",20083,1.0999999999999999E-2]
[89575,"SINAPI-I",20083,2.1999999999999999E-2]
[89597]
[104008,"SINAPI-I",38383,6.9000000000000006E-2]
[89393,"SINAPI-I",122,7.1000000000000004E-3]
[89620,"SINAPI-I",122,1.41E-2]
[89625,"SINAPI",88248,0.1694]
[89631,"SINAPI-I",7145,1]
[89402,"SINAPI-I",38383,3.6999999999999998E-2]
[89448,"SINAPI-I",38383,6.6E-3]
[89396,"SINAPI-I",122,8.8000000000000005E-3]
[89444,"SINAPI-I",20083,1.2800000000000001E-2]
[89445,"SINAPI",88248,0.19869999999999999]
[89626,"SINAPI-I",7131,1]
[89421,"SINAPI-I",20083,6.0000000000000001E-3]
[89382,"SINAPI",88267,0.1013]
[89594,"SINAPI-I",20083,2.1999999999999999E-2]
[89609,"SINAPI",88248,0.1]
[89663,"SINAPI-I",21114,0.08]
[89758,"SINAPI-I",21114,0.1067]
[89676,"SINAPI-I",38007,1]
[89721,"SINAPI-I",21114,0.08]
[89638]
[89725]
[89719,"SINAPI",88267,0.12470000000000001]
[89777]
[89781]
[89738,"SINAPI-I",37982,1]
[89682]
[89740]
[89826,"SINAPI",88248,6.7699999999999996E-2]
[104025]
[89840]
[89700,"SINAPI-I",38018,1]
[104022]
[89718,"SINAPI",88248,0.20219999999999999]
[89775,"SINAPI",88248,5.7700000000000001E-2]
[89846,"SINAPI-I",38015,1]
[89757,"SINAPI-I",21114,0.1067]
[89841]
[89546,"SINAPI-I",38418,1]
[104179,"SINAPI-I",20089,1]
[89592]
[89585,"SINAPI-I",299,2]
[89582,"SINAPI",88248,0.17369999999999999]
[89584,"SINAPI-I",299,2]
[89581,"SINAPI",88267,0.17369999999999999]
[89569,"SINAPI-I",298,1]
[89698]
[89685]
[89669,"SINAPI",88248,0.18190000000000001]
[104170,"SINAPI-I",300,1]
[89547,"SINAPI-I",38383,2.5999999999999999E-2]
[89681,"SINAPI",88248,0.24809999999999999]
[89580,"SINAPI",88248,0.13089999999999999]
[89576,"SINAPI-I",9839,1.0353000000000001]
[104172,"SINAPI-I",300,2]
[89704]
[89701]
[102450]
[102250,"SINAPI",88316,0.39300000000000002]
[102238,"SINAPI",91692,0.214]
[102254,"SINAPI",91693,1.3160000000000001]
[102254,"SINAPI-I",131,0.53]
[102235,"SINAPI",91692,9.5000000000000001E-2]
[102246,"SINAPI",88278,1.71]
[102251,"SINAPI-I",44372,0.375]
[102252,"SINAPI",91692,0.14599999999999999]
[101912,"SINAPI-I",20971,1]
[101914,"SINAPI-I",10885,1]
[97435,"SINAPI-I",40411,2]
[97479,"SINAPI",88248,0.22500000000000001]
[97523,"SINAPI",88317,0.26100000000000001]
[97487,"SINAPI-I",40389,1]
[97549]
[97482,"SINAPI",88317,0.28799999999999998]
[97484,"SINAPI-I",40385,1]
[97455,"SINAPI",88248,0.84799999999999998]
[101911,"SINAPI-I",10890,1]
[101910,"SINAPI-I",20977,1]
[101937,"SINAPI-I",4181,16]
[92669]
[92679,"SINAPI",88267,0.65300000000000002]
[92387,"SINAPI",88248,0.96499999999999997]
[92670,"SINAPI-I",7307,3.0000000000000001E-3]
[92636,"SINAPI-I",3148,3.5000000000000003E-2]
[92384,"SINAPI",88248,0.79900000000000004]
[92355,"SINAPI",88267,1.137]
[97500,"SINAPI-I",11002,1.7999999999999999E-2]
[97468,"SINAPI",88267,0.24]
[97512,"SINAPI",88248,0.20899999999999999]
[92943,"SINAPI-I",3148,1.9E-2]
[92930,"SINAPI",88248,0.58199999999999996]
[92927,"SINAPI",88267,0.53300000000000003]
[92910,"SINAPI-I",3148,0.03]
[92911,"SINAPI",88248,0.70199999999999996]
[92931,"SINAPI-I",3148,2.4E-2]
[92912,"SINAPI-I",3148,0.03]
[92913]
[101921,"SINAPI-I",7307,1.0500000000000001E-2]
[101931,"SINAPI-I",3148,4.5199999999999997E-2]
[97543]
[97443,"SINAPI",88248,0.51100000000000001]
[97477,"SINAPI",88267,0.48099999999999998]
[97514]
[92660,"SINAPI-I",7307,4.0000000000000001E-3]
[92666,"SINAPI-I",3148,0.03]
[92345]
[101924,"SINAPI-I",4183,1]
[92692,"SINAPI-I",4177,1]
[92663,"SINAPI",88267,0.36199999999999999]
[92373,"SINAPI",88248,0.58199999999999996]
[92335,"SINAPI",88267,0.26529999999999998]
[92687,"SINAPI",88267,0.17299999999999999]
[92656]
[92367,"SINAPI-I",7701,1.0389999999999999]
[92691,"SINAPI",88317,0.38200000000000001]
[92648,"SINAPI",88267,0.13]
[97442]
[97529,"SINAPI-I",40394,1]
[97530,"SINAPI",88248,0.26400000000000001]
[97533]
[101926,"SINAPI",88248,1.6773]
[92705,"SINAPI-I",7307,4.0000000000000001E-3]
[92682,"SINAPI-I",6296,1]
[92685]
[92357,"SINAPI-I",7307,1.0999999999999999E-2]
[92905,"SINAPI-I",7307,3.0000000000000001E-3]
[92900,"SINAPI-I",7307,5.0000000000000001E-3]
[92894,"SINAPI-I",9884,1]
[92891,"SINAPI-I",7307,8.0000000000000002E-3]
[100834,"SINAPI",88267,0.13689999999999999]
[100829,"SINAPI-I",44270,1]
[100833,"SINAPI",88248,7.2400000000000006E-2]
[100788,"SINAPI-I",3472,2]
[100796]
[100797,"SINAPI-I",44205,1.0216000000000001]
[100803]
[100803,"SINAPI-I",38828,1.0216000000000001]
[103283,"SINAPI",100308,0.20130000000000001]
[103280,"SINAPI-I",39996,1.48]
[103253,"SINAPI",100308,2.6335000000000002]
[103256,"SINAPI-I",37591,2]
[103261,"SINAPI",88243,4.3619000000000003]
[103265,"SINAPI-I",1570,10]
[103270,"SINAPI-I",39997,8]
[103267,"SINAPI-I",39997,8]
[103271,"SINAPI-I",39997,8]
[103275,"SINAPI-I",43200,1]
[103254,"SINAPI-I",43192,1]
[103255,"SINAPI-I",1570,10]
[103259,"SINAPI",100308,3.9727999999999999]
[103277,"SINAPI",93288,3.0331999999999999]
[103286,"SINAPI-I",40547,0.04]
[97333,"SINAPI",88248,7.0999999999999994E-2]
[103892]
[93091,"SINAPI-I",39897,1.4E-3]
[103831,"SINAPI-I",39887,1]
[93062,"SINAPI-I",12732,7.4000000000000003E-3]
[103818,"SINAPI-I",3148,4.1999999999999997E-3]
[103851,"SINAPI-I",12732,1.4E-3]
[103824,"SINAPI-I",39863,1]
[103825]
[93059,"SINAPI-I",39865,1]
[103899,"SINAPI-I",38383,3.6400000000000002E-2]
[103807,"SINAPI",88248,0.15740000000000001]
[103840,"SINAPI",88267,0.15029999999999999]
[103879,"SINAPI-I",3148,4.1999999999999997E-3]
[103880,"SINAPI-I",39871,1]
[92311]
[103805,"SINAPI-I",39897,6.9999999999999999E-4]
[103808,"SINAPI-I",12715,1]
[103881,"SINAPI",88248,0.32769999999999999]
[92328,"SINAPI",88248,0.30180000000000001]
[92291,"SINAPI-I",12732,2.4E-2]
[93055,"SINAPI",88267,5.9299999999999999E-2]
[103891]
[93060,"SINAPI-I",39868,1]
[103897,"SINAPI-I",38383,7.2800000000000004E-2]
[93097]
[103878,"SINAPI-I",39897,1.1999999999999999E-3]
[103842,"SINAPI-I",39880,1]
[103846,"SINAPI-I",38383,0.12330000000000001]
[93126,"SINAPI",88248,0.27810000000000001]
[93066,"SINAPI-I",39897,4.4000000000000003E-3]
[103817,"SINAPI-I",39897,6.9999999999999999E-4]
[103821,"SINAPI",88267,0.27750000000000002]
[93092,"SINAPI-I",39874,1]
[103829,"SINAPI",88267,0.37659999999999999]
[92329]
[103819,"SINAPI-I",39897,1.1999999999999999E-3]
[92330,"SINAPI-I",38383,7.8E-2]
[92295,"SINAPI-I",38383,6.4399999999999999E-2]
[93080,"SINAPI",88248,9.9599999999999994E-2]
[103815,"SINAPI-I",39897,6.9999999999999999E-4]
[93084,"SINAPI-I",39897,1.1999999999999999E-3]
[103896,"SINAPI",88267,0.21840000000000001]
[103860,"SINAPI",88248,0.2465]
[93118,"SINAPI",88267,0.21410000000000001]
[92299,"SINAPI-I",12734,1]
[92319,"SINAPI",88267,0.25609999999999999]
[92302,"SINAPI-I",12737,1]
[92323,"SINAPI-I",12713,1.0225]
[92309,"SINAPI",88267,0.23369999999999999]
[92275,"SINAPI-I",12743,1.0225]
[92325,"SINAPI",88248,0.73860000000000003]
[92283,"SINAPI-I",12745,1.0225]
[92284]
[103901,"SINAPI",88267,0.32690000000000002]
[103834,"SINAPI-I",38383,0.28249999999999997]
[105113,"SINAPI-I",34492,1.1054999999999999]
[105130,"SINAPI",91692,2E-3]
[98453]
[98455,"SINAPI",91693,8.5599999999999996E-2]
[98456,"SINAPI",91692,3.0499999999999999E-2]
[98447,"SINAPI",88262,0.56399999999999995]
[98447,"SINAPI",88239,0.38300000000000001]
[105122,"SINAPI-I",4491,1.8032999999999999]
[105123,"SINAPI-I",6194,1.595]
[105119]
[98457]
[98459,"SINAPI",94974,6.1000000000000004E-3]
[105118,"SINAPI-I",44673,1.05]
[101948,"SINAPI",88262,0.42699999999999999]
[101947,"SINAPI-I",6193,1.87]
[101961,"SINAPI",88262,0.21]
[101953,"SINAPI-I",43355,1]
[101963,"SINAPI-I",3743,1]
[96624,"SINAPI",91278,0.03]
[96617,"SINAPI",88316,5.0799999999999998E-2]
[104050,"SINAPI",88316,6.5799999999999997E-2]
[104037]
[104038,"SINAPI-I",44701,1]
[104062,"SINAPI",88246,0.25240000000000001]
[104056,"SINAPI",88246,0.13950000000000001]
[104060,"SINAPI-I",9813,1.0207999999999999]
[104075,"SINAPI",88316,0.1351]
[99811,"SINAPI",88316,0.16500000000000001]
[99817,"SINAPI",88316,0.124]
[99810]
[101374,"SINAPI-I",40863,1]
[101375,"SINAPI-I",43472,1]
[88241,"SINAPI-I",37371,1]
[101379,"SINAPI-I",40863,1]
[101380,"SINAPI-I",43479,1]
[90767,"SINAPI-I",43482,1]
[93569,"SINAPI-I",43498,1]
[88246,"SINAPI-I",43464,1]
[101383]
[93566,"SINAPI",95416,1]
[101386,"SINAPI-I",43500,1]
[101387,"SINAPI-I",40861,1]
[101389,"SINAPI",101301,1]
[88257,"SINAPI",95325,1]
[101392,"SINAPI-I",40862,1]
[101396,"SINAPI-I",40863,1]
[101396,"SINAPI-I",40862,1]
[101287,"SINAPI-I",40919,2.811E-2]
[95395,"SINAPI-I",33952,8.3099999999999997E-3]
[101294]
[101304,"SINAPI-I",41069,1.112E-2]
[95332,"SINAPI-I",2436,3.7319999999999999E-2]
[95415]
[101331,"SINAPI-I",41067,1.112E-2]
[95345,"SINAPI-I",2437,3.0870000000000002E-2]
[101338]
[101346,"SINAPI-I",40979,8.6899999999999998E-3]
[95372]
[101365,"SINAPI-I",41087,8.6899999999999998E-3]
[101370,"SINAPI-I",41097,8.6899999999999998E-3]
[88264,"SINAPI-I",2436,1]
[101401,"SINAPI-I",43496,1]
[101402,"SINAPI-I",40861,1]
[90779,"SINAPI-I",43486,1]
[88269,"SINAPI",95337,1]
[101408,"SINAPI-I",40863,1]
[101410,"SINAPI",101326,1]
[88274,"SINAPI-I",37373,1]
[101412,"SINAPI-I",40863,1]
[88275,"SINAPI",95342,1]
[100307]
[101418,"SINAPI",101308,1]
[88279,"SINAPI-I",37372,1]
[101421,"SINAPI",101328,1]
[88284,"SINAPI-I",4095,1]
[88286,"SINAPI-I",37372,1]
[101428]
[88292]
[101430]
[88295,"SINAPI-I",37373,1]
[101434,"SINAPI",101346,1]
[101437]
[101438,"SINAPI-I",41024,1]
[101440,"SINAPI-I",43500,1]
[88303]
[101443,"SINAPI-I",41001,1]
[88307,"SINAPI-I",43464,1]
[88309,"SINAPI-I",37373,1]
[101447,"SINAPI-I",41082,1]
[88313,"SINAPI-I",37371,1]
[88314,"SINAPI-I",37373,1]
[88318,"SINAPI",95380,1]
[101453]
[100534,"SINAPI-I",43470,1]
[88321]
[100321,"SINAPI-I",43470,1]
[100289,"SINAPI-I",34345,1]
[99061,"SINAPI-I",7356,2.9000000000000001E-2]
[99059,"SINAPI",91693,2.8000000000000001E-2]
[99063,"SINAPI",88239,0.11840000000000001]
[100857]
[86899,"SINAPI-I",37590,2]
[86894]
[93442,"SINAPI",86884,1]
[100869,"SINAPI-I",4351,6]
[100872,"SINAPI-I",4351,6]
[86937,"SINAPI",86883,1]
[86939,"SINAPI",86884,1]
[86904,"SINAPI",88267,0.38700000000000001]
[100858,"SINAPI",88267,1.0089999999999999]
[86881,"SINAPI-I",6136,1]
[100861,"SINAPI-I",37590,1]
[86922,"SINAPI",86914,1]
[86876,"SINAPI",88316,0.31059999999999999]
[86915]
[86906,"SINAPI-I",13415,1]
[95471,"SINAPI-I",6138,1]
[86879,"SINAPI-I",6153,1]
[101635,"SINAPI",88264,0.57399999999999995]
[101637,"SINAPI-I",2512,1]
[101654,"SINAPI",88264,0.2064]
[101655,"SINAPI",88247,0.2064]
[105922,"SINAPI-I",45273,1]
[104227,"SINAPI",88309,0.7]
[87795,"SINAPI",88316,0.372]
[87808,"SINAPI",88309,0.53100000000000003]
[87787,"SINAPI",88309,0.79100000000000004]
[87794,"SINAPI",87369,2.93E-2]
[87777,"SINAPI",88309,0.67900000000000005]
[104234,"SINAPI",87369,2.93E-2]
[104246,"SINAPI",87369,5.4300000000000001E-2]
[104220,"SINAPI",90668,7.2099999999999997E-2]
[104228,"SINAPI",87292,5.28E-2]
[104232,"SINAPI-I",37411,0.13880000000000001]
[104248,"SINAPI",90668,0.14410000000000001]
[104211,"SINAPI",87292,2.93E-2]
[104214,"SINAPI",90668,0.14410000000000001]
[104237,"SINAPI",87292,3.9300000000000002E-2]
[104260,"SINAPI",87292,4.9299999999999997E-2]
[87797,"SINAPI",87292,3.9300000000000002E-2]
[87813]
[104972,"SINAPI",87369,1.9400000000000001E-2]
[87554,"SINAPI",88309,0.28050000000000003]
[87546,"SINAPI",88309,0.45800000000000002]
[87545,"SINAPI",88316,0.22900000000000001]
[104964]
[104955,"SINAPI",88316,0.30249999999999999]
[87529,"SINAPI",88316,0.23619999999999999]
[103296,"SINAPI",88309,1.8461000000000001]
[103301,"SINAPI-I",44447,1]
[103293,"SINAPI-I",44446,1]
[103302,"SINAPI",88309,0.14399999999999999]
[103310,"SINAPI-I",42440,1]
[103315,"SINAPI",88239,0.42099999999999999]
[87851,"SINAPI",88309,0.61399999999999999]
[105112]
[105106,"SINAPI",88316,37.762]
[98506,"SINAPI",88441,1.24E-2]
[98518,"SINAPI-I",44163,1]
[98513,"SINAPI-I",44159,1]
[91597,"SINAPI",88245,1.0937799999999999E-2]
[91603,"SINAPI",88238,4.2490999999999996E-3]
[100067,"SINAPI",88238,1.40809E-2]
[91595,"SINAPI-I",39017,2.1092784]
[99235,"SINAPI",88316,0.17799999999999999]
[103183,"SINAPI",88316,1.5740000000000001]
[105538,"SINAPI",88316,0.29399999999999998]
[99437,"SINAPI",88309,0.53400000000000003]
[104421,"SINAPI",88309,0.32300000000000001]
[105818,"SINAPI-I",130,1.7350000000000001]
[104415,"SINAPI",88316,5.8000000000000003E-2]
[104416]
[102573,"SINAPI-I",45259,2.7499999999999998E-3]
[103082,"SINAPI-I",39397,3.3333300000000003E-2]
[96368,"SINAPI",88278,0.80100000000000005]
[96367,"SINAPI-I",39437,20.186800000000002]
[104722,"SINAPI-I",37586,3.4700000000000002E-2]
[96361,"SINAPI",88316,0.23699999999999999]
[96359,"SINAPI-I",37586,2.9600000000000001E-2]
[96371,"SINAPI-I",39435,10.093400000000001]
[104724,"SINAPI-I",39431,1.2513000000000001]
[96365,"SINAPI-I",39431,2.5026999999999999]
[96362,"SINAPI-I",39434,1.0978000000000001]
[103206]
[103217,"SINAPI",5795,0.23330000000000001]
[103216,"SINAPI",5952,2.5667]
[103218,"SINAPI",88316,2.5489000000000002]
[103214,"SINAPI",88309,6.7428999999999997]
[103210,"SINAPI-I",4721,2.3999999999999998E-3]
[103192,"SINAPI",88309,1.6898]
[103193,"SINAPI",102486,6.59E-2]
[103194,"SINAPI",88309,1.6898]
[95004,"SINAPI",88316,0.2883]
[95003,"SINAPI-I",44228,2.5000000000000001E-3]
[95007,"SINAPI-I",44228,2.5000000000000001E-3]
[94994,"SINAPI-I",4517,0.2]
[94991,"SINAPI",88262,1.6268]
[94995,"SINAPI-I",4509,0.25]
[104384,"SINAPI-I",4720,4.3999999999999997E-2]
[104438,"SINAPI-I",44911,1.0663]
[104426]
[92396,"SINAPI",91283,4.9099999999999998E-2]
[92396,"SINAPI",91278,0.18210000000000001]
[104430,"SINAPI",88316,0.1512]
[104430,"SINAPI",88260,0.1512]
[104428,"SINAPI-I",44916,1.0041]
[104433,"SINAPI",91283,3.8E-3]
[92397,"SINAPI-I",370,5.6800000000000003E-2]
[92398,"SINAPI-I",36170,1.0041]
[97115,"SINAPI-I",4229,1]
[97117,"SINAPI",88245,0.21623000000000001]
[97111,"SINAPI",88316,0.25746000000000002]
[103904,"SINAPI-I",5069,5.3610000000000003E-3]
[103907,"SINAPI-I",6193,0.19433300000000001]
[103911,"SINAPI",97114,0.16]
[103906,"SINAPI",88262,9.6933000000000005E-2]
[97106,"SINAPI",97117,0.74383999999999995]
[97106,"SINAPI-I",4517,0.15547]
[97108,"SINAPI",90587,3.3759999999999998E-2]
[103913,"SINAPI",97090,2.2000000000000002]
[103915]
[103916,"SINAPI-I",4517,5.1332999999999997E-2]
[103918,"SINAPI",88316,0.164352]
[103921,"SINAPI",97115,2.9217E-2]
[103921,"SINAPI-I",4517,5.1332999999999997E-2]
[103908,"SINAPI",97113,1]
[103909,"SINAPI",95271,3.0259999999999999E-2]
[103912,"SINAPI",90586,1.8242999999999999E-2]
[101978,"SINAPI",91693,0.66700000000000004]
[101968,"SINAPI",91693,0.82599999999999996]
[104101,"SINAPI",88316,0.17899999999999999]
[103615,"SINAPI",5679,5.3E-3]
[103593,"SINAPI",103243,4.4329399999999998E-2]
[103638,"SINAPI",103224,9.1968400000000006E-2]
[103594,"SINAPI",5678,2.9999999999999997E-4]
[103595,"SINAPI",90776,0.1326]
[103631,"SINAPI",90776,4.8129999999999999E-2]
[103587,"SINAPI",90776,3.5999999999999997E-2]
[103640,"SINAPI",91285,0.32840000000000003]
[103619,"SINAPI",5930,0.21490000000000001]
[103641,"SINAPI-I",44433,1]
[103597,"SINAPI",5679,5.3E-3]
[103642,"SINAPI",103243,0.2760051]
[103621,"SINAPI-I",43366,2.74194]
[103599,"SINAPI",88316,1.2369000000000001]
[103644,"SINAPI",103230,0.27891529999999998]
[103600,"SINAPI-I",44689,0.83668070000000005]
[103632,"SINAPI",88316,0.24099999999999999]
[103623,"SINAPI",103243,0.23980000000000001]
[103645,"SINAPI",5679,8.5000000000000006E-3]
[103624,"SINAPI",88297,1.0553999999999999]
[103646,"SINAPI",88297,1.6677999999999999]
[103602,"SINAPI",5679,9.4999999999999998E-3]
[103603,"SINAPI",90776,0.51119999999999999]
[103633,"SINAPI",5903,4.7100000000000003E-2]
[103589,"SINAPI",103242,1.61216E-2]
[103648,"SINAPI",5930,1.0871]
[103604,"SINAPI-I",44688,4.8192808999999999]
[103649,"SINAPI",103243,0.71509929999999999]
[103612,"SINAPI",88297,9.6699999999999994E-2]
[103634,"SINAPI",103225,2.9066999999999999E-2]
[103628,"SINAPI",91283,1.8E-3]
[103606,"SINAPI",5928,8.2500000000000004E-2]
[103651,"SINAPI",88316,7.3625999999999996]
[103613,"SINAPI",103242,1.96455E-2]
[103635]
[103630,"SINAPI",5928,0.1031]
[103608,"SINAPI",103243,0.1553274]
[103614,"SINAPI",103242,2.02028E-2]
[88412]
[88414]
[96130]
[88431]
[95622]
[88497,"SINAPI",88316,0.1203]
[104645,"SINAPI-I",43626,0.7288]
[104637]
[88489,"SINAPI-I",7356,0.22850000000000001]
[102202,"SINAPI-I",4049,0.55120000000000002]
[102199]
[102209]
[102218,"SINAPI-I",5318,1.2999999999999999E-2]
[102232,"SINAPI-I",44374,0.33829999999999999]
[102215,"SINAPI",88310,0.4718]
[100734,"SINAPI",88310,0.45479999999999998]
[100742,"SINAPI-I",7311,0.12740000000000001]
[100748,"SINAPI",88310,0.21490000000000001]
[100721,"SINAPI",88310,0.52659999999999996]
[100725]
[100731,"SINAPI-I",44306,0.1905]
[102500]
[102512,"SINAPI-I",44478,1.0999999999999999E-2]
[102509,"SINAPI-I",7343,0.42699999999999999]
[102804]
[102490,"SINAPI-I",12815,1.4E-2]
[102514]
[102513,"SINAPI-I",12815,0.23]
[98679,"SINAPI",88316,0.17699999999999999]
[98681,"SINAPI",87298,3.1E-2]
[101734,"SINAPI",88316,0.314]
[104162,"SINAPI",89225,2.5399999999999999E-2]
[101092,"SINAPI",88316,0.73799999999999999]
[101731,"SINAPI",87298,3.0700000000000002E-2]
[101095]
[101727,"SINAPI-I",4791,9.5000000000000001E-2]
[101738,"SINAPI",88262,0.36349999999999999]
[100606,"SINAPI",88264,13.3660636]
[100609]
[100607,"SINAPI-I",863,10.5]
[100612,"SINAPI",5928,7.7299999999999994E-2]
[100615,"SINAPI",88247,1.9809635999999999]
[100586,"SINAPI",88264,7.0160726999999996]
[100590,"SINAPI",5930,0.98652010000000001]
[100598]
[100600]
[100602,"SINAPI",5928,7.1900000000000006E-2]
[105973]
[105974,"SINAPI-I",45365,8]
[105968,"SINAPI",88264,2.4757364000000002]
[105960,"SINAPI",88264,3.6904908999999999]
[105960,"SINAPI",88247,0.82010910000000004]
[100620,"SINAPI-I",14162,1]
[100620,"SINAPI",5928,0.18010000000000001]
[105955,"SINAPI",5928,0.18010000000000001]
[99283,"SINAPI",88316,9.6255000000000006]
[99249,"SINAPI",88628,0.70899999999999996]
[99288,"SINAPI",88309,0.55620000000000003]
[97989,"SINAPI",88316,14.0115]
[97991]
[99241,"SINAPI",87316,5.7099999999999998E-2]
[99276,"SINAPI",87316,8.2299999999999998E-2]
[99261,"SINAPI",88316,12.519299999999999]
[99266,"SINAPI-I",660,17.850000000000001]
[99289,"SINAPI",88309,29.669499999999999]
[99299,"SINAPI",87316,0.1075]
[99307,"SINAPI",89998,2.7147999999999999]
[99321,"SINAPI-I",660,28.35]
[99314]
[99306,"SINAPI",89995,0.1061]
[98009,"SINAPI",100475,0.47639999999999999]
[98013,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[97995,"SINAPI-I",660,12.6]
[97999,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[98007,"SINAPI",88316,23.311800000000002]
[98035,"SINAPI",100475,0.92220000000000002]
[98037,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[98023,"SINAPI-I",25067,115.7625]
[98047,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[98039,"SINAPI",88309,35.441200000000002]
[101809,"SINAPI",88309,3.4621]
[99280,"SINAPI-I",4491,0.26150000000000001]
[99292,"SINAPI-I",7258,492.0421]
[99248,"SINAPI",88316,16.2864]
[102457,"SINAPI",101625,0.49859999999999999]
[97980,"SINAPI",89998,1.5507]
[98405,"SINAPI",100475,0.58250000000000002]
[97988,"SINAPI-I",7258,596.22280000000001]
[98410,"SINAPI",100475,9.9500000000000005E-2]
[102139,"SINAPI",88316,1.5265]
[99290,"SINAPI",92767,21.102399999999999]
[99244,"SINAPI",97736,0.64159999999999995]
[99271,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[99284,"SINAPI",88907,0.3]
[99294,"SINAPI",101624,1.7807999999999999]
[99259]
[99265,"SINAPI",101624,0.91080000000000005]
[99265,"SINAPI-I",660,35.700000000000003]
[99274,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[99279,"SINAPI",88309,33.428199999999997]
[99286,"SINAPI-I",4491,0.64380000000000004]
[99287,"SINAPI",92767,51.622399999999999]
[99300,"SINAPI",88908,1.0653999999999999]
[99300,"SINAPI-I",5069,8.5400000000000004E-2]
[99312,"SINAPI",97736,1.0016]
[99322,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[99322,"SINAPI-I",4517,0.83160000000000001]
[99310,"SINAPI",101624,2.7648000000000001]
[99303]
[99303,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[99305,"SINAPI-I",660,72.45]
[99315,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[98010,"SINAPI",94970,0.97560000000000002]
[98010,"SINAPI-I",4491,0.4773]
[98014,"SINAPI",94970,1.337]
[98016,"SINAPI-I",5069,6.7900000000000002E-2]
[98018,"SINAPI-I",5069,7.3700000000000002E-2]
[97996,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[98407,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[98002,"SINAPI",89995,0.13539999999999999]
[98406,"SINAPI",101624,1.3248]
[98406,"SINAPI-I",2692,2.7E-2]
[98032,"SINAPI",89998,7.2805999999999997]
[98032,"SINAPI-I",660,61.95]
[98036,"SINAPI-I",2692,3.7199999999999997E-2]
[98020,"SINAPI",87316,6.6799999999999998E-2]
[98022,"SINAPI-I",4491,0.58830000000000005]
[98026,"SINAPI",94970,1.8626]
[98028,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[98044,"SINAPI-I",5069,9.1300000000000006E-2]
[98038,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[98040,"SINAPI-I",660,72.45]
[98042,"SINAPI",100475,2.2408000000000001]
[97955,"SINAPI",101617,2]
[97948,"SINAPI-I",6193,0.96599999999999997]
[97934,"SINAPI",88908,0.54849999999999999]
[97933,"SINAPI",101622,5.8500000000000003E-2]
[97961,"SINAPI-I",5069,2.4199999999999999E-2]
[97951,"SINAPI-I",6193,0.85560000000000003]
[97952,"SINAPI-I",7258,1212.9626000000001]
[97950,"SINAPI",97735,0.1232]
[97950,"SINAPI-I",6193,0.99360000000000004]
[97949,"SINAPI",96536,0.8]
[99319,"SINAPI",89998,1.163]
[98050,"SINAPI-I",12532,2]
[99272,"SINAPI",5678,1.18E-2]
[99270,"SINAPI-I",7258,11.780200000000001]
[97976,"SINAPI-I",5069,2.3900000000000001E-2]
[97974,"SINAPI",100475,2.9000000000000001E-2]
[102474,"SINAPI",88830,0.77170000000000005]
[102480,"SINAPI-I",4734,0.58689999999999998]
[102481,"SINAPI",89225,0.67749999999999999]
[94965,"SINAPI-I",370,0.72289999999999999]
[102483,"SINAPI",89225,0.66930000000000001]
[102478,"SINAPI",88316,2.2483]
[94968,"SINAPI",88316,2.1057999999999999]
[102473,"SINAPI",88830,0.77559999999999996]
[104834,"SINAPI-I",370,0.72419999999999995]
[104829,"SINAPI",88316,2.4224999999999999]
[103767,"SINAPI",88316,0.85119999999999996]
[103765,"SINAPI-I",44657,2]
[103780,"SINAPI",88316,0.1051]
[103778,"SINAPI",88309,0.49209999999999998]
[103775,"SINAPI",88309,7.7600000000000002E-2]
[97091,"SINAPI",88245,2.8000000000000001E-2]
[97084,"SINAPI",91277,5.0000000000000001E-3]
[97096,"SINAPI",90587,4.9000000000000002E-2]
[103078,"SINAPI",96624,0.1]
[103062,"SINAPI",97097,1]
[103066,"SINAPI",97097,1]
[103074,"SINAPI",96624,0.1]
[103058]
[97099,"SINAPI",97090,4.4000000000000004]
[103072,"SINAPI",97082,3.5000000000000003E-2]
[97086,"SINAPI-I",4517,0.44]
[90469,"SINAPI",88248,4.3299999999999998E-2]
[96564,"SINAPI",88243,0.15679999999999999]
[91186,"SINAPI-I",14153,1.9400000000000001E-2]
[91185]
[104758,"SINAPI",88247,0.1229]
[104762,"SINAPI",88247,0.22009999999999999]
[90441,"SINAPI",102274,0.81089999999999995]
[104782,"SINAPI-I",43132,1.95E-2]
[104783,"SINAPI-I",43132,8.9999999999999993E-3]
[90458]
[104788,"SINAPI",102275,0.1]
[90462,"SINAPI-I",11267,1.05]
[96560,"SINAPI-I",11267,4.375]
[96559,"SINAPI-I",11267,7]
[104365,"SINAPI",91278,3.0876000000000001]
[101868,"SINAPI",91277,4.1000000000000003E-3]
[101861]
[101864,"SINAPI-I",4741,6.4000000000000003E-3]
[101859,"SINAPI",88260,0.16159999999999999]
[101850,"SINAPI",88260,0.67420000000000002]
[101853,"SINAPI",5685,0.18029999999999999]
[101842,"SINAPI",5867,1.54E-2]
[101847,"SINAPI",88316,0.1333]
[101837,"SINAPI",5867,1.54E-2]
[101828]
[101826,"SINAPI",88316,4.2]
[104370]
[102988,"SINAPI",88316,1.5437000000000001]
[104367,"SINAPI",5869,0.67820000000000003]
[92998,"SINAPI",88247,0.20250000000000001]
[93026,"SINAPI-I",1878,1]
[103488,"SINAPI",88247,0.32940000000000003]
[97667]
[93017,"SINAPI-I",1895,1]
[93016,"SINAPI",88247,0.34200000000000003]
[98280,"SINAPI",88247,0.13880000000000001]
[98282]
[98283,"SINAPI-I",11904,1.05]
[98267]
[98278,"SINAPI",88247,5.4100000000000002E-2]
[98400,"SINAPI",88264,9.1899999999999996E-2]
[98593,"SINAPI",88264,12.323600000000001]
[103402,"SINAPI",88316,0.92379999999999995]
[103406,"SINAPI",88316,1.4434]
[103417,"SINAPI",88246,1.0392999999999999]
[103434]
[103483,"SINAPI",103164,3.4679000000000002]
[103466,"SINAPI",93421,5.0700000000000002E-2]
[103471,"SINAPI",93421,8.3599999999999994E-2]
[103476,"SINAPI",103158,4.2028999999999996]
[103463,"SINAPI",93421,2.41E-2]
[103459,"SINAPI",103181,1.5283]
[103447,"SINAPI",93422,1.1449]
[103449,"SINAPI",93421,0.82850000000000001]
[103454,"SINAPI",5930,2.0179999999999998]
[103458,"SINAPI",5928,0.9657]
[103429,"SINAPI",88246,1.1547000000000001]
[104806,"SINAPI",88246,0.1855]
[103384,"SINAPI",88316,3.5799999999999998E-2]
[103386,"SINAPI",5930,7.7100000000000002E-2]
[103391,"SINAPI",88316,0.15559999999999999]
[103437]
[104591,"SINAPI-I",37595,5.24]
[104614,"SINAPI",88316,0.34489999999999998]
[87271,"SINAPI",88256,0.79600000000000004]
[104615,"SINAPI-I",36881,1.0900000000000001]
[87246,"SINAPI",88316,0.1893]
[87250,"SINAPI-I",1381,9.1325000000000003]
[87255,"SINAPI-I",1381,9.1300000000000008]
[104593,"SINAPI",88316,0.22919999999999999]
[87261,"SINAPI",88256,1.1135999999999999]
[103755,"SINAPI",92923,0.98429999999999995]
[103753,"SINAPI",88316,0.52529999999999999]
[103759,"SINAPI-I",39397,7.2999999999999995E-2]
[103757,"SINAPI",92923,0.76129999999999998]
[103756,"SINAPI-I",39397,5.5E-2]
[103746,"SINAPI-I",44740,0.5]
[103749,"SINAPI-I",44742,5.5]
[103745,"SINAPI",103668,6.5100000000000005E-2]
[103738,"SINAPI",102275,1.37E-2]
[103689,"SINAPI-I",5065,1.1299999999999999E-2]
[103702,"SINAPI",88316,1.2123999999999999]
[103707]
[103712,"SINAPI-I",44634,1]
[103714,"SINAPI-I",44636,1]
[103705]
[103725,"SINAPI",88316,13.843299999999999]
[103728,"SINAPI-I",44650,1]
[103733,"SINAPI",5930,1.3599000000000001]
[103690,"SINAPI",102486,2.3699999999999999E-2]
[96989,"SINAPI-I",4274,1]
[96982,"SINAPI",88247,0.18629999999999999]
[96973]
[96975,"SINAPI-I",864,1.05]
[96985]
[104828,"SINAPI",88248,0.315]
[104995,"SINAPI",87367,3.3E-3]
[105135]
[95648,"SINAPI-I",6019,1]
[95649,"SINAPI-I",37957,4]
[95652,"SINAPI-I",38130,2.9904999999999999]
[95654,"SINAPI-I",21114,3.1]
[95659,"SINAPI",104091,4.1554000000000002]
[95660,"SINAPI",104091,5.4074999999999998]
[95662,"SINAPI-I",44176,5.9202000000000004]
[95665,"SINAPI",104092,0.78839999999999999]
[95666,"SINAPI-I",38436,2]
[95668,"SINAPI-I",3148,5.28E-2]
[95671,"SINAPI",104092,2.3165]
[95641,"SINAPI-I",9875,0.94440000000000002]
[95642,"SINAPI-I",9875,1.1541999999999999]
[95643,"SINAPI-I",3148,5.28E-2]
[95645,"SINAPI-I",9869,5.8235999999999999]
[95636,"SINAPI-I",6019,1]
[95639,"SINAPI",88248,5.9878]
[95635,"SINAPI",88248,1.4904999999999999]
[98534,"SINAPI",88316,4.0278]
[100434]
[94227]
[100326,"SINAPI",88323,7.9000000000000001E-2]
[94223,"SINAPI-I",7219,1.0289999999999999]
[94224,"SINAPI",87337,9.4999999999999998E-3]
[94231]
[94447]
[94441,"SINAPI-I",7175,17.748999999999999]
[94198,"SINAPI",88323,0.153]
[94218,"SINAPI-I",7231,0.20399999999999999]
[94207]
[103656,"SINAPI",88264,14.761699999999999]
[103655]
[105451,"SINAPI",90686,6.6100000000000006E-2]
[105411,"SINAPI",90686,2.12E-2]
[105421,"SINAPI",90686,2.3599999999999999E-2]
[105442,"SINAPI-I",45147,2.5000000000000001E-3]
[105452,"SINAPI",90686,7.46E-2]
[105485]
[105490,"SINAPI",67827,2.2000000000000001E-3]
[105483,"SINAPI-I",45150,8.6999999999999994E-3]
[105476,"SINAPI",67826,3.7000000000000002E-3]
[105441,"SINAPI",89877,5.7000000000000002E-3]
[105500,"SINAPI",89877,5.7000000000000002E-3]
[105462]
[105468,"SINAPI",5930,2.7E-2]
[105469,"SINAPI",5930,7.0999999999999994E-2]
[105422]
[100203,"SINAPI",88316,5.16E-2]
[100223,"SINAPI",88316,0.26090000000000002]
[100219]
[100220,"SINAPI",88316,1.2982]
[100274,"SINAPI",88316,1.2988999999999999]
[100239]
[100271,"SINAPI",88316,2.9209999999999998]
[101003,"SINAPI",89877,1.04E-2]
[100982]
[100981,"SINAPI",67827,2.0299999999999999E-2]
[100978]
[100991]
[100989]
[101014,"SINAPI",5930,4.8300000000000003E-2]
[101472,"SINAPI",5930,2.29E-2]
[101016,"SINAPI",88316,0.30590000000000001]
[101481]
[93588]
[100939]
[100944,"SINAPI",89884,4.0000000000000001E-3]
[95880,"SINAPI",89884,1.2999999999999999E-3]
[100945]
[100960,"SINAPI",5903,4.4999999999999997E-3]
[100955,"SINAPI",6259,1.7500000000000002E-2]
[102331,"SINAPI",91646,5.0000000000000001E-4]
[104389]
[104389,"SINAPI",7030,2.7000000000000001E-3]
[104376,"SINAPI",7030,1.2999999999999999E-3]
[104382,"SINAPI-I",4718,1.4999999999999999E-2]
[104380,"SINAPI-I",4718,1.4999999999999999E-2]
[103142,"SINAPI",88248,0.27960000000000002]
[103149,"SINAPI",5928,0.44600000000000001]
[103109]
[103110,"SINAPI",5928,0.30609999999999998]
[103122,"SINAPI",5928,0.13150000000000001]
[103127]
[103121]
[103104,"SINAPI",5928,0.2276]
[103097]
[103089,"SINAPI",88248,3.4200000000000001E-2]
[101113]
[101102,"SINAPI",88309,0.52100000000000002]
[101099,"SINAPI",100973,1.25]
[101103,"SINAPI",90681,0.16700000000000001]
[101100,"SINAPI",94971,1.22]
[101097,"SINAPI",97913,0.375]
[101101,"SINAPI",97913,0.375]
[101109,"SINAPI",90778,0.115]
[96394,"SINAPI-I",1379,88]
[104358,"SINAPI-I",370,0.24210000000000001]
[104362,"SINAPI-I",1106,51.88]
[104359,"SINAPI-I",370,0.32479999999999998]
[104374,"SINAPI-I",44953,7.6899999999999996E-2]
[105031,"SINAPI",89994,2.1000000000000001E-2]
[105030,"SINAPI",92270,7.5999999999999998E-2]
[105039,"SINAPI",88309,4.3999999999999997E-2]
[105026]
[105025,"SINAPI-I",6193,0.16919999999999999]
[93187,"SINAPI-I",4491,0.20300000000000001]
[93184,"SINAPI",92270,4.2000000000000003E-2]
[102150]
[102148,"SINAPI",88316,0.21199999999999999]
[102177,"SINAPI-I",39432,2.605]
[102178,"SINAPI-I",39432,2.3220000000000001]
[102155,"SINAPI-I",21107,1]
[102161]
[102166,"SINAPI",88325,0.47899999999999998]
[102168,"SINAPI-I",34385,1]
[102188,"SINAPI",88325,1.8180000000000001]
[102183,"SINAPI-I",5031,3.78]
[102192,"SINAPI",88316,0.33800000000000002]
[103038,"SINAPI-I",3148,1.6799999999999999E-2]
[94490,"SINAPI-I",20080,0.04]
[94492,"SINAPI-I",11677,1]
[89986]
[94501,"SINAPI",88248,0.72250000000000003]
[89985,"SINAPI",88248,0.22120000000000001]
[103029,"SINAPI-I",11756,1]
[94797,"SINAPI",88248,0.25650000000000001]
[95252,"SINAPI-I",11751,1]
[95250,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[99625,"SINAPI",88248,0.56950000000000001]
[99627,"SINAPI-I",21092,1]
[99633,"SINAPI-I",10414,1]
[103013,"SINAPI-I",3148,9.5999999999999992E-3]
[103012]
[103012,"SINAPI",88267,0.10100000000000001]
[103012,"SINAPI",88248,0.10100000000000001]
[103012,"SINAPI-I",10233,1]
[103012,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103011]
[103011,"SINAPI",88267,7.4200000000000002E-2]
[103011,"SINAPI",88248,7.4200000000000002E-2]
[103011,"SINAPI-I",10234,1]
[103011,"SINAPI-I",3148,6.6E-3]
[103015]
[103015,"SINAPI",88267,0.2273]
[103015,"SINAPI",88248,0.2273]
[103015,"SINAPI-I",10231,1]
[103015,"SINAPI-I",3148,1.5100000000000001E-2]
[103014]
[103014,"SINAPI",88267,0.1699]
[103014,"SINAPI",88248,0.1699]
[103014,"SINAPI-I",10232,1]
[103014,"SINAPI-I",3148,1.2E-2]
[103016]
[103016,"SINAPI",88267,0.28470000000000001]
[103016,"SINAPI",88248,0.28470000000000001]
[103016,"SINAPI-I",10235,1]
[103016,"SINAPI-I",3148,1.77E-2]
[103010]
[103010,"SINAPI",88267,5.5100000000000003E-2]
[103010,"SINAPI",88248,5.5100000000000003E-2]
[103010,"SINAPI-I",10229,1]
[103010,"SINAPI-I",3148,5.3E-3]
[103017]
[103017,"SINAPI",88267,0.36130000000000001]
[103017,"SINAPI",88248,0.36130000000000001]
[103017,"SINAPI-I",10230,1]
[103017,"SINAPI-I",3148,2.2599999999999999E-2]
[103033]
[103033,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103033,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103033,"SINAPI-I",43817,1]
[103033,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103032]
[103032,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103032,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103032,"SINAPI-I",43820,1]
[103032,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103030]
[103030,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103030,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103030,"SINAPI-I",43818,1]
[103030,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103031]
[103031,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103031,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103031,"SINAPI-I",43819,1]
[103031,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103035]
[103035,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103035,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103035,"SINAPI-I",43816,1]
[103035,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103034]
[103034,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103034,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103034,"SINAPI-I",43815,1]
[103034,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103024]
[103024,"SINAPI",88267,0.26329999999999998]
[103024,"SINAPI",88248,0.26329999999999998]
[103024,"SINAPI-I",43825,1]
[103024,"SINAPI-I",3148,1.9199999999999998E-2]
[103023]
[103023,"SINAPI",88267,0.2021]
[103023,"SINAPI",88248,0.2021]
[103023,"SINAPI-I",43824,1]
[103023,"SINAPI-I",3148,1.6799999999999999E-2]
[103022]
[103022,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103022,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103022,"SINAPI-I",43823,1]
[103022,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103020]
[103020,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103020,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103020,"SINAPI-I",43821,1]
[103020,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103026]
[103026,"SINAPI",88267,0.4546]
[103026,"SINAPI",88248,0.4546]
[103026,"SINAPI-I",43827,1]
[103026,"SINAPI-I",3148,3.0200000000000001E-2]
[103025]
[103025,"SINAPI",88267,0.33979999999999999]
[103025,"SINAPI",88248,0.33979999999999999]
[103025,"SINAPI-I",43826,1]
[103025,"SINAPI-I",3148,2.4E-2]
[103021]
[103021,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103021,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103021,"SINAPI-I",43822,1]
[103021,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103027]
[103027,"SINAPI",88267,3.5999999999999997E-2]
[103027,"SINAPI",88248,3.5999999999999997E-2]
[103027,"SINAPI-I",43828,1]
[103027,"SINAPI-I",3148,4.1999999999999997E-3]
[103028]
[103028,"SINAPI",88267,5.5100000000000003E-2]
[103028,"SINAPI",88248,5.5100000000000003E-2]
[103028,"SINAPI-I",43829,1]
[103028,"SINAPI-I",3148,5.3E-3]
[103563]
[103563,"SINAPI",88267,1.3396999999999999]
[103563,"SINAPI",88248,0.2303]
[103563,"SINAPI-I",44587,1]
[103563,"SINAPI",5930,0.46339999999999998]
[103563,"SINAPI",5928,0.21829999999999999]
[103564]
[103564,"SINAPI",88267,1.6345000000000001]
[103564,"SINAPI",88248,0.28089999999999998]
[103564,"SINAPI-I",44588,1]
[103564,"SINAPI",5930,0.54979999999999996]
[103564,"SINAPI",5928,0.25900000000000001]
[103565]
[103565,"SINAPI",88267,1.9292]
[103565,"SINAPI",88248,0.33160000000000001]
[103565,"SINAPI-I",44589,1]
[103565,"SINAPI",5930,0.63619999999999999]
[103565,"SINAPI",5928,0.29970000000000002]
[103566]
[103566,"SINAPI",88267,3.3359999999999999]
[103566,"SINAPI",88248,0.57340000000000002]
[103566,"SINAPI-I",44590,1]
[103566,"SINAPI",5930,1.0485]
[103566,"SINAPI",5928,0.49399999999999999]
[103567]
[103567,"SINAPI",88267,3.7780999999999998]
[103567,"SINAPI",88248,0.64939999999999998]
[103567,"SINAPI-I",44591,1]
[103567,"SINAPI",5930,1.1780999999999999]
[103567,"SINAPI",5928,0.55500000000000005]
[103568]
[103568,"SINAPI",88267,5.6269]
[103568,"SINAPI",88248,0.96709999999999996]
[103568,"SINAPI-I",44592,1]
[103568,"SINAPI",5930,1.72]
[103568,"SINAPI",5928,0.81030000000000002]
[103569]
[103569,"SINAPI",88267,6.2164000000000001]
[103569,"SINAPI",88248,1.0684]
[103569,"SINAPI-I",44593,1]
[103569,"SINAPI",5930,1.8928]
[103569,"SINAPI",5928,0.89170000000000005]
[103570]
[103570,"SINAPI",88267,9.2441999999999993]
[103570,"SINAPI",88248,1.5889]
[103570,"SINAPI-I",44594,1]
[103570,"SINAPI",5930,2.7803]
[103570,"SINAPI",5928,1.3098000000000001]
[103571]
[103571,"SINAPI",88267,10.718]
[103571,"SINAPI",88248,1.8421000000000001]
[103571,"SINAPI-I",44595,1]
[103571,"SINAPI",5930,3.2122000000000002]
[103571,"SINAPI",5928,1.5133000000000001]
[103562]
[103562,"SINAPI",88267,1.2218]
[103562,"SINAPI",88248,0.21]
[103562,"SINAPI-I",44586,1]
[103562,"SINAPI",5930,0.4289]
[103562,"SINAPI",5928,0.2021]
[103573]
[103573,"SINAPI",88267,0.9022]
[103573,"SINAPI",88248,0.15509999999999999]
[103573,"SINAPI-I",44597,1]
[103573,"SINAPI",5930,0.3352]
[103573,"SINAPI",5928,0.15790000000000001]
[103585]
[103585,"SINAPI",88267,10.2464]
[103585,"SINAPI",88248,1.7611000000000001]
[103585,"SINAPI-I",44609,1]
[103585,"SINAPI",5930,3.0739999999999998]
[103585,"SINAPI",5928,1.4481999999999999]
[103586]
[103586,"SINAPI",88267,11.520899999999999]
[103586,"SINAPI",88248,1.9802]
[103586,"SINAPI-I",44610,1]
[103586,"SINAPI",5930,3.4476]
[103586,"SINAPI",5928,1.6242000000000001]
[103574]
[103574,"SINAPI",88267,1.4488000000000001]
[103574,"SINAPI",88248,0.249]
[103574,"SINAPI-I",44598,1]
[103574,"SINAPI",5930,0.49540000000000001]
[103574,"SINAPI",5928,0.2334]
[103575]
[103575,"SINAPI",88267,1.5444]
[103575,"SINAPI",88248,0.26540000000000002]
[103575,"SINAPI-I",44599,1]
[103575,"SINAPI",5930,0.52339999999999998]
[103575,"SINAPI",5928,0.24660000000000001]
[103576]
[103576,"SINAPI",88267,2.1867000000000001]
[103576,"SINAPI",88248,0.37580000000000002]
[103576,"SINAPI-I",44600,1]
[103576,"SINAPI",5930,0.7117]
[103576,"SINAPI",5928,0.33529999999999999]
[103577]
[103577,"SINAPI",88267,2.3142]
[103577,"SINAPI",88248,0.3977]
[103577,"SINAPI-I",44601,1]
[103577,"SINAPI",5930,0.749]
[103577,"SINAPI",5928,0.35289999999999999]
[103578]
[103578,"SINAPI",88267,3.052]
[103578,"SINAPI",88248,0.52459999999999996]
[103578,"SINAPI-I",44602,1]
[103578,"SINAPI",5930,0.96530000000000005]
[103578,"SINAPI",5928,0.45479999999999998]
[103579]
[103579,"SINAPI",88267,3.8536000000000001]
[103579,"SINAPI",88248,0.6623]
[103579,"SINAPI-I",44603,1]
[103579,"SINAPI",5930,1.2002999999999999]
[103579,"SINAPI",5928,0.5655]
[103580]
[103580,"SINAPI",88267,4.9420000000000002]
[103580,"SINAPI",88248,0.84940000000000004]
[103580,"SINAPI-I",44604,1]
[103580,"SINAPI",5930,1.5193000000000001]
[103580,"SINAPI",5928,0.7157]
[103581]
[103581,"SINAPI",88267,6.1577999999999999]
[103581,"SINAPI",88248,1.0584]
[103581,"SINAPI-I",44605,1]
[103581,"SINAPI",5930,1.8755999999999999]
[103581,"SINAPI",5928,0.88360000000000005]
[103582]
[103582,"SINAPI",88267,7.5011000000000001]
[103582,"SINAPI",88248,1.2891999999999999]
[103582,"SINAPI-I",44606,1]
[103582,"SINAPI",5930,2.2694000000000001]
[103582,"SINAPI",5928,1.0690999999999999]
[103572]
[103572,"SINAPI",88267,0.87670000000000003]
[103572,"SINAPI",88248,0.1507]
[103572,"SINAPI-I",44596,1]
[103572,"SINAPI",5930,0.32769999999999999]
[103572,"SINAPI",5928,0.15440000000000001]
[103583]
[103583,"SINAPI",88267,8.0746000000000002]
[103583,"SINAPI",88248,1.3877999999999999]
[103583,"SINAPI-I",44607,1]
[103583,"SINAPI",5930,2.4375]
[103583,"SINAPI",5928,1.1483000000000001]
[103584]
[103584,"SINAPI",88267,9.6090999999999998]
[103584,"SINAPI",88248,1.6516]
[103584,"SINAPI-I",44608,1]
[103584,"SINAPI",5930,2.8872]
[103584,"SINAPI",5928,1.3602000000000001]
[103557]
[103557,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103557,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103557,"SINAPI-I",44963,1]
[103557,"SINAPI-I",44613,1]
[103557,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103557,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103558]
[103558,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103558,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103558,"SINAPI-I",44964,1]
[103558,"SINAPI-I",44615,1]
[103558,"SINAPI",5930,0.2407]
[103558,"SINAPI",5928,0.1134]
[103559]
[103559,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103559,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103559,"SINAPI-I",44965,1]
[103559,"SINAPI-I",44617,1]
[103559,"SINAPI",5930,0.309]
[103559,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103560]
[103560,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103560,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103560,"SINAPI-I",44966,1]
[103560,"SINAPI-I",44619,1]
[103560,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103560,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103561]
[103561,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103561,"SINAPI",88248,0.2001]
[103561,"SINAPI-I",44967,1]
[103561,"SINAPI-I",44620,1]
[103561,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103561,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103529]
[103529,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103529,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103529,"SINAPI-I",44613,1]
[103529,"SINAPI-I",44554,1]
[103529,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103529,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103530]
[103530,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103530,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103530,"SINAPI-I",44614,1]
[103530,"SINAPI-I",44555,1]
[103530,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103530,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103531]
[103531,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103531,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103531,"SINAPI-I",44615,1]
[103531,"SINAPI-I",44556,1]
[103531,"SINAPI",5930,0.2407]
[103531,"SINAPI",5928,0.1134]
[103532]
[103532,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103532,"SINAPI",88248,0.111]
[103532,"SINAPI-I",44616,1]
[103532,"SINAPI-I",44557,1]
[103532,"SINAPI",5930,0.2601]
[103532,"SINAPI",5928,0.1225]
[103533]
[103533,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103533,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103533,"SINAPI-I",44617,1]
[103533,"SINAPI-I",44558,1]
[103533,"SINAPI",5930,0.309]
[103533,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103534]
[103534,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103534,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103534,"SINAPI-I",44618,1]
[103534,"SINAPI-I",44559,1]
[103534,"SINAPI",5930,0.3009]
[103534,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103535]
[103535,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103535,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103535,"SINAPI-I",44619,1]
[103535,"SINAPI-I",44560,1]
[103535,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103535,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103527]
[103527,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103527,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103527,"SINAPI-I",44611,1]
[103527,"SINAPI-I",44552,1]
[103536]
[103536,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103536,"SINAPI",88248,0.2001]
[103536,"SINAPI-I",44620,1]
[103536,"SINAPI-I",44561,1]
[103536,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103536,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103528]
[103528,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103528,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103528,"SINAPI-I",44612,1]
[103528,"SINAPI-I",44553,1]
[103528,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103528,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]
[103541]
[103541,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103541,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103541,"SINAPI-I",44615,1]
[103541,"SINAPI-I",44564,1]
[103541,"SINAPI",5930,0.2407]
[103541,"SINAPI",5928,0.1134]
[103539]
[103539,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103539,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103539,"SINAPI-I",44613,1]
[103539,"SINAPI-I",44562,1]
[103539,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103539,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103540]
[103540,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103540,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103540,"SINAPI-I",44614,1]
[103540,"SINAPI-I",44563,1]
[103540,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103540,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103542]
[103542,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103542,"SINAPI",88248,0.111]
[103542,"SINAPI-I",44616,1]
[103542,"SINAPI-I",44565,1]
[103542,"SINAPI",5930,0.2601]
[103542,"SINAPI",5928,0.1225]
[103543]
[103543,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103543,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103543,"SINAPI-I",44617,1]
[103543,"SINAPI-I",44566,1]
[103543,"SINAPI",5930,0.309]
[103543,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103544]
[103544,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103544,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103544,"SINAPI-I",44618,1]
[103544,"SINAPI-I",44567,1]
[103544,"SINAPI",5930,0.3009]
[103544,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103545]
[103545,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103545,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103545,"SINAPI-I",44619,1]
[103545,"SINAPI-I",44568,1]
[103545,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103545,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103537]
[103537,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103537,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103537,"SINAPI-I",44611,1]
[103537,"SINAPI-I",44585,1]
[103546]
[103546,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103546,"SINAPI",88248,0.2001]
[103546,"SINAPI-I",44620,1]
[103546,"SINAPI-I",44569,1]
[103546,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103546,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103538]
[103538,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103538,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103538,"SINAPI-I",44686,1]
[103538,"SINAPI-I",44612,1]
[103538,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103538,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]
[103549]
[103549,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103549,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103549,"SINAPI-I",44613,1]
[103549,"SINAPI-I",44572,1]
[103549,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103549,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103550]
[103550,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103550,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103550,"SINAPI-I",44614,1]
[103550,"SINAPI-I",44573,1]
[103550,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103550,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103551]
[103551,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103551,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103551,"SINAPI-I",44615,1]
[103551,"SINAPI-I",44574,1]
[103551,"SINAPI",5930,0.2407]
[103551,"SINAPI",5928,0.1134]
[103552]
[103552,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103552,"SINAPI",88248,0.111]
[103552,"SINAPI-I",44616,1]
[103552,"SINAPI-I",44575,1]
[103552,"SINAPI",5930,0.2601]
[103552,"SINAPI",5928,0.1225]
[103553]
[103553,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103553,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103553,"SINAPI-I",44617,1]
[103553,"SINAPI-I",44576,1]
[103553,"SINAPI",5930,0.309]
[103553,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103554]
[103554,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103554,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103554,"SINAPI-I",44618,1]
[103554,"SINAPI-I",44577,1]
[103554,"SINAPI",5930,0.3009]
[103554,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103555]
[103555,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103555,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103555,"SINAPI-I",44619,1]
[103555,"SINAPI-I",44578,1]
[103555,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103555,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103547]
[103547,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103547,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103547,"SINAPI-I",44611,1]
[103547,"SINAPI-I",44570,1]
[103556]
[103556,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103556,"SINAPI",88248,0.2001]
[103556,"SINAPI-I",44620,1]
[103556,"SINAPI-I",44579,1]
[103556,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103556,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103548]
[103548,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103548,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103548,"SINAPI-I",44612,1]
[103548,"SINAPI-I",44571,1]
[103548,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103548,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]

{"sheet":"NOVO","index":1,"n_rows":51,"n_cols":4,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Novidades da Versão"]
[]
[]
["V2.0"]
[null,"GERAL"]
[null,null,{"$f":"IF(D7<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Alteração da extensão do arquivo “Referência mm–aaaa” de xls para xlsm."]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D9<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar SINAPI] para importar os relatórios do SINAPI no novo formato."]
[null,null,{"$f":"IF(D10<>\"\",\"▪\",\"\")","v":""}]
["V2.1"]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D13<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar SINAPI] para continuar importando também no antigo formato do SINAPI."]
[]
["V2.2"]
[null,"Busca"]
[null,null,{"$f":"IF(D17<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Correção na macro [Busca]."]
[]
["V2.3"]
[null,"GERAL"]
[null,null,{"$f":"IF(D21<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Substituição da função própria “@CONCATENAR” pela função “=concat()” nativa do Excel, para evitar incompatibilidade com versões antigas do MS Excel."]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D23<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar SINAPI] para evitar o erro “estouro” caso a aba Banco tenha mais de 32.767 linhas."]
[null,"Composições"]
[null,null,{"$f":"IF(D25<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Fixação do nome “Composição” na coluna FONTE nas linhas de título das composições."]
[null,null,{"$f":"IF(D26<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Alterada a cor das células com lista suspensa (coluna FONTE), para manter o padrão da Planilha Múltipla."]
[null,"Cotações"]
[null,null,{"$f":"IF(D28<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Alterada a cor das células com lista suspensa (coluna EMPRESA e ÍNDICE RETROAÇÃO), para manter o padrão da Planilha Múltipla."]
[]
["V2.4"]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D32<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Correção na macro [Importar Banco Qualquer]."]
[null,null,{"$f":"IF(D33<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Exibidas as colunas J:K quem apresentam os percentuais dos preços de insumos Atribuídos São Paulo (% AS)."]
[]
["V2.5"]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D37<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar Banco Qualquer] para evitar o erro “estouro” caso a aba Banco tenha mais de 32.767 linhas."]
[null,null,{"$f":"IF(D38<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na formatação, para exibir na cor vermelha, os códigos dos insumos e composições sem custo."]
[null,"Composições"]
[null,null,{"$f":"IF(D40<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na formação das linhas de título das composições para ajuste automático da altura da linha."]
[null,null,{"$f":"IF(D41<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na fórmula dos preços totais dos itens dos insumos/composições (alterada a função “truncar” para a função “arredondar”)."]
[null,null,{"$f":"IF(D42<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Alterada a lista suspensa nas células na coluna FONTE para exibir apenas as fontes disponíveis na aba Banco."]
[null,null,{"$f":"IF(D43<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Inclusão de legenda das cores das células."]
[null,"Composições"]
[null,null,{"$f":"IF(D45<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Inclusão de legenda das cores das células."]
[]
["V2.6"]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D49<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Inclusão de alerta de erro, na célula B4, para indicar se a extensão do arquivo está errada (diferente de \"xlsm\") e se o nome do arquivo está errado, tendo por referência a data base de preço do SINAPI (célula B3)."]
[null,null,{"$f":"IF(D50<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Correção na macro [Limpar Banco]. Que estava ocultando a coluna H e causando erro na macro [Importar SINAPI] antigo (até 2024)."]
[null,null,{"$f":"IF(D51<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar SINAPI] para ocultar as colunas J:K (percentual Atribuído São Paulo) para o SINAPI antigo (até 2024)."]

{"sheet":"Banco","index":2,"n_rows":31093,"n_cols":12,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3],[3,8,4,8]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[null,"BANCO DE CUSTOS - REFERÊNCIA 2.6",null,null,null,null,null,null,"AS = ATRIBUÍDO SÃO PAULO",null,null,{"$f":"MID(CELL(\"nome.arquivo\"),SEARCH(\"[\",CELL(\"nome.arquivo\"))+1,SEARCH(\"]\",CELL(\"nome.arquivo\"))-SEARCH(\"[\",CELL(\"nome.arquivo\"))-1)","v":"PO Portal do Cemitério.xlsm"}]
[null,"DATA PREÇO (SINAPI):",null,"LOCALIDADE / DATA EMISSÃO (SINAPI):",null,null,null,null,"CR = COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE",null,null,{"$f":"MID(L1,1,LEN(L1)-IF(LEFT(RIGHT(L1,4),1)=\".\",4,5))","v":"PO Portal do Cemitério"}]
[null,"06/2025",null,"CURITIBA",null,null,null,null,"C = COLETADO",null,null,{"$f":"IF(LEFT(RIGHT(L1,4),1)=\".\",RIGHT(L1,3),RIGHT(L1,4))","v":"xlsm"}]
[null,{"$f":"IF(L3<>\"xlsm\",\"Extensão do arquivo: xlsm\",IF(DATABASE=\"\",\"\",IF(L2<>L4,\"Nome arquivo: \" & L4,\"\")))","v":"Nome arquivo: Referência 06-2025"},null,"11/07/2025",null,null,null,null,"ORIGEM DO PREÇO",null,null,{"$f":"IF(B3=\"\",\"\",_xlfn.CONCAT(\"Referência \",TEXT(B3,\"mm\"),\"-\",TEXT(B3,\"aaaa\")))","v":"Referência 06-2025"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","CUSTO UNITÁRIO\nDESONERADO","CUSTO UNITÁRIO\nNÃO DESONERADO",null,null,"% AS\nDESONERADO","% AS\nNAO DESONERADO"]
[]
[{"$f":"CONCATENATE($B7,\" \",$C7)","v":"Composição 0"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A7)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A8)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"REMOÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO SEM REAPROVEITAMENTO (ADAPTAÇÃO SINAPI 97635)"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":10.050000000000001},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":10.86},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 02",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"02"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A9)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"INSTALAÇÃO DE TUBO, DE PVC, DN100, PARA DRENAGEM PLUVIAL"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":19.91},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":20.399999999999999},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 03",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"03"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A10)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LIMPEZA FINAL DE OBRA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":4.4800000000000004},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":4.7699999999999996},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A11)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A12)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A13)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A14)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A15)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A16)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A17)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A18)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A19)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A20)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A21)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A22)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENATE($B23,\" \",$C23)","v":"Composição 0"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A23)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A24)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A25)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A26)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A27)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A28)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A29)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A30)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"KG"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A31)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENATE($B32,\" \",$C32)","v":"Cotação COT 01"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A32)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"(P-1) Plinto medindo 93 x 93 x 28 cm de altura, em cimento natural."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":450},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":450},"Cotações"]
["Cotação COT 02",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 02"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A33)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"(B-1) Base para coluna redonda, diâmetro 93 cm, altura 35 cm, em cimento natural."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1490},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1490},"Cotações"]
["Cotação COT 03",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 03"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A34)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"(C-1) Revestimento para coluna canelada diâmetro 55 cm, altura 237 cm, em cimento natural."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1660},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1660},"Cotações"]
["Cotação COT 04",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 04"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A35)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"C-2) Capitel jônico para coluna redonda, comprimento 92 cm, altura 58 cm, em cimento natural."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":8830},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":8830},"Cotações"]
["Cotação COT 05",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 05"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A36)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"(M-1) Moldura inferior viga, altura 8 cm, projeção 5 cm, em cimento natural."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":115},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":115},"Cotações"]
["Cotação COT 06",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 06"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A37)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"(EM-1) Esquadria para moldura (M-1)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":115},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":115},"Cotações"]
["Cotação COT 07",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 07"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A38)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"(M-2) moldura superior viga, altura 20 cm, projeção 18 cm, em cimento natural."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":440},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":440},"Cotações"]
["Cotação COT 08",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 08"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A39)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"(EM-2) esquadria para moldura (M-2)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":436},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H39,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":436},"Cotações"]
["Cotação COT 09",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 09"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A40)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"(M-3) moldura com 30 cm de altura, projeção 28 cm, em cimento natural."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":550},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H40,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":550},"Cotações"]
["Cotação COT 10",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 10"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A41)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"(EM-3) esquadria para moldura (M-3)."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":555},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H41,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":555},"Cotações"]
["Cotação COT 11",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 11"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A42)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"(M-4) Moldura em arco/ reta com 30 cm de altura, projeção 28 cm, em cimento natural."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":858},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H42,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":858},"Cotações"]
["Cotação COT 12",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 12"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A43)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"(EM-4) Esquadria para moldura (M-4)."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":860},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H43,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":860},"Cotações"]
["Cotação COT 13",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 13"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A44)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"(C-3) Cachorro com 17 x 8 x 21 cm de altura em cimento natural."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":50},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H44,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":50},"Cotações"]
["Cotação COT 14",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 14"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A45)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"(L-2) Letras formando a frase \"cemitério municipal\" com 27 cm de altura em cimento natural."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2800},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H45,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2800},"Cotações"]
["Cotação COT 15",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 15"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A46)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"(A-1) Aplique em alto/ baixo relevo, medindo 59 x 18 cm de altura em cimento natural."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":725},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H46,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":725},"Cotações"]
["Cotação COT 16",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 16"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A47)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"Escultura \"anjo com trombeta\" - 1,45 m de altura, confeccionado em prfv - polímero reforçado em fibra de vidro, com barras de ferro treliçadas nas paredes internas da estrutura e gabarito de fixação. Conforme projeto arquitetônico em anexo. Incluso pintura."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":22650},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H47,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":22650},"Cotações"]
["Cotação COT 17",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 17"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A48)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"Escultura \"Espírito Santo\" -\n\"pomba\" representando a figura\ndo \"espirito santo\" com 1,60 m\nde altura confeccionada em prfv - polímero reforçado em fibra de vidro."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":19250},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H48,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":19250},"Cotações"]
["Cotação COT 18",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H49,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H49,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 18"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A49)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H49,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"(V-2) Voluta artística com 72 x 49 cm de altura em cimento natural."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H49,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H49,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2960},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H49,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2960},"Cotações"]
["Cotação COT 19",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H50,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H50,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 19"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A50)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H50,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"(C-4) Cruz artística com 118 x 10 x 219 cm de altura em cimento natural."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H50,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H50,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":4890},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H50,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":4890},"Cotações"]
["Cotação COT 20",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H51,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H51,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 20"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A51)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H51,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"(S-1) Suporte para cruz medindo 70 x 70 x 26 cm de altura, em cimento natural."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H51,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H51,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":860},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H51,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":860},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE($B52,\" \",$C52)","v":"Cotação COT 21"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H52,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H52,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 21"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A52)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H52,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"(L-1) Luminária republicana com 1,53 m de altura corpo em PRFV - polímero reforçado em fibra de vidro - com suporte, globo em polietileno opalino branco, anti-vandalismo, soquete, lâmpada de led 30w com suporte para fixação\ngabarito em ferro."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H52,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H52,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":4850},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H52,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":4850},"Cotações"]
["Cotação COT 22",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H53,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H53,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 22"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A53)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H53,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"Portão de abrir com duas folhas\nem metalon, nas dimensões 3,71\nx 2,37 m de altura, com posto por: metalon 2 x 2, ferro chato 1.1/4 x 3/16\", gonzo e ferro liso."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H53,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H53,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":6000},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H53,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":6000},"Cotações"]
["Cotação COT 23",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H54,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H54,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 23"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A54)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H54,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"Plinto medindo 50 x 25 x 15 cm\nde altura em cimento natural."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H54,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H54,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":350},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H54,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":350},"Cotações"]
["Cotação COT 24",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H55,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H55,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 24"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A55)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H55,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"1/2 Base para coluna retangular com 22 cm de altura, em cimento natural."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H55,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H55,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":680},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H55,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":680},"Cotações"]
["Cotação COT 25",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H56,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H56,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 25"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A56)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H56,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"Revestimento para 1/2 corpo de\ncoluna com frisos horizontais 30 x 15 cm, altura 120 cm, em cimento natural."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H56,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H56,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1340},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H56,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1340},"Cotações"]
["Cotação COT 26",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H57,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H57,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 26"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A57)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H57,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"Capitel dórico (1/2) para coluna quadrada, altura 43 cm, em cimento natural."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H57,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H57,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":940},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H57,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":940},"Cotações"]
["Cotação COT 27",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H58,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H58,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 27"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A58)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H58,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"Banco moderno com assento e\nencosto anatômico, dimensão 150 x 60 , altura total 94 cm, em cimento natural."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H58,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H58,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1320},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H58,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1320},"Cotações"]
["Cotação COT 28",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H59,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H59,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 28"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A59)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H59,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"Lixeira em concreto, dimensão\n60 x 50 x 80 cm de altura, logomarca do municipio \"V \" em alto relevo."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H59,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H59,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2880},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H59,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":2880},"Cotações"]
["Cotação COT 29",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H60,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H60,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 29"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A60)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H60,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"Poste com braço curvo e luminária led embutida, corpo com formato cilíndrico, diâmetro inferior 23 cm, diâmetro superior 10 cm, altura total externo solo 500 cm, em concreto armado."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H60,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H60,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":6500},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H60,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":6500},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H61,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H61,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A61)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H61,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H61,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H61,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H61,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE($B62,\" \",$C62)","v":"SINAPI-I 45333"},"SINAPI-I",45333,"ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL","UN",174.14,174.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 11270","SINAPI-I",11270,"ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM","UN",2.34,2.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 412","SINAPI-I",412,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM","UN",1.08,1.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 414","SINAPI-I",414,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM","UN",0.06,0.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 410","SINAPI-I",410,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM","UN",0.16,0.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 411","SINAPI-I",411,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM","UN",0.21,0.21,null,"C"]
["SINAPI-I 408","SINAPI-I",408,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM","UN",1.04,1.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 39131","SINAPI-I",39131,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",4.59,4.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 394","SINAPI-I",394,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",4.6500000000000004,4.6500000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 39130","SINAPI-I",39130,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",4.1900000000000004,4.1900000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 395","SINAPI-I",395,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",4.4800000000000004,4.4800000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 39129","SINAPI-I",39129,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",2.58,2.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 393","SINAPI-I",393,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",2.7,2.7,null,"C"]
["SINAPI-I 39127","SINAPI-I",39127,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",2.21,2.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 392","SINAPI-I",392,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",2.2599999999999998,2.2599999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39133","SINAPI-I",39133,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",6.03,6.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 397","SINAPI-I",397,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",6.66,6.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 39132","SINAPI-I",39132,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",4.82,4.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 396","SINAPI-I",396,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",5.17,5.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 39135","SINAPI-I",39135,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",9.65,9.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39134","SINAPI-I",39134,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",8.0399999999999991,8.0399999999999991,null,"CR"]
["SINAPI-I 398","SINAPI-I",398,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",7.41,7.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39128","SINAPI-I",39128,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",2.41,2.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 400","SINAPI-I",400,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",2.35,2.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 39125","SINAPI-I",39125,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",2.41,2.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39126","SINAPI-I",39126,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",10.85,10.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 399","SINAPI-I",399,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",9.56,9.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 39158","SINAPI-I",39158,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8\"","UN",25.67,25.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39141","SINAPI-I",39141,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2\"","UN",1.86,1.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 39140","SINAPI-I",39140,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4\"","UN",1.69,1.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 39139","SINAPI-I",39139,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1\"","UN",1.4,1.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 39137","SINAPI-I",39137,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2\"","UN",0.97,0.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39143","SINAPI-I",39143,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2\"","UN",3.84,3.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 39142","SINAPI-I",39142,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2\"","UN",2.75,2.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39144","SINAPI-I",39144,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3\"","UN",4.4800000000000004,4.4800000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 39138","SINAPI-I",39138,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4\"","UN",1.03,1.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 39136","SINAPI-I",39136,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8\"","UN",0.68,0.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 39145","SINAPI-I",39145,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4\"","UN",7.38,7.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 12615","SINAPI-I",12615,"ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *80 E 100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",12.06,12.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 11927","SINAPI-I",11927,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2\" A 2 1/2\"","UN",6.98,6.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 11928","SINAPI-I",11928,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3\" A 3 3/4\"","UN",8,8,null,"CR"]
["SINAPI-I 11929","SINAPI-I",11929,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4\" A 4 3/4\"","UN",12.37,12.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 36801","SINAPI-I",36801,"ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\"","UN",32.549999999999997,32.549999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 36246","SINAPI-I",36246,"ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO \"U\" OU \"C\", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M","M",4.91,4.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 37600","SINAPI-I",37600,"ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M","UN"]
["SINAPI-I 37599","SINAPI-I",37599,"ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS","UN"]
["SINAPI-I 1","SINAPI-I",1,"ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)","KG",100,100,null,"C"]
["SINAPI-I 3","SINAPI-I",3,"ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA","L",15.03,15.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 43054","SINAPI-I",43054,"ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO","KG",9.2100000000000009,9.2100000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 42402","SINAPI-I",42402,"ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",8.81,8.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 42403","SINAPI-I",42403,"ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",11.3,11.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 42404","SINAPI-I",42404,"ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",11.23,11.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 42405","SINAPI-I",42405,"ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",11.97,11.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 34341","SINAPI-I",34341,"ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO","KG",10.39,10.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 43053","SINAPI-I",43053,"ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO","KG",8.23,8.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 43058","SINAPI-I",43058,"ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",8.5299999999999994,8.5299999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 34","SINAPI-I",34,"ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO","KG",8.58,8.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 43055","SINAPI-I",43055,"ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO","KG",7.43,7.43,null,"C"]
["SINAPI-I 43056","SINAPI-I",43056,"ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO","KG",8.57,8.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 43057","SINAPI-I",43057,"ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO","KG",9.41,9.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 34449","SINAPI-I",34449,"ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",10.06,10.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 32","SINAPI-I",32,"ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO","KG",9.0500000000000007,9.0500000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 33","SINAPI-I",33,"ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO","KG",9.1,9.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 43061","SINAPI-I",43061,"ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",8.5,8.5,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B126,\" \",$C126)","v":"SINAPI-I 43059"},"SINAPI-I",43059,"ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO","KG",8.1199999999999992,8.1199999999999992,null,"CR"]
["SINAPI-I 43062","SINAPI-I",43062,"ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",8.99,8.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 43060","SINAPI-I",43060,"ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO","KG",7.07,7.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 40410","SINAPI-I",40410,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40411","SINAPI-I",40411,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40412","SINAPI-I",40412,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 44254","SINAPI-I",44254,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 15 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",28.56,28.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 44255","SINAPI-I",44255,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",31.66,31.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 44256","SINAPI-I",44256,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 28 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",35.76,35.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 44257","SINAPI-I",44257,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",56.57,56.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 44258","SINAPI-I",44258,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 42 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",64.650000000000006,64.650000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 44259","SINAPI-I",44259,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 54 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",88.75,88.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 37997","SINAPI-I",37997,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",17.02,17.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 37998","SINAPI-I",37998,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",22.78,22.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 55","SINAPI-I",55,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN"]
["SINAPI-I 61","SINAPI-I",61,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN"]
["SINAPI-I 62","SINAPI-I",62,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN"]
["SINAPI-I 10899","SINAPI-I",10899,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN",126.17,126.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 10900","SINAPI-I",10900,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN",98.74,98.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 47","SINAPI-I",47,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM","UN"]
["SINAPI-I 48","SINAPI-I",48,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM","UN"]
["SINAPI-I 46","SINAPI-I",46,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM","UN"]
["SINAPI-I 52","SINAPI-I",52,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM","UN"]
["SINAPI-I 43","SINAPI-I",43,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM","UN"]
["SINAPI-I 103","SINAPI-I",103,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4\", PARA AGUA FRIA","UN",41.45,41.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 107","SINAPI-I",107,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",0.78,0.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 65","SINAPI-I",65,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA","UN",0.85,0.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 108","SINAPI-I",108,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1\", PARA AGUA FRIA","UN",1.72,1.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 110","SINAPI-I",110,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",5.96,5.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 109","SINAPI-I",109,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA","UN",3.55,3.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 111","SINAPI-I",111,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA","UN",8.07,8.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 112","SINAPI-I",112,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",4.2699999999999996,4.2699999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 113","SINAPI-I",113,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2\", PARA AGUA FRIA","UN",10.7,10.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 104","SINAPI-I",104,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",18.63,18.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 102","SINAPI-I",102,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3\", PARA AGUA FRIA","UN",25.68,25.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 95","SINAPI-I",95,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",10.85,10.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 96","SINAPI-I",96,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",11.81,11.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 97","SINAPI-I",97,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",17.760000000000002,17.760000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 98","SINAPI-I",98,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",26.59,26.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 99","SINAPI-I",99,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",25.13,25.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 60","SINAPI-I",60,"ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 72","SINAPI-I",72,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",48.2,48.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 71","SINAPI-I",71,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",29.77,29.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 67","SINAPI-I",67,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",15.58,15.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 73","SINAPI-I",73,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",14.91,14.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 100","SINAPI-I",100,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",43.91,43.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 75","SINAPI-I",75,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",255.99,255.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 83","SINAPI-I",83,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",204.66,204.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 74","SINAPI-I",74,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",292.61,292.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 106","SINAPI-I",106,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",370.01,370.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 88","SINAPI-I",88,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",10.4,10.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 82","SINAPI-I",82,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",194.72,194.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 105","SINAPI-I",105,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",275.91000000000003,275.91000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39719","SINAPI-I",39719,"ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL","L",198.15,198.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 3410","SINAPI-I",3410,"ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS","KG",44.57,44.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 4791","SINAPI-I",4791,"ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO","KG",38.299999999999997,38.299999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 157","SINAPI-I",157,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE","KG",138.21,138.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 156","SINAPI-I",156,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO","KG",49.21,49.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 131","SINAPI-I",131,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)","KG",42.08,42.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 21114","SINAPI-I",21114,"ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G","UN",39.06,39.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 119","SINAPI-I",119,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR","UN",9.9,9.9,null,"C"]
["SINAPI-I 122","SINAPI-I",122,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR","UN",76.17,76.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 20080","SINAPI-I",20080,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR","UN",24.86,24.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 124","SINAPI-I",124,"ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",16.23,16.23,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B190,\" \",$C190)","v":"SINAPI-I 7334"},"SINAPI-I",7334,"ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS","L",15.93,15.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 45146","SINAPI-I",45146,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO","KG",31.12,31.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 123","SINAPI-I",123,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",6.64,6.64,null,"C"]
["SINAPI-I 127","SINAPI-I",127,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",15.85,15.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 133","SINAPI-I",133,"ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",6.58,6.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 43617","SINAPI-I",43617,"ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",7.35,7.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 132","SINAPI-I",132,"ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",6.82,6.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 43618","SINAPI-I",43618,"ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","KG",17.18,17.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 37476","SINAPI-I",37476,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 37478","SINAPI-I",37478,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 37477","SINAPI-I",37477,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 37479","SINAPI-I",37479,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 4319","SINAPI-I",4319,"AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO","UN",1.22,1.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 42409","SINAPI-I",42409,"AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO","KG",10.82,10.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 40553","SINAPI-I",40553,"AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A","M3",39,39,null,"C"]
["SINAPI-I 6114","SINAPI-I",6114,"AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 40912","SINAPI-I",40912,"AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA)","MES",3251.67,3637.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 247","SINAPI-I",247,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 40919","SINAPI-I",40919,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES",3251.67,3637.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 44499","SINAPI-I",44499,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 40984","SINAPI-I",40984,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)","MES",3251.67,3637.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 248","SINAPI-I",248,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)","H",18.2,20.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 41086","SINAPI-I",41086,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA)","MES",3192.27,3571.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 34466","SINAPI-I",34466,"AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 41083","SINAPI-I",41083,"AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA)","MES",3251.67,3637.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 252","SINAPI-I",252,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 40909","SINAPI-I",40909,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)","MES",3251.67,3637.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 242","SINAPI-I",242,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)","H",18.2,20.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 41085","SINAPI-I",41085,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)","MES",3192.27,3571.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 427","SINAPI-I",427,"ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16\", COMPRIMENTO *860* MM","UN",5.89,5.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 417","SINAPI-I",417,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM","UN",2.77,2.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 11273","SINAPI-I",11273,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)","UN",8.6199999999999992,8.6199999999999992,null,"CR"]
["SINAPI-I 11272","SINAPI-I",11272,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)","UN",5.2,5.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 11275","SINAPI-I",11275,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1)","UN",2.08,2.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 11274","SINAPI-I",11274,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)","UN",1.59,1.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 45250","SINAPI-I",45250,"ALICATE BICO LONGO (MEIA CANA) 6\", COM ISOLAMENTO ATE 1000 V","UN",25.59,25.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 38470","SINAPI-I",38470,"ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6\" COM ISOLAMENTO","UN",26.2,26.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 38547","SINAPI-I",38547,"ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45, COM CATRACA","UN",173.93,173.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 38467","SINAPI-I",38467,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO C","UN",144.22,144.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 38468","SINAPI-I",38468,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO U","UN",180.03,180.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 38469","SINAPI-I",38469,"ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18\"","UN",166.08,166.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 45197","SINAPI-I",45197,"ALICATE DESENCAPADOR AUTOMATICO 8\"","UN",132.44999999999999,132.44999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 38471","SINAPI-I",38471,"ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE *50* A 100 MM","UN",177.62,177.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 45206","SINAPI-I",45206,"ALICATE PROFISSIONAL 8\", UNIVERSAL, COM ISOLAMENTO ATE 1000 V","UN",35.090000000000003,35.090000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 37370","SINAPI-I",37370,"ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","H",4.76,4.76,null,"C"]
["SINAPI-I 40862","SINAPI-I",40862,"ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","MES",897.94,897.94,null,"C"]
["SINAPI-I 10658","SINAPI-I",10658,"ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS","UN"]
["SINAPI-I 253","SINAPI-I",253,"ALMOXARIFE (HORISTA)","H",24.2,27.06,null,"C"]
["SINAPI-I 40809","SINAPI-I",40809,"ALMOXARIFE (MENSALISTA)","MES",4243.8900000000003,4747.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 42428","SINAPI-I",42428,"ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 301","SINAPI-I",301,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)","UN",2.9,2.9,null,"C"]
["SINAPI-I 296","SINAPI-I",296,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)","UN",1.64,1.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 297","SINAPI-I",297,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)","UN",2.41,2.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 299","SINAPI-I",299,"ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",3.4,3.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 300","SINAPI-I",300,"ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",11.77,11.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 20085","SINAPI-I",20085,"ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",2.15,2.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 298","SINAPI-I",298,"ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",2.61,2.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 311","SINAPI-I",311,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665)","UN",9.7100000000000009,9.7100000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 318","SINAPI-I",318,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665)","UN",19.55,19.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 319","SINAPI-I",319,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665)","UN",30.65,30.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 303","SINAPI-I",303,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)","UN",3.21,3.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 305","SINAPI-I",305,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)","UN",10.1,10.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 306","SINAPI-I",306,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)","UN",15.32,15.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 307","SINAPI-I",307,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)","UN",38.72,38.72,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B254,\" \",$C254)","v":"SINAPI-I 309"},"SINAPI-I",309,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)","UN",63.43,63.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 310","SINAPI-I",310,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)","UN",87.91,87.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 308","SINAPI-I",308,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362)","UN",86.42,86.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 328","SINAPI-I",328,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA","UN",7.68,7.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 325","SINAPI-I",325,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA","UN",2.27,2.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 20326","SINAPI-I",20326,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA","UN",4.1500000000000004,4.1500000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 329","SINAPI-I",329,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA","UN",6.42,6.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 39642","SINAPI-I",39642,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2\" (NBR 15715)","UN",2.85,2.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39641","SINAPI-I",39641,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4\" (NBR 15715)","UN",2.5,2.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 39643","SINAPI-I",39643,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2\" (NBR 15715)","UN",3.34,3.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 39644","SINAPI-I",39644,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3\" (NBR 15715)","UN",5.18,5.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 39645","SINAPI-I",39645,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4\" (NBR 15715)","UN",5.68,5.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 41610","SINAPI-I",41610,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M","UN"]
["SINAPI-I 41611","SINAPI-I",41611,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M","UN"]
["SINAPI-I 41612","SINAPI-I",41612,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M","UN"]
["SINAPI-I 41637","SINAPI-I",41637,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 41638","SINAPI-I",41638,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M","UN"]
["SINAPI-I 41639","SINAPI-I",41639,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 11789","SINAPI-I",11789,"ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160","UN",0.78,0.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 20975","SINAPI-I",20975,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN",19.78,19.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 20976","SINAPI-I",20976,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN",29.89,29.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 6138","SINAPI-I",6138,"ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO","UN",11.23,11.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 40340","SINAPI-I",40340,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM","UN",21.33,21.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 40341","SINAPI-I",40341,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM","UN",25.46,25.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 40342","SINAPI-I",40342,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM","UN",30.36,30.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 40343","SINAPI-I",40343,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 MM","UN",36.01,36.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 40344","SINAPI-I",40344,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM","UN",49.1,49.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 40345","SINAPI-I",40345,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM","UN",60.5,60.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 40346","SINAPI-I",40346,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM","UN",70.180000000000007,70.180000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 40347","SINAPI-I",40347,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM","UN",88.17,88.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 43424","SINAPI-I",43424,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43426","SINAPI-I",43426,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 12565","SINAPI-I",12565,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 12567","SINAPI-I",12567,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 12568","SINAPI-I",12568,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43441","SINAPI-I",43441,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43423","SINAPI-I",43423,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M","UN"]
["SINAPI-I 12532","SINAPI-I",12532,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43444","SINAPI-I",43444,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,75 M","UN"]
["SINAPI-I 12551","SINAPI-I",12551,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43442","SINAPI-I",43442,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43443","SINAPI-I",43443,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 12544","SINAPI-I",12544,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 12547","SINAPI-I",12547,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43445","SINAPI-I",43445,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 1,00 M","UN"]
["SINAPI-I 12563","SINAPI-I",12563,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43425","SINAPI-I",43425,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43446","SINAPI-I",43446,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43447","SINAPI-I",43447,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43448","SINAPI-I",43448,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 13761","SINAPI-I",13761,"APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO","UN",3634.81,3634.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 4814","SINAPI-I",4814,"APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)","UN",61.9,61.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 44473","SINAPI-I",44473,"APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO","UN"]
["SINAPI-I 6122","SINAPI-I",6122,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)","H",21.33,23.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 40810","SINAPI-I",40810,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)","MES",3745.19,4189.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 21100","SINAPI-I",21100,"AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L","UN",3845.1,3845.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 11811","SINAPI-I",11811,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN",5550.48,5550.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 11816","SINAPI-I",11816,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN",4100,4100,null,"C"]
["SINAPI-I 11814","SINAPI-I",11814,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN",8924.67,8924.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 14186","SINAPI-I",14186,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW","UN",11206.13,11206.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 14185","SINAPI-I",14185,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN",14516.3,14516.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 44498","SINAPI-I",44498,"AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000 KCAL/H","UN"]
["SINAPI-I 34469","SINAPI-I",34469,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 34476","SINAPI-I",34476,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B318,\" \",$C318)","v":"SINAPI-I 34477"},"SINAPI-I",34477,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 34482","SINAPI-I",34482,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 34472","SINAPI-I",34472,"AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVATORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RESIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 42425","SINAPI-I",42425,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",2809.72,2809.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 42422","SINAPI-I",42422,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",4171.12,4171.12,null,"C"]
["SINAPI-I 43184","SINAPI-I",43184,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",5764.89,5764.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 42424","SINAPI-I",42424,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",2509.3200000000002,2509.3200000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 42416","SINAPI-I",42416,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",10817.4,10817.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 42417","SINAPI-I",42417,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",12127.19,12127.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 42419","SINAPI-I",42419,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",13701.15,13701.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 42420","SINAPI-I",42420,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",18831.22,18831.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 42421","SINAPI-I",42421,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",22847.11,22847.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 39556","SINAPI-I",39556,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",7934.29,7934.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 39557","SINAPI-I",39557,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",8543.5,8543.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 39559","SINAPI-I",39559,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",12625.64,12625.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 39560","SINAPI-I",39560,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",14606.64,14606.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 39561","SINAPI-I",39561,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",15280.41,15280.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 43195","SINAPI-I",43195,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",6630.74,6630.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 43196","SINAPI-I",43196,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",8217.85,8217.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 43198","SINAPI-I",43198,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",12211.53,12211.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 43199","SINAPI-I",43199,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",12659,12659,null,"CR"]
["SINAPI-I 43200","SINAPI-I",43200,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",14527.13,14527.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 43190","SINAPI-I",43190,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",2254.98,2254.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 39555","SINAPI-I",39555,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",2439.31,2439.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 43191","SINAPI-I",43191,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",3244.62,3244.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 39548","SINAPI-I",39548,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",3618.25,3618.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 43192","SINAPI-I",43192,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",4250.16,4250.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 39554","SINAPI-I",39554,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",4784.6000000000004,4784.6000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 43194","SINAPI-I",43194,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",1931.78,1931.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 39551","SINAPI-I",39551,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",2127.09,2127.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 43185","SINAPI-I",43185,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",6044.82,6044.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 43186","SINAPI-I",43186,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",6376.06,6376.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 43187","SINAPI-I",43187,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",8461.1,8461.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 43188","SINAPI-I",43188,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",10251.74,10251.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 43189","SINAPI-I",43189,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",11531.5,11531.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 39580","SINAPI-I",39580,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR","UN",90872.93,90872.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 39577","SINAPI-I",39577,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR","UN",28443.03,28443.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 39578","SINAPI-I",39578,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR","UN",36706.300000000003,36706.300000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39579","SINAPI-I",39579,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR","UN",53404.79,53404.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 39826","SINAPI-I",39826,"AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",6559.08,6559.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 10700","SINAPI-I",10700,"ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26\" X 6MM REBOCAVEL","UN"]
["SINAPI-I 346","SINAPI-I",346,"ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M","KG",31.86,31.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 3312","SINAPI-I",3312,"ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM","KG",28.22,28.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 339","SINAPI-I",339,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250","M",1.64,1.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 340","SINAPI-I",340,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250","M",1.48,1.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 43130","SINAPI-I",43130,"ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)","KG",26.9,26.9,null,"C"]
["SINAPI-I 344","SINAPI-I",344,"ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)","KG",35.36,35.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 345","SINAPI-I",345,"ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)","KG",38.369999999999997,38.369999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 43131","SINAPI-I",43131,"ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)","KG",31.25,31.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 3313","SINAPI-I",3313,"ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM","KG",36.32,36.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 43132","SINAPI-I",43132,"ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)","KG",26.9,26.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 45245","SINAPI-I",45245,"ARCO DE SERRA REGULAVEL PARA LAMINAS DE 8\" A 12\"","UN",28.14,28.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 366","SINAPI-I",366,"AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",119.08,119.08,null,"C"]
["SINAPI-I 367","SINAPI-I",367,"AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",120.63,120.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 370","SINAPI-I",370,"AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",119.08,119.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 368","SINAPI-I",368,"AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",59.54,59.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 11075","SINAPI-I",11075,"AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",1366.67,1366.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 1381","SINAPI-I",1381,"ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS","KG",0.76,0.76,null,"C"]
["SINAPI-I 34353","SINAPI-I",34353,"ARGAMASSA COLANTE AC II","KG",1.41,1.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 37595","SINAPI-I",37595,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III","KG",2.33,2.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 37596","SINAPI-I",37596,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E","KG",2.68,2.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 371","SINAPI-I",371,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS","KG",0.83,0.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 37553","SINAPI-I",37553,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE","KG",1.55,1.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 37552","SINAPI-I",37552,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO","KG",2.4900000000000002,2.4900000000000002,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B382,\" \",$C382)","v":"SINAPI-I 36880"},"SINAPI-I",36880,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA","KG",2.5299999999999998,2.5299999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 34355","SINAPI-I",34355,"ARGAMASSA PISO SOBRE PISO","KG",2.1800000000000002,2.1800000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 130","SINAPI-I",130,"ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE","KG",3.78,3.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 135","SINAPI-I",135,"ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS","KG",3.04,3.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 36886","SINAPI-I",36886,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO","KG",0.78,0.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 38546","SINAPI-I",38546,"ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO","M3",478.28,478.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 34549","SINAPI-I",34549,"ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215","M3"]
["SINAPI-I 6081","SINAPI-I",6081,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)","M3"]
["SINAPI-I 6077","SINAPI-I",6077,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3"]
["SINAPI-I 6079","SINAPI-I",6079,"ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3"]
["SINAPI-I 1091","SINAPI-I",1091,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR","UN",23.47,23.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 1094","SINAPI-I",1094,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR","UN",16.420000000000002,16.420000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 1095","SINAPI-I",1095,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES","UN",34.89,34.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 1092","SINAPI-I",1092,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN",27,27,null,"C"]
["SINAPI-I 1093","SINAPI-I",1093,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES","UN",63.05,63.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 1090","SINAPI-I",1090,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN",45.14,45.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 1096","SINAPI-I",1096,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES","UN",81.239999999999995,81.239999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 1097","SINAPI-I",1097,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN",68.959999999999994,68.959999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 378","SINAPI-I",378,"ARMADOR (HORISTA)","H",24.2,27.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 40911","SINAPI-I",40911,"ARMADOR (MENSALISTA)","MES",4243.8900000000003,4747.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 33939","SINAPI-I",33939,"ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)","H",111.34,124.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 40815","SINAPI-I",40815,"ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)","MES",19528.68,21846.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 33952","SINAPI-I",33952,"ARQUITETO PLENO (HORISTA)","H",117.96,131.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 40816","SINAPI-I",40816,"ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)","MES",20688.759999999998,23144.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 33953","SINAPI-I",33953,"ARQUITETO SENIOR (HORISTA)","H",123.63,138.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 40817","SINAPI-I",40817,"ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)","MES",21682.49,24255.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 13348","SINAPI-I",13348,"ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM","UN"]
["SINAPI-I 39212","SINAPI-I",39212,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.2200000000000002,2.2200000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39211","SINAPI-I",39211,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",1.99,1.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39210","SINAPI-I",39210,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",1.1100000000000001,1.1100000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39208","SINAPI-I",39208,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",0.6,0.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 39214","SINAPI-I",39214,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",4.1100000000000003,4.1100000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39213","SINAPI-I",39213,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.9,2.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39215","SINAPI-I",39215,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",7.48,7.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 39209","SINAPI-I",39209,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",0.72,0.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 39207","SINAPI-I",39207,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO","UN",1.1100000000000001,1.1100000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39216","SINAPI-I",39216,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",10.44,10.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 11267","SINAPI-I",11267,"ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8\", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM","UN"]
["SINAPI-I 379","SINAPI-I",379,"ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM","UN"]
["SINAPI-I 510","SINAPI-I",510,"ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40)","KG",14.6,14.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 516","SINAPI-I",516,"ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)","KG",17.3,17.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 509","SINAPI-I",509,"ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)","KG",19.41,19.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 40331","SINAPI-I",40331,"ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)","H",12.57,14.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 40930","SINAPI-I",40930,"ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA)","MES",2205.4299999999998,2467.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 377","SINAPI-I",377,"ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL","UN",39.299999999999997,39.299999999999997,null,"C"]
["SINAPI-I 11761","SINAPI-I",11761,"ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO","UN",83.63,83.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 7588","SINAPI-I",7588,"AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V","UN",52.35,52.35,null,"C"]
["SINAPI-I 34551","SINAPI-I",34551,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA)","H",17.079999999999998,19.100000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 41078","SINAPI-I",41078,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA)","MES",2995.96,3351.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 246","SINAPI-I",246,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 40927","SINAPI-I",40927,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)","MES",3251.67,3637.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 2350","SINAPI-I",2350,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)","H",19.38,21.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 40812","SINAPI-I",40812,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)","MES",3400.18,3803.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 245","SINAPI-I",245,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)","H",25.84,28.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 41090","SINAPI-I",41090,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)","MES",4533.58,5071.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 251","SINAPI-I",251,"AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 40975","SINAPI-I",40975,"AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA)","MES",3251.67,3637.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 6127","SINAPI-I",6127,"AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 41072","SINAPI-I",41072,"AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA)","MES",3251.67,3637.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 6121","SINAPI-I",6121,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA)","H",17.100000000000001,19.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 41071","SINAPI-I",41071,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)","MES",2998.88,3354.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 244","SINAPI-I",244,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)","H",10.87,12.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 41093","SINAPI-I",41093,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)","MES",1909.87,2136.5300000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 532","SINAPI-I",532,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)","H",40.14,44.89,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B446,\" \",$C446)","v":"SINAPI-I 40931"},"SINAPI-I",40931,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)","MES",7041.69,7877.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 36150","SINAPI-I",36150,"AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M","UN",46.17,46.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 45262","SINAPI-I",45262,"AVENTAL EM PVC, FORRADO, *0,3* MM DE ESPESSURA, *1,15 X 0,70* M (COMPRIMENTO X LARGURA), 100% IMPERMEAVEL","UN",13.75,13.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 4760","SINAPI-I",4760,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)","H",24.2,27.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 41069","SINAPI-I",41069,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)","MES",4243.8900000000003,4747.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 10422","SINAPI-I",10422,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)","UN",511.13,511.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 44019","SINAPI-I",44019,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO","UN",707.53,707.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 36520","SINAPI-I",36520,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)","UN",860.28,860.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 42319","SINAPI-I",42319,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO","UN",770.86,770.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 10420","SINAPI-I",10420,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)","UN",273.45,273.45,null,"C"]
["SINAPI-I 10421","SINAPI-I",10421,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)","UN",300.49,300.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 11786","SINAPI-I",11786,"BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)","UN",605.9,605.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 45195","SINAPI-I",45195,"BALANCIM INDIVIDUAL, TIPO CADEIRA SUSPENSA SOBE E DESCE","UN",3338.68,3338.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 45226","SINAPI-I",45226,"BALDE DE PLASTICO CAPACIDADE 12 L","UN",26.96,26.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 4815","SINAPI-I",4815,"BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN",11.31,11.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 541","SINAPI-I",541,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM","UN",210,210,null,"C"]
["SINAPI-I 542","SINAPI-I",542,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM","UN",263.23,263.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 540","SINAPI-I",540,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM","UN",593.20000000000005,593.20000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 38364","SINAPI-I",38364,"BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM","UN",943.39,943.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 11692","SINAPI-I",11692,"BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)","M2",589.39,589.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 1746","SINAPI-I",1746,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M","UN",309,309,null,"C"]
["SINAPI-I 1748","SINAPI-I",1748,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M","UN",410.89,410.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 1749","SINAPI-I",1749,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M","UN",595.30999999999995,595.30999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 37412","SINAPI-I",37412,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M","UN",302.05,302.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 1745","SINAPI-I",1745,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M","UN",359.17,359.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 1750","SINAPI-I",1750,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M","UN",839.33,839.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 11687","SINAPI-I",11687,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)","M",1337.32,1337.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 11689","SINAPI-I",11689,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)","M",1675.58,1675.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 11693","SINAPI-I",11693,"BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO","M2",232.84,232.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 36215","SINAPI-I",36215,"BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM","UN",531.65,531.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 42439","SINAPI-I",42439,"BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 38381","SINAPI-I",38381,"BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM","UN",21.56,21.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 39621","SINAPI-I",39621,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA","PAR",1285.49,1285.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 39624","SINAPI-I",39624,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA","PAR",1418.04,1418.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 39615","SINAPI-I",39615,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA","UN",573.02,573.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 39620","SINAPI-I",39620,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA","UN",875.16,875.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 39623","SINAPI-I",39623,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA","UN",937.37,937.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 546","SINAPI-I",546,"BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)","KG",10.050000000000001,10.050000000000001,null,"C"]
["SINAPI-I 566","SINAPI-I",566,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M","M",4.7699999999999996,4.7699999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 565","SINAPI-I",565,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M","M",17.38,17.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 555","SINAPI-I",555,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M","M",12.32,12.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 557","SINAPI-I",557,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M","M",38.67,38.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 552","SINAPI-I",552,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M","M",19.18,19.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 563","SINAPI-I",563,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M","M",28.83,28.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 549","SINAPI-I",549,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M","M",51.89,51.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 551","SINAPI-I",551,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M","M",102.74,102.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 559","SINAPI-I",559,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M","M",25.68,25.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 560","SINAPI-I",560,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M","M",32.130000000000003,32.130000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 547","SINAPI-I",547,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M","M",38.47,38.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 36207","SINAPI-I",36207,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",235.48,235.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 36209","SINAPI-I",36209,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",270.25,270.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 36210","SINAPI-I",36210,"BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",292.39999999999998,292.39999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 36204","SINAPI-I",36204,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",103.67,103.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 36205","SINAPI-I",36205,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",115.14,115.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 36081","SINAPI-I",36081,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",122.77,122.77,null,"C"]
["SINAPI-I 36206","SINAPI-I",36206,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",128.62,128.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 36218","SINAPI-I",36218,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",136.26,136.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 36220","SINAPI-I",36220,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",156.24,156.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 36080","SINAPI-I",36080,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",169,169,null,"C"]
["SINAPI-I 36223","SINAPI-I",36223,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",176.97,176.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 38127","SINAPI-I",38127,"BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DE PAREDE (NAO INCLUI ACABAMENTOS)","UN",414.43,414.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 38060","SINAPI-I",38060,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 10956","SINAPI-I",10956,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2\"","UN"]
["SINAPI-I 39380","SINAPI-I",39380,"BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B510,\" \",$C510)","v":"SINAPI-I 44172"},"SINAPI-I",44172,"BASTIDOR PARA BLOCO M10","UN",6.59,6.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 37597","SINAPI-I",37597,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS","UN"]
["SINAPI-I 183","SINAPI-I",183,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",300,300,null,"C"]
["SINAPI-I 184","SINAPI-I",184,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",185.8,185.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 181","SINAPI-I",181,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",400.64,400.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 20001","SINAPI-I",20001,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",232.25,232.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 39837","SINAPI-I",39837,"BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER","JG",398.89,398.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 43366","SINAPI-I",43366,"BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA","KG"]
["SINAPI-I 10535","SINAPI-I",10535,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR","UN",4899.5,4899.5,null,"C"]
["SINAPI-I 10537","SINAPI-I",10537,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR","UN",6681.58,6681.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 13891","SINAPI-I",13891,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR","UN",6128.52,6128.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 44492","SINAPI-I",44492,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR","UN",26656.6,26656.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 36396","SINAPI-I",36396,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR","UN",5605.35,5605.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 36397","SINAPI-I",36397,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR","UN",19930.16,19930.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 36398","SINAPI-I",36398,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR","UN",24223.45,24223.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 647","SINAPI-I",647,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA)","H",26.52,29.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 40920","SINAPI-I",40920,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA)","MES",4653.03,5205.2299999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 715","SINAPI-I",715,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E)","UN",15.9,15.9,null,"C"]
["SINAPI-I 716","SINAPI-I",716,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E)","UN",17.98,17.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 7270","SINAPI-I",7270,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.75,0.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 44460","SINAPI-I",44460,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.25,1.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 44461","SINAPI-I",44461,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.71,1.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 7267","SINAPI-I",7267,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.63,0.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 44458","SINAPI-I",44458,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 24 CM (L X A X C)","UN",0.76,0.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 44457","SINAPI-I",44457,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.48,1.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 7271","SINAPI-I",7271,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.8,0.8,null,"C"]
["SINAPI-I 7268","SINAPI-I",7268,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.24,1.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 44459","SINAPI-I",44459,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 14 X 24 CM (L X A X C)","UN",0.8,0.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 44462","SINAPI-I",44462,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.42,1.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 44463","SINAPI-I",44463,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.84,1.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 44464","SINAPI-I",44464,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.9,1.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 44465","SINAPI-I",44465,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.61,2.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 38783","SINAPI-I",38783,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.91,0.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 44466","SINAPI-I",44466,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.85,1.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 44467","SINAPI-I",44467,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.23,2.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 44468","SINAPI-I",44468,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.94,1.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 37593","SINAPI-I",37593,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.4900000000000002,2.4900000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 37594","SINAPI-I",37594,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.96,2.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 37592","SINAPI-I",37592,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.97,1.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 41372","SINAPI-I",41372,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 12,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 41371","SINAPI-I",41371,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 34556","SINAPI-I",34556,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",4.18,4.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 37873","SINAPI-I",37873,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",4.26,4.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 34564","SINAPI-I",34564,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",4.46,4.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 34565","SINAPI-I",34565,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)","UN",4.72,4.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 38590","SINAPI-I",38590,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",3.48,3.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 34566","SINAPI-I",34566,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)","UN",3.66,3.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 34567","SINAPI-I",34567,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",3.88,3.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 38591","SINAPI-I",38591,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",3.52,3.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 34568","SINAPI-I",34568,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",4.59,4.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 34569","SINAPI-I",34569,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",4.72,4.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 34570","SINAPI-I",34570,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",5.12,5.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 25070","SINAPI-I",25070,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",3.85,3.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 34571","SINAPI-I",34571,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)","UN",3.89,3.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 34573","SINAPI-I",34573,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",4.09,4.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 37107","SINAPI-I",37107,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)","UN",5.4,5.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 34576","SINAPI-I",34576,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",5.96,5.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 34577","SINAPI-I",34577,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",6.22,6.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 34578","SINAPI-I",34578,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",6.75,6.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 34579","SINAPI-I",34579,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)","UN",7.2,7.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 25067","SINAPI-I",25067,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",4.82,4.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 34580","SINAPI-I",34580,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",5.38,5.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 25071","SINAPI-I",25071,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",2.68,2.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 44171","SINAPI-I",44171,"BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10","UN",18.82,18.82,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B574,\" \",$C574)","v":"SINAPI-I 38395"},"SINAPI-I",38395,"BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23X 13 X 8* CM","UN",8,8,null,"CR"]
["SINAPI-I 34583","SINAPI-I",34583,"BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM","M2",60.64,60.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 34584","SINAPI-I",34584,"BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM","M2",44.47,44.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 709","SINAPI-I",709,"BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS TERMINAIS E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO","M2"]
["SINAPI-I 34592","SINAPI-I",34592,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.06,3.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 34599","SINAPI-I",34599,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.75,2.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 651","SINAPI-I",651,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.37,3.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 654","SINAPI-I",654,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",4.18,4.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 37103","SINAPI-I",37103,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.5,3.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 34555","SINAPI-I",34555,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",4.45,4.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 674","SINAPI-I",674,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 34600","SINAPI-I",34600,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 652","SINAPI-I",652,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 650","SINAPI-I",650,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.7,2.7,null,"C"]
["SINAPI-I 718","SINAPI-I",718,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E)","UN",15.71,15.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 11981","SINAPI-I",11981,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E)","UN",15.26,15.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 34586","SINAPI-I",34586,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",1.97,1.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 38603","SINAPI-I",38603,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.34,2.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 34588","SINAPI-I",34588,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.66,2.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 34590","SINAPI-I",34590,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.64,2.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 34591","SINAPI-I",34591,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",3.22,3.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 40517","SINAPI-I",40517,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE *35 X 15* CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL","M2",51.15,51.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 40515","SINAPI-I",40515,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE *60 X 45* CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL","M2",56.26,56.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 40524","SINAPI-I",40524,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",58.46,58.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 40529","SINAPI-I",40529,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL","M2",92.69,92.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 36156","SINAPI-I",36156,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO","M2",55.38,55.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 36155","SINAPI-I",36155,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",43.84,43.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 36154","SINAPI-I",36154,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO","M2",66.150000000000006,66.150000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 36170","SINAPI-I",36170,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",50,50,null,"C"]
["SINAPI-I 695","SINAPI-I",695,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",55.57,55.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 679","SINAPI-I",679,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",79.3,79.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 711","SINAPI-I",711,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",50,50,null,"CR"]
["SINAPI-I 712","SINAPI-I",712,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",60,60,null,"CR"]
["SINAPI-I 12614","SINAPI-I",12614,"BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",52.02,52.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 6140","SINAPI-I",6140,"BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2\")","UN",4.34,4.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 38399","SINAPI-I",38399,"BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM","UN",130.24,130.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 729","SINAPI-I",729,"BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H","UN",870,870,null,"C"]
["SINAPI-I 39925","SINAPI-I",39925,"BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H","UN",12571.42,12571.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 731","SINAPI-I",731,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H","UN",846.72,846.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 10575","SINAPI-I",10575,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4\" X 3/4\", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H","UN",1321.37,1321.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 733","SINAPI-I",733,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H","UN",1446.75,1446.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 732","SINAPI-I",732,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H","UN",1427.29,1427.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 735","SINAPI-I",735,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H","UN",2539.08,2539.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 737","SINAPI-I",737,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2\" X 2\", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H","UN",8003.86,8003.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 736","SINAPI-I",736,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1 1/4\", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H","UN",2134.91,2134.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 738","SINAPI-I",738,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2\" X 1 1/2\", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H","UN",3711.33,3711.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 740","SINAPI-I",740,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H","UN",7529.52,7529.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 734","SINAPI-I",734,"BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H","UN",1530.06,1530.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 39008","SINAPI-I",39008,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H","UN",59726.400000000001,59726.400000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39009","SINAPI-I",39009,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H","UN",63989.43,63989.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 10587","SINAPI-I",10587,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H","UN",4738.74,4738.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 759","SINAPI-I",759,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H","UN",6813.37,6813.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 761","SINAPI-I",761,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H","UN",11549.24,11549.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 750","SINAPI-I",750,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H","UN",10965.08,10965.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 755","SINAPI-I",755,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H","UN",44995.38,44995.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 749","SINAPI-I",749,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H","UN",16548.47,16548.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 756","SINAPI-I",756,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H","UN",49073.49,49073.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 10588","SINAPI-I",10588,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H","UN",4919.41,4919.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 10592","SINAPI-I",10592,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H","UN",5942,5942,null,"C"]
["SINAPI-I 10589","SINAPI-I",10589,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H","UN",7982.7,7982.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 760","SINAPI-I",760,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H","UN",44565,44565,null,"CR"]
["SINAPI-I 751","SINAPI-I",751,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H","UN",7018.98,7018.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 754","SINAPI-I",754,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H","UN",11141.25,11141.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 757","SINAPI-I",757,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H","UN",22282.5,22282.5,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B638,\" \",$C638)","v":"SINAPI-I 44489"},"SINAPI-I",44489,"BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2\"","UN",216281.61,216281.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 39917","SINAPI-I",39917,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV","UN",91744.06,91744.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 38167","SINAPI-I",38167,"BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO","PAR",26.97,26.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 36145","SINAPI-I",36145,"BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO","PAR",49.47,49.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 12893","SINAPI-I",12893,"BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO","PAR",87.07,87.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 11685","SINAPI-I",11685,"BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2\"","UN",43.64,43.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 11680","SINAPI-I",11680,"BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2\", PARA CHUVEIRO SIMPLES","UN",17.18,17.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 11679","SINAPI-I",11679,"BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2\", PARA CHUVEIRO ELETRICO","UN",23.3,23.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 2512","SINAPI-I",2512,"BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV","UN"]
["SINAPI-I 45203","SINAPI-I",45203,"BROCHA RETANGULAR, *15 X 5* CM","UN",7.53,7.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 4374","SINAPI-I",4374,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10","UN",0.33,0.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 7568","SINAPI-I",7568,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.55000000000000004,0.55000000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 7584","SINAPI-I",7584,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16\" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA","UN",0.84,0.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 11945","SINAPI-I",11945,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S4","UN",0.05,0.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 11946","SINAPI-I",11946,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S5","UN",0.06,0.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 4375","SINAPI-I",4375,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6","UN",0.09,0.09,null,"C"]
["SINAPI-I 11950","SINAPI-I",11950,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.18,0.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 4376","SINAPI-I",4376,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8","UN",0.17,0.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 7583","SINAPI-I",7583,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.37,0.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 4350","SINAPI-I",4350,"BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM","UN",0.56999999999999995,0.56999999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 44400","SINAPI-I",44400,"BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",31.54,31.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 39886","SINAPI-I",39886,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39887","SINAPI-I",39887,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39888","SINAPI-I",39888,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 39890","SINAPI-I",39890,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 39891","SINAPI-I",39891,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 39892","SINAPI-I",39892,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM","UN"]
["SINAPI-I 790","SINAPI-I",790,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 791","SINAPI-I",791,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN"]
["SINAPI-I 766","SINAPI-I",766,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 767","SINAPI-I",767,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 789","SINAPI-I",789,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN"]
["SINAPI-I 768","SINAPI-I",768,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 769","SINAPI-I",769,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 764","SINAPI-I",764,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 765","SINAPI-I",765,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 770","SINAPI-I",770,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 12394","SINAPI-I",12394,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 3/8\"","UN"]
["SINAPI-I 787","SINAPI-I",787,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 774","SINAPI-I",774,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 773","SINAPI-I",773,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1\"","UN"]
["SINAPI-I 775","SINAPI-I",775,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN"]
["SINAPI-I 788","SINAPI-I",788,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 772","SINAPI-I",772,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 771","SINAPI-I",771,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"","UN"]
["SINAPI-I 776","SINAPI-I",776,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 777","SINAPI-I",777,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 780","SINAPI-I",780,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 778","SINAPI-I",778,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"","UN"]
["SINAPI-I 779","SINAPI-I",779,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 781","SINAPI-I",781,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 786","SINAPI-I",786,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"","UN"]
["SINAPI-I 782","SINAPI-I",782,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 3\"","UN"]
["SINAPI-I 783","SINAPI-I",783,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\" X 4\"","UN"]
["SINAPI-I 785","SINAPI-I",785,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 4\"","UN"]
["SINAPI-I 784","SINAPI-I",784,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 5\"","UN"]
["SINAPI-I 828","SINAPI-I",828,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",0.56999999999999995,0.56999999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 829","SINAPI-I",829,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",0.91,0.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 812","SINAPI-I",812,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.02,2.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 819","SINAPI-I",819,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.5,3.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 818","SINAPI-I",818,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.53,6.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 20086","SINAPI-I",20086,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",2.97,2.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 832","SINAPI-I",832,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.7,2.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 834","SINAPI-I",834,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.49,3.49,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B702,\" \",$C702)","v":"SINAPI-I 813"},"SINAPI-I",813,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.0599999999999996,4.0599999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 820","SINAPI-I",820,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.47,5.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 816","SINAPI-I",816,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",9.75,9.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 814","SINAPI-I",814,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",12.11,12.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 822","SINAPI-I",822,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",15.81,15.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 821","SINAPI-I",821,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",18.09,18.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 39191","SINAPI-I",39191,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",23.33,23.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 39190","SINAPI-I",39190,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",24.37,24.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 39189","SINAPI-I",39189,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",25.79,25.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 39188","SINAPI-I",39188,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",18.98,18.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 39186","SINAPI-I",39186,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",23.07,23.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 39187","SINAPI-I",39187,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",19.899999999999999,19.899999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39184","SINAPI-I",39184,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",7.48,7.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 39185","SINAPI-I",39185,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",6.82,6.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 39198","SINAPI-I",39198,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",76.52,76.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 39197","SINAPI-I",39197,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",79.94,79.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 39196","SINAPI-I",39196,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",82.44,82.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 39199","SINAPI-I",39199,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",73.64,73.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 39195","SINAPI-I",39195,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",42.51,42.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 39194","SINAPI-I",39194,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",45.49,45.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 39193","SINAPI-I",39193,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",49.86,49.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 39192","SINAPI-I",39192,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",51.86,51.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 39201","SINAPI-I",39201,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",91.49,91.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 39200","SINAPI-I",39200,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",92.23,92.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 39203","SINAPI-I",39203,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",74.47,74.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 39202","SINAPI-I",39202,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",87.48,87.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 39920","SINAPI-I",39920,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",6.28,6.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 39205","SINAPI-I",39205,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",145.94999999999999,145.94999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39204","SINAPI-I",39204,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",149.47,149.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 39206","SINAPI-I",39206,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 3\", PARA ELETRODUTO","UN",141.81,141.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 798","SINAPI-I",798,"BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4\" X 1/2\"","UN",1.1200000000000001,1.1200000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 797","SINAPI-I",797,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2\" X 1\"","UN",8.19,8.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 796","SINAPI-I",796,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\" X 3/4\"","UN",6.95,6.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 799","SINAPI-I",799,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 1/2\"","UN",3.36,3.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 792","SINAPI-I",792,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 3/4\"","UN",3.26,3.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 38001","SINAPI-I",38001,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",1.17,1.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 38002","SINAPI-I",38002,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",4.07,4.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 38003","SINAPI-I",38003,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",27.81,27.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 38004","SINAPI-I",38004,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",31.99,31.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 44263","SINAPI-I",44263,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",57.42,57.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 36327","SINAPI-I",36327,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",5.27,5.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 38992","SINAPI-I",38992,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",6.4,6.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 38993","SINAPI-I",38993,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",16.649999999999999,16.649999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 44175","SINAPI-I",44175,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",29.05,29.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 44177","SINAPI-I",44177,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",21.71,21.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 38418","SINAPI-I",38418,"BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",5.1100000000000003,5.1100000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39178","SINAPI-I",39178,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.52,2.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 39177","SINAPI-I",39177,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",2.2799999999999998,2.2799999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39176","SINAPI-I",39176,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",1.49,1.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 39174","SINAPI-I",39174,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",1.1399999999999999,1.1399999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39180","SINAPI-I",39180,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",6.85,6.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39179","SINAPI-I",39179,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",6.06,6.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 39181","SINAPI-I",39181,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",9.19,9.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 39175","SINAPI-I",39175,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",1.39,1.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 39217","SINAPI-I",39217,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO","UN",1.07,1.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 39182","SINAPI-I",39182,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",12.92,12.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 12616","SINAPI-I",12616,"CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",15.78,15.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 1049","SINAPI-I",1049,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2\"","UN",10.81,10.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 1099","SINAPI-I",1099,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4\"","UN",8.27,8.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 1050","SINAPI-I",1050,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1\"","UN",5.66,5.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 39678","SINAPI-I",39678,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2\"","UN",3.33,3.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 1101","SINAPI-I",1101,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2\"","UN",35.659999999999997,35.659999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 1100","SINAPI-I",1100,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2\"","UN",18.399999999999999,18.399999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39679","SINAPI-I",39679,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2\"","UN",71.08,71.08,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B766,\" \",$C766)","v":"SINAPI-I 1102"},"SINAPI-I",1102,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3\"","UN",53.18,53.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 1098","SINAPI-I",1098,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4\"","UN",4.41,4.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 1051","SINAPI-I",1051,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4\"","UN",77.3,77.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 37399","SINAPI-I",37399,"CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO","UN",57.25,57.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 43834","SINAPI-I",43834,"CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA","M",25.03,25.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 43835","SINAPI-I",43835,"CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA","M",2.2400000000000002,2.2400000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 43833","SINAPI-I",43833,"CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA","M",2.33,2.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 41955","SINAPI-I",41955,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F","KG",90.03,90.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 41953","SINAPI-I",41953,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG",85.92,85.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 41954","SINAPI-I",41954,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG",85.1,85.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 25004","SINAPI-I",25004,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG","KG",51.6,51.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 25002","SINAPI-I",25002,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG","KG",51.6,51.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 37409","SINAPI-I",37409,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG","KG",51.6,51.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 841","SINAPI-I",841,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG","KG",52.23,52.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 25005","SINAPI-I",25005,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG","KG",56.62,56.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 25003","SINAPI-I",25003,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG","KG",57.47,57.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 37410","SINAPI-I",37410,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG","KG",56.62,56.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 842","SINAPI-I",842,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG","KG",57.43,57.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 44391","SINAPI-I",44391,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 120 MM","M",122.37,122.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 44388","SINAPI-I",44388,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM","M",2.65,2.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 44392","SINAPI-I",44392,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 240 MM","M",243.65,243.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 44390","SINAPI-I",44390,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 50 MM","M",51.62,51.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 44389","SINAPI-I",44389,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM","M",6.09,6.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 862","SINAPI-I",862,"CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO","M",11.16,11.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 866","SINAPI-I",866,"CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO","M",141.88,141.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 892","SINAPI-I",892,"CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO","M",171.74,171.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 857","SINAPI-I",857,"CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO","M",18.68,18.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 37404","SINAPI-I",37404,"CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO","M",198.7,198.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 868","SINAPI-I",868,"CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO","M",26.62,26.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 863","SINAPI-I",863,"CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO","M",39.200000000000003,39.200000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 867","SINAPI-I",867,"CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO","M",55.85,55.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 864","SINAPI-I",864,"CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO","M",73.77,73.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 865","SINAPI-I",865,"CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO","M",106.11,106.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 39251","SINAPI-I",39251,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2","M",0.7,0.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1011","SINAPI-I",1011,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2","M",0.95,0.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 39252","SINAPI-I",39252,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2","M",1.25,1.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 1013","SINAPI-I",1013,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M",1.5,1.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 980","SINAPI-I",980,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2","M",10.8,10.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39237","SINAPI-I",39237,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2","M",114.86,114.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 39238","SINAPI-I",39238,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",144.86000000000001,144.86000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 979","SINAPI-I",979,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",15.43,15.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 39239","SINAPI-I",39239,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",175.01,175.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 1014","SINAPI-I",1014,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M",2.37,2.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 39240","SINAPI-I",39240,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",230.18,230.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 39232","SINAPI-I",39232,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",24.16,24.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 39233","SINAPI-I",39233,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",35.21,35.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 981","SINAPI-I",981,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2","M",3.93,3.93,null,"C"]
["SINAPI-I 39234","SINAPI-I",39234,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",49.01,49.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 982","SINAPI-I",982,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",5.65,5.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39235","SINAPI-I",39235,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",72.290000000000006,72.290000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 39236","SINAPI-I",39236,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",95.8,95.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 993","SINAPI-I",993,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M",2.02,2.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 1020","SINAPI-I",1020,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2","M",10.29,10.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 1017","SINAPI-I",1017,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2","M",126.17,126.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 999","SINAPI-I",999,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",152.85,152.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 995","SINAPI-I",995,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",16.39,16.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 1000","SINAPI-I",1000,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",187.75,187.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 1022","SINAPI-I",1022,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M",2.81,2.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 1015","SINAPI-I",1015,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",249.49,249.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 996","SINAPI-I",996,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",25.42,25.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 1001","SINAPI-I",1001,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2","M",323.70999999999998,323.70999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1019","SINAPI-I",1019,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",35.92,35.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 1021","SINAPI-I",1021,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2","M",4.32,4.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 39249","SINAPI-I",39249,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2","M",435.25,435.25,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B830,\" \",$C830)","v":"SINAPI-I 1018"},"SINAPI-I",1018,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",53.12,53.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 39250","SINAPI-I",39250,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2","M",520.66,520.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 994","SINAPI-I",994,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",6.28,6.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 977","SINAPI-I",977,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",74.31,74.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 998","SINAPI-I",998,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",96.48,96.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 1006","SINAPI-I",1006,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2","M",127.84,127.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 990","SINAPI-I",990,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",169.99,169.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39241","SINAPI-I",39241,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",16.73,16.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 1005","SINAPI-I",1005,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",211.64,211.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 991","SINAPI-I",991,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",277.20999999999998,277.20999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 986","SINAPI-I",986,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",26.44,26.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 987","SINAPI-I",987,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",36.19,36.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1007","SINAPI-I",1007,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",50.1,50.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 1008","SINAPI-I",1008,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",6.36,6.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 988","SINAPI-I",988,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",69.08,69.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 989","SINAPI-I",989,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",95.36,95.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 43972","SINAPI-I",43972,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)","M",4.78,4.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 43971","SINAPI-I",43971,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CMX)","M",3.65,3.65,null,"C"]
["SINAPI-I 39598","SINAPI-I",39598,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)","M",6.77,6.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 43973","SINAPI-I",43973,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)","M",5,5,null,"CR"]
["SINAPI-I 39599","SINAPI-I",39599,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)","M",9.74,9.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 43832","SINAPI-I",43832,"CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P","M",25.65,25.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 34602","SINAPI-I",34602,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",4.37,4.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 34607","SINAPI-I",34607,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",10.72,10.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 34609","SINAPI-I",34609,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",15.59,15.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 34618","SINAPI-I",34618,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",5.96,5.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 34621","SINAPI-I",34621,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",14.78,14.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 34622","SINAPI-I",34622,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",21.95,21.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 34624","SINAPI-I",34624,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",7.96,7.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 34627","SINAPI-I",34627,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",19.2,19.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 34629","SINAPI-I",34629,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",29.33,29.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 39257","SINAPI-I",39257,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",5.97,5.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39261","SINAPI-I",39261,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2","M",34.17,34.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 39268","SINAPI-I",39268,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2","M",534.16999999999996,534.16999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 39262","SINAPI-I",39262,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2","M",54.42,54.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 39258","SINAPI-I",39258,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M",9,9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39263","SINAPI-I",39263,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2","M",94.1,94.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 39264","SINAPI-I",39264,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2","M",130.36000000000001,130.36000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39259","SINAPI-I",39259,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2","M",13.85,13.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39265","SINAPI-I",39265,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2","M",176.98,176.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 39260","SINAPI-I",39260,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2","M",21.21,21.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 39266","SINAPI-I",39266,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2","M",267.06,267.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 39267","SINAPI-I",39267,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2","M",333.9,333.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 11901","SINAPI-I",11901,"CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",0.88,0.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 11902","SINAPI-I",11902,"CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",1.68,1.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 11903","SINAPI-I",11903,"CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",1.78,1.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 11904","SINAPI-I",11904,"CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",2.69,2.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 11905","SINAPI-I",11905,"CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",3.28,3.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 11906","SINAPI-I",11906,"CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",4.18,4.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 11919","SINAPI-I",11919,"CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO","M",7.66,7.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 11920","SINAPI-I",11920,"CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO","M",14.55,14.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 11924","SINAPI-I",11924,"CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO","M",122.11,122.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 11921","SINAPI-I",11921,"CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO","M",21.28,21.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 11922","SINAPI-I",11922,"CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO","M",34.42,34.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 11923","SINAPI-I",11923,"CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO","M",50.38,50.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 11916","SINAPI-I",11916,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO","M",10.48,10.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 11914","SINAPI-I",11914,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO","M",75.48,75.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 11917","SINAPI-I",11917,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO","M",18.45,18.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 11918","SINAPI-I",11918,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO","M",21.89,21.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 37734","SINAPI-I",37734,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",72890.66,72890.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 42251","SINAPI-I",42251,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",82771.789999999994,82771.789999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 37733","SINAPI-I",37733,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",54653.14,54653.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 37735","SINAPI-I",37735,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",65857.039999999994,65857.039999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 5090","SINAPI-I",5090,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",19.8,19.8,null,"C"]
[{"$f":"CONCATENATE($B894,\" \",$C894)","v":"SINAPI-I 5085"},"SINAPI-I",5085,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",29.47,29.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 43603","SINAPI-I",43603,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",42.11,42.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 38374","SINAPI-I",38374,"CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751)","UN",912.61,912.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 4513","SINAPI-I",4513,"CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",5.07,5.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 20212","SINAPI-I",20212,"CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",27.34,27.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 20209","SINAPI-I",20209,"CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",32.659999999999997,32.659999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 4430","SINAPI-I",4430,"CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",16,16,null,"C"]
["SINAPI-I 4433","SINAPI-I",4433,"CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",31.29,31.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 4400","SINAPI-I",4400,"CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",25.46,25.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 2729","SINAPI-I",2729,"CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN",39.36,39.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 37106","SINAPI-I",37106,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA","UN",5421.71,5421.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 11869","SINAPI-I",11869,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS, COM TAMPA","UN",1084.3399999999999,1084.3399999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 43981","SINAPI-I",43981,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA","UN",8170.47,8170.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 37104","SINAPI-I",37104,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA","UN",1360.87,1360.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 43982","SINAPI-I",43982,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS, COM TAMPA","UN",12907.29,12907.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 43978","SINAPI-I",43978,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA","UN",2016.78,2016.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 11871","SINAPI-I",11871,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA","UN",505.46,505.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 37105","SINAPI-I",37105,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA","UN",3110.11,3110.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 43980","SINAPI-I",43980,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA","UN",3873.31,3873.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 43979","SINAPI-I",43979,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS, COM TAMPA","UN",727.75,727.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 11868","SINAPI-I",11868,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA","UN",703.81,703.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 34636","SINAPI-I",34636,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA","UN",499.8,499.8,null,"C"]
["SINAPI-I 34639","SINAPI-I",34639,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA","UN",1153.6300000000001,1153.6300000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 34640","SINAPI-I",34640,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA","UN",1308.6099999999999,1308.6099999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 43977","SINAPI-I",43977,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA","UN",2255.96,2255.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 34637","SINAPI-I",34637,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA","UN",302.25,302.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 34638","SINAPI-I",34638,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 750 LITROS, COM TAMPA","UN",467.53,467.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 34641","SINAPI-I",34641,"CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43434","SINAPI-I",43434,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN"]
["SINAPI-I 43435","SINAPI-I",43435,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN"]
["SINAPI-I 43436","SINAPI-I",43436,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43437","SINAPI-I",43437,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43438","SINAPI-I",43438,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 41627","SINAPI-I",41627,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN"]
["SINAPI-I 41628","SINAPI-I",41628,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN"]
["SINAPI-I 41629","SINAPI-I",41629,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43429","SINAPI-I",43429,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN"]
["SINAPI-I 43430","SINAPI-I",43430,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN"]
["SINAPI-I 43431","SINAPI-I",43431,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43432","SINAPI-I",43432,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43433","SINAPI-I",43433,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43094","SINAPI-I",43094,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",398.18,398.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 43093","SINAPI-I",43093,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",423.14,423.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 11694","SINAPI-I",11694,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO DE EMBUTIR, COM ESPELHO ACIONADOR EM PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 LITROS, (COMPLETA - ACESSORIOS INCLUSOS)","UN",1102.6099999999999,1102.6099999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1030","SINAPI-I",1030,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE","UN",49.88,49.88,null,"C"]
["SINAPI-I 11881","SINAPI-I",11881,"CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 35277","SINAPI-I",35277,"CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO","UN",368.5,368.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 10521","SINAPI-I",10521,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",413.79,413.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 10885","SINAPI-I",10885,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",523.4,523.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 20962","SINAPI-I",20962,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",433.5,433.5,null,"C"]
["SINAPI-I 20963","SINAPI-I",20963,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",529.54999999999995,529.54999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 34643","SINAPI-I",34643,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)","UN",42.44,42.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 41480","SINAPI-I",41480,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",49.2,49.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 41474","SINAPI-I",41474,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",78.599999999999994,78.599999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 41475","SINAPI-I",41475,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",67.069999999999993,67.069999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 41476","SINAPI-I",41476,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",146.85,146.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 2555","SINAPI-I",2555,"CAIXA DE LUZ \"3 X 3\" EM ACO ESMALTADA","UN"]
["SINAPI-I 2556","SINAPI-I",2556,"CAIXA DE LUZ \"4 X 2\" EM ACO ESMALTADA","UN"]
["SINAPI-I 2557","SINAPI-I",2557,"CAIXA DE LUZ \"4 X 4\" EM ACO ESMALTADA","UN"]
["SINAPI-I 10569","SINAPI-I",10569,"CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)","UN"]
["SINAPI-I 39810","SINAPI-I",39810,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM","UN",53.73,53.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 39811","SINAPI-I",39811,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM","UN",65.73,65.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 39812","SINAPI-I",39812,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM","UN",108.07,108.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 43096","SINAPI-I",43096,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM","UN",358.23,358.23,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B958,\" \",$C958)","v":"SINAPI-I 43102"},"SINAPI-I",43102,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM","UN",217.83,217.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 43103","SINAPI-I",43103,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM","UN",320.75,320.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 43098","SINAPI-I",43098,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM","UN",121.35,121.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 43097","SINAPI-I",43097,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM","UN",71.89,71.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 43104","SINAPI-I",43104,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4\" A 4\"","UN",850.4,850.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 39771","SINAPI-I",39771,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM","UN"]
["SINAPI-I 39772","SINAPI-I",39772,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM","UN"]
["SINAPI-I 39773","SINAPI-I",39773,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM","UN"]
["SINAPI-I 39774","SINAPI-I",39774,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM","UN"]
["SINAPI-I 39775","SINAPI-I",39775,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM","UN"]
["SINAPI-I 39776","SINAPI-I",39776,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM","UN"]
["SINAPI-I 39777","SINAPI-I",39777,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM","UN"]
["SINAPI-I 20254","SINAPI-I",20254,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM","UN"]
["SINAPI-I 20253","SINAPI-I",20253,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM","UN"]
["SINAPI-I 1872","SINAPI-I",1872,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",4.13,4.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 1873","SINAPI-I",1873,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",8.1999999999999993,8.1999999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 14055","SINAPI-I",14055,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11247","SINAPI-I",11247,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11250","SINAPI-I",11250,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11249","SINAPI-I",11249,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11251","SINAPI-I",11251,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11253","SINAPI-I",11253,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11255","SINAPI-I",11255,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11256","SINAPI-I",11256,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 39693","SINAPI-I",39693,"CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 39692","SINAPI-I",39692,"CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 1062","SINAPI-I",1062,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 39686","SINAPI-I",39686,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 43095","SINAPI-I",43095,"CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",236.06,236.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 1871","SINAPI-I",1871,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3\" X 3\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",7.38,7.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 12001","SINAPI-I",12001,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",10.67,10.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 11882","SINAPI-I",11882,"CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)","UN"]
["SINAPI-I 1068","SINAPI-I",1068,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN"]
["SINAPI-I 39690","SINAPI-I",39690,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN"]
["SINAPI-I 39691","SINAPI-I",39691,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN"]
["SINAPI-I 39808","SINAPI-I",39808,"CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",123.24,123.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 39809","SINAPI-I",39809,"CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",292.31,292.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 43439","SINAPI-I",43439,"CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)","UN"]
["SINAPI-I 5103","SINAPI-I",5103,"CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA","UN",23.33,23.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 11880","SINAPI-I",11880,"CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA","UN",98.12,98.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 11714","SINAPI-I",11714,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA","UN",66.84,66.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 11712","SINAPI-I",11712,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)","UN",43.65,43.65,null,"C"]
["SINAPI-I 11717","SINAPI-I",11717,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA","UN",52.62,52.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 1106","SINAPI-I",1106,"CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS","KG",0.82,0.82,null,"C"]
["SINAPI-I 11161","SINAPI-I",11161,"CAL HIDRATADA PARA PINTURA","KG",1.37,1.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 1107","SINAPI-I",1107,"CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)","KG",0.69,0.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 44479","SINAPI-I",44479,"CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","KG",0.09,0.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 4759","SINAPI-I",4759,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)","H",20.54,22.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 41068","SINAPI-I",41068,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (MENSALISTA)","MES",3605.62,4033.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 12618","SINAPI-I",12618,"CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",160.99,160.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 1108","SINAPI-I",1108,"CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M"]
["SINAPI-I 1117","SINAPI-I",1117,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM","M"]
["SINAPI-I 1118","SINAPI-I",1118,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM","M"]
["SINAPI-I 1110","SINAPI-I",1110,"CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM","M"]
["SINAPI-I 40784","SINAPI-I",40784,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM","M"]
["SINAPI-I 40782","SINAPI-I",40782,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM","M"]
["SINAPI-I 40783","SINAPI-I",40783,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM","M"]
["SINAPI-I 1109","SINAPI-I",1109,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M"]
["SINAPI-I 1119","SINAPI-I",1119,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM","M"]
["SINAPI-I 13115","SINAPI-I",13115,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",14.99,14.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 10541","SINAPI-I",10541,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",18.32,18.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 10542","SINAPI-I",10542,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",23.96,23.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 10543","SINAPI-I",10543,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",38.89,38.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 10544","SINAPI-I",10544,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",50.3,50.3,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1022,\" \",$C1022)","v":"SINAPI-I 10545"},"SINAPI-I",10545,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",93.99,93.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 38365","SINAPI-I",38365,"CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA","M2",2.4700000000000002,2.4700000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 44056","SINAPI-I",44056,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44057","SINAPI-I",44057,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37754","SINAPI-I",37754,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37757","SINAPI-I",37757,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44058","SINAPI-I",44058,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37752","SINAPI-I",37752,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44059","SINAPI-I",44059,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8500 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,40 M, POTENCIA 167 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37750","SINAPI-I",37750,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6190 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37758","SINAPI-I",37758,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44060","SINAPI-I",44060,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37749","SINAPI-I",37749,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44061","SINAPI-I",44061,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 1159","SINAPI-I",1159,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4","UN",278241.67,278241.67,null,"C"]
["SINAPI-I 12114","SINAPI-I",12114,"CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM","UN",137.58000000000001,137.58000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 38106","SINAPI-I",38106,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)","UN",18.690000000000001,18.690000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 38085","SINAPI-I",38085,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",22.08,22.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 659","SINAPI-I",659,"CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.4900000000000002,2.4900000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 660","SINAPI-I",660,"CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.99,2.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 658","SINAPI-I",658,"CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",1.68,1.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 38599","SINAPI-I",38599,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",5.19,5.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 38596","SINAPI-I",38596,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",4.3099999999999996,4.3099999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 38600","SINAPI-I",38600,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",5.51,5.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 38597","SINAPI-I",38597,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",4.34,4.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 38548","SINAPI-I",38548,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",1.79,1.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 34649","SINAPI-I",34649,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.63,2.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 34655","SINAPI-I",34655,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",3.86,3.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 40607","SINAPI-I",40607,"CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM","UN",9.8000000000000007,9.8000000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 567","SINAPI-I",567,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M","M",12.75,12.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 574","SINAPI-I",574,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M","M",33.51,33.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 568","SINAPI-I",568,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M","M",70.599999999999994,70.599999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 4777","SINAPI-I",4777,"CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\"","KG"]
["SINAPI-I 592","SINAPI-I",592,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M","KG",48.02,48.02,null,"C"]
["SINAPI-I 586","SINAPI-I",586,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M","M",28.23,28.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 588","SINAPI-I",588,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 31,75 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,755 KG/M","M",44.65,44.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 591","SINAPI-I",591,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,915 KG/M","KG",44.81,44.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 584","SINAPI-I",584,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M","M",47.69,47.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 589","SINAPI-I",589,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M","M",75.48,75.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 1165","SINAPI-I",1165,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1164","SINAPI-I",1164,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1170","SINAPI-I",1170,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1162","SINAPI-I",1162,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 12395","SINAPI-I",12395,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1169","SINAPI-I",1169,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1166","SINAPI-I",1166,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1168","SINAPI-I",1168,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1163","SINAPI-I",1163,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 12396","SINAPI-I",12396,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8\"","UN"]
["SINAPI-I 1167","SINAPI-I",1167,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 36331","SINAPI-I",36331,"CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",3.11,3.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 36346","SINAPI-I",36346,"CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",4.66,4.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 1202","SINAPI-I",1202,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.76,4.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 1197","SINAPI-I",1197,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.68,1.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 1198","SINAPI-I",1198,"CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.2000000000000002,2.2000000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 20088","SINAPI-I",20088,"CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",12.39,12.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 20089","SINAPI-I",20089,"CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",60.72,60.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 20087","SINAPI-I",20087,"CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",10.25,10.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 1191","SINAPI-I",1191,"CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.2,1.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 1185","SINAPI-I",1185,"CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.2,1.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 1189","SINAPI-I",1189,"CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.96,1.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 1193","SINAPI-I",1193,"CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.76,3.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 1194","SINAPI-I",1194,"CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.8,6.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 1195","SINAPI-I",1195,"CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",11.44,11.44,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1086,\" \",$C1086)","v":"SINAPI-I 1204"},"SINAPI-I",1204,"CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",20.02,20.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 1200","SINAPI-I",1200,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",9.31,9.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 12909","SINAPI-I",12909,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",4.32,4.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 12910","SINAPI-I",12910,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",7.76,7.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 1207","SINAPI-I",1207,"CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN"]
["SINAPI-I 1206","SINAPI-I",1206,"CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN"]
["SINAPI-I 1183","SINAPI-I",1183,"CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN"]
["SINAPI-I 42685","SINAPI-I",42685,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)","UN",62.93,62.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 42686","SINAPI-I",42686,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)","UN",69.31,69.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 12894","SINAPI-I",12894,"CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)","UN",23.68,23.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 12895","SINAPI-I",12895,"CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)","UN",15.9,15.9,null,"C"]
["SINAPI-I 1631","SINAPI-I",1631,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA","UN"]
["SINAPI-I 1633","SINAPI-I",1633,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA","UN"]
["SINAPI-I 10818","SINAPI-I",10818,"CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO","KG",32.85,32.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 41410","SINAPI-I",41410,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS","UN"]
["SINAPI-I 41411","SINAPI-I",41411,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA","UN"]
["SINAPI-I 41412","SINAPI-I",41412,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 350 MM, DUAS DESCIDAS","UN"]
["SINAPI-I 41413","SINAPI-I",41413,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA","UN"]
["SINAPI-I 39359","SINAPI-I",39359,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *355* X *670* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)","UN"]
["SINAPI-I 39360","SINAPI-I",39360,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *360* X *470* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)","UN"]
["SINAPI-I 10710","SINAPI-I",10710,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)","M2",238,238,null,"C"]
["SINAPI-I 10709","SINAPI-I",10709,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO)","M2",292.39,292.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 39636","SINAPI-I",39636,"CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)","M2",298.58,298.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 10708","SINAPI-I",10708,"CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO)","M2",92.13,92.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 39635","SINAPI-I",39635,"CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO)","M2",156.86000000000001,156.86000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 6117","SINAPI-I",6117,"CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)","H",18.53,20.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 40913","SINAPI-I",40913,"CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)","MES",3251.67,3637.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 1214","SINAPI-I",1214,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)","H",22.78,25.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 40915","SINAPI-I",40915,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA)","MES",3996.26,4470.5200000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 40914","SINAPI-I",40914,"CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (MENSALISTA)","MES",4243.8900000000003,4747.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 1213","SINAPI-I",1213,"CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)","H",24.2,27.06,null,"C"]
["SINAPI-I 5091","SINAPI-I",5091,"CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE","UN",19.329999999999998,19.329999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 14615","SINAPI-I",14615,"CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO","UN",3057.8,3057.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 2711","SINAPI-I",2711,"CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA","UN",149.9,149.9,null,"C"]
["SINAPI-I 45235","SINAPI-I",45235,"CARRINHO PLATAFORMA EM MADEIRA COM ESTRUTURA EM ACO, 1500 X 800 MM, COM CAPACIDADE DE 600 KG, 4 RODAS/PNEUS/CAMARAS","UN",965.77,965.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 37727","SINAPI-I",37727,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",16990,16990,null,"C"]
["SINAPI-I 37728","SINAPI-I",37728,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",23049.37,23049.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 37729","SINAPI-I",37729,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",24950.35,24950.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 37730","SINAPI-I",37730,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",26851.32,26851.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 37731","SINAPI-I",37731,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",28752.3,28752.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 37732","SINAPI-I",37732,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",32791.879999999997,32791.879999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 45194","SINAPI-I",45194,"CAVALETE DE FERRO DOBRAVEL, ALTURA 80 CM","UN",140.6,140.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 36496","SINAPI-I",36496,"CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS","UN",7763.71,7763.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 37762","SINAPI-I",37762,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",693112.27,693112.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 37763","SINAPI-I",37763,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",701530.52,701530.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 41992","SINAPI-I",41992,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",797500,797500,null,"C"]
["SINAPI-I 10630","SINAPI-I",10630,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",808163.13,808163.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 13215","SINAPI-I",13215,"CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",977933.57,977933.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 4235","SINAPI-I",4235,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA)","H",19.260000000000002,21.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 40976","SINAPI-I",40976,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA)","MES",3379.07,3780.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 43091","SINAPI-I",43091,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",9859.7800000000007,9859.7800000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 43092","SINAPI-I",43092,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",13146.37,13146.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 43089","SINAPI-I",43089,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",2291.13,2291.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 43090","SINAPI-I",43090,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",5056.29,5056.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 41967","SINAPI-I",41967,"CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO","L",20.66,20.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 12760","SINAPI-I",12760,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)","M2",1796.83,1796.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 12759","SINAPI-I",12759,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)","M2",1197.8699999999999,1197.8699999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 43105","SINAPI-I",43105,"CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)","KG"]
["SINAPI-I 40424","SINAPI-I",40424,"CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1325","SINAPI-I",1325,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1327","SINAPI-I",1327,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1328","SINAPI-I",1328,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1321","SINAPI-I",1321,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1318","SINAPI-I",1318,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)","KG"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1150,\" \",$C1150)","v":"SINAPI-I 1322"},"SINAPI-I",1322,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1323","SINAPI-I",1323,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1319","SINAPI-I",1319,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16\", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11026","SINAPI-I",11026,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11027","SINAPI-I",11027,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11046","SINAPI-I",11046,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11047","SINAPI-I",11047,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 43668","SINAPI-I",43668,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11049","SINAPI-I",11049,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 43106","SINAPI-I",43106,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11051","SINAPI-I",11051,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11061","SINAPI-I",11061,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 43667","SINAPI-I",43667,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1\" (25,40 MM) 199,18 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1333","SINAPI-I",1333,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2\" (12,70 MM) 99,59 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1330","SINAPI-I",1330,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4\" (6,35 MM) 49,79 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 10957","SINAPI-I",10957,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4\" (19,05 MM) 149,39 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1332","SINAPI-I",1332,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8\" (9,53 MM) 74,69 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1334","SINAPI-I",1334,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8\" (15,88 MM) 124,49 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1335","SINAPI-I",1335,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8\" (22,23 MM) 174,28 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 40425","SINAPI-I",40425,"CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4\", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1337","SINAPI-I",1337,"CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4\" (6,30 MM) 54,53 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1338","SINAPI-I",1338,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2"]
["SINAPI-I 1340","SINAPI-I",1340,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2"]
["SINAPI-I 1341","SINAPI-I",1341,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2"]
["SINAPI-I 34659","SINAPI-I",34659,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34514","SINAPI-I",34514,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34660","SINAPI-I",34660,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34661","SINAPI-I",34661,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34667","SINAPI-I",34667,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34668","SINAPI-I",34668,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34741","SINAPI-I",34741,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34664","SINAPI-I",34664,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34665","SINAPI-I",34665,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34666","SINAPI-I",34666,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34669","SINAPI-I",34669,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34670","SINAPI-I",34670,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34671","SINAPI-I",34671,"CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34672","SINAPI-I",34672,"CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34673","SINAPI-I",34673,"CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34674","SINAPI-I",34674,"CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34675","SINAPI-I",34675,"CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34676","SINAPI-I",34676,"CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34677","SINAPI-I",34677,"CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 43126","SINAPI-I",43126,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM","M2"]
["SINAPI-I 43124","SINAPI-I",43124,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM","M2"]
["SINAPI-I 43125","SINAPI-I",43125,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM","M2"]
["SINAPI-I 40623","SINAPI-I",40623,"CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM","PAR"]
["SINAPI-I 43701","SINAPI-I",43701,"CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA","KG"]
["SINAPI-I 1345","SINAPI-I",1345,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM","M2",67.760000000000005,67.760000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 1346","SINAPI-I",1346,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM","M2",39.409999999999997,39.409999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 1347","SINAPI-I",1347,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM","M2",48.84,48.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 43678","SINAPI-I",43678,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM","M2",56.65,56.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 43680","SINAPI-I",43680,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM","M2",81.61,81.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 43679","SINAPI-I",43679,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM","M2",28.64,28.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 1355","SINAPI-I",1355,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM","M2",32.590000000000003,32.590000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 1358","SINAPI-I",1358,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM","M2",40.01,40.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 43677","SINAPI-I",43677,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM","M2",49.64,49.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 43682","SINAPI-I",43682,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM","M2",15.22,15.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 43681","SINAPI-I",43681,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM","M2",25.21,25.21,null,"C"]
["SINAPI-I 45248","SINAPI-I",45248,"CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 10\"","UN",47.31,47.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 45243","SINAPI-I",45243,"CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 15\"","UN",152.97999999999999,152.97999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 45252","SINAPI-I",45252,"CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 6\"","UN",26.83,26.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 45246","SINAPI-I",45246,"CHAVE DE GRIFO DE 24\"","UN",124.34,124.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 20971","SINAPI-I",20971,"CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 2 1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",27.42,27.42,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1214,\" \",$C1214)","v":"SINAPI-I 45247"},"SINAPI-I",45247,"CHAVE FIXA 19 X 22 MM","UN",18.03,18.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 39746","SINAPI-I",39746,"CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1\" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA","UN",73.66,73.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 13279","SINAPI-I",13279,"CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8\" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA","KG",18.649999999999999,18.649999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 11977","SINAPI-I",11977,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM","UN",9.66,9.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 11976","SINAPI-I",11976,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4\" COM PARAFUSO 1/4\" X 40 MM","UN",1.08,1.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 11975","SINAPI-I",11975,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA","UN",21.17,21.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 1368","SINAPI-I",1368,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)","UN",99.9,99.9,null,"C"]
["SINAPI-I 1367","SINAPI-I",1367,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)","UN",323.14999999999998,323.14999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1380","SINAPI-I",1380,"CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)","KG",4.68,4.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 1375","SINAPI-I",1375,"CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS","KG",15.64,15.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 1379","SINAPI-I",1379,"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG",0.7,0.7,null,"C"]
["SINAPI-I 13284","SINAPI-I",13284,"CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40","KG",0.63,0.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 44528","SINAPI-I",44528,"CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40","KG",3.73,3.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 34753","SINAPI-I",34753,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32","KG",0.68,0.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 420","SINAPI-I",420,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS","UN",24.48,24.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 12327","SINAPI-I",12327,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO","UN",29.16,29.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 36148","SINAPI-I",36148,"CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSORIO, CINTURA E PERNAS","UN",175.22,175.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 12329","SINAPI-I",12329,"COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA","KG",135.01,135.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 1339","SINAPI-I",1339,"COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS","KG"]
["SINAPI-I 44396","SINAPI-I",44396,"COLA BRANCA BASE PVA","KG",34.619999999999997,34.619999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 44327","SINAPI-I",44327,"COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE","L",117.73,117.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 37418","SINAPI-I",37418,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37419","SINAPI-I",37419,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1427","SINAPI-I",1427,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1402","SINAPI-I",1402,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2\" OU 32 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1420","SINAPI-I",1420,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2\" OU 40 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1419","SINAPI-I",1419,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2\" OU 50 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1414","SINAPI-I",1414,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1413","SINAPI-I",1413,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2\" OU 75 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1412","SINAPI-I",1412,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2\" OU 85 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1406","SINAPI-I",1406,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 45237","SINAPI-I",45237,"COLHER DE PEDREIRO 9\", EM ACO, COM CANTOS REDONDOS E CABO DE MADEIRA OU PLASTICO","UN",14.39,14.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 11281","SINAPI-I",11281,"COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP","UN"]
["SINAPI-I 1442","SINAPI-I",1442,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP","UN"]
["SINAPI-I 13457","SINAPI-I",13457,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 150 A 175 KG, FORCA CENTRIF. 2800 A 3100 KGF, LARG. TRABALHO DE 450 A 520 MM, FREQ. VIBRACAO 4000 A 4300 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 6,0 A 7,0 HP","UN"]
["SINAPI-I 40699","SINAPI-I",40699,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 80 A 120 KG, FORCA CENTRIF. DE 1300 A 2000 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 500 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4800 A 6000 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 30 M/MIN, POT. DE 5,0 A 6,0 HP","UN"]
["SINAPI-I 40701","SINAPI-I",40701,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A DIESEL, PESO 700 A 820 KG, FORCA CENTRIF. DE 6.200 A 10.000 KGF, LARG. TRABALHO DE 650 A 720 MM, FREQ. VIBRACAO DE 3.000 A 3.500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 25 A 30 M/MIN, POT. DE 13,0 A 15,0 HP","UN"]
["SINAPI-I 40700","SINAPI-I",40700,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 160 A 265 KG, FORCA CENTRIF. DE 2750 A 4000 KGF, LARG. TRABALHO DE 430 A 550 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4000 A 5500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 25 M/MIN, POT. DE 7,5 A 9,0 HP","UN"]
["SINAPI-I 13458","SINAPI-I",13458,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)","UN"]
["SINAPI-I 11134","SINAPI-I",11134,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM","M2",56.15,56.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 11135","SINAPI-I",11135,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM","M2",60.62,60.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 11136","SINAPI-I",11136,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM","M2",69.42,69.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 34743","SINAPI-I",34743,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM","M2",83.75,83.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 11137","SINAPI-I",11137,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM","M2",95.13,95.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 34745","SINAPI-I",34745,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM","M2",113.12,113.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 34746","SINAPI-I",34746,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM","M2",30.85,30.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 1360","SINAPI-I",1360,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM","M2",35.99,35.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 36524","SINAPI-I",36524,"COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV","UN"]
["SINAPI-I 36526","SINAPI-I",36526,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV","UN"]
["SINAPI-I 36523","SINAPI-I",36523,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV","UN"]
["SINAPI-I 36527","SINAPI-I",36527,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV","UN"]
["SINAPI-I 38642","SINAPI-I",38642,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW","UN"]
["SINAPI-I 36522","SINAPI-I",36522,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV","UN"]
["SINAPI-I 36525","SINAPI-I",36525,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV","UN"]
["SINAPI-I 13803","SINAPI-I",13803,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV","UN"]
["SINAPI-I 34348","SINAPI-I",34348,"CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM","M",28.17,28.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 34347","SINAPI-I",34347,"CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM","M",20.14,20.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 11146","SINAPI-I",11146,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",493.23,493.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 11147","SINAPI-I",11147,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",512.53,512.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 34872","SINAPI-I",34872,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",518.29,518.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 34491","SINAPI-I",34491,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",533.30999999999995,533.30999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 34770","SINAPI-I",34770,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA","T",532.13,532.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 1518","SINAPI-I",1518,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA","T",542.5,542.5,null,"C"]
["SINAPI-I 41965","SINAPI-I",41965,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA","T",475.68,475.68,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1278,\" \",$C1278)","v":"SINAPI-I 1524"},"SINAPI-I",1524,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",473.22,473.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 34492","SINAPI-I",34492,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",438.33,438.33,null,"C"]
["SINAPI-I 38404","SINAPI-I",38404,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",454.02,454.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 39849","SINAPI-I",39849,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",520.30999999999995,520.30999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 38464","SINAPI-I",38464,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",527.86,527.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 1527","SINAPI-I",1527,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",488.24,488.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 34493","SINAPI-I",34493,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",450.68,450.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 38405","SINAPI-I",38405,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",468.02,468.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 38408","SINAPI-I",38408,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",518.05999999999995,518.05999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 1525","SINAPI-I",1525,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",503.26,503.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 34494","SINAPI-I",34494,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",465.71,465.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 38406","SINAPI-I",38406,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",494.2,494.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 38409","SINAPI-I",38409,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",521.59,521.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 43360","SINAPI-I",43360,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",543.87,543.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 11145","SINAPI-I",11145,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",518.29,518.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 34495","SINAPI-I",34495,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",480.73,480.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 34479","SINAPI-I",34479,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",533.30999999999995,533.30999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 34496","SINAPI-I",34496,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",501.48,501.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 34481","SINAPI-I",34481,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",557.24,557.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 34483","SINAPI-I",34483,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",595.37,595.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 34485","SINAPI-I",34485,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",636.67999999999995,636.67999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 14041","SINAPI-I",14041,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)","M3",413.87,413.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 1523","SINAPI-I",1523,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)","M3",420.64,420.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 14054","SINAPI-I",14054,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",19.420000000000002,19.420000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 14052","SINAPI-I",14052,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",14.94,14.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 14053","SINAPI-I",14053,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",15.16,15.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 2560","SINAPI-I",2560,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",20.09,20.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 2558","SINAPI-I",2558,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",11.42,11.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 2559","SINAPI-I",2559,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",16.07,16.07,null,"C"]
["SINAPI-I 2592","SINAPI-I",2592,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",266.39999999999998,266.39999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 2589","SINAPI-I",2589,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",35.630000000000003,35.630000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 2566","SINAPI-I",2566,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",26.81,26.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 2590","SINAPI-I",2590,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",21.87,21.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 2591","SINAPI-I",2591,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",13,13,null,"CR"]
["SINAPI-I 2567","SINAPI-I",2567,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",52.27,52.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 2568","SINAPI-I",2568,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",145.13999999999999,145.13999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 2565","SINAPI-I",2565,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",13.02,13.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 2594","SINAPI-I",2594,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",241.8,241.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 2587","SINAPI-I",2587,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",41.21,41.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 2588","SINAPI-I",2588,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",32.729999999999997,32.729999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 2570","SINAPI-I",2570,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",21.14,21.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 2569","SINAPI-I",2569,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",12.61,12.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 2571","SINAPI-I",2571,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",62.76,62.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 2572","SINAPI-I",2572,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",185.61,185.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 2593","SINAPI-I",2593,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",13.45,13.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 2595","SINAPI-I",2595,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",289.58999999999997,289.58999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 2576","SINAPI-I",2576,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",49.37,49.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 2575","SINAPI-I",2575,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",37.11,37.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 2586","SINAPI-I",2586,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",24.98,24.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 2573","SINAPI-I",2573,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",15.41,15.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 2577","SINAPI-I",2577,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",66.89,66.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 2578","SINAPI-I",2578,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",208.85,208.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 2574","SINAPI-I",2574,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",15.51,15.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 2585","SINAPI-I",2585,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",286.58999999999997,286.58999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 12008","SINAPI-I",12008,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",153.77000000000001,153.77000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 2582","SINAPI-I",2582,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",45.79,45.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 2597","SINAPI-I",2597,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",39.24,39.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 2581","SINAPI-I",2581,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",23.91,23.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 2579","SINAPI-I",2579,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",18.68,18.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 2596","SINAPI-I",2596,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",70.709999999999994,70.709999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 2583","SINAPI-I",2583,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",171.98,171.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 2580","SINAPI-I",2580,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",20.48,20.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 2584","SINAPI-I",2584,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",286.3,286.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 39329","SINAPI-I",39329,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",18.14,18.14,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1342,\" \",$C1342)","v":"SINAPI-I 12010"},"SINAPI-I",12010,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",17.34,17.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 39332","SINAPI-I",39332,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",21.32,21.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 39330","SINAPI-I",39330,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",19.079999999999998,19.079999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39331","SINAPI-I",39331,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",16.97,16.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39335","SINAPI-I",39335,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",19.149999999999999,19.149999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39333","SINAPI-I",39333,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",16.55,16.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 39334","SINAPI-I",39334,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",15.22,15.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 12015","SINAPI-I",12015,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",22.24,22.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 12016","SINAPI-I",12016,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",19.11,19.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 12019","SINAPI-I",12019,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",22.24,22.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 12020","SINAPI-I",12020,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",19.11,19.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 39338","SINAPI-I",39338,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",21.32,21.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 39336","SINAPI-I",39336,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",19.079999999999998,19.079999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39337","SINAPI-I",39337,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",16.97,16.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39341","SINAPI-I",39341,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",27.8,27.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39340","SINAPI-I",39340,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",20.41,20.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39342","SINAPI-I",39342,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",27.8,27.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 12025","SINAPI-I",12025,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",21.08,21.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 39345","SINAPI-I",39345,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",31.76,31.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 39343","SINAPI-I",39343,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",23.47,23.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 39344","SINAPI-I",39344,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",22.69,22.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 12623","SINAPI-I",12623,"CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","M",42.44,42.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 34498","SINAPI-I",34498,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)","UN",85.28,85.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 13244","SINAPI-I",13244,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM","UN",35.9,35.9,null,"C"]
["SINAPI-I 38998","SINAPI-I",38998,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",14.01,14.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 38999","SINAPI-I",38999,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",35.409999999999997,35.409999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 38996","SINAPI-I",38996,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",25.03,25.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 44173","SINAPI-I",44173,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",24.34,24.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 44174","SINAPI-I",44174,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",39.840000000000003,39.840000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 38997","SINAPI-I",38997,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",35.81,35.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 39600","SINAPI-I",39600,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS","UN",19.14,19.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 39601","SINAPI-I",39601,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS","UN",40.590000000000003,40.590000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39862","SINAPI-I",39862,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39863","SINAPI-I",39863,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39864","SINAPI-I",39864,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 39865","SINAPI-I",39865,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 2517","SINAPI-I",2517,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",28.52,28.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 2522","SINAPI-I",2522,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",18.43,18.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 2516","SINAPI-I",2516,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",14.8,14.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 2548","SINAPI-I",2548,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",11.34,11.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 2518","SINAPI-I",2518,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",135.78,135.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 2521","SINAPI-I",2521,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",57.8,57.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 2519","SINAPI-I",2519,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",163.72,163.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 2515","SINAPI-I",2515,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",12.32,12.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 2520","SINAPI-I",2520,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",301.33,301.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 1602","SINAPI-I",1602,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM","UN",55.08,55.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 1601","SINAPI-I",1601,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM","UN",49.09,49.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1600","SINAPI-I",1600,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM","UN",21.44,21.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 1598","SINAPI-I",1598,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM","UN",14.53,14.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 1603","SINAPI-I",1603,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM","UN",83.16,83.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 1599","SINAPI-I",1599,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM","UN",16.86,16.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 1597","SINAPI-I",1597,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM","UN",13.66,13.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 39602","SINAPI-I",39602,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS","UN",2.0299999999999998,2.0299999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39603","SINAPI-I",39603,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS","UN",4.32,4.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 11821","SINAPI-I",11821,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2","UN",11.22,11.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 1562","SINAPI-I",1562,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2","UN",18.37,18.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 1563","SINAPI-I",1563,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2","UN",24.65,24.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 11856","SINAPI-I",11856,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2","UN",7.35,7.35,null,"C"]
["SINAPI-I 11857","SINAPI-I",11857,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2","UN",38.68,38.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 11858","SINAPI-I",11858,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2","UN",48.01,48.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 1539","SINAPI-I",1539,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2","UN",8.64,8.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 11859","SINAPI-I",11859,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2","UN",65.319999999999993,65.319999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 1550","SINAPI-I",1550,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2","UN",9.11,9.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 11854","SINAPI-I",11854,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2","UN",11.38,11.38,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1406,\" \",$C1406)","v":"SINAPI-I 11862"},"SINAPI-I",11862,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2","UN",15.97,15.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 11863","SINAPI-I",11863,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2","UN",6.45,6.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 11855","SINAPI-I",11855,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2","UN",23.84,23.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 11864","SINAPI-I",11864,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2","UN",36.04,36.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 2527","SINAPI-I",2527,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",10.210000000000001,10.210000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 2526","SINAPI-I",2526,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",6.54,6.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 2483","SINAPI-I",2483,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",4.66,4.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 2487","SINAPI-I",2487,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",2.23,2.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 2528","SINAPI-I",2528,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",25.69,25.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 2489","SINAPI-I",2489,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",11.31,11.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 2484","SINAPI-I",2484,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",37.31,37.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 2488","SINAPI-I",2488,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",2.61,2.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 2485","SINAPI-I",2485,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",58.49,58.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 44247","SINAPI-I",44247,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 114 MM X 4\", PARA AGUA QUENTE","UN",1568.82,1568.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 38005","SINAPI-I",38005,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",18.649999999999999,18.649999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 38006","SINAPI-I",38006,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",24.79,24.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 38428","SINAPI-I",38428,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE","UN",22.2,22.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 38007","SINAPI-I",38007,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE","UN",28.6,28.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 38008","SINAPI-I",38008,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4\", PARA AGUA QUENTE","UN",45.76,45.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 38009","SINAPI-I",38009,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",56.02,56.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 44248","SINAPI-I",44248,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2\", PARA AGUA QUENTE","UN",91.32,91.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 44249","SINAPI-I",44249,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM X 2 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",352.34,352.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 44250","SINAPI-I",44250,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM X 3\", PARA AGUA QUENTE","UN",511.67,511.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39279","SINAPI-I",39279,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39280","SINAPI-I",39280,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39281","SINAPI-I",39281,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39282","SINAPI-I",39282,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38844","SINAPI-I",38844,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38846","SINAPI-I",38846,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38847","SINAPI-I",38847,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38850","SINAPI-I",38850,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38848","SINAPI-I",38848,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38851","SINAPI-I",38851,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38854","SINAPI-I",38854,"CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 3104","SINAPI-I",3104,"CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO","CJ",170.56,170.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 1607","SINAPI-I",1607,"CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16\" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)","CJ",0.18,0.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 38169","SINAPI-I",38169,"CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA, CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO","CJ",78.25,78.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 6142","SINAPI-I",6142,"CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE","UN",9.43,9.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 11686","SINAPI-I",11686,"CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2\" X 20 CM)","UN",13.1,13.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 37598","SINAPI-I",37598,"CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M","UN"]
["SINAPI-I 25398","SINAPI-I",25398,"CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\" COM REQUADROS EM TUBO DE 1\", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM","UN"]
["SINAPI-I 25399","SINAPI-I",25399,"CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO","UN"]
["SINAPI-I 43440","SINAPI-I",43440,"CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA","UN"]
["SINAPI-I 10667","SINAPI-I",10667,"CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS","UN",16500,16500,null,"C"]
["SINAPI-I 1613","SINAPI-I",1613,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1626","SINAPI-I",1626,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1625","SINAPI-I",1625,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1622","SINAPI-I",1622,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1620","SINAPI-I",1620,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1629","SINAPI-I",1629,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1627","SINAPI-I",1627,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1623","SINAPI-I",1623,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1619","SINAPI-I",1619,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1630","SINAPI-I",1630,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES","UN"]
["SINAPI-I 1616","SINAPI-I",1616,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1614","SINAPI-I",1614,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1617","SINAPI-I",1617,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1621","SINAPI-I",1621,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1624","SINAPI-I",1624,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1615","SINAPI-I",1615,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1612","SINAPI-I",1612,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 1618","SINAPI-I",1618,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN"]
["SINAPI-I 14211","SINAPI-I",14211,"CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8\", ALTURA 35 MM","UN",40.35,40.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 43657","SINAPI-I",43657,"CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS","M",14.97,14.97,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1470,\" \",$C1470)","v":"SINAPI-I 38200"},"SINAPI-I",38200,"CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA","100M",452.31,452.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 39269","SINAPI-I",39269,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2","M",1.42,1.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 11889","SINAPI-I",11889,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2","M",1.95,1.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 39270","SINAPI-I",39270,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2","M",2.54,2.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 11890","SINAPI-I",11890,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",3.45,3.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 11891","SINAPI-I",11891,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M",5.6,5.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 11892","SINAPI-I",11892,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2","M",9.16,9.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 37601","SINAPI-I",37601,"CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M","M"]
["SINAPI-I 1634","SINAPI-I",1634,"CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M","M"]
["SINAPI-I 44274","SINAPI-I",44274,"COROA PARA PERFURATRIZ T38, D = 2 1/2\", 6 X 4 BOTOES BALISTICOS, FACE PLANA","UN",740.39,740.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 5086","SINAPI-I",5086,"CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2\" (12,5 MM)","KG",32.39,32.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 45244","SINAPI-I",45244,"CORTA-TUBOS COM CAPACIDADE DE 6 A 42 MM","UN",71.03,71.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 11280","SINAPI-I",11280,"CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14\") OU 450 MM (18\"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO","UN",13939.21,13939.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 40519","SINAPI-I",40519,"CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP","UN",114910.07,114910.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 3446","SINAPI-I",3446,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3445","SINAPI-I",3445,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3444","SINAPI-I",3444,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 3441","SINAPI-I",3441,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 12402","SINAPI-I",12402,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3447","SINAPI-I",3447,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 3448","SINAPI-I",3448,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 3442","SINAPI-I",3442,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3449","SINAPI-I",3449,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 37438","SINAPI-I",37438,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37439","SINAPI-I",37439,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37435","SINAPI-I",37435,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37436","SINAPI-I",37436,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37437","SINAPI-I",37437,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 3473","SINAPI-I",3473,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3474","SINAPI-I",3474,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3443","SINAPI-I",3443,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 3450","SINAPI-I",3450,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3453","SINAPI-I",3453,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3452","SINAPI-I",3452,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 3454","SINAPI-I",3454,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 3451","SINAPI-I",3451,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3458","SINAPI-I",3458,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3457","SINAPI-I",3457,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3472","SINAPI-I",3472,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 3455","SINAPI-I",3455,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3470","SINAPI-I",3470,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3471","SINAPI-I",3471,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 3459","SINAPI-I",3459,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 3456","SINAPI-I",3456,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3469","SINAPI-I",3469,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 3460","SINAPI-I",3460,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"","UN"]
["SINAPI-I 3461","SINAPI-I",3461,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"","UN"]
["SINAPI-I 37433","SINAPI-I",37433,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37430","SINAPI-I",37430,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37434","SINAPI-I",37434,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37431","SINAPI-I",37431,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37432","SINAPI-I",37432,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 39869","SINAPI-I",39869,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39870","SINAPI-I",39870,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39871","SINAPI-I",39871,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 12722","SINAPI-I",12722,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM","UN"]
["SINAPI-I 12714","SINAPI-I",12714,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 12715","SINAPI-I",12715,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 12716","SINAPI-I",12716,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 12717","SINAPI-I",12717,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 12718","SINAPI-I",12718,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 12719","SINAPI-I",12719,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN"]
["SINAPI-I 12720","SINAPI-I",12720,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN"]
["SINAPI-I 12721","SINAPI-I",12721,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1534,\" \",$C1534)","v":"SINAPI-I 3468"},"SINAPI-I",3468,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN"]
["SINAPI-I 3465","SINAPI-I",3465,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 12403","SINAPI-I",12403,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN"]
["SINAPI-I 3463","SINAPI-I",3463,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3464","SINAPI-I",3464,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3466","SINAPI-I",3466,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN"]
["SINAPI-I 3467","SINAPI-I",3467,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3462","SINAPI-I",3462,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 37416","SINAPI-I",37416,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37417","SINAPI-I",37417,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37413","SINAPI-I",37413,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37414","SINAPI-I",37414,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37415","SINAPI-I",37415,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 43590","SINAPI-I",43590,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR","UN",150.61000000000001,150.61000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 43589","SINAPI-I",43589,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR","UN",27.25,27.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 34519","SINAPI-I",34519,"CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM","UN"]
["SINAPI-I 1649","SINAPI-I",1649,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1653","SINAPI-I",1653,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1648","SINAPI-I",1648,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1647","SINAPI-I",1647,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1651","SINAPI-I",1651,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1650","SINAPI-I",1650,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1652","SINAPI-I",1652,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1654","SINAPI-I",1654,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 10510","SINAPI-I",10510,"CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN",203.83,203.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 1744","SINAPI-I",1744,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2\", DE *40 X 34 X 12* CM","UN",170.73,170.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 1743","SINAPI-I",1743,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2\", DE *46 X 30 X 12* CM","UN",224.19,224.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1747","SINAPI-I",1747,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2\", DE *56 X 33 X 12* CM","UN",246.48,246.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 39640","SINAPI-I",39640,"CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)","UN",12.26,12.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 7216","SINAPI-I",7216,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)","UN",65.86,65.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 20235","SINAPI-I",20235,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",52.95,52.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 7181","SINAPI-I",7181,"CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M","UN",4.1900000000000004,4.1900000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 40742","SINAPI-I",40742,"CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M","UN",10.1,10.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 7214","SINAPI-I",7214,"CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",64.319999999999993,64.319999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 7219","SINAPI-I",7219,"CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",57.05,57.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 2628","SINAPI-I",2628,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN",233.54,233.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 2622","SINAPI-I",2622,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",5.54,5.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 2623","SINAPI-I",2623,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",6.67,6.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 2624","SINAPI-I",2624,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",10.61,10.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 2625","SINAPI-I",2625,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",22.41,22.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 2626","SINAPI-I",2626,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",32.83,32.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 2630","SINAPI-I",2630,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN",49.94,49.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 2627","SINAPI-I",2627,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN",87.97,87.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 2629","SINAPI-I",2629,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN",118.98,118.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 1880","SINAPI-I",1880,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",5.67,5.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39274","SINAPI-I",39274,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 12033","SINAPI-I",12033,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",18.11,18.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 40408","SINAPI-I",40408,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",11.9,11.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39276","SINAPI-I",39276,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",10.72,10.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 40409","SINAPI-I",40409,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",4.21,4.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 39277","SINAPI-I",39277,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",28.94,28.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 12034","SINAPI-I",12034,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",8.1999999999999993,8.1999999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 39879","SINAPI-I",39879,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39880","SINAPI-I",39880,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39881","SINAPI-I",39881,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 39882","SINAPI-I",39882,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 39883","SINAPI-I",39883,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 39884","SINAPI-I",39884,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN"]
["SINAPI-I 39885","SINAPI-I",39885,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN"]
["SINAPI-I 1777","SINAPI-I",1777,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1819","SINAPI-I",1819,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1776","SINAPI-I",1776,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1775","SINAPI-I",1775,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1778","SINAPI-I",1778,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1598,\" \",$C1598)","v":"SINAPI-I 1818"},"SINAPI-I",1818,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1779","SINAPI-I",1779,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1820","SINAPI-I",1820,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1780","SINAPI-I",1780,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 1783","SINAPI-I",1783,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1782","SINAPI-I",1782,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1781","SINAPI-I",1781,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1817","SINAPI-I",1817,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1784","SINAPI-I",1784,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1810","SINAPI-I",1810,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1812","SINAPI-I",1812,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1811","SINAPI-I",1811,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 40386","SINAPI-I",40386,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40384","SINAPI-I",40384,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 40423","SINAPI-I",40423,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN"]
["SINAPI-I 40379","SINAPI-I",40379,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40389","SINAPI-I",40389,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40388","SINAPI-I",40388,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN"]
["SINAPI-I 40391","SINAPI-I",40391,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN"]
["SINAPI-I 40381","SINAPI-I",40381,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 2609","SINAPI-I",2609,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",5.21,5.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 2634","SINAPI-I",2634,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",6.84,6.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 2611","SINAPI-I",2611,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",19.29,19.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 40414","SINAPI-I",40414,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40416","SINAPI-I",40416,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40418","SINAPI-I",40418,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 34359","SINAPI-I",34359,"CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4\" X 1/4\" X 300 MM","UN",14.24,14.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 1789","SINAPI-I",1789,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1788","SINAPI-I",1788,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1787","SINAPI-I",1787,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1786","SINAPI-I",1786,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1791","SINAPI-I",1791,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1790","SINAPI-I",1790,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1792","SINAPI-I",1792,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1813","SINAPI-I",1813,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1793","SINAPI-I",1793,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 1797","SINAPI-I",1797,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1796","SINAPI-I",1796,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1816","SINAPI-I",1816,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1794","SINAPI-I",1794,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1815","SINAPI-I",1815,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1798","SINAPI-I",1798,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1799","SINAPI-I",1799,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1795","SINAPI-I",1795,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1800","SINAPI-I",1800,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 1802","SINAPI-I",1802,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6\"","UN"]
["SINAPI-I 1809","SINAPI-I",1809,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1814","SINAPI-I",1814,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1805","SINAPI-I",1805,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1803","SINAPI-I",1803,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1821","SINAPI-I",1821,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1806","SINAPI-I",1806,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1807","SINAPI-I",1807,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1804","SINAPI-I",1804,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1808","SINAPI-I",1808,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 40385","SINAPI-I",40385,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40383","SINAPI-I",40383,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 40382","SINAPI-I",40382,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN"]
["SINAPI-I 40378","SINAPI-I",40378,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40422","SINAPI-I",40422,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40387","SINAPI-I",40387,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN"]
["SINAPI-I 40390","SINAPI-I",40390,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN"]
["SINAPI-I 40380","SINAPI-I",40380,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 2621","SINAPI-I",2621,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN",165.01,165.01,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1662,\" \",$C1662)","v":"SINAPI-I 2616"},"SINAPI-I",2616,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",4.67,4.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 2633","SINAPI-I",2633,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",5.28,5.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 2617","SINAPI-I",2617,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",7.18,7.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 2618","SINAPI-I",2618,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",16.34,16.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 2632","SINAPI-I",2632,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",19.93,19.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 2631","SINAPI-I",2631,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN",29.27,29.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 2619","SINAPI-I",2619,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN",74.099999999999994,74.099999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 2620","SINAPI-I",2620,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN",97.29,97.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 40413","SINAPI-I",40413,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40415","SINAPI-I",40415,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40417","SINAPI-I",40417,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 39273","SINAPI-I",39273,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",6.19,6.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 39271","SINAPI-I",39271,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",3.65,3.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39272","SINAPI-I",39272,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",4.4800000000000004,4.4800000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 1875","SINAPI-I",1875,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",9.9,9.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 1874","SINAPI-I",1874,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",8.18,8.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 1884","SINAPI-I",1884,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",7.25,7.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 1870","SINAPI-I",1870,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",4.72,4.72,null,"C"]
["SINAPI-I 1887","SINAPI-I",1887,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",41.04,41.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 1876","SINAPI-I",1876,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",16.079999999999998,16.079999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1877","SINAPI-I",1877,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",41.09,41.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1879","SINAPI-I",1879,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",4.78,4.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 1878","SINAPI-I",1878,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",82.56,82.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 37971","SINAPI-I",37971,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",5.07,5.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 37972","SINAPI-I",37972,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",7.19,7.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 37973","SINAPI-I",37973,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",13.51,13.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 1926","SINAPI-I",1926,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.09,2.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1927","SINAPI-I",1927,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.35,2.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 1923","SINAPI-I",1923,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.28,4.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 1929","SINAPI-I",1929,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.19,5.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1930","SINAPI-I",1930,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",8.89,8.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 1924","SINAPI-I",1924,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",14.34,14.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 1922","SINAPI-I",1922,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",29.66,29.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 1953","SINAPI-I",1953,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",36.21,36.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 1962","SINAPI-I",1962,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",175.94,175.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 1955","SINAPI-I",1955,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.02,2.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 1956","SINAPI-I",1956,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.86,2.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 1957","SINAPI-I",1957,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.19,6.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1958","SINAPI-I",1958,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",11.52,11.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 1959","SINAPI-I",1959,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",12.5,12.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 1925","SINAPI-I",1925,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",32.67,32.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 1960","SINAPI-I",1960,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",50.17,50.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 1961","SINAPI-I",1961,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",64.27,64.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 38423","SINAPI-I",38423,"CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",34.19,34.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 39866","SINAPI-I",39866,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39867","SINAPI-I",39867,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39868","SINAPI-I",39868,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 37999","SINAPI-I",37999,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM","UN",8.5399999999999991,8.5399999999999991,null,"CR"]
["SINAPI-I 38000","SINAPI-I",38000,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM","UN",9.98,9.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 38129","SINAPI-I",38129,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.72,4.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 38025","SINAPI-I",38025,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.4,6.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 38026","SINAPI-I",38026,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",15.81,15.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 1858","SINAPI-I",1858,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",52.98,52.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 1844","SINAPI-I",1844,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",121.34,121.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 1863","SINAPI-I",1863,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",56.38,56.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 1865","SINAPI-I",1865,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",146.9,146.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 36355","SINAPI-I",36355,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",13.29,13.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 36356","SINAPI-I",36356,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",21.38,21.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 1940","SINAPI-I",1940,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",31.92,31.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 1939","SINAPI-I",1939,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",8.75,8.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 1937","SINAPI-I",1937,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.39,5.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 1938","SINAPI-I",1938,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.12,6.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 1966","SINAPI-I",1966,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",22.48,22.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 1933","SINAPI-I",1933,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",4.84,4.84,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1726,\" \",$C1726)","v":"SINAPI-I 1932"},"SINAPI-I",1932,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",11.09,11.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1951","SINAPI-I",1951,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",23.13,23.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 1970","SINAPI-I",1970,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",56.2,56.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 1967","SINAPI-I",1967,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",6.67,6.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 1968","SINAPI-I",1968,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",13.19,13.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1969","SINAPI-I",1969,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",42.94,42.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 1827","SINAPI-I",1827,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1831","SINAPI-I",1831,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1825","SINAPI-I",1825,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1828","SINAPI-I",1828,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1845","SINAPI-I",1845,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1824","SINAPI-I",1824,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 42693","SINAPI-I",42693,"CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN",412.68,412.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 42695","SINAPI-I",42695,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN",288.32,288.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 42694","SINAPI-I",42694,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN",552.25,552.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 20097","SINAPI-I",20097,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",23.94,23.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 20098","SINAPI-I",20098,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",97.86,97.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 20096","SINAPI-I",20096,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",24.78,24.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 44472","SINAPI-I",44472,"DENTE PARA FRESADORA","UN"]
["SINAPI-I 38369","SINAPI-I",38369,"DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA","UN",13.99,13.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 38370","SINAPI-I",38370,"DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA","UN",9.44,9.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 45199","SINAPI-I",45199,"DESEMPENADEIRA DE MADEIRA *16 X 27* CM","UN",27.61,27.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 38372","SINAPI-I",38372,"DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM","UN",20.3,20.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 2358","SINAPI-I",2358,"DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)","H",19.82,22.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 40807","SINAPI-I",40807,"DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)","MES",3479.39,3892.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 44330","SINAPI-I",44330,"DESINFETANTE PRONTO USO","L",9.34,9.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 43144","SINAPI-I",43144,"DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO","KG",34.700000000000003,34.700000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39397","SINAPI-I",39397,"DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL","L",15.81,15.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 2692","SINAPI-I",2692,"DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA","L",6.38,6.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 44329","SINAPI-I",44329,"DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO","L",12.24,12.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 5318","SINAPI-I",5318,"DILUENTE AGUARRAS","L",19.8,19.8,null,"C"]
["SINAPI-I 5330","SINAPI-I",5330,"DILUENTE EPOXI","L",45.13,45.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 44532","SINAPI-I",44532,"DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7\" COM ARRUELA CENTRAL","UN",14.35,14.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 44531","SINAPI-I",44531,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7\"","UN",49.19,49.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 13887","SINAPI-I",13887,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM","UN",214.31,214.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 38140","SINAPI-I",38140,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, FURO DE 20 MM","UN",17.55,17.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 44495","SINAPI-I",44495,"DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4\" (300 X 3,2 X 19,05 MM)","UN",18.559999999999999,18.559999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 44533","SINAPI-I",44533,"DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8\" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)","UN",18.829999999999998,18.829999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 44534","SINAPI-I",44534,"DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120","UN",3.69,3.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 34729","SINAPI-I",34729,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",1308.93,1308.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 34734","SINAPI-I",34734,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",2026.64,2026.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 34738","SINAPI-I",34738,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",4734.87,4734.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 34623","SINAPI-I",34623,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A","UN",56.74,56.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 34616","SINAPI-I",34616,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A","UN",57.62,57.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 34628","SINAPI-I",34628,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A","UN",81.27,81.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 34686","SINAPI-I",34686,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A","UN",14.9,14.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 34653","SINAPI-I",34653,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A","UN",10.050000000000001,10.050000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 34688","SINAPI-I",34688,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A","UN",18.22,18.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 34709","SINAPI-I",34709,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A","UN",70.599999999999994,70.599999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 34714","SINAPI-I",34714,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A","UN",84.32,84.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 2391","SINAPI-I",2391,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA","UN",385.1,385.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 2374","SINAPI-I",2374,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA","UN",436.88,436.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 2377","SINAPI-I",2377,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA","UN",613.12,613.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 2393","SINAPI-I",2393,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD","UN",1026.75,1026.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 34705","SINAPI-I",34705,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA","UN",898.05,898.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 34707","SINAPI-I",34707,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA","UN",1664.09,1664.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 34544","SINAPI-I",34544,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA","UN",1663.92,1663.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 2378","SINAPI-I",2378,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA","UN",1410.39,1410.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 2379","SINAPI-I",2379,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA","UN",1410.39,1410.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 2376","SINAPI-I",2376,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA","UN",2322.89,2322.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 2394","SINAPI-I",2394,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD","UN",4965.93,4965.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 2388","SINAPI-I",2388,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V","UN",70.069999999999993,70.069999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 34606","SINAPI-I",34606,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V","UN",107.48,107.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 2370","SINAPI-I",2370,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",13.02,13.02,null,"C"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1790,\" \",$C1790)","v":"SINAPI-I 2386"},"SINAPI-I",2386,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",21.84,21.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 34689","SINAPI-I",34689,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",34.22,34.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 2392","SINAPI-I",2392,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V","UN",87.4,87.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 2373","SINAPI-I",2373,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V","UN",123.14,123.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 39465","SINAPI-I",39465,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",75.22,75.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 39466","SINAPI-I",39466,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",84.63,84.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 39467","SINAPI-I",39467,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",108.25,108.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 39468","SINAPI-I",39468,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",192.41,192.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39469","SINAPI-I",39469,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",78.38,78.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 39470","SINAPI-I",39470,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",96.3,96.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 39471","SINAPI-I",39471,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",115.73,115.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 39472","SINAPI-I",39472,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",201.08,201.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 39473","SINAPI-I",39473,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",129.9,129.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39474","SINAPI-I",39474,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",138.47999999999999,138.47999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39475","SINAPI-I",39475,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",157.12,157.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 39476","SINAPI-I",39476,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",295.77,295.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 39477","SINAPI-I",39477,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",144.91,144.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 39478","SINAPI-I",39478,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",149.4,149.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 39479","SINAPI-I",39479,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",176.03,176.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 39480","SINAPI-I",39480,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",363.22,363.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 39459","SINAPI-I",39459,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN",308.29000000000002,308.29000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39445","SINAPI-I",39445,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",154.79,154.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 39446","SINAPI-I",39446,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",157.54,157.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 39447","SINAPI-I",39447,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",168.47,168.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 39448","SINAPI-I",39448,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",287.27999999999997,287.27999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 39450","SINAPI-I",39450,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",175.27,175.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 39451","SINAPI-I",39451,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",191.17,191.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 39452","SINAPI-I",39452,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",192.31,192.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 39523","SINAPI-I",39523,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",321.83,321.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 39449","SINAPI-I",39449,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN",356.41,356.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39455","SINAPI-I",39455,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",176.36,176.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 39456","SINAPI-I",39456,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",176.49,176.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 39457","SINAPI-I",39457,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",192.4,192.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 39458","SINAPI-I",39458,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",359.04,359.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 39464","SINAPI-I",39464,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN",577.36,577.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 39460","SINAPI-I",39460,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",218.98,218.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 39461","SINAPI-I",39461,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",256.58999999999997,256.58999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 39462","SINAPI-I",39462,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",247.29,247.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 39463","SINAPI-I",39463,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",572.88,572.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 26039","SINAPI-I",26039,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV","UN"]
["SINAPI-I 2401","SINAPI-I",2401,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M","UN"]
["SINAPI-I 38870","SINAPI-I",38870,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38869","SINAPI-I",38869,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38872","SINAPI-I",38872,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38871","SINAPI-I",38871,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39283","SINAPI-I",39283,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39285","SINAPI-I",39285,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39286","SINAPI-I",39286,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39288","SINAPI-I",39288,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 44476","SINAPI-I",44476,"DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM","M2",752.83,752.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 10629","SINAPI-I",10629,"DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM","M2",746.9,746.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 10698","SINAPI-I",10698,"DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM","M2"]
["SINAPI-I 40521","SINAPI-I",40521,"DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2\", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP","UN",121786.2,121786.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 2432","SINAPI-I",2432,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2\" X 3\", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",28.67,28.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 2418","SINAPI-I",2418,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",13.3,13.3,null,"C"]
["SINAPI-I 2433","SINAPI-I",2433,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS","UN",9.7100000000000009,9.7100000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 2420","SINAPI-I",2420,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",16.68,16.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 11447","SINAPI-I",11447,"DOBRADICA EM LATAO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",32.96,32.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 11451","SINAPI-I",11451,"DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3\", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS","UN",88.38,88.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 11116","SINAPI-I",11116,"DOMOS / CLARABOIA INDIVIDUAL, EM ACRILICO BRANCO/LEITOSO, *95 X 95* CM, INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO, SEM INSTALACAO","UN",732.21,732.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 38411","SINAPI-I",38411,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS","UN",1623.25,1623.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 38189","SINAPI-I",38189,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR","UN",161.55000000000001,161.55000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 38190","SINAPI-I",38190,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL","UN",340.34,340.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 7608","SINAPI-I",7608,"DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5\", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2\", AGUA FRIA","UN",11.94,11.94,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1854,\" \",$C1854)","v":"SINAPI-I 1370"},"SINAPI-I",1370,"DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2\"","UN",136.04,136.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 36516","SINAPI-I",36516,"DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 16 CV","UN"]
["SINAPI-I 34777","SINAPI-I",34777,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO DIAGONAL (TIPO FLOR/QUADRADO/XIS) DE *7 X 18 X 25* CM (L X A X C)","UN",2.95,2.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 7272","SINAPI-I",7272,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)","UN",2.2200000000000002,2.2200000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 10605","SINAPI-I",10605,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM","UN",4.72,4.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 10604","SINAPI-I",10604,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM","UN",11.02,11.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 672","SINAPI-I",672,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM","UN",15.15,15.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 668","SINAPI-I",668,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM","UN",18.29,18.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 10578","SINAPI-I",10578,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM","UN",21.3,21.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 666","SINAPI-I",666,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM","UN",23.69,23.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 665","SINAPI-I",665,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM","UN",31.68,31.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 10577","SINAPI-I",10577,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM","UN",28.1,28.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 10583","SINAPI-I",10583,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM","UN",14.6,14.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 10579","SINAPI-I",10579,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM","UN",25.44,25.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 10582","SINAPI-I",10582,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM","UN",12.85,12.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 2436","SINAPI-I",2436,"ELETRICISTA (HORISTA)","H",24.2,27.06,null,"C"]
["SINAPI-I 40918","SINAPI-I",40918,"ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES",4243.8900000000003,4747.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 10998","SINAPI-I",10998,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",40.619999999999997,40.619999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 11002","SINAPI-I",11002,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM","KG",37.21,37.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 10999","SINAPI-I",10999,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",35.75,35.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 10997","SINAPI-I",10997,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",38.75,38.75,null,"C"]
["SINAPI-I 2680","SINAPI-I",2680,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2\", SEM LUVA","M",16.37,16.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 2684","SINAPI-I",2684,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4\", SEM LUVA","M",14.9,14.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 2685","SINAPI-I",2685,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1\", SEM LUVA","M",11.19,11.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 2673","SINAPI-I",2673,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2\", SEM LUVA","M",5.75,5.75,null,"C"]
["SINAPI-I 2682","SINAPI-I",2682,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2\", SEM LUVA","M",39.04,39.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 2681","SINAPI-I",2681,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2\", SEM LUVA","M",26.76,26.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 2686","SINAPI-I",2686,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3\", SEM LUVA","M",48.95,48.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 2674","SINAPI-I",2674,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4\", SEM LUVA","M",7.16,7.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 2683","SINAPI-I",2683,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4\", SEM LUVA","M",77.14,77.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 2676","SINAPI-I",2676,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM","M",3.34,3.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 2678","SINAPI-I",2678,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM","M",4.1900000000000004,4.1900000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 2679","SINAPI-I",2679,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM","M",6.46,6.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 12070","SINAPI-I",12070,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM","M",8.99,8.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 2675","SINAPI-I",2675,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM","M",11.68,11.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 12067","SINAPI-I",12067,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM","M",15.85,15.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 21128","SINAPI-I",21128,"ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4\", PAREDE DE 0,90 MM","M",10.81,10.81,null,"C"]
["SINAPI-I 40400","SINAPI-I",40400,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM","M",2.33,2.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 40401","SINAPI-I",40401,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM","M",3.44,3.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 40402","SINAPI-I",40402,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM","M",4.41,4.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 21137","SINAPI-I",21137,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM, DN = 3/8\", TIPO SEALTUBO","M",11.06,11.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 2504","SINAPI-I",2504,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4\", TIPO SEALTUBO","M",11.99,11.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 2501","SINAPI-I",2501,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1\", TIPO SEALTUBO","M",15.73,15.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 2502","SINAPI-I",2502,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4\", TIPO SEALTUBO","M",23.73,23.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 2503","SINAPI-I",2503,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2\", TIPO SEALTUBO","M",30.54,30.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 2500","SINAPI-I",2500,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2\", TIPO SEALTUBO","M",40.69,40.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 2505","SINAPI-I",2505,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM, DN = 2 1/2\", TIPO SEALTUBO","M",63.41,63.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 12056","SINAPI-I",12056,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"","M",25.62,25.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 12057","SINAPI-I",12057,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/4\"","M",21.76,21.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 12058","SINAPI-I",12058,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1\"","M",13.56,13.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 12059","SINAPI-I",12059,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1/2\"","M",7.63,7.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 12060","SINAPI-I",12060,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2 1/2\"","M",56.54,56.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 12061","SINAPI-I",12061,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2\"","M",34.520000000000003,34.520000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 12062","SINAPI-I",12062,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 3\"","M",63.67,63.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 2687","SINAPI-I",2687,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM","M",2.92,2.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 2689","SINAPI-I",2689,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM","M",3.47,3.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 2688","SINAPI-I",2688,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM","M",3.76,3.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 2690","SINAPI-I",2690,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM","M",6.44,6.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 39243","SINAPI-I",39243,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS","M",4.24,4.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 39244","SINAPI-I",39244,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS","M",5.74,5.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 39245","SINAPI-I",39245,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS","M",11.04,11.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 39255","SINAPI-I",39255,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M",30.56,30.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 39254","SINAPI-I",39254,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M",16.510000000000002,16.510000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39253","SINAPI-I",39253,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M",21.05,21.05,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1918,\" \",$C1918)","v":"SINAPI-I 39246"},"SINAPI-I",39246,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",5.97,5.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39247","SINAPI-I",39247,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",5.21,5.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 2446","SINAPI-I",2446,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",8.58,8.58,null,"C"]
["SINAPI-I 2442","SINAPI-I",2442,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",12.02,12.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 39248","SINAPI-I",39248,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",16.75,16.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 2438","SINAPI-I",2438,"ELETROTECNICO (HORISTA)","H",30.42,34.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 40922","SINAPI-I",40922,"ELETROTECNICO (MENSALISTA)","MES",5339.57,5973.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 36486","SINAPI-I",36486,"ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE 2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA","UN"]
["SINAPI-I 37777","SINAPI-I",37777,"ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA","UN"]
["SINAPI-I 12624","SINAPI-I",12624,"EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",30.91,30.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 517","SINAPI-I",517,"EMULSAO ASFALTICA ANIONICA","L",10.08,10.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 37534","SINAPI-I",37534,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 12\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37535","SINAPI-I",37535,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37533","SINAPI-I",37533,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 8\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37537","SINAPI-I",37537,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37536","SINAPI-I",37536,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37532","SINAPI-I",37532,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 2696","SINAPI-I",2696,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)","H",24.2,27.06,null,"C"]
["SINAPI-I 40928","SINAPI-I",40928,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)","MES",4243.8900000000003,4747.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 4083","SINAPI-I",4083,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)","H",34.64,38.75,null,"C"]
["SINAPI-I 40818","SINAPI-I",40818,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)","MES",6075.78,6796.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 43146","SINAPI-I",43146,"ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO","KG",8.17,8.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 2705","SINAPI-I",2705,"ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA","KWH",0.71,0.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 14250","SINAPI-I",14250,"ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS","KWH",0.73,0.73,null,"C"]
["SINAPI-I 11683","SINAPI-I",11683,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 30 CM","UN",61.89,61.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 11684","SINAPI-I",11684,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 40 CM","UN",67.75,67.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 6141","SINAPI-I",6141,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2\" X 30 CM","UN",5.38,5.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 11681","SINAPI-I",11681,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2\" X 40 CM","UN",6.79,6.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 2706","SINAPI-I",2706,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)","H",113.45,126.9,null,"C"]
["SINAPI-I 40811","SINAPI-I",40811,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)","MES",19896.419999999998,22257.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 2707","SINAPI-I",2707,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)","H",126.57,141.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 40813","SINAPI-I",40813,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)","MES",22197.040000000001,24831.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 2708","SINAPI-I",2708,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)","H",139.80000000000001,156.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 40814","SINAPI-I",40814,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)","MES",24518.86,27428.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 38403","SINAPI-I",38403,"ENXADA ESTREITA, EM ACO, *25 X 23* CM, COM CABO DE MADEIRA DE *150* CM","UN",48.12,48.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 43482","SINAPI-I",43482,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.81,0.81,null,"C"]
["SINAPI-I 43494","SINAPI-I",43494,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",153.54,153.54,null,"C"]
["SINAPI-I 43483","SINAPI-I",43483,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.43,1.43,null,"C"]
["SINAPI-I 43495","SINAPI-I",43495,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",270.51,270.51,null,"C"]
["SINAPI-I 43484","SINAPI-I",43484,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.26,1.26,null,"C"]
["SINAPI-I 43496","SINAPI-I",43496,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",238.02,238.02,null,"C"]
["SINAPI-I 43485","SINAPI-I",43485,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.1299999999999999,1.1299999999999999,null,"C"]
["SINAPI-I 43497","SINAPI-I",43497,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",212.45,212.45,null,"C"]
["SINAPI-I 43487","SINAPI-I",43487,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.28,1.28,null,"C"]
["SINAPI-I 43499","SINAPI-I",43499,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",241.99,241.99,null,"C"]
["SINAPI-I 43486","SINAPI-I",43486,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.77,0.77,null,"C"]
["SINAPI-I 43498","SINAPI-I",43498,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",146,146,null,"C"]
["SINAPI-I 43488","SINAPI-I",43488,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.89,0.89,null,"C"]
["SINAPI-I 43500","SINAPI-I",43500,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",167.95,167.95,null,"C"]
["SINAPI-I 43489","SINAPI-I",43489,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.31,1.31,null,"C"]
["SINAPI-I 43501","SINAPI-I",43501,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",247.11,247.11,null,"C"]
["SINAPI-I 43490","SINAPI-I",43490,"EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.85,1.85,null,"C"]
["SINAPI-I 43502","SINAPI-I",43502,"EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",348.39,348.39,null,"C"]
["SINAPI-I 43491","SINAPI-I",43491,"EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.39,1.39,null,"C"]
["SINAPI-I 43503","SINAPI-I",43503,"EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",261.93,261.93,null,"C"]
["SINAPI-I 43492","SINAPI-I",43492,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.82,1.82,null,"C"]
["SINAPI-I 43504","SINAPI-I",43504,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",342.83,342.83,null,"C"]
["SINAPI-I 43493","SINAPI-I",43493,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.74,0.74,null,"C"]
["SINAPI-I 43505","SINAPI-I",43505,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",138.97999999999999,138.97999999999999,null,"C"]
["SINAPI-I 37774","SINAPI-I",37774,"EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000 L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 38629","SINAPI-I",38629,"EQUIPAMENTO P/ DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MIN. DE 17 T, DIST. MIN. ENTRE EIXOS 5,2 M, CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO, NEM COMPRESSOR DE AR)","UN",2588320.31,2588320.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 38630","SINAPI-I",38630,"EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 9 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 4,3 M, CAPACIDADE PARA 800 L DE TINTA (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",1738820.31,1738820.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 38476","SINAPI-I",38476,"ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, *2,30* X *0,57* M (ALTURA UTIL X LARGURA MINIMA), MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS, CAPACIDADE *100* KG","UN",184.18,184.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 38477","SINAPI-I",38477,"ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, ALTURA FECHADA 3,60 M, ALTURA ESTENDIDA DE 6,0 A 6,30 M, LARGURA MINIMA DE 35 CM, CACIDADE *120* KG","UN",488.38,488.38,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1982,\" \",$C1982)","v":"SINAPI-I 45112"},"SINAPI-I",45112,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTENCIA LIQUIDA 155 HP","UN",1166470.71,1166470.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 14525","SINAPI-I",14525,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP","UN",1014135.1,1014135.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 36408","SINAPI-I",36408,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,4 A 1,70 M3, PESO OPERACIONAL 23,2 T, POTENCIA BRUTA 183 HP","UN",1238063.07,1238063.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 2723","SINAPI-I",2723,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,62M3, PESO OPERACIONAL 12,61T, POTENCIA LIQUIDA 95HP","UN",753603.56,753603.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 10685","SINAPI-I",10685,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP","UN",896250,896250,null,"C"]
["SINAPI-I 40636","SINAPI-I",40636,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL","UN",1241081.02,1241081.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 4111","SINAPI-I",4111,"ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M","UN",54.99,54.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 44538","SINAPI-I",44538,"ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1\" (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4\", FIO ONDULADO *0,30* MM","UN",40.520000000000003,40.520000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 12","SINAPI-I",12,"ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS","UN",5.0999999999999996,5.0999999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 37554","SINAPI-I",37554,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO","UN",338.22,338.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 37555","SINAPI-I",37555,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO","UN",411.42,411.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 10902","SINAPI-I",10902,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",103.24,103.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 20965","SINAPI-I",20965,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",104.2,104.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 20966","SINAPI-I",20966,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",112.19,112.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 10903","SINAPI-I",10903,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",170.05,170.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 20967","SINAPI-I",20967,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",170.05,170.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 20968","SINAPI-I",20968,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",186.51,186.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 11359","SINAPI-I",11359,"ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7\" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W","UN",1008.95,1008.95,null,"C"]
["SINAPI-I 39017","SINAPI-I",39017,"ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM","UN"]
["SINAPI-I 38095","SINAPI-I",38095,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",5.21,5.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 38097","SINAPI-I",38097,"ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",6,6,null,"CR"]
["SINAPI-I 38538","SINAPI-I",38538,"ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)","M"]
["SINAPI-I 10888","SINAPI-I",10888,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC","UN",609.23,609.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 3081","SINAPI-I",3081,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO","CJ",146.41,146.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 38178","SINAPI-I",38178,"FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 12 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM","UN",22.32,22.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 43460","SINAPI-I",43460,"FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.86,0.86,null,"C"]
["SINAPI-I 43467","SINAPI-I",43467,"FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.61,0.61,null,"C"]
["SINAPI-I 44539","SINAPI-I",44539,"FERTILIZANTE NPK - 10:10:10","KG",2.99,2.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 44397","SINAPI-I",44397,"FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM","M",3.04,3.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 404","SINAPI-I",404,"FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM","M",1.77,1.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 13261","SINAPI-I",13261,"FLANELA *30 X 40* CM","UN",2.15,2.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 39513","SINAPI-I",39513,"FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO","M2"]
["SINAPI-I 12344","SINAPI-I",12344,"FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMINAL DE 500 V","UN"]
["SINAPI-I 11593","SINAPI-I",11593,"GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)","UN",1005.48,1005.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 4315","SINAPI-I",4315,"GANCHO CHATO EM ACO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2\" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA","UN",1.55,1.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 12872","SINAPI-I",12872,"GESSEIRO (HORISTA)","H",23.05,25.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 3318","SINAPI-I",3318,"GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24\" COM 20 DISCOS 24\" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE","UN"]
["SINAPI-I 36786","SINAPI-I",36786,"GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,117 A 1,00 MM, (SAE G-40 A G-80)","SC25KG"]
["SINAPI-I 13333","SINAPI-I",13333,"GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS","UN",188107.51999999999,188107.51999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 20007","SINAPI-I",20007,"GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",6.51,6.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 3380","SINAPI-I",3380,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO","UN",62.5,62.5,null,"C"]
["SINAPI-I 37771","SINAPI-I",37771,"HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 140 KGF/CM2 260 L/MIN ALIMENTADA POR MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL POTENCIA 125 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 12873","SINAPI-I",12873,"IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)","H",24.2,27.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 38078","SINAPI-I",38078,"INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN",16.73,16.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 38079","SINAPI-I",38079,"INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN",22.16,22.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 40661","SINAPI-I",40661,"JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)","M2",844.06,844.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 44503","SINAPI-I",44503,"JARDINEIRO (HORISTA)","H",18.309999999999999,20.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 37959","SINAPI-I",37959,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",25.59,25.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 3538","SINAPI-I",3538,"JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.96,4.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 38439","SINAPI-I",38439,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",111.7,111.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 3505","SINAPI-I",3505,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.5099999999999998,2.5099999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 3528","SINAPI-I",3528,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",8.81,8.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 20158","SINAPI-I",20158,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",74.31,74.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 38915","SINAPI-I",38915,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38941","SINAPI-I",38941,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 12030","SINAPI-I",12030,"JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, DIAMETRO *50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO","JG",50.8,50.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 3659","SINAPI-I",3659,"JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN",18.04,18.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 3671","SINAPI-I",3671,"JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)","M"]
["SINAPI-I 39484","SINAPI-I",39484,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)","UN",747.06,747.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 39489","SINAPI-I",39489,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN",630.20000000000005,630.20000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 3745","SINAPI-I",3745,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)","M2"]
["SINAPI-I 45229","SINAPI-I",45229,"LAPIS PARA CARPINTEIRO","UN",2.16,2.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 36521","SINAPI-I",36521,"LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)","UN",204.71,204.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 41805","SINAPI-I",41805,"LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M","MES",805,805,null,"CR"]
["SINAPI-I 40293","SINAPI-I",40293,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3\". FAIXA DE OPERACAO Q=70 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT=2 M, Q=9,5 M3/H (+ OU - 3,5 M3/H) E AMT = 10 M (+ OU - 2 M)","H",1.94,1.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 7247","SINAPI-I",7247,"LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE","H"]
["SINAPI-I 42246","SINAPI-I",42246,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX","UN",294.77,294.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 37974","SINAPI-I",37974,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",2.4,2.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 12729","SINAPI-I",12729,"LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN"]
["SINAPI-I 3886","SINAPI-I",3886,"LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",17.82,17.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 37982","SINAPI-I",37982,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",10.050000000000001,10.050000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 3913","SINAPI-I",3913,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3922","SINAPI-I",3922,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3934","SINAPI-I",3934,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 3\"","UN"]
["SINAPI-I 40370","SINAPI-I",40370,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\" X 2\"","UN"]
["SINAPI-I 40366","SINAPI-I",40366,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 2638","SINAPI-I",2638,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\")","UN",2.31,2.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 3861","SINAPI-I",3861,"LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",0.74,0.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 36324","SINAPI-I",36324,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",2.81,2.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 20169","SINAPI-I",20169,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",11.4,11.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 3874","SINAPI-I",3874,"LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2\"","UN",5.73,5.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 39292","SINAPI-I",39292,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38473","SINAPI-I",38473,"MACARICO DE SOLDA 201 PARA EXTENSAO GLP OU ACETILENO","UN",284.08999999999997,284.08999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 21030","SINAPI-I",21030,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN",393.22,393.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 44115","SINAPI-I",44115,"MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE COM ESPIRAL AZUL, EM PVC, DIAM. 2\" (50 MM), PARA SERVICOS LEVES DE SUCCAO E DESCARGA","M",48.8,48.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 42527","SINAPI-I",42527,"MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO, COM 1 FACE METALIZADA PARA SUBCOBERTURA, E = *5* MM","M2",17.66,17.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 44514","SINAPI-I",44514,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,80 MM (NBR 15352)","M2"]
["SINAPI-I 11479","SINAPI-I",11479,"MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX","UN",38.880000000000003,38.880000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 38463","SINAPI-I",38463,"MARTELO DE SOLDADOR/PICADOR DE SOLDA","UN",46.64,46.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 38877","SINAPI-I",38877,"MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO","KG",6.67,6.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 13587","SINAPI-I",13587,"MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM","M",4.2300000000000004,4.2300000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 34781","SINAPI-I",34781,"MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",1.67,1.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 41682","SINAPI-I",41682,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)","UN",34.06,34.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 41425","SINAPI-I",41425,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM","UN"]
["SINAPI-I 37521","SINAPI-I",37521,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *4.500* KG","UN"]
["SINAPI-I 44497","SINAPI-I",44497,"MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA","H",21.33,23.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 14252","SINAPI-I",14252,"MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 6,0HP, BOCAIS 3\" X 3\", HM/Q = 5 MCA / 24 M3/H A 52,5 MCA / 5,0 M3/H","UN",2878.79,2878.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 2747","SINAPI-I",2747,"MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)","M",43.66,43.66,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B3134,\" \",$C3134)","v":"SINAPI-I 38640"},"SINAPI-I",38640,"MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM","UN",2.0499999999999998,2.0499999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 4181","SINAPI-I",4181,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 4203","SINAPI-I",4203,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"","UN"]
["SINAPI-I 36152","SINAPI-I",36152,"OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB","UN",6.1,6.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 40987","SINAPI-I",40987,"OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA)","MES",4362.62,4880.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 4251","SINAPI-I",4251,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)","H",21.49,24.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 4233","SINAPI-I",4233,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA)","H",30.39,33.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39638","SINAPI-I",39638,"PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM","M2",106.36,106.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 4377","SINAPI-I",4377,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM","UN",0.16,0.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 4383","SINAPI-I",4383,"PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA","UN",17.63,17.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 428","SINAPI-I",428,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA","UN"]
["SINAPI-I 11056","SINAPI-I",11056,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4\")","UN",0.06,0.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 11962","SINAPI-I",11962,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4\", COMPRIMENTO 1/2\"","UN",0.2,0.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 4751","SINAPI-I",4751,"PASTILHEIRO (HORISTA)","H",24.2,27.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 4718","SINAPI-I",4718,"PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3",63.86,63.86,null,"C"]
["SINAPI-I 41065","SINAPI-I",41065,"PEDREIRO (MENSALISTA)","MES",4243.8900000000003,4747.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 40535","SINAPI-I",40535,"PERFIL \"U\" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)","KG"]
["SINAPI-I 39418","SINAPI-I",39418,"PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C)","M",5.92,5.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 38543","SINAPI-I",38543,"PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",1512596.28,1512596.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 35274","SINAPI-I",35274,"PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",60.9,60.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 41082","SINAPI-I",41082,"PINTOR DE LETREIROS (MENSALISTA)","MES",4121.1000000000004,4610.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 4796","SINAPI-I",4796,"PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA","M2",206.48,206.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 36178","SINAPI-I",36178,"PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL","UN",11.03,11.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 39567","SINAPI-I",39567,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL","M2",44.51,44.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 10849","SINAPI-I",10849,"PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM","UN"]
["SINAPI-I 4790","SINAPI-I",4790,"PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO)","M2",95.95,95.95,null,"C"]
["SINAPI-I 4890","SINAPI-I",4890,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 11615","SINAPI-I",11615,"POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM","M2"]
["SINAPI-I 4962","SINAPI-I",4962,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA","UN",292.05,292.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 4917","SINAPI-I",4917,"PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA","M2",754.05,754.05,null,"C"]
["SINAPI-I 5020","SINAPI-I",5020,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN",257.20999999999998,257.20999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 14164","SINAPI-I",14164,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM","UN"]
["SINAPI-I 41183","SINAPI-I",41183,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2500 DAN, TIPO C-29","UN"]
["SINAPI-I 41186","SINAPI-I",41186,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29","UN"]
["SINAPI-I 12372","SINAPI-I",12372,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 DAN, TIPO D","UN"]
["SINAPI-I 12388","SINAPI-I",12388,"POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M","UN"]
["SINAPI-I 35273","SINAPI-I",35273,"PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",63.55,63.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 5061","SINAPI-I",5061,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)","KG",15.38,15.38,null,"C"]
["SINAPI-I 5075","SINAPI-I",5075,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)","KG",15.64,15.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 11737","SINAPI-I",11737,"PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688)","UN",13.01,13.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 13393","SINAPI-I",13393,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN"]
["SINAPI-I 39761","SINAPI-I",39761,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN"]
["SINAPI-I 39794","SINAPI-I",39794,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN","UN",57.91,57.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 2710","SINAPI-I",2710,"REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 3/4\" (DIAMETRO X ESPESSURA)","UN",39.090000000000003,39.090000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 14575","SINAPI-I",14575,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP","UN"]
["SINAPI-I 11669","SINAPI-I",11669,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4\", COM CORPO DIVIDIDO","UN",52.29,52.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 6020","SINAPI-I",6020,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2\"","UN",37.65,37.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 10640","SINAPI-I",10640,"REGUA VIBRATORIA DE CONCRETO TRELICADA, EQUIPADA COM MOTOR A GASOLINA DE 9 HP","UN"]
["SINAPI-I 44955","SINAPI-I",44955,"REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA PARA FACHADAS, PECAS NO FORMATO APROX. *7 X 26* CM, FORNECIDAS EM PLACAS COM PECAS UNIDAS EM PONTOS","M2",164.75,164.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 4412","SINAPI-I",4412,"RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",2.44,2.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 38179","SINAPI-I",38179,"ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON","UN",45.85,45.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 11578","SINAPI-I",11578,"ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS","UN",11.97,11.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 13109","SINAPI-I",13109,"SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 6 POLEGADAS","UN"]
["SINAPI-I 38123","SINAPI-I",38123,"SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO","KG",56.2,56.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 6111","SINAPI-I",6111,"SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)","H",17.100000000000001,19.12,null,"C"]
["SINAPI-I 6145","SINAPI-I",6145,"SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2\"","UN",18.010000000000002,18.010000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 12732","SINAPI-I",12732,"SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)","UN"]
["SINAPI-I 14543","SINAPI-I",14543,"SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS","UN",7.66,7.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 12626","SINAPI-I",12626,"SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",39.380000000000003,39.380000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 6182","SINAPI-I",6182,"TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM","M2",335.13,335.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 45239","SINAPI-I",45239,"TALHADEIRA CHATA, DE ACO, 10\"","UN",18.22,18.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 41624","SINAPI-I",41624,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 2,00 M, E = 0,05 M","UN"]
["SINAPI-I 14112","SINAPI-I",14112,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)","UN",393.39,393.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 20271","SINAPI-I",20271,"TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L","UN",713.32,713.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 3592","SINAPI-I",3592,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 40394","SINAPI-I",40394,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN"]
["SINAPI-I 6297","SINAPI-I",6297,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 6295","SINAPI-I",6295,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 6309","SINAPI-I",6309,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN"]
["SINAPI-I 11493","SINAPI-I",11493,"TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37421","SINAPI-I",37421,"TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37447","SINAPI-I",37447,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 38460","SINAPI-I",38460,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",118.56,118.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 7137","SINAPI-I",7137,"TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",9.59,9.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 7091","SINAPI-I",7091,"TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",15.42,15.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 39290","SINAPI-I",39290,"TE, PLASTICO, DN 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 7070","SINAPI-I",7070,"TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",198.42,198.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 34547","SINAPI-I",34547,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM","M",4.0199999999999996,4.0199999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 7167","SINAPI-I",7167,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M","M2",27.14,27.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 7161","SINAPI-I",7161,"TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)","M2",5.61,5.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 7192","SINAPI-I",7192,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN",101.99,101.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 40740","SINAPI-I",40740,"TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)","M2"]
["SINAPI-I 39520","SINAPI-I",39520,"TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM","M2"]
["SINAPI-I 1577","SINAPI-I",1577,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8","UN",3.47,3.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 11839","SINAPI-I",11839,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 300 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN",61.45,61.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 7260","SINAPI-I",7260,"TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE DE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C)","UN",2.11,2.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 7348","SINAPI-I",7348,"TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO","L",18.739999999999998,18.739999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 38101","SINAPI-I",38101,"TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)","UN",7.94,7.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 7528","SINAPI-I",7528,"TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",9.33,9.33,null,"C"]
["SINAPI-I 11763","SINAPI-I",11763,"TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO","UN",140.83000000000001,140.83000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 36796","SINAPI-I",36796,"TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA","UN",137.4,137.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 7619","SINAPI-I",7619,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN"]
["SINAPI-I 7623","SINAPI-I",7623,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3","UN",4159962.59,4159962.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 36514","SINAPI-I",36514,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 95 CV, TRACAO 4 X 4, PESO MAXIMO DE 5225 KG","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B4478,\" \",$C4478)","v":"SINAPI-I 7667"},"SINAPI-I",7667,"TUBO 26\" EM CHAPA PRETA, E= 3/16\", 147 KG/6 M","M"]
["SINAPI-I 20989","SINAPI-I",20989,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 14\", E= *11,13 MM, SCHEDULE 40, *94,55 KG/M","M"]
["SINAPI-I 7661","SINAPI-I",7661,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M","M"]
["SINAPI-I 7692","SINAPI-I",7692,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5\", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M (NBR 5580)","M"]
["SINAPI-I 41779","SINAPI-I",41779,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)","M",157.65,157.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 38030","SINAPI-I",38030,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M",134.58000000000001,134.58000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39741","SINAPI-I",39741,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8\" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M",9.4,9.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 12744","SINAPI-I",12744,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M"]
["SINAPI-I 7745","SINAPI-I",7745,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M"]
["SINAPI-I 7722","SINAPI-I",7722,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM","M"]
["SINAPI-I 7774","SINAPI-I",7774,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM","M"]
["SINAPI-I 7755","SINAPI-I",7755,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M"]
["SINAPI-I 13159","SINAPI-I",13159,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M",70,70,null,"CR"]
["SINAPI-I 39712","SINAPI-I",39712,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2\", E= 10 MM","M",1.69,1.69,null,"C"]
["SINAPI-I 44522","SINAPI-I",44522,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M"]
["SINAPI-I 38052","SINAPI-I",38052,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4\") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)","M"]
["SINAPI-I 38827","SINAPI-I",38827,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA","M"]
["SINAPI-I 38986","SINAPI-I",38986,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M",336.65,336.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 9850","SINAPI-I",9850,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M","M"]
["SINAPI-I 44315","SINAPI-I",44315,"TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO","M",56.26,56.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 9839","SINAPI-I",9839,"TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)","M",22.41,22.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 9874","SINAPI-I",9874,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M",13.49,13.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 12433","SINAPI-I",12433,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1\"","UN"]
["SINAPI-I 9891","SINAPI-I",9891,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 20974","SINAPI-I",20974,"UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN",252.34,252.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 37995","SINAPI-I",37995,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",158.80000000000001,158.80000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 21112","SINAPI-I",21112,"VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO","UN",282.77999999999997,282.77999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 10235","SINAPI-I",10235,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3\", PARA FUNDO DE POCO","UN"]
["SINAPI-I 21092","SINAPI-I",21092,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 38108","SINAPI-I",38108,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127 V, 300 W (APENAS MODULO)","UN",48.59,48.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 11652","SINAPI-I",11652,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B4926,\" \",$C4926)","v":"SINAPI-I 34389"},"SINAPI-I",34389,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 4 MM, PINTADO NA COR BRANCA","M2",161.58000000000001,161.58000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 10493","SINAPI-I",10493,"VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO","M2",161.58000000000001,161.58000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 10503","SINAPI-I",10503,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO","M2",391.33,391.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 44363","SINAPI-I",44363,"BLOCO DE SOLO-CIMENTO (TIJOLO ECOLOGICO) - *25 X 12,5 X 7* CM","UN"]
["SINAPI-I 45098","SINAPI-I",45098,"CONJUNTO DE BRISE / VENEZIANA EM REQUADRO DE ALUMINIO DESLIZANTE / DE CORRER PARA FACHADA, COM MARCO 150 CM X 265 CM, PAINEIS EM PERFIS FIXOS TUBULARES 25 MM X 50 MM, ESPACAMENTO 79 MM, TRILHO INTERNO SIMPLES, PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, ACABAMENTO LISO, INCLUI ACESSORIOS DE INSTALACAO (PARAFUSOS E BUCHAS), NAO INCLUI INSTALACAO","M2"]
["SINAPI-I 44164","SINAPI-I",44164,"TUBO / POSTE RETANGULAR 40 X 60 MM, EM CHAPA ACO GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC COM E = 1,55 MM, H = 2,6 M, 6,4 KG/PC, PARA GRADIL E OUTROS (POSTE RETO, SEM BASE, PARA CHUMBAMENTO, INCLUI TAMPA SUPERIOR) (NAO INCLUI FIXADORES)","UN"]
["SINAPI-I 44879","SINAPI-I",44879,"TROMBETA OU FUNIL, DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 4 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 15,2 MM","UN"]
["SINAPI-I 44869","SINAPI-I",44869,"BLOCO DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 4 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 15,2 MM","UN"]
["SINAPI-I 44845","SINAPI-I",44845,"POCKET FORMER PARA ANCORAGEM ATIVA DE PROTENSAO DE CORDOALHA ENGRAXADA E PLASTIFICADA DE DIAMETRO NOMINAL DE 15,2 MM","UN"]
["SINAPI-I 44837","SINAPI-I",44837,"CORDOALHA NUA PARA PROTENSAO, ACO CP 190 RB, DIAMETRO NOMINAL DE 15,20 MM","KG"]
["SINAPI-I 44332","SINAPI-I",44332,"MACACO PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, MP 5-7-B, ESFORCO MAXIMO DE 115 TONELADAS","UN"]
["SINAPI-I 44001","SINAPI-I",44001,"GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANCA TRELICADA DE 27 M ATE 58 M, CAPACIDADE MAXIMA DE 35 T ATE 76,5 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - 220 KW (GARRA PARA PAREDE DIAFRAGMA, ESTACA BARRET, ETC)","UN"]
["SINAPI-I 44011","SINAPI-I",44011,"SERRA FITA HORIZONTAL, ELETRICA, COM CONTROLE HIDRAULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELETRICO 1,5 CV, DIMENSOES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFASICA","UN"]
["SINAPI-I 44012","SINAPI-I",44012,"TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFASICA, 220 V, FREQUENCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIAMETRO MINIMO DO COMPASSO 200 MM","UN"]
["SINAPI-I 43854","SINAPI-I",43854,"MANTA DE LA DE VIDRO AGLOMERADA COM RESINA SINTETICA, SEM REVESTIMENTO EM NENHUMA DAS FACES, ESPESSURA 2,5 CM, ROLO COM LARGURA DE 1,20 M","M2"]
["SINAPI-I 43918","SINAPI-I",43918,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 75 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 41811","SINAPI-I",41811,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 250 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43950","SINAPI-I",43950,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 500 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44043","SINAPI-I",44043,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 16, DE 500 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M"]
["SINAPI-I 44344","SINAPI-I",44344,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A)","UN"]
["SINAPI-I 44021","SINAPI-I",44021,"REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA, PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, (250 X 200 MM) X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44725","SINAPI-I",44725,"AQUECEDOR SOLAR COMPACTO A VACUO/ KIT COM 1 SUPORTE PARA FIXACAO NO TELHADO, 1 COLETOR SOLAR A VACUO 30 TUBOS, 1 RESERVATORIO TERMICO/BOILER EM ACO INOX 300 L E 1 RESERVATORIO DE AGUA FRIA 20 L","UN"]
["SINAPI-I 44712","SINAPI-I",44712,"RESERVATORIO TERMICO/BOILER SOLAR EM ACO INOX 800 L (NAO INCLUI PLACAS E ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 41948","SINAPI-I",41948,"ESTICADOR FORJADO PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 9,53 MM (3/8\"), TIPO GANCHO X OLHAL (DIN 1480)","UN"]
["SINAPI-I 44273","SINAPI-I",44273,"MONTANTE METALICO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL COM DOIS NIVEIS DE PROTECAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, PARA GUARDA CORPO PARA PROTECAO DE PERIFERIA EM OBRAS","UN"]
["SINAPI-I 44283","SINAPI-I",44283,"ESTACA PRANCHA METALICA COM CHAPA DE *10* MM (*600* MM X *71* KG/M)","M"]
["SINAPI-I 45193","SINAPI-I",45193,"JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, 100 X 120 CM, 2 FOLHAS MOVEIS, COM BANDEIRAS FIXAS OU MOVEIS","M2"]
["SINAPI-I 45121","SINAPI-I",45121,"VIGA TIPO TESOURA DE CONCRETO PROTENDIDO PRE-FABRICADO, SECAO T, 25 X 50 X 1200 CM (L X A X C)","M3"]
["SINAPI-I 45086","SINAPI-I",45086,"MONOBARRA DE ACO ROSQUEAVEL PARA TIRANTE DN = 36 MM, CARGA MAXIMA PROVISORIA 16 T, CARGA MAXIMA PERMANENTE DE 14 T, COMPRIMENTO MAXIMO DE 12 M","KG"]
["SINAPI-I 44069","SINAPI-I",44069,"FORMA CILINDRICA EM PAPELAO (PAPEL KRAFT) PARA PILARES CIRCULARES, DIAMETRO DE 80 CM","M"]
["SINAPI-I 44928","SINAPI-I",44928,"ADUELA/GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 44921","SINAPI-I",44921,"ADUELA/GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,5 X 2,5 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 44183","SINAPI-I",44183,"TUBO RETANGULAR DE ACO GALVANIZADO, 100 X 50 MM, E = 2,25 MM","M"]
["SINAPI-I 43990","SINAPI-I",43990,"LUMINARIA DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO PINTADA COR BRANCA, PARA 1 LAMPADA T8 FLUORESCENTE OU LED DE *18* W, BIVOLT, COM DIFUSOR LEITOSO, 60 CM (NAO INCLUI LAMPADA E REATOR)","UN"]
["SINAPI-I 45225","SINAPI-I",45225,"PERFIL DE EMBUTIR, *30,2 X 9,6* MM, ALUMINIO, COM DIFUSOR","M"]
["SINAPI-I 44077","SINAPI-I",44077,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 1 1/4\", SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 41231","SINAPI-I",41231,"CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL PARA ELETRODUTO, PVC RIGIDO, COR PRETA, 25 MM","UN"]
["SINAPI-I 44101","SINAPI-I",44101,"COTOVELO HORIZONTAL PARA BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO 4 BARRAS - 550 A","UN"]
["SINAPI-I 44693","SINAPI-I",44693,"COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO 8 BARRAS - 3500 A","UN"]
["SINAPI-I 43935","SINAPI-I",43935,"SUPORTE PARA 24 DISJUNTORES","UN"]
["SINAPI-I 44213","SINAPI-I",44213,"CONECTOR DE ALUMINIO A COMPRESSAO TIPO H - 120-120 MM2 PARA APLICACAO EM REDE DE ENERGIA ELETRICA (BAIXA TENSAO)","UN"]
["SINAPI-I 44144","SINAPI-I",44144,"FLANGE CURTA EM COBRE, 54 MM X 2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN"]
["SINAPI-I 45066","SINAPI-I",45066,"CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45060","SINAPI-I",45060,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45027","SINAPI-I",45027,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 32 X 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45034","SINAPI-I",45034,"TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 44366","SINAPI-I",44366,"FITA DUPLA FACE COM ESPUMA ACRILICA EXTRA FORTE, ESPESSURA 2 MM, LARGURA 25 MM","M"]
["SINAPI-I 41045","SINAPI-I",41045,"CONECTOR / ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, *26* MM X 1\", POR CRIMPAGEM PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS","UN"]
["SINAPI-I 44202","SINAPI-I",44202,"FILTRO MINI T, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 MM (1\")","UN"]
["SINAPI-I 44416","SINAPI-I",44416,"AR CONDICIONADO JANELA, 10000 BTUS/H, CICLO FRIO","UN"]
["SINAPI-I 43350","SINAPI-I",43350,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA 20 X 30 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR 12 X 12 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)","M2"]
["SINAPI-I 43351","SINAPI-I",43351,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA 20 X 30 X 16 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR 12 X 16 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)","M2"]
["SINAPI-I 45152","SINAPI-I",45152,"LOCACAO DE ESTACAO TOTAL, PRECISAO ANGULAR DE 2 A 5 SEGUNDOS, INCLUINDO ACESSORIOS","H"]
["SINAPI-I 44447","SINAPI-I",44447,"BANCO CIRCULAR DE CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 60 CM X 40 CM, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, INSTALACAO POR APOIO SOBRE O PISO","UN"]
["SINAPI-I 44161","SINAPI-I",44161,"MUDA DE ARVORE FRUTIFERA JABOTICABEIRA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *5* M","UN"]
["SINAPI-I 44421","SINAPI-I",44421,"BALANCO DE 2 LUGARES PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA METALICA EM TUBOS DE ACO CARBONO PINTURA AUTOMOTIVA, ASSENTOS EM MADEIRA PINTADA, CORRENTES EM ACO","UN"]
["SINAPI-I 43875","SINAPI-I",43875,"CHAPIM OU CAPA DE MURO PRE-MOLDADO EM CONCRETO TIPO \"CAPELINHA\", COM PINGADEIRA L= 19 CM, E= 4 CM","M"]
["SINAPI-I 43874","SINAPI-I",43874,"PEITORIL PRE-MOLDADO EM CONCRETO, COM PINGADEIRA, L = 25 CM, E = 3 CM","M"]
["SINAPI-I 43940","SINAPI-I",43940,"FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO PARA MADEIRA","L"]
["SINAPI-I 43866","SINAPI-I",43866,"MASSA F12 PARA MADEIRA (REJUNTAMENTO)","KG"]
["SINAPI-I 45355","SINAPI-I",45355,"CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 9,5 MM (3/8'') 7 FIOS X 3,05 MM TIPO MR CLASSE DE ZINCAGEM A, 13% IACS","M"]
["SINAPI-I 45353","SINAPI-I",45353,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 5 M, DIAMETRO INFERIOR *115* MM","UN"]
["SINAPI-I 44660","SINAPI-I",44660,"PAR DE ESTRUTURAS EM TRELICA METALICA AEREA PARA TABELA DE BASQUETE, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO DE DIAMETRO 1\", CABOS DE ACO GALVANIZADO DE ESPESSURA 1/4\" COM ELEVACAO MANUAL, FIXACAO ATRAVES DE PARAFUSOS NA PAREDE","UN"]
["SINAPI-I 44657","SINAPI-I",44657,"TAMPA METALICA PARA BUCHA DE FIXACAO DE TRAVE DE FUTSAL E POSTE DE VOLEI, DIAMETRO 100 MM, ALTURA 55 MM","UN"]
["SINAPI-I 44669","SINAPI-I",44669,"PISO DE POLIPROPILENO INDOOR PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DIMENSOES 250 MM X 250 MM X 12 MM","M2"]
["SINAPI-I 44729","SINAPI-I",44729,"BATE-RODAS DE RESINA COM DOIS PINOS DE FIXACAO","UN"]
["SINAPI-I 44738","SINAPI-I",44738,"PARAFUSO M10, ACO CARBONO ZINCADO, CLASSE 5.8, SEXTAVADO, ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 10 MM, COMPRIMENTO 30 MM","UN"]
["SINAPI-I 44731","SINAPI-I",44731,"TACHAO DE RESINA COM DOIS PINOS DE FIXACAO","UN"]
["SINAPI-I 44634","SINAPI-I",44634,"PORTICO METALICO PARA VAO DE 17 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR DUAS COLUNAS TUBULARES LATERAIS H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL CENTRAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44635","SINAPI-I",44635,"PORTICO METALICO PARA VAO DE 18,1 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR DUAS COLUNAS TUBULARES LATERAIS H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL CENTRAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44654","SINAPI-I",44654,"SEMI-PORTICO SIMPLES METALICO PARA VAO DE 7,2 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR UMA COLUNA TUBULAR H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 45116","SINAPI-I",45116,"CAIXA OU ABRIGO EM POLIPROPILENO (PP) PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A INSTALACAO","UN"]
["SINAPI-I 45149","SINAPI-I",45149,"LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 475 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO","DIA"]
["SINAPI-I 44588","SINAPI-I",44588,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. CORPO DE FERRO E TIRANTES DE ACO CARBONO GALVANIZADO, DN = 150 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO, INCLUI TIRANTES, PORCAS E ANEIS","UN"]
["SINAPI-I 44593","SINAPI-I",44593,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. CORPO DE FERRO E TIRANTES DE ACO CARBONO GALVANIZADO, DN = 400 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO, INCLUI TIRANTES, PORCAS E ANEIS","UN"]
["SINAPI-I 44604","SINAPI-I",44604,"LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 500 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)","UN"]
["SINAPI-I 44555","SINAPI-I",44555,"VALVULA REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE, EM FERRO FUNDIDO, DN = 150 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO","UN"]
["SINAPI-I 44568","SINAPI-I",44568,"VALVULA DE RETENCAO TIPO PORTINHOLA UNICA COM FLANGES, EM FERRO FUNDIDO, DN = 400 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO","UN"]
["SINAPI 105002","SINAPI",105002,"RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","UN",734.11,767.38,null,null,0,0]
["SINAPI 105001","SINAPI",105001,"RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024","M",1476.38,1532.95,null,null,0.42899999999999999,0.41320000000000001]
["SINAPI 104442","SINAPI",104442,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 8 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103360","SINAPI",103360,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",88.21,92.81,null,null,5.0000000000000001E-3,4.7000000000000002E-3]
["SINAPI 103329","SINAPI",103329,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",106.52,113.08,null,null,2.0999999999999999E-3,1.9E-3]
["SINAPI 103339","SINAPI",103339,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",118.42,123.8,null,null,3.7000000000000002E-3,3.5999999999999999E-3]
["SINAPI 103342","SINAPI",103342,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",117.37,121.97,null,null,3.7000000000000002E-3,3.5999999999999999E-3]
["SINAPI 101159","SINAPI",101159,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2",147.05000000000001,155.03,null,null,0,0]
["SINAPI 87407","SINAPI",87407,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3",1701.77,1712.96,null,null,0,0]
["SINAPI 100466","SINAPI",100466,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",510.73,517.32000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 100451","SINAPI",100451,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,0]
["SINAPI 87322","SINAPI",87322,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",3516.23,3528.27,null,null,0,0]
["SINAPI 87352","SINAPI",87352,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",659.88,681.34,null,null,0,0]
["SINAPI 87340","SINAPI",87340,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",691.09,703.71,null,null,0,0]
["SINAPI 100459","SINAPI",100459,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,0]
["SINAPI 100454","SINAPI",100454,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,0]
["SINAPI 87320","SINAPI",87320,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",3411.46,3420.97,null,null,0,0]
["SINAPI 87310","SINAPI",87310,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",465.25,476.6,null,null,0,0]
["SINAPI 100447","SINAPI",100447,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,0]
["SINAPI 95578","SINAPI",95578,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS","KG",9.68,9.74,null,null,8.3000000000000001E-3,8.2000000000000007E-3]
["SINAPI 92771","SINAPI",92771,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",11.56,11.68,null,null,6.1000000000000004E-3,6.0000000000000001E-3]
["SINAPI 104107","SINAPI",104107,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",12,12.26,null,null,6.7000000000000002E-3,6.4999999999999997E-3]
["SINAPI 92875","SINAPI",92875,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022","KG",10.37,10.5,null,null,0,0]
["SINAPI 92876","SINAPI",92876,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022","KG",9.9600000000000009,10.039999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 96001","SINAPI",96001,"FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019","M2",7.46,7.57,null,null,0.67290000000000005,0.66310000000000002]
["SINAPI 94878","SINAPI",94878,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",35.369999999999997,36.56,null,null,0,0]
["SINAPI 102267","SINAPI",102267,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",136.81,146.56,null,null,0,0]
["SINAPI 102264","SINAPI",102264,"TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",19.489999999999998,19.77,null,null,0,0]
["SINAPI 105380","SINAPI",105380,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",101.09,105.87,null,null,0,0]
["SINAPI 105267","SINAPI",105267,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",82.02,86.02,null,null,0,0]
["SINAPI 105399","SINAPI",105399,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",63.54,66.459999999999994,null,null,0,0]
["SINAPI 105266","SINAPI",105266,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",74.06,77.66,null,null,0,0]
["SINAPI 105302","SINAPI",105302,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",39.6,41.78,null,null,0,0]
["SINAPI 105362","SINAPI",105362,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",19.18,20.57,null,null,0,0]
["SINAPI 105320","SINAPI",105320,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",40.57,42.68,null,null,0,0]
["SINAPI 105349","SINAPI",105349,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",67.180000000000007,70.7,null,null,0,0]
["SINAPI 105367","SINAPI",105367,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",36.979999999999997,39.49,null,null,0,0]
["SINAPI 97191","SINAPI",97191,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\") OU DN 1900 MM (76\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",135.6,143.47,null,null,0,0]
["SINAPI 97142","SINAPI",97142,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",5.81,6.1,null,null,0,0]
["SINAPI 97152","SINAPI",97152,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",33.200000000000003,34.85,null,null,0,0]
["SINAPI 97136","SINAPI",97136,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",9.5299999999999994,10.050000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 97132","SINAPI",97132,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",18.309999999999999,19.329999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 105296","SINAPI",105296,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",176.45,178.33,null,null,0.8478,0.83879999999999999]
["SINAPI 105336","SINAPI",105336,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",377.12,377.64,null,null,0.97470000000000001,0.97340000000000004]
["SINAPI 104937","SINAPI",104937,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 92854","SINAPI",92854,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",39.020000000000003,40.25,null,null,0,0]
["SINAPI 92817","SINAPI",92817,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",129.18,134.78,null,null,0,0]
["SINAPI 92827","SINAPI",92827,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",102.04,106.55,null,null,0,0]
["SINAPI 92835","SINAPI",92835,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",257.29000000000002,258.07,null,null,0.89480000000000004,0.8921]
["SINAPI 95565","SINAPI",95565,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",151.88999999999999,153.1,null,null,0.82609999999999995,0.81950000000000001]
["SINAPI 94304","SINAPI",94304,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023","M3",78.7,79.540000000000006,null,null,0.69420000000000004,0.68679999999999997]
["SINAPI 94341","SINAPI",94341,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023","M3",96.09,96.69,null,null,8.2000000000000007E-3,8.2000000000000007E-3]
["SINAPI 93367","SINAPI",93367,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3",24.87,25.71,null,null,3.2199999999999999E-2,3.1099999999999999E-2]
["SINAPI 96397","SINAPI",96397,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",180.37,181.08,null,null,4.2700000000000002E-2,4.2500000000000003E-2]
["SINAPI 105639","SINAPI",105639,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105653","SINAPI",105653,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105690","SINAPI",105690,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",140.38999999999999,141.62,null,null,7.7600000000000002E-2,7.6899999999999996E-2]
["SINAPI 105674","SINAPI",105674,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 96389","SINAPI",96389,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",48.09,48.54,null,null,9.3200000000000005E-2,9.2299999999999993E-2]
["SINAPI 105588","SINAPI",105588,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",82.85,84,null,null,0.1215,0.11990000000000001]
["SINAPI 100574","SINAPI",100574,"ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024","M3",1.39,1.44,null,null,0,0]
["SINAPI 105562","SINAPI",105562,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",8.85,9.07,null,null,0.30959999999999999,0.30209999999999998]
["SINAPI 105744","SINAPI",105744,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",89.99,90.78,null,null,7.9000000000000001E-2,7.8299999999999995E-2]
["SINAPI 105669","SINAPI",105669,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",145.56,146.69999999999999,null,null,6.7900000000000002E-2,6.7400000000000002E-2]
["SINAPI 105637","SINAPI",105637,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105689","SINAPI",105689,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105613","SINAPI",105613,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105606","SINAPI",105606,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",0,0]
["SINAPI 105568","SINAPI",105568,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",12.61,12.94,null,null,0.35920000000000002,0.35010000000000002]
["SINAPI 102730","SINAPI",102730,"ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG",13.19,13.45,null,null,8.3000000000000001E-3,8.2000000000000007E-3]
["SINAPI 102798","SINAPI",102798,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",95746.21,97648.54,null,null,0,0]
["SINAPI 102791","SINAPI",102791,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",32063.32,32765.29,null,null,0,0]
["SINAPI 102740","SINAPI",102740,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",5702.68,5855.17,null,null,6.3E-3,6.1999999999999998E-3]
["SINAPI 102739","SINAPI",102739,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",3806.74,3911.04,null,null,6.1000000000000004E-3,6.0000000000000001E-3]
["SINAPI 102759","SINAPI",102759,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",20472.759999999998,20958.78,null,null,7.7999999999999996E-3,7.6E-3]
["SINAPI 102116","SINAPI",102116,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",1711.24,1725.87,null,null,3.3E-3,3.3E-3]
["SINAPI 102134","SINAPI",102134,"QUADRO ELÉTRICO PARA 2 BOMBAS CENTRÍFUGAS TRIFÁSICAS 1,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",0,0]
["SINAPI 97893","SINAPI",97893,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020","UN",573.12,604.27,null,null,3.5000000000000001E-3,3.3E-3]
["SINAPI 97889","SINAPI",97889,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020","UN",741.97,782.7,null,null,2.7000000000000001E-3,2.5999999999999999E-3]
["SINAPI 97902","SINAPI",97902,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN",616.17999999999995,648.65,null,null,2.0999999999999999E-3,2E-3]
["SINAPI 101796","SINAPI",101796,"CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R2, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,52X1,07X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",0,0]
["SINAPI 102622","SINAPI",102622,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",629.54999999999995,639.30999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 102612","SINAPI",102612,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",735.51,736.16,null,null,0,0]
["SINAPI 103004","SINAPI",103004,"CANALETA DE CONCRETO POLIMÉRICO COM GRELHA, LARGURA DE 13 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025","M",0,0]
["SINAPI 106010","SINAPI",106010,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,60 M; H=0,60 M. AF_05/2025","M",487.33,510.38,null,null,3.8999999999999998E-3,3.7000000000000002E-3]
["SINAPI 106003","SINAPI",106003,"EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B=*1,20* M; B=*0,4* M; H=0,4 M. AF_05/2025","M",180.71,186.05,null,null,0,0]
["SINAPI 105990","SINAPI",105990,"EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B=0,8 M; B=0,30 M; H=0,25 M. AF_05/2025","M",84.79,88.17,null,null,0,0]
["SINAPI 101196","SINAPI",101196,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, ESCORAS DE 10X10 CM A CADA 50 M, COM 12 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",0,0]
["SINAPI 101201","SINAPI",101201,"CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",84.05,87.34,null,null,0,0]
["SINAPI 104410","SINAPI",104410,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2",5.67,5.95,null,null,7.7600000000000002E-2,7.3899999999999993E-2]
[{"$f":"CONCATENATE($B7322,\" \",$C7322)","v":"SINAPI 87882"},"SINAPI",87882,"CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2",6.86,7.02,null,null,0,0]
["SINAPI 103679","SINAPI",103679,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3",744.24,758.05,null,null,5.9999999999999995E-4,5.9999999999999995E-4]
["SINAPI 91095","SINAPI",91095,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",197.38,203.18,null,null,6.13E-2,5.9499999999999997E-2]
["SINAPI 91075","SINAPI",91075,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",436.1,467.04,null,null,6.2700000000000006E-2,5.8599999999999999E-2]
["SINAPI 104283","SINAPI",104283,"ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 4 CORDOALHAS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 12,7 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104272","SINAPI",104272,"ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 2 CORDOALHAS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104266","SINAPI",104266,"ANCORAGEM PASSIVA PARA CORDOALHA COM 7 FIOS E DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104299","SINAPI",104299,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA COM 7 FIOS, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 190 KGF/MM² E DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM, EM VIGA. AF_08/2022","KG",0,0]
["SINAPI 88478","SINAPI",88478,"CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2",35.200000000000003,35.75,null,null,0,0]
["SINAPI 87738","SINAPI",87738,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2",87.77,90.18,null,null,0,0]
["SINAPI 87682","SINAPI",87682,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2",52.66,54.86,null,null,0,0]
["SINAPI 87735","SINAPI",87735,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2",48.4,50.87,null,null,0,0]
["SINAPI 89225","SINAPI",89225,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",4.72,4.72,null,null,0,0]
["SINAPI 90644","SINAPI",90644,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",7.22,7.22,null,null,0,0]
["SINAPI 89883","SINAPI",89883,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP",356.51,359.58,null,null,0,0]
["SINAPI 73467","SINAPI",73467,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",248.74,251.71,null,null,0.2452,0.24229999999999999]
["SINAPI 5892","SINAPI",5892,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",60.94,63.91,null,null,0.4572,0.43590000000000001]
["SINAPI 90999","SINAPI",90999,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",100.13,100.13,null,null,0.1988,0.1988]
["SINAPI 103945","SINAPI",103945,"CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI",0,0]
["SINAPI 102833","SINAPI",102833,"DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 89242","SINAPI",89242,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",1307.81,1310.6199999999999,null,null,0.64639999999999997,0.64500000000000002]
["SINAPI 5689","SINAPI",5689,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",6.55,6.55,null,null,1,1]
["SINAPI 73417","SINAPI",73417,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",184.23,184.23,null,null,0,0]
["SINAPI 104710","SINAPI",104710,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 99834","SINAPI",99834,"LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0.2,0.2,null,null,0,0]
["SINAPI 104656","SINAPI",104656,"MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 103242","SINAPI",103242,"MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 5806","SINAPI",5806,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",0.27,0.27,null,null,0,0]
["SINAPI 93408","SINAPI",93408,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\", MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",93.76,96.33,null,null,0.192,0.18690000000000001]
["SINAPI 90675","SINAPI",90675,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",359.63,362.48,null,null,0,0]
["SINAPI 103225","SINAPI",103225,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",235.42,238.27,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B7770,\" \",$C7770)","v":"SINAPI 91277"},"SINAPI",91277,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",10.72,10.72,null,null,0.125,0.125]
["SINAPI 102980","SINAPI",102980,"PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 102959","SINAPI",102959,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - CHI DIURNO. AF_02/2021","CHI",0,0]
["SINAPI 73436","SINAPI",73436,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",167.55,169.89,null,null,0.50160000000000005,0.49469999999999997]
["SINAPI 89027","SINAPI",89027,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",5.14,5.14,null,null,1,1]
["SINAPI 88844","SINAPI",88844,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI",78.069999999999993,80.92,null,null,0,0]
["SINAPI 102910","SINAPI",102910,"UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 103662","SINAPI",103662,"VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 89257","SINAPI",89257,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",318.12,320.93,null,null,0.64019999999999999,0.63460000000000005]
["SINAPI 97626","SINAPI",97626,"DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3",708.94,764.78,null,null,0,0]
["SINAPI 104792","SINAPI",104792,"REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M",0.49,0.52,null,null,0,0]
["SINAPI 104798","SINAPI",104798,"REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN",16.89,18.23,null,null,0,0]
["SINAPI 92712","SINAPI",92712,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0.23,0.23,null,null,0,0]
["SINAPI 87443","SINAPI",87443,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0.53,0.53,null,null,0,0]
["SINAPI 93232","SINAPI",93232,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H",5.0199999999999996,5.0199999999999996,null,null,0,0]
["SINAPI 90649","SINAPI",90649,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",6.94,6.94,null,null,0,0]
["SINAPI 90641","SINAPI",90641,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",6.42,6.42,null,null,0,0]
["SINAPI 92137","SINAPI",92137,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H",34.33,34.33,null,null,0,0]
["SINAPI 89873","SINAPI",89873,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H",62.5,62.5,null,null,0,0]
["SINAPI 7058","SINAPI",7058,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",22.64,22.64,null,null,0.85470000000000002,0.85470000000000002]
["SINAPI 91640","SINAPI",91640,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",38.24,38.24,null,null,0.1229,0.1229]
["SINAPI 104700","SINAPI",104700,"CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - JUROS. AF_06/2023","H",0,0]
["SINAPI 91354","SINAPI",91354,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",17.670000000000002,17.670000000000002,null,null,1,1]
["SINAPI 102812","SINAPI",102812,"CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 91530","SINAPI",91530,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015","H",0.21,0.21,null,null,1,1]
["SINAPI 90963","SINAPI",90963,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",14.57,14.57,null,null,0,0]
["SINAPI 102818","SINAPI",102818,"CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 91282","SINAPI",91282,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",9.4499999999999993,9.4499999999999993,null,null,0,0]
["SINAPI 95124","SINAPI",95124,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016","H",5.73,5.73,null,null,1,1]
["SINAPI 102915","SINAPI",102915,"ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",0.44,0.44,null,null,0,0]
["SINAPI 5629","SINAPI",5629,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",62.73,62.73,null,null,0,0]
["SINAPI 102835","SINAPI",102835,"ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSÃO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANÔMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1 COM RETORNO E LINHA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 102932","SINAPI",102932,"FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MANUTENÇÃO. AF_08/2019","H",0,0]
["SINAPI 83762","SINAPI",83762,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",6.71,6.71,null,null,0,0]
["SINAPI 93424","SINAPI",93424,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016","H",1.77,1.77,null,null,0,0]
["SINAPI 93277","SINAPI",93277,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",0.25,0.25,null,null,0,0]
["SINAPI 89268","SINAPI",89268,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014","H",18.260000000000002,18.260000000000002,null,null,1,1]
["SINAPI 102849","SINAPI",102849,"GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H",64.13,64.13,null,null,0,0]
["SINAPI 91466","SINAPI",91466,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H",4.05,4.05,null,null,1,1]
["SINAPI 98761","SINAPI",98761,"INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018","H",0.01,0.01,null,null,0,0]
["SINAPI 99831","SINAPI",99831,"LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0.12,0.12,null,null,0,0]
["SINAPI 104654","SINAPI",104654,"MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 103791","SINAPI",103791,"MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - MANUTENÇÃO. AF_03/2022","H",0,0]
["SINAPI 88387","SINAPI",88387,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0.83,0.83,null,null,0,0]
["SINAPI 103241","SINAPI",103241,"MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",8.32,8.32,null,null,0,0]
["SINAPI 95129","SINAPI",95129,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H",49.78,49.78,null,null,1,1]
["SINAPI 92956","SINAPI",92956,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H",4.37,4.37,null,null,1,1]
["SINAPI 102939","SINAPI",102939,"MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",6.63,6.63,null,null,0,0]
["SINAPI 102864","SINAPI",102864,"MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 93222","SINAPI",93222,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016","H",495.47,495.47,null,null,0,0]
["SINAPI 95698","SINAPI",95698,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H",5.52,5.52,null,null,0,0]
["SINAPI 103223","SINAPI",103223,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",34.159999999999997,34.159999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 95618","SINAPI",95618,"PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016","H",0.31,0.31,null,null,0,0]
["SINAPI 95705","SINAPI",95705,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - JUROS. AF_11/2016","H",15.5,15.5,null,null,0,0]
["SINAPI 88419","SINAPI",88419,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",5.1100000000000003,5.1100000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 53861","SINAPI",53861,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",80.069999999999993,80.069999999999993,null,null,0,0]
["SINAPI 102957","SINAPI",102957,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021","H",38.299999999999997,38.299999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 7040","SINAPI",7040,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H",62.69,62.69,null,null,1,1]
["SINAPI 96457","SINAPI",96457,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017","H",62.2,62.2,null,null,0,0]
["SINAPI 93238","SINAPI",93238,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016","H",2.59,2.59,null,null,1,1]
["SINAPI 95269","SINAPI",95269,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H",9.3800000000000008,9.3800000000000008,null,null,0,0]
["SINAPI 7035","SINAPI",7035,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",249.88,249.88,null,null,0,0]
["SINAPI 102903","SINAPI",102903,"TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",11.36,11.36,null,null,0,0]
["SINAPI 53806","SINAPI",53806,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",70.180000000000007,70.180000000000007,null,null,0,0]
["SINAPI 5722","SINAPI",5722,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",211.27,211.27,null,null,0,0]
["SINAPI 5715","SINAPI",5715,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",65.64,65.64,null,null,0,0]
["SINAPI 100645","SINAPI",100645,"USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019","H",668.15,668.15,null,null,1,1]
["SINAPI 93430","SINAPI",93430,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_05/2023","H",50.76,50.76,null,null,1,1]
["SINAPI 90583","SINAPI",90583,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015","H",0.1,0.1,null,null,1,1]
["SINAPI 89240","SINAPI",89240,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",83.96,83.96,null,null,1,1]
["SINAPI 103926","SINAPI",103926,"ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3",1366.44,1408.1,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 104323","SINAPI",104323,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",10.97,11.69,null,null,0,0]
["SINAPI 102726","SINAPI",102726,"DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN",29.24,30.29,null,null,0,0]
["SINAPI 102676","SINAPI",102676,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M",190.04,191.61,null,null,0,0]
["SINAPI 102663","SINAPI",102663,"DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M",54.28,55.27,null,null,0,0]
["SINAPI 102711","SINAPI",102711,"JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN",83.92,87.39,null,null,0,0]
["SINAPI 98391","SINAPI",98391,"INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 161 MM (6\") PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 98382","SINAPI",98382,"INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 131 MM (5\"). AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 98344","SINAPI",98344,"INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - COM ISOLAMENTO DE MANTA COLADA NA CHAPA, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 97285","SINAPI",97285,"COTOVELO HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 125MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97281","SINAPI",97281,"COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97289","SINAPI",97289,"CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97236","SINAPI",97236,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","M",0,0]
["SINAPI 97252","SINAPI",97252,"REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 100X75MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97260","SINAPI",97260,"REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 250X200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97313","SINAPI",97313,"TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 103506","SINAPI",103506,"INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103508","SINAPI",103508,"STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 104985","SINAPI",104985,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS DESFÔRMA COM MONTANTE METÁLICO FIXADO EM LAJE COM SARGENTO E FECHAMENTO EM PAINEL DE TELA METÁLICA. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97037","SINAPI",97037,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM MONTANTE METÁLICO FIXADO EM VIGA DE BORDA E FECHAMENTO EM PAINEL DE TELA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97024","SINAPI",97024,"GUARDA-CORPO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, COM MONTANTE METÁLICO PARA DOIS NÍVEIS DE PROTEÇÃO E FECHAMENTO EM PAINEL DE TELA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 8 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97049","SINAPI",97049,"PLACA INDICATIVA FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PREGOS. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 97059","SINAPI",97059,"REDE DE PROTEÇÃO TIPO SLQA INTERMEDIÁRIO PARA EDIFÍCIOS DE 5 A 8 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 95945","SINAPI",95945,"ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG",18.190000000000001,18.809999999999999,null,null,7.1000000000000004E-3,6.8999999999999999E-3]
[{"$f":"CONCATENATE($B9114,\" \",$C9114)","v":"SINAPI 102090"},"SINAPI",102090,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2",129.43,133.13999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 101987","SINAPI",101987,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2",288.04000000000002,291.52999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 102063","SINAPI",102063,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",240.33,250.77,null,null,0,0]
["SINAPI 102060","SINAPI",102060,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",451.8,470.27,null,null,0,0]
["SINAPI 102017","SINAPI",102017,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",288.63,303.77,null,null,0,0]
["SINAPI 101977","SINAPI",101977,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",330.8,348.44,null,null,0,0]
["SINAPI 101144","SINAPI",101144,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3",16.04,16.37,null,null,0,0]
["SINAPI 101133","SINAPI",101133,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020","M3",18.940000000000001,19.39,null,null,0.14990000000000001,0.14649999999999999]
["SINAPI 101207","SINAPI",101207,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020","M3",10.96,11.1,null,null,0,0]
["SINAPI 101217","SINAPI",101217,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3",20.63,20.9,null,null,0,0]
["SINAPI 101225","SINAPI",101225,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020","M3",15.24,15.44,null,null,0,0]
["SINAPI 101240","SINAPI",101240,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3",15.95,16.149999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 101235","SINAPI",101235,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3",18.18,18.41,null,null,0,0]
["SINAPI 93358","SINAPI",93358,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024","M3",105.42,113.57,null,null,0,0]
["SINAPI 102283","SINAPI",102283,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",13.36,13.7,null,null,0,0]
["SINAPI 102303","SINAPI",102303,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",11.55,11.99,null,null,0,0]
["SINAPI 90102","SINAPI",90102,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",12.68,13.15,null,null,0,0]
["SINAPI 102277","SINAPI",102277,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",9.08,9.31,null,null,0,0]
["SINAPI 90105","SINAPI",90105,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",9.7200000000000006,10.08,null,null,0,0]
["SINAPI 102356","SINAPI",102356,"DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM USO DE ARGAMASSA EXPANSIVA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3",0,0]
["SINAPI 101594","SINAPI",101594,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101583","SINAPI",101583,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2",103.31,108.59,null,null,0,0]
["SINAPI 101607","SINAPI",101607,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO ESTACA PRANCHA METÁLICA CRAVADA, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3 M. AF_08/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101622","SINAPI",101622,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020","M3",242.99,249.73,null,null,8.0000000000000004E-4,8.0000000000000004E-4]
["SINAPI 104465","SINAPI",104465,"INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM (EXCLUI O FORNECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE BOMBAS). AF_12/2022","M",0,0]
["SINAPI 94587","SINAPI",94587,"CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M",70.64,73.400000000000006,null,null,0.51880000000000004,0.49930000000000002]
["SINAPI 94559","SINAPI",94559,"JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",768.82,789.33,null,null,0.6673,0.65]
["SINAPI 90801","SINAPI",90801,"BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019","UN",424.92,435.22,null,null,0,0]
["SINAPI 100681","SINAPI",100681,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1301.5,1330.43,null,null,0,0]
["SINAPI 90841","SINAPI",90841,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1244.24,1272.6199999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 91319","SINAPI",91319,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",924.21,950.28,null,null,0,0]
["SINAPI 100680","SINAPI",100680,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1269.45,1298.3800000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 100692","SINAPI",100692,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1668.72,1699.12,null,null,0,0]
["SINAPI 90838","SINAPI",90838,"PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",3141.14,3155.56,null,null,0,0]
["SINAPI 91010","SINAPI",91010,"PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",411.32,416.65,null,null,0,0]
["SINAPI 100698","SINAPI",100698,"RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN",98.79,106.84,null,null,0,0]
["SINAPI 101184","SINAPI",101184,"ESTACA CIRCULAR ESCAVADA COM FLUIDO ESTABILIZANTE (ESTACÃO), DIÂMETRO DE 140CM (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M",0,0]
["SINAPI 100892","SINAPI",100892,"ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG",12.6,12.7,null,null,0.90559999999999996,0.89839999999999998]
["SINAPI 100653","SINAPI",100653,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019","M",419.54,422.19,null,null,4.1000000000000003E-3,4.0000000000000001E-3]
["SINAPI 100370","SINAPI",100370,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",2092.14,2164.36,null,null,2.7900000000000001E-2,2.7E-2]
["SINAPI 100363","SINAPI",100363,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",3270.39,3374.78,null,null,7.1099999999999997E-2,6.8900000000000003E-2]
["SINAPI 92598","SINAPI",92598,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",2055.2600000000002,2090.6999999999998,null,null,0.77329999999999999,0.76019999999999999]
["SINAPI 92545","SINAPI",92545,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1206.8499999999999,1246.67,null,null,4.8399999999999999E-2,4.6800000000000001E-2]
["SINAPI 92560","SINAPI",92560,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",2598.0500000000002,2689.66,null,null,5.6000000000000001E-2,5.4100000000000002E-2]
["SINAPI 100392","SINAPI",100392,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",18.59,19.45,null,null,0,0]
["SINAPI 92541","SINAPI",92541,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",100.28,102.62,null,null,0,0]
["SINAPI 104945","SINAPI",104945,"FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAS CALHA PRÉ-FABRICADAS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_03/2024","M3",0,0]
["SINAPI 97738","SINAPI",97738,"PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS","M3",4219.6000000000004,4467.4399999999996,null,null,3.7000000000000002E-3,3.5000000000000001E-3]
["SINAPI 100344","SINAPI",100344,"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024","KG",13.75,14.06,null,null,8.0000000000000002E-3,7.7999999999999996E-3]
["SINAPI 105044","SINAPI",105044,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105055","SINAPI",105055,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105070","SINAPI",105070,"PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105073","SINAPI",105073,"PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105082","SINAPI",105082,"VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024","M",73.319999999999993,75.22,null,null,0,0]
["SINAPI 93957","SINAPI",93957,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M",367.71,392.88,null,null,6.4899999999999999E-2,6.0699999999999997E-2]
["SINAPI 104879","SINAPI",104879,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",78.64,81.02,null,null,0.1203,0.1168]
["SINAPI 104851","SINAPI",104851,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M",72.819999999999993,75.34,null,null,0.16089999999999999,0.15559999999999999]
["SINAPI 104870","SINAPI",104870,"INSTALAÇÃO DE TIRANTE MONOBARRA COM ARMADURA DE 36 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, INCLUSIVE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 104882","SINAPI",104882,"INSTALAÇÃO DE TIRANTE MONOBARRA COM ARMADURA DE 36 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, INCLUSIVE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 104757","SINAPI",104757,"FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023","M2",0,0]
["SINAPI 98089","SINAPI",98089,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",5286.05,5521.74,null,null,5.0000000000000001E-3,4.7999999999999996E-3]
["SINAPI 98078","SINAPI",98078,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",4369.8500000000004,4557.3100000000004,null,null,1E-3,1E-3]
["SINAPI 98055","SINAPI",98055,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",6950.89,7006.58,null,null,0.81089999999999995,0.80449999999999999]
["SINAPI 104917","SINAPI",104917,"ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG",17.489999999999998,18.079999999999998,null,null,8.0000000000000002E-3,7.7000000000000002E-3]
["SINAPI 104924","SINAPI",104924,"CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024","M3",666.83,669.48,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 96531","SINAPI",96531,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",109.7,115.48,null,null,0,0]
["SINAPI 96533","SINAPI",96533,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",96.81,101.71,null,null,0,0]
["SINAPI 92524","SINAPI",92524,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",83.39,86.28,null,null,6.0199999999999997E-2,5.8200000000000002E-2]
["SINAPI 103763","SINAPI",103763,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022","M2",64.67,67.66,null,null,0,0]
["SINAPI 92496","SINAPI",92496,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",110.1,114.47,null,null,4.5600000000000002E-2,4.3900000000000002E-2]
["SINAPI 92445","SINAPI",92445,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",70.77,74.37,null,null,0,0]
["SINAPI 92413","SINAPI",92413,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",113.73,121.28,null,null,0,0]
["SINAPI 92446","SINAPI",92446,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020","M2",346.48,358.96,null,null,0,0]
["SINAPI 92464","SINAPI",92464,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",133.58000000000001,139.13,null,null,0,0]
["SINAPI 105406","SINAPI",105406,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024","M2",201.27,210.85,null,null,0,0]
["SINAPI 92744","SINAPI",92744,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",668.78,678.36,null,null,0,0]
["SINAPI 104510","SINAPI",104510,"ADUELA/ GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",0,0]
["SINAPI 87439","SINAPI",87439,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023","M2",43.53,45.76,null,null,0,0]
["SINAPI 87413","SINAPI",87413,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2",33.99,36.15,null,null,0,0]
["SINAPI 102921","SINAPI",102921,"ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021","KG",8.68,8.7899999999999991,null,null,0,0]
["SINAPI 90284","SINAPI",90284,"GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3",596.09,605.25,null,null,0,0]
["SINAPI 99849","SINAPI",99849,"GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2\" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2\", GRADIL DE BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019","M",0,0]
["SINAPI 94280","SINAPI",94280,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024","M",51.52,52.78,null,null,0,0]
["SINAPI 94283","SINAPI",94283,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M",57.61,58.99,null,null,0,0]
["SINAPI 94271","SINAPI",94271,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M",98.01,100.79,null,null,1.2800000000000001E-2,1.24E-2]
["SINAPI 105553","SINAPI",105553,"CÂMERA IP BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 103788","SINAPI",103788,"LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 100903","SINAPI",100903,"LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS","UN",34.950000000000003,36.43,null,null,0,0]
["SINAPI 98552","SINAPI",98552,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIURÉIA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023","M2",0,0]
["SINAPI 98559","SINAPI",98559,"TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023","M",5.8,6,null,null,0,0]
["SINAPI 91925","SINAPI",91925,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",3.99,4.0999999999999996,null,null,0,0]
["SINAPI 104621","SINAPI",104621,"CAIXA ELÉTRICA 4\"X4\" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",0,0]
["SINAPI 91944","SINAPI",91944,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",19.66,20.56,null,null,0,0]
["SINAPI 91904","SINAPI",91904,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",18.39,19.23,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B10458,\" \",$C10458)","v":"SINAPI 91833"},"SINAPI",91833,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",22.06,23.19,null,null,0,0]
["SINAPI 91836","SINAPI",91836,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",26.05,27.32,null,null,0,0]
["SINAPI 91849","SINAPI",91849,"ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",9.23,9.68,null,null,0,0]
["SINAPI 91865","SINAPI",91865,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",25.34,26.18,null,null,0,0]
["SINAPI 91985","SINAPI",91985,"INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",32.96,34.840000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 91962","SINAPI",91962,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",71.78,75.66,null,null,0,0]
["SINAPI 91875","SINAPI",91875,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",10.68,11.39,null,null,0,0]
["SINAPI 91992","SINAPI",91992,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",52.62,55.96,null,null,0,0]
["SINAPI 91990","SINAPI",91990,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",40.090000000000003,42.76,null,null,0,0]
["SINAPI 91996","SINAPI",91996,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",40.409999999999997,42.74,null,null,0,0]
["SINAPI 95781","SINAPI",95781,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",40.75,42.43,null,null,0,0]
["SINAPI 95796","SINAPI",95796,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",54.15,56.54,null,null,0,0]
["SINAPI 104403","SINAPI",104403,"CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",44.44,46.34,null,null,0,0]
["SINAPI 104392","SINAPI",104392,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 95765","SINAPI",95765,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 95728","SINAPI",95728,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","M",31.94,33.72,null,null,0,0]
["SINAPI 101889","SINAPI",101889,"CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",26.87,26.94,null,null,0,0]
["SINAPI 97414","SINAPI",97414,"COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO, 1000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",0,0]
["SINAPI 93662","SINAPI",93662,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",68.849999999999994,69.55,null,null,0,0]
["SINAPI 93655","SINAPI",93655,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",15.67,16.010000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 101899","SINAPI",101899,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",2445.1999999999998,2452.11,null,null,0,0]
["SINAPI 97375","SINAPI",97375,"PEÇA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO, 1600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",0,0]
["SINAPI 101871","SINAPI",101871,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 4 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",0,0]
["SINAPI 101540","SINAPI",101540,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",117.36,120.96,null,null,7.2599999999999998E-2,7.0400000000000004E-2]
["SINAPI 101501","SINAPI",101501,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",1981.94,2032.46,null,null,2.7099999999999999E-2,2.6499999999999999E-2]
["SINAPI 101498","SINAPI",101498,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",2159.4,2214.62,null,null,2.4899999999999999E-2,2.4299999999999999E-2]
["SINAPI 101528","SINAPI",101528,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN",1671.68,1693.5,null,null,0,0]
["SINAPI 101533","SINAPI",101533,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020","UN",1288.26,1314.62,null,null,0.17330000000000001,0.16980000000000001]
["SINAPI 94767","SINAPI",94767,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",67.510000000000005,68.22,null,null,0,0]
["SINAPI 94662","SINAPI",94662,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",11.67,12.15,null,null,0,0]
["SINAPI 105216","SINAPI",105216,"BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",35.49,35.75,null,null,0,0]
["SINAPI 105231","SINAPI",105231,"BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",11.27,11.67,null,null,0,0]
["SINAPI 94476","SINAPI",94476,"COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",194.06,197.4,null,null,0.79210000000000003,0.77869999999999995]
["SINAPI 105193","SINAPI",105193,"COTOVELO, 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",157.63,160.46,null,null,0.78310000000000002,0.76929999999999998]
["SINAPI 105209","SINAPI",105209,"CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",162.47999999999999,164.9,null,null,0.82020000000000004,0.80820000000000003]
["SINAPI 105204","SINAPI",105204,"CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",363.07,366.41,null,null,0.88890000000000002,0.88080000000000003]
["SINAPI 94615","SINAPI",94615,"CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",166.05,169.19,null,null,0.7752,0.76090000000000002]
["SINAPI 94740","SINAPI",94740,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",10.55,10.81,null,null,0,0]
["SINAPI 94678","SINAPI",94678,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",16.45,17.170000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 105166","SINAPI",105166,"JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",37.97,38.520000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 105180","SINAPI",105180,"JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",13.92,14.43,null,null,0,0]
["SINAPI 94610","SINAPI",94610,"LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",308.48,310.76,null,null,0.91190000000000004,0.9052]
["SINAPI 96736","SINAPI",96736,"LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",7.17,7.52,null,null,0,0]
["SINAPI 105176","SINAPI",105176,"NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",167.02,169.07,null,null,0.84940000000000004,0.83909999999999996]
["SINAPI 94760","SINAPI",94760,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",104.49,105.57,null,null,0,0]
["SINAPI 94720","SINAPI",94720,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",95.06,95.71,null,null,0,0]
["SINAPI 96720","SINAPI",96720,"TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",21.21,21.75,null,null,0,0]
["SINAPI 94655","SINAPI",94655,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",119.71,122.03,null,null,0,0]
["SINAPI 105164","SINAPI",105164,"TÊ, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",12.89,13.58,null,null,0,0]
["SINAPI 94696","SINAPI",94696,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",51.27,52.56,null,null,0,0]
["SINAPI 104525","SINAPI",104525,"CONEXÃO FIXA, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96875","SINAPI",96875,"DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 1\" X 3 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",81.42,83.85,null,null,0.64790000000000003,0.62909999999999999]
["SINAPI 96874","SINAPI",96874,"DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 3/4\" X 3 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",62.42,64.62,null,null,0.58509999999999995,0.56520000000000004]
["SINAPI 104536","SINAPI",104536,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2\", FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104573","SINAPI",104573,"JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 1/2\", FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96823","SINAPI",96823,"LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",12.21,12.68,null,null,0.55200000000000005,0.53149999999999997]
["SINAPI 104539","SINAPI",104539,"TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 X 20 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104560","SINAPI",104560,"TÊ ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104557","SINAPI",104557,"TÊ ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96662","SINAPI",96662,"BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",11.58,12.02,null,null,0,0]
["SINAPI 104196","SINAPI",104196,"CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",19.96,20.52,null,null,0,0]
["SINAPI 96686","SINAPI",96686,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",17.920000000000002,19,null,null,0,0]
["SINAPI 96703","SINAPI",96703,"LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",24.71,25.58,null,null,0,0]
["SINAPI 96635","SINAPI",96635,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",51.08,53.85,null,null,0,0]
["SINAPI 96646","SINAPI",96646,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",31.03,31.95,null,null,0,0]
["SINAPI 96717","SINAPI",96717,"TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",390.63,394.98,null,null,0,0]
["SINAPI 89709","SINAPI",89709,"RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",22.81,23.65,null,null,0,0]
["SINAPI 89804","SINAPI",89804,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",20.12,20.29,null,null,0,0]
["SINAPI 89850","SINAPI",89850,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",34.26,35.69,null,null,0,0]
["SINAPI 89805","SINAPI",89805,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",21.5,22.14,null,null,0,0]
["SINAPI 89778","SINAPI",89778,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",19.43,20.09,null,null,0,0]
["SINAPI 95693","SINAPI",95693,"LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",52.86,54.1,null,null,0,0]
["SINAPI 89849","SINAPI",89849,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M",58.56,60.16,null,null,0,0]
["SINAPI 104002","SINAPI",104002,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4\", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",18.48,19.149999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 89613","SINAPI",89613,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2\", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",30.64,31.22,null,null,0,0]
["SINAPI 103966","SINAPI",103966,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",10.26,10.59,null,null,0,0]
["SINAPI 89490","SINAPI",89490,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",7.88,8.24,null,null,0,0]
["SINAPI 103986","SINAPI",103986,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",29.66,30.84,null,null,0,0]
["SINAPI 89409","SINAPI",89409,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",10.97,11.66,null,null,0,0]
["SINAPI 89358","SINAPI",89358,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",9.44,10.11,null,null,0,0]
["SINAPI 89492","SINAPI",89492,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",9.1999999999999993,9.64,null,null,0,0]
["SINAPI 89427","SINAPI",89427,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",12.5,12.93,null,null,0,0]
["SINAPI 103996","SINAPI",103996,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",39.89,40.68,null,null,0,0]
["SINAPI 89579","SINAPI",89579,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",12.16,12.49,null,null,0,0]
["SINAPI 89614","SINAPI",89614,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",58.29,59.01,null,null,0,0]
["SINAPI 89630","SINAPI",89630,"TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",60.57,61.65,null,null,0,0]
["SINAPI 89401","SINAPI",89401,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",12.05,12.76,null,null,0,0]
["SINAPI 89452","SINAPI",89452,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",62.24,62.53,null,null,0,0]
["SINAPI 89375","SINAPI",89375,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",12.56,13.01,null,null,0,0]
["SINAPI 89656","SINAPI",89656,"ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",23.56,23.93,null,null,0,0]
["SINAPI 89676","SINAPI",89676,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",38.64,39.18,null,null,0,0]
["SINAPI 89727","SINAPI",89727,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",26.6,27.36,null,null,0,0]
["SINAPI 89789","SINAPI",89789,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",69.569999999999993,70.27,null,null,0,0]
["SINAPI 89652","SINAPI",89652,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",13.46,13.83,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B11802,\" \",$C11802)","v":"SINAPI 89651"},"SINAPI",89651,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",8.39,8.76,null,null,0,0]
["SINAPI 104030","SINAPI",104030,"TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",65.260000000000005,66.540000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 89694","SINAPI",89694,"TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",22.46,23.21,null,null,0,0]
["SINAPI 89695","SINAPI",89695,"TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",19.46,20.21,null,null,0,0]
["SINAPI 89837","SINAPI",89837,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",135.13999999999999,135.6,null,null,0,0]
["SINAPI 89587","SINAPI",89587,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",50.92,52.33,null,null,0,0]
["SINAPI 89584","SINAPI",89584,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",45.69,47.1,null,null,0,0]
["SINAPI 89685","SINAPI",89685,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",61.04,62.23,null,null,0,0]
["SINAPI 89565","SINAPI",89565,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",54.59,55.23,null,null,0,0]
["SINAPI 89508","SINAPI",89508,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M",18.079999999999998,18.84,null,null,0,0]
["SINAPI 89693","SINAPI",89693,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",79.91,81.78,null,null,0,0]
["SINAPI 102249","SINAPI",102249,"DIVISORIA (N3) - PAINEL/VIDRO/PAINEL PVC E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102255","SINAPI",102255,"TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021","M2",980.15,999.66,null,null,0,0]
["SINAPI 97546","SINAPI",97546,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",38.03,39.43,null,null,0.5585,0.53869999999999996]
[{"$f":"CONCATENATE($B11994,\" \",$C11994)","v":"SINAPI 97479"},"SINAPI",97479,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",62.39,64.2,null,null,0.64419999999999999,0.626]
["SINAPI 97549","SINAPI",97549,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",56.91,59.28,null,null,0.49759999999999999,0.47770000000000001]
["SINAPI 101910","SINAPI",101910,"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN",291.22000000000003,293.57,null,null,0,0]
["SINAPI 92635","SINAPI",92635,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",230.14,236.53,null,null,0.66790000000000005,0.64990000000000003]
["SINAPI 92674","SINAPI",92674,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",65.099999999999994,67.709999999999994,null,null,0.52070000000000005,0.50070000000000003]
["SINAPI 97462","SINAPI",97462,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1 X 3/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",32.770000000000003,33.979999999999997,null,null,0.54200000000000004,0.52270000000000005]
["SINAPI 97468","SINAPI",97468,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2\" X 1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",83.64,85.59,null,null,0.71260000000000001,0.69630000000000003]
["SINAPI 92930","SINAPI",92930,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",61.3,64.3,null,null,0.41420000000000001,0.39489999999999997]
["SINAPI 92931","SINAPI",92931,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",80.47,83.78,null,null,0.50529999999999997,0.48530000000000001]
["SINAPI 92909","SINAPI",92909,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",80.540000000000006,83.84,null,null,0.50480000000000003,0.48499999999999999]
["SINAPI 97443","SINAPI",97443,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",123.64,127.77,null,null,0.59250000000000003,0.57340000000000002]
["SINAPI 97511","SINAPI",97511,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",169.7,171.38,null,null,0.86739999999999995,0.8589]
["SINAPI 92666","SINAPI",92666,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",91.81,93.85,null,null,0.72750000000000004,0.7117]
["SINAPI 92659","SINAPI",92659,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",37.53,39.17,null,null,0.47270000000000001,0.45290000000000002]
["SINAPI 92688","SINAPI",92688,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",42.66,44.19,null,null,0.57740000000000002,0.55740000000000001]
["SINAPI 92342","SINAPI",92342,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",127.41,130.08000000000001,null,null,0.75209999999999999,0.73670000000000002]
["SINAPI 92359","SINAPI",92359,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",71.239999999999995,71.63,null,null,0.93289999999999995,0.92779999999999996]
["SINAPI 97442","SINAPI",97442,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",181.68,186.48,null,null,0.68479999999999996,0.66720000000000002]
["SINAPI 97533","SINAPI",97533,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",473.24,477.04,null,null,0.89680000000000004,0.88959999999999995]
["SINAPI 92640","SINAPI",92640,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",148.37,154.99,null,null,0.46610000000000001,0.44619999999999999]
["SINAPI 92892","SINAPI",92892,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",64.790000000000006,67.31,null,null,0.53510000000000002,0.5151]
["SINAPI 92890","SINAPI",92890,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",219.14,222.76,null,null,0.80159999999999998,0.78859999999999997]
[{"$f":"CONCATENATE($B12314,\" \",$C12314)","v":"SINAPI 100828"},"SINAPI",100828,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 25 MM X 1'', CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100814","SINAPI",100814,"LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100810","SINAPI",100810,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",57.83,60.36,null,null,0.49280000000000002,0.47220000000000001]
["SINAPI 103282","SINAPI",103282,"AR CONDICIONADO JANELA, 7500 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103263","SINAPI",103263,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",19520.59,19552.18,null,null,1.5299999999999999E-2,1.5299999999999999E-2]
["SINAPI 103271","SINAPI",103271,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",12596.29,12622.2,null,null,3.7000000000000002E-3,3.7000000000000002E-3]
["SINAPI 103266","SINAPI",103266,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",12220.87,12252.46,null,null,2.4500000000000001E-2,2.4400000000000002E-2]
["SINAPI 103823","SINAPI",103823,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",21.06,22.19,null,null,0.35709999999999997,0.33889999999999998]
["SINAPI 103887","SINAPI",103887,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",22.44,23.04,null,null,0.67649999999999999,0.65890000000000004]
["SINAPI 93111","SINAPI",93111,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",27.55,28.24,null,null,0.70130000000000003,0.68410000000000004]
["SINAPI 103810","SINAPI",103810,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",38.18,39.43,null,null,0.60660000000000003,0.58740000000000003]
["SINAPI 103811","SINAPI",103811,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",42.06,43.42,null,null,0.61480000000000001,0.59560000000000002]
["SINAPI 92313","SINAPI",92313,"COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",35.090000000000003,36.07,null,null,0.6643,0.6462]
["SINAPI 93112","SINAPI",93112,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",54.25,55.05,null,null,0.82289999999999996,0.81089999999999995]
["SINAPI 93122","SINAPI",93122,"CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",28.49,29.09,null,null,0.75219999999999998,0.73670000000000002]
["SINAPI 103850","SINAPI",103850,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",483,483.79,null,null,0.98060000000000003,0.97899999999999998]
["SINAPI 93106","SINAPI",93106,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",479.96,480.49,null,null,0.98680000000000001,0.98570000000000002]
["SINAPI 103895","SINAPI",103895,"LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",27.22,28.34,null,null,0.50770000000000004,0.48759999999999998]
["SINAPI 103884","SINAPI",103884,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",13.99,14.83,null,null,0.2838,0.26769999999999999]
["SINAPI 93113","SINAPI",93113,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",26.23,27.25,null,null,0.52690000000000003,0.50719999999999998]
["SINAPI 92308","SINAPI",92308,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",56.85,57.95,null,null,0.58699999999999997,0.57579999999999998]
["SINAPI 92306","SINAPI",92306,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",66.92,67.72,null,null,0.8579,0.8478]
["SINAPI 103869","SINAPI",103869,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",84.68,86.99,null,null,0.67800000000000005,0.66]
["SINAPI 92278","SINAPI",92278,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",148.12,148.56,null,null,0.96460000000000001,0.96179999999999999]
["SINAPI 103865","SINAPI",103865,"TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",27.52,29.09,null,null,0.31979999999999997,0.30249999999999999]
["SINAPI 98451","SINAPI",98451,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2",97.75,100.01,null,null,0,0]
["SINAPI 98460","SINAPI",98460,"PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024","M2",64.849999999999994,67.180000000000007,null,null,0,0]
["SINAPI 98459","SINAPI",98459,"TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024","M2",91.55,94.94,null,null,0.31859999999999999,0.30719999999999997]
["SINAPI 101964","SINAPI",101964,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020","M2",176.97,180.46,null,null,0.28079999999999999,0.27539999999999998]
["SINAPI 104043","SINAPI",104043,"ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",7.95,8.24,null,null,0.50439999999999996,0.48670000000000002]
["SINAPI 104052","SINAPI",104052,"COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 X 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",9.91,10.29,null,null,0.4955,0.47720000000000001]
["SINAPI 104083","SINAPI",104083,"PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN",68.62,68.900000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 99820","SINAPI",99820,"LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019","M2",2.27,2.4,null,null,0,0]
["SINAPI 99805","SINAPI",99805,"LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019","M2",13.79,14.81,null,null,0,0]
["SINAPI 99816","SINAPI",99816,"LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN",10.71,11.32,null,null,0,0]
["SINAPI 93563","SINAPI",93563,"ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4710.79,5216.37,null,null,0,0]
["SINAPI 93566","SINAPI",93566,"AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",3863.85,4268.92,null,null,0,0]
["SINAPI 88253","SINAPI",88253,"AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",13.26,14.55,null,null,0,0]
["SINAPI 101288","SINAPI",101288,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",28.25,31.61,null,null,0,0]
["SINAPI 101290","SINAPI",101290,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",36.15,40.44,null,null,0,0]
["SINAPI 95421","SINAPI",95421,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",135.72999999999999,151.84,null,null,0,0]
["SINAPI 101300","SINAPI",101300,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",26.06,29.15,null,null,0,0]
["SINAPI 95400","SINAPI",95400,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.1,0.11,null,null,0,0]
["SINAPI 95418","SINAPI",95418,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",272.64,305,null,null,0,0]
["SINAPI 101331","SINAPI",101331,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",53.63,60,null,null,0,0]
["SINAPI 100295","SINAPI",100295,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.63,0.7,null,null,0,0]
["SINAPI 95349","SINAPI",95349,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.11,0.12,null,null,0,0]
["SINAPI 101345","SINAPI",101345,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",69.510000000000005,77.760000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 95367","SINAPI",95367,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.25,0.28000000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 101356","SINAPI",101356,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",47.19,52.79,null,null,0,0]
["SINAPI 101364","SINAPI",101364,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",47.89,53.57,null,null,0,0]
["SINAPI 90775","SINAPI",90775,"DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",22.22,24.58,null,null,0,0]
["SINAPI 93567","SINAPI",93567,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",22878.19,25541.759999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 88274","SINAPI",88274,"MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",37.159999999999997,40.47,null,null,0,0]
["SINAPI 93558","SINAPI",93558,"MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5904.58,6424.32,null,null,0,0]
["SINAPI 88283","SINAPI",88283,"MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",39.17,42.85,null,null,0,0]
["SINAPI 101430","SINAPI",101430,"OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRÁFEGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5688.35,6182.42,null,null,0,0]
["SINAPI 101439","SINAPI",101439,"OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5688.35,6182.42,null,null,0,0]
["SINAPI 88315","SINAPI",88315,"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",33.75,36.65,null,null,0,0]
["SINAPI 88323","SINAPI",88323,"TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",33.24,36.1,null,null,0,0]
["SINAPI 88321","SINAPI",88321,"TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",38.07,42.29,null,null,0,0]
["SINAPI 86895","SINAPI",86895,"BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",404.17,412.54,null,null,8.3400000000000002E-2,8.1699999999999995E-2]
["SINAPI 93441","SINAPI",93441,"BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",1289.1300000000001,1299.8699999999999,null,null,3.1399999999999997E-2,3.1199999999999999E-2]
["SINAPI 100873","SINAPI",100873,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",306.58999999999997,309.95999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 86900","SINAPI",86900,"CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",255.3,257.19,null,null,0,0]
["SINAPI 100861","SINAPI",100861,"SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",38.26,39.94,null,null,0.44069999999999998,0.42209999999999998]
["SINAPI 86872","SINAPI",86872,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",887.81,894.42,null,null,0,0]
["SINAPI 86928","SINAPI",86928,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",359.34,363.52,null,null,0,0]
["SINAPI 100848","SINAPI",100848,"VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN",691.76,693.92,null,null,0,0]
["SINAPI 101659","SINAPI",101659,"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS","UN",630.91999999999996,632.85,null,null,3.1399999999999997E-2,3.1300000000000001E-2]
["SINAPI 104231","SINAPI",104231,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",148.74,153.27000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 87795","SINAPI",87795,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2",75.349999999999994,77.53,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B13338,\" \",$C13338)","v":"SINAPI 87824"},"SINAPI",87824,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",188.02,196.48,null,null,0,0]
["SINAPI 104242","SINAPI",104242,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",70.02,73.8,null,null,0,0]
["SINAPI 104203","SINAPI",104203,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2",64.36,67.81,null,null,8.9800000000000005E-2,8.5199999999999998E-2]
["SINAPI 104217","SINAPI",104217,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",56.52,59.9,null,null,0,0]
["SINAPI 87801","SINAPI",87801,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2",66.819999999999993,70.38,null,null,0,0]
["SINAPI 87539","SINAPI",87539,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",66.31,67.89,null,null,0,0]
["SINAPI 87550","SINAPI",87550,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",30.1,31.92,null,null,0,0]
["SINAPI 87553","SINAPI",87553,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",24.08,25.42,null,null,0,0]
["SINAPI 87530","SINAPI",87530,"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",43.82,46.38,null,null,0,0]
["SINAPI 103312","SINAPI",103312,"INSTALAÇÃO DE BALIZADOR METÁLICO, MODELO OLEGÁRIO, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA 3\" E DIMENSÕES 9 CM X 78,5 CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103315","SINAPI",103315,"INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021","M2",303.05,305.48,null,null,0,0]
["SINAPI 87840","SINAPI",87840,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024","M2",183.59,185.76,null,null,0,0]
["SINAPI 105107","SINAPI",105107,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRECHO INICIAL DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA, CABINE DUPLA - EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024","UN",3485.48,3775.99,null,null,0,0]
["SINAPI 98515","SINAPI",98515,"PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 4,00 M. AF_07/2024","UN",0,0]
["SINAPI 100067","SINAPI",100067,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024","KG",13.2,13.54,null,null,0,0]
["SINAPI 99434","SINAPI",99434,"CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3",661.92,665.22,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 104421","SINAPI",104421,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2",17.43,18.57,null,null,0,0]
["SINAPI 105829","SINAPI",105829,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024","M2",5.81,6.26,null,null,0,0]
["SINAPI 104416","SINAPI",104416,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2",2,2.16,null,null,0,0]
["SINAPI 96369","SINAPI",96369,"PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",205.21,208.28,null,null,1.4999999999999999E-2,1.4800000000000001E-2]
["SINAPI 96365","SINAPI",96365,"PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",176.58,179.28,null,null,1.7399999999999999E-2,1.72E-2]
["SINAPI 103216","SINAPI",103216,"INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR METÁLICO EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103213","SINAPI",103213,"INSTALAÇÃO DE GANGORRA SIMPLES DE MADEIRA TRATADA, INSTALADA SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",0,0]
["SINAPI 95003","SINAPI",95003,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022","M2",0,0]
["SINAPI 94993","SINAPI",94993,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022","M2",75.25,76.09,null,null,0,0]
["SINAPI 93679","SINAPI",93679,"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",86.37,88.05,null,null,1.4E-3,1.4E-3]
[{"$f":"CONCATENATE($B13722,\" \",$C13722)","v":"SINAPI 92397"},"SINAPI",92397,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",63,63.92,null,null,1E-3,8.9999999999999998E-4]
["SINAPI 92395","SINAPI",92395,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022","M2",100.08,101.12,null,null,6.9999999999999999E-4,6.9999999999999999E-4]
["SINAPI 103907","SINAPI",103907,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022","M2",136.43,138.24,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 101966","SINAPI",101966,"CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020","M",197.59,199.01,null,null,0,0]
["SINAPI 104101","SINAPI",104101,"FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA UNITIZADO, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, SEM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103631","SINAPI",103631,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 20 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103619","SINAPI",103619,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 225 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103623","SINAPI",103623,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 355 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103649","SINAPI",103649,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 560 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103592","SINAPI",103592,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 90 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 96127","SINAPI",96127,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024","M2",14.2,14.86,null,null,0,0]
["SINAPI 104646","SINAPI",104646,"EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023","M2",0,0]
["SINAPI 88496","SINAPI",88496,"EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023","M2",39.299999999999997,41.95,null,null,0,0]
["SINAPI 104640","SINAPI",104640,"PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2",14.42,15.23,null,null,0,0]
["SINAPI 102227","SINAPI",102227,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",30.04,31.69,null,null,0,0]
["SINAPI 102223","SINAPI",102223,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",35.700000000000003,37.76,null,null,0,0]
["SINAPI 100753","SINAPI",100753,"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE","M2",26.62,28.38,null,null,0,0]
["SINAPI 100760","SINAPI",100760,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2",59.22,63.15,null,null,0,0]
["SINAPI 100749","SINAPI",100749,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",28.53,30.06,null,null,0,0]
["SINAPI 100755","SINAPI",100755,"PINTURA COM TINTA POLIURETÂNICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 102509","SINAPI",102509,"PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M2",33.35,34.71,null,null,0,0]
["SINAPI 102517","SINAPI",102517,"PINTURA DE SÍMBOLO \"PEDESTRE\" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 130X90 CM. AF_05/2021","UN",0,0]
["SINAPI 98676","SINAPI",98676,"PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM PLÁSTICO, COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO. AF_09/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101729","SINAPI",101729,"PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020","M2",202.14,203.63,null,null,0,0]
["SINAPI 101740","SINAPI",101740,"RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020","M",58.1,61.32,null,null,0.31380000000000002,0.29730000000000001]
["SINAPI 100605","SINAPI",100605,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",1142.67,1181.56,null,null,4.1500000000000002E-2,4.0099999999999997E-2]
["SINAPI 100614","SINAPI",100614,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",1025.8399999999999,1056.6500000000001,null,null,4.6699999999999998E-2,4.53E-2]
["SINAPI 100597","SINAPI",100597,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",1289.93,1327.21,null,null,4.02E-2,3.9E-2]
["SINAPI 105969","SINAPI",105969,"POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=8M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",0,0]
["SINAPI 100620","SINAPI",100620,"POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",2413.31,2421.41,null,null,0.68230000000000002,0.68]
["SINAPI 100619","SINAPI",100619,"POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",566.45000000000005,580.13,null,null,0.42799999999999999,0.41789999999999999]
["SINAPI 97985","SINAPI",97985,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M",1557.8,1634.84,null,null,0,0]
["SINAPI 99289","SINAPI",99289,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M",3019.92,3170.18,null,null,0,0]
["SINAPI 99327","SINAPI",99327,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M",4648.6899999999996,4880.55,null,null,0,0]
["SINAPI 98031","SINAPI",98031,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M",3158.67,3310.9,null,null,0,0]
["SINAPI 98027","SINAPI",98027,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M",3434.68,3600.34,null,null,0,0]
["SINAPI 102457","SINAPI",102457,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021","UN",1790.93,1825.9,null,null,0.47870000000000001,0.46949999999999997]
["SINAPI 99286","SINAPI",99286,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",7038.31,7327.09,null,null,1.54E-2,1.47E-2]
["SINAPI 99305","SINAPI",99305,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",12834.64,13301.68,null,null,1.8100000000000002E-2,1.7500000000000002E-2]
["SINAPI 98006","SINAPI",98006,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",7191.44,7481.16,null,null,1.4999999999999999E-2,1.44E-2]
["SINAPI 98020","SINAPI",98020,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",6336.48,6583.33,null,null,1.5800000000000002E-2,1.52E-2]
["SINAPI 97935","SINAPI",97935,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020","UN",996.98,1014.14,null,null,0.62919999999999998,0.61850000000000005]
["SINAPI 99272","SINAPI",99272,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",1140,1192.47,null,null,3.3999999999999998E-3,3.3E-3]
["SINAPI 94964","SINAPI",94964,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",471.3,480.75,null,null,0,0]
["SINAPI 94971","SINAPI",94971,"CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3",474.75,482.13,null,null,0,0]
["SINAPI 104833","SINAPI",104833,"ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO INTERNO, TRAÇO EM VOLUME SECO 1:1:3:3,8 (CIMENTO:CAL:AREIAS NATURAL MÉDIA: RECICLADA), COM USO DE AGREGADO RECICLADO CIMENTÍCIO OU DE CONCRETO (ARCI/ARCO) - PREPARO MANUAL. AF_11/2023","M3",0,0]
["SINAPI 103766","SINAPI",103766,"PAR DE ESTRUTURAS PARA TABELA DE BASQUETE METÁLICA TUBULAR CHUMBADA COM CONCRETO NO PISO, EXCETO TABELA, ARO E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103775","SINAPI",103775,"REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103070","SINAPI",103070,"EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021","M2",0,0]
["SINAPI 97101","SINAPI",97101,"EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2",170.33,173.06,null,null,4.0000000000000002E-4,4.0000000000000002E-4]
["SINAPI 90469","SINAPI",90469,"CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","M",13,13.78,null,null,0,0]
["SINAPI 91191","SINAPI",91191,"CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023","UN",16.34,17.28,null,null,0,0]
["SINAPI 91180","SINAPI",91180,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2\", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023","M",26.95,28.24,null,null,0,0]
["SINAPI 104763","SINAPI",104763,"FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023","UN",44.61,48.21,null,null,0,0]
["SINAPI 104782","SINAPI",104782,"PASSANTE TIPO PEÇA EM FÔRMA DE MADEIRA, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN",54,54.75,null,null,0,0]
["SINAPI 104786","SINAPI",104786,"RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M",7.57,8.18,null,null,0,0]
["SINAPI 90460","SINAPI",90460,"SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023","M",27.41,28.3,null,null,0.29110000000000003,0.28199999999999997]
["SINAPI 101869","SINAPI",101869,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",41.05,43.77,null,null,1.6999999999999999E-3,1.6000000000000001E-3]
["SINAPI 104385","SINAPI",104385,"REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101835","SINAPI",101835,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",252.12,263.99,null,null,1.01E-2,9.7000000000000003E-3]
["SINAPI 104370","SINAPI",104370,"RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",0,0]
["SINAPI 92998","SINAPI",92998,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",203.33,204.39,null,null,0,0]
["SINAPI 103491","SINAPI",103491,"CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M3",621.70000000000005,649.11,null,null,0,0]
["SINAPI 93008","SINAPI",93008,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",25.06,25.64,null,null,0,0]
["SINAPI 98261","SINAPI",98261,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",4.76,5.09,null,null,0,0]
["SINAPI 98284","SINAPI",98284,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",12.73,13.49,null,null,0,0]
["SINAPI 98400","SINAPI",98400,"CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M",16.78,17.260000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 98307","SINAPI",98307,"TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN",49.26,50.34,null,null,0,0]
["SINAPI 103408","SINAPI",103408,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",67.41,72.53,null,null,0,0]
["SINAPI 103419","SINAPI",103419,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",96.31,103.62,null,null,0,0]
["SINAPI 103436","SINAPI",103436,"COTOVELO 90 GRAUS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",2337.2199999999998,2340.4699999999998,null,null,0.98170000000000002,0.98029999999999995]
["SINAPI 103476","SINAPI",103476,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103450","SINAPI",103450,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103376","SINAPI",103376,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",134.06,134.16999999999999,null,null,0.9899,0.98899999999999999]
["SINAPI 103384","SINAPI",103384,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",0,0]
["SINAPI 103391","SINAPI",103391,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",3033.62,3034.94,null,null,0.99150000000000005,0.99099999999999999]
["SINAPI 104591","SINAPI",104591,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023","M2",322.27,328.8,null,null,0,0]
["SINAPI 104601","SINAPI",104601,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE","M2",70.09,72.2,null,null,0,0]
["SINAPI 87263","SINAPI",87263,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE","M2",118.67,120.52,null,null,0,0]
["SINAPI 88648","SINAPI",88648,"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023","M",8.25,8.52,null,null,0,0]
["SINAPI 103747","SINAPI",103747,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA MALEÁVEL DUPLA, SOBRE SOLO. AF_03/2022","M",0,0]
["SINAPI 103708","SINAPI",103708,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 12,5 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103719","SINAPI",103719,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 24,8 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103733","SINAPI",103733,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEMI PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103695","SINAPI",103695,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022","UN",103.95,107.78,null,null,0,0]
["SINAPI 96991","SINAPI",96991,"CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA (COMPRIMENTO DOS ESTAIS = 4 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96986","SINAPI",96986,"HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4\", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN",113.7,115.73,null,null,0,0]
["SINAPI 105135","SINAPI",105135,"HIDRÔMETRO DN 1 1/2\", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024","UN",983.35,987.21,null,null,0.95330000000000004,0.94950000000000001]
["SINAPI 95648","SINAPI",95648,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1\"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",614.71,623.15,null,null,0,0]
["SINAPI 97741","SINAPI",97741,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4\"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",189,196.84,null,null,0,0]
["SINAPI 95645","SINAPI",95645,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1\"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",449.13,464.65,null,null,0,0]
["SINAPI 98529","SINAPI",98529,"CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024","UN",89.71,96.7,null,null,0,0]
["SINAPI 94228","SINAPI",94228,"CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",82.37,84.01,null,null,0.51400000000000001,0.504]
["SINAPI 94201","SINAPI",94201,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",62.41,63.85,null,null,0,0]
["SINAPI 94198","SINAPI",94198,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",48.06,49.33,null,null,0,0]
["SINAPI 102109","SINAPI",102109,"SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",57.07,59.39,null,null,0,0]
["SINAPI 105448","SINAPI",105448,"CARGA E DESCARGA COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105421","SINAPI",105421,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE LATAS 18 LITROS, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105428","SINAPI",105428,"CARGA E DESCARGA DE BETONEIRA, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105460","SINAPI",105460,"CARGA E DESCARGA DE POSTES DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105493","SINAPI",105493,"CARGA E DESCARGA DE RETROESCAVADEIRA, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105501","SINAPI",105501,"CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105413","SINAPI",105413,"CARGA E DESCARGA MANUAL, DE JANELA, KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 100207","SINAPI",100207,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","M3XKM",529.51,548.69000000000005,null,null,0.4446,0.42909999999999998]
["SINAPI 100212","SINAPI",100212,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM",9.4499999999999993,10.18,null,null,0,0]
["SINAPI 100224","SINAPI",100224,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM",3.6,3.71,null,null,0.51670000000000005,0.50129999999999997]
["SINAPI 100285","SINAPI",100285,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",52.24,56.28,null,null,0,0]
["SINAPI 100282","SINAPI",100282,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM",194.45,209.48,null,null,0,0]
["SINAPI 100263","SINAPI",100263,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",2.68,2.89,null,null,0,0]
["SINAPI 100235","SINAPI",100235,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L). AF_07/2019","L",0.05,0.05,null,null,0,0]
["SINAPI 101008","SINAPI",101008,"CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3",5.54,5.61,null,null,0.32850000000000001,0.32440000000000002]
["SINAPI 100995","SINAPI",100995,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",4.4800000000000004,4.55,null,null,0,0]
["SINAPI 100996","SINAPI",100996,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",4.2,4.2699999999999996,null,null,0,0]
["SINAPI 101013","SINAPI",101013,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",47.65,48.95,null,null,0.27179999999999999,0.2646]
["SINAPI 101483","SINAPI",101483,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",39.18,40.26,null,null,0.27179999999999999,0.26450000000000001]
["SINAPI 100939","SINAPI",100939,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",6.46,6.53,null,null,0,0]
["SINAPI 95427","SINAPI",95427,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",0.74,0.75,null,null,0,0]
["SINAPI 100945","SINAPI",100945,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.86,2.92,null,null,0.32519999999999999,0.31850000000000001]
["SINAPI 100959","SINAPI",100959,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",11.86,12.03,null,null,0.29170000000000001,0.28760000000000002]
["SINAPI 102333","SINAPI",102333,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.73,0.74,null,null,1.37E-2,1.35E-2]
["SINAPI 104382","SINAPI",104382,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 103142","SINAPI",103142,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",117.34,122.69,null,null,0.25369999999999998,0.24260000000000001]
["SINAPI 103135","SINAPI",103135,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",1154.56,1211.6500000000001,null,null,0.23,0.21920000000000001]
["SINAPI 103090","SINAPI",103090,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",15.25,16.010000000000002,null,null,0.2321,0.22109999999999999]
["SINAPI 103093","SINAPI",103093,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",42.48,44.64,null,null,0.2215,0.21079999999999999]
["SINAPI 101112","SINAPI",101112,"ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",938.63,978.47,null,null,3.7000000000000002E-3,3.5000000000000001E-3]
["SINAPI 104363","SINAPI",104363,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70 PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_03/2020","T",0,0]
["SINAPI 105039","SINAPI",105039,"CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",53,56.27,null,null,9.1000000000000004E-3,8.5000000000000006E-3]
["SINAPI 93200","SINAPI",93200,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024","M",13.48,14.49,null,null,0,0]
["SINAPI 102150","SINAPI",102150,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102176","SINAPI",102176,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",871.78,880.04,null,null,5.21E-2,5.16E-2]
["SINAPI 102166","SINAPI",102166,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",298.14,300.51,null,null,0.2056,0.20399999999999999]
["SINAPI 102186","SINAPI",102186,"PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",0,0]
["SINAPI 94493","SINAPI",94493,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",116.3,117.24,null,null,0,0]
["SINAPI 94495","SINAPI",94495,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",71.94,72.709999999999994,null,null,0,0]
["SINAPI 103049","SINAPI",103049,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",20.97,21.38,null,null,0,0]
["SINAPI 95252","SINAPI",95252,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",174.31,175.67,null,null,0,0]
["SINAPI 103009","SINAPI",103009,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",399.67,402.02,null,null,0.92959999999999998,0.92410000000000003]
["SINAPI 103010","SINAPI",103010,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",85.67,85.95,null,null,0.96,0.95679999999999998]
["SINAPI 103566","SINAPI",103566,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103571","SINAPI",103571,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 600 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103583","SINAPI",103583,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 800 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103540","SINAPI",103540,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103556","SINAPI",103556,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI-I_SP 39127","SINAPI-I_SP",39127,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",1.71,1.71]
["SINAPI-I_SP 399","SINAPI-I_SP",399,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",7.4,7.4]
["SINAPI-I_SP 39144","SINAPI-I_SP",39144,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3\"","UN",3.46,3.46]
["SINAPI-I_SP 42402","SINAPI-I_SP",42402,"ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",7.19,7.19]
["SINAPI-I_SP 44254","SINAPI-I_SP",44254,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 15 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",29.72,29.72]
["SINAPI-I_SP 48","SINAPI-I_SP",48,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM","UN",22.82,22.82]
["SINAPI-I_SP 107","SINAPI-I_SP",107,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",0.84,0.84]
["SINAPI-I_SP 60","SINAPI-I_SP",60,"ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",5.2,5.2]
[{"$f":"CONCATENATE($B15893,\" \",$C15893)","v":"SINAPI-I_SP 7334"},"SINAPI-I_SP",7334,"ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS","L",16.579999999999998,16.579999999999998]
["SINAPI-I_SP 37479","SINAPI-I_SP",37479,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN",8907.64,8907.64]
["SINAPI-I_SP 40909","SINAPI-I_SP",40909,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)","MES",3739.55,4182.3100000000004]
["SINAPI-I_SP 40862","SINAPI-I_SP",40862,"ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","MES",817.31,817.31]
["SINAPI-I_SP 253","SINAPI-I_SP",253,"ALMOXARIFE (HORISTA)","H",33.659999999999997,37.64]
["SINAPI-I_SP 306","SINAPI-I_SP",306,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)","UN",14.58,14.58]
["SINAPI-I_SP 41639","SINAPI-I_SP",41639,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M","UN",535.35,535.35]
["SINAPI-I_SP 12551","SINAPI-I_SP",12551,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",346.87,346.87]
["SINAPI-I_SP 43447","SINAPI-I_SP",43447,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",782.35,782.35]
["SINAPI-I_SP 42425","SINAPI-I_SP",42425,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",2559.0500000000002,2559.0500000000002]
["SINAPI-I_SP 42422","SINAPI-I_SP",42422,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",3799,3799]
["SINAPI-I_SP 43191","SINAPI-I_SP",43191,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",2955.15,2955.15]
["SINAPI-I_SP 39826","SINAPI-I_SP",39826,"AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",5973.92,5973.92]
["SINAPI-I_SP 43131","SINAPI-I_SP",43131,"ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)","KG",25.16,25.16]
["SINAPI-I_SP 1091","SINAPI-I_SP",1091,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR","UN",26.08,26.08]
["SINAPI-I_SP 40817","SINAPI-I_SP",40817,"ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)","MES",21625.41,24185.83]
["SINAPI-I_SP 39208","SINAPI-I_SP",39208,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",0.56000000000000005,0.56000000000000005]
["SINAPI-I_SP 40930","SINAPI-I_SP",40930,"ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA)","MES",3516.55,3932.91]
["SINAPI-I_SP 244","SINAPI-I_SP",244,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)","H",30.56,34.17]
["SINAPI-I_SP 542","SINAPI-I_SP",542,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM","UN",346.92,346.92]
["SINAPI-I_SP 37412","SINAPI-I_SP",37412,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M","UN",243.4,243.4]
["SINAPI-I_SP 560","SINAPI-I_SP",560,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M","M",34.369999999999997,34.369999999999997]
["SINAPI-I_SP 36204","SINAPI-I_SP",36204,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",171.81,171.81]
["SINAPI-I_SP 184","SINAPI-I_SP",184,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",173.41,173.41]
["SINAPI-I_SP 44458","SINAPI-I_SP",44458,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 24 CM (L X A X C)","UN",0.76,0.76]
["SINAPI-I_SP 37592","SINAPI-I_SP",37592,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.97,1.97]
["SINAPI-I_SP 34571","SINAPI-I_SP",34571,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)","UN",4.47,4.47]
["SINAPI-I_SP 25071","SINAPI-I_SP",25071,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",3.07,3.07]
["SINAPI-I_SP 674","SINAPI-I_SP",674,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2",93.24,93.24]
["SINAPI-I_SP 36156","SINAPI-I_SP",36156,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO","M2",95.26,95.26]
["SINAPI-I_SP 735","SINAPI-I_SP",735,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H","UN",2774.75,2774.75]
["SINAPI-I_SP 760","SINAPI-I_SP",760,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H","UN",39112.5,39112.5]
["SINAPI-I_SP 39917","SINAPI-I_SP",39917,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV","UN",93140.58,93140.58]
["SINAPI-I_SP 11950","SINAPI-I_SP",11950,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.1,0.1]
["SINAPI-I_SP 770","SINAPI-I_SP",770,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"","UN",5.98,5.98]
["SINAPI-I_SP 786","SINAPI-I_SP",786,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"","UN",126.9,126.9]
["SINAPI-I_SP 816","SINAPI-I_SP",816,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",10.58,10.58]
["SINAPI-I_SP 39199","SINAPI-I_SP",39199,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",68.23,68.23]
["SINAPI-I_SP 39200","SINAPI-I_SP",39200,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",85.45,85.45]
["SINAPI-I_SP 38004","SINAPI-I_SP",38004,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",33.29,33.29]
["SINAPI-I_SP 1101","SINAPI-I_SP",1101,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2\"","UN",33.04,33.04]
["SINAPI-I_SP 41954","SINAPI-I_SP",41954,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG",68.52,68.52]
["SINAPI-I_SP 866","SINAPI-I_SP",866,"CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO","M",135.74,135.74]
["SINAPI-I_SP 863","SINAPI-I_SP",863,"CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO","M",37.51,37.51]
["SINAPI-I_SP 995","SINAPI-I_SP",995,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",15.68,15.68]
[{"$f":"CONCATENATE($B16533,\" \",$C16533)","v":"SINAPI-I_SP 1018"},"SINAPI-I_SP",1018,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",50.82,50.82]
["SINAPI-I_SP 989","SINAPI-I_SP",989,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",91.23,91.23]
["SINAPI-I_SP 39258","SINAPI-I_SP",39258,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M",8.61,8.61]
["SINAPI-I_SP 39263","SINAPI-I_SP",39263,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2","M",90.03,90.03]
["SINAPI-I_SP 11924","SINAPI-I_SP",11924,"CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO","M",108.39,108.39]
[{"$f":"CONCATENATE($B16597,\" \",$C16597)","v":"SINAPI-I_SP 5085"},"SINAPI-I_SP",5085,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",27.15,27.15]
["SINAPI-I_SP 34639","SINAPI-I_SP",34639,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA","UN",1026.9100000000001,1026.9100000000001]
["SINAPI-I_SP 43430","SINAPI-I_SP",43430,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN",177.7,177.7]
["SINAPI-I_SP 2555","SINAPI-I_SP",2555,"CAIXA DE LUZ \"3 X 3\" EM ACO ESMALTADA","UN",1.27,1.27]
["SINAPI-I_SP 10569","SINAPI-I_SP",10569,"CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)","UN",2.78,2.78]
["SINAPI-I_SP 39775","SINAPI-I_SP",39775,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM","UN",168.75,168.75]
["SINAPI-I_SP 43095","SINAPI-I_SP",43095,"CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",143.30000000000001,143.30000000000001]
["SINAPI-I_SP 11880","SINAPI-I_SP",11880,"CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA","UN",96.43,96.43]
["SINAPI-I_SP 10544","SINAPI-I_SP",10544,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",92.44,92.44]
["SINAPI-I_SP 1159","SINAPI-I_SP",1159,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4","UN",278241.67,278241.67]
["SINAPI-I_SP 12114","SINAPI-I_SP",12114,"CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM","UN",138.47,138.47]
["SINAPI-I_SP 586","SINAPI-I_SP",586,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M","M",21.46,21.46]
["SINAPI-I_SP 36331","SINAPI-I_SP",36331,"CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",2.5299999999999998,2.5299999999999998]
["SINAPI-I_SP 1200","SINAPI-I_SP",1200,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",10.4,10.4]
["SINAPI-I_SP 41410","SINAPI-I_SP",41410,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS","UN",81.849999999999994,81.849999999999994]
["SINAPI-I_SP 37728","SINAPI-I_SP",37728,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",25834.95,25834.95]
["SINAPI-I_SP 45194","SINAPI-I_SP",45194,"CAVALETE DE FERRO DOBRAVEL, ALTURA 80 CM","UN",200.68,200.68]
["SINAPI-I_SP 40424","SINAPI-I_SP",40424,"CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)","KG",7.93,7.93]
["SINAPI-I_SP 11049","SINAPI-I_SP",11049,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)","KG",10.27,10.27]
["SINAPI-I_SP 34661","SINAPI-I_SP",34661,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",86.67,86.67]
["SINAPI-I_SP 34677","SINAPI-I_SP",34677,"CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",27.9,27.9]
["SINAPI-I_SP 43679","SINAPI-I_SP",43679,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM","M2",27.17,27.17]
["SINAPI-I_SP 20971","SINAPI-I_SP",20971,"CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 2 1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",31.42,31.42]
["SINAPI-I_SP 420","SINAPI-I_SP",420,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS","UN",27.2,27.2]
["SINAPI-I_SP 1442","SINAPI-I_SP",1442,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP","UN",10129.23,10129.23]
["SINAPI-I_SP 36523","SINAPI-I_SP",36523,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV","UN",317496.96999999997,317496.96999999997]
[{"$f":"CONCATENATE($B16981,\" \",$C16981)","v":"SINAPI-I_SP 1524"},"SINAPI-I_SP",1524,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",475.02,475.02]
["SINAPI-I_SP 43360","SINAPI-I_SP",43360,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",545.94000000000005,545.94000000000005]
["SINAPI-I_SP 14041","SINAPI-I_SP",14041,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)","M3",415.45,415.45]
["SINAPI-I_SP 2570","SINAPI-I_SP",2570,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",19.59,19.59]
["SINAPI-I_SP 2582","SINAPI-I_SP",2582,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",42.43,42.43]
["SINAPI-I_SP 12015","SINAPI-I_SP",12015,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",10.130000000000001,10.130000000000001]
["SINAPI-I_SP 39336","SINAPI-I_SP",39336,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",8.69,8.69]
["SINAPI-I_SP 44173","SINAPI-I_SP",44173,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",19.75,19.75]
["SINAPI-I_SP 1597","SINAPI-I_SP",1597,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM","UN",12.56,12.56]
["SINAPI-I_SP 1550","SINAPI-I_SP",1550,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2","UN",8.3800000000000008,8.3800000000000008]
["SINAPI-I_SP 44247","SINAPI-I_SP",44247,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 114 MM X 4\", PARA AGUA QUENTE","UN",1632.53,1632.53]
["SINAPI-I_SP 38008","SINAPI-I_SP",38008,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4\", PARA AGUA QUENTE","UN",47.62,47.62]
["SINAPI-I_SP 38848","SINAPI-I_SP",38848,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",13.97,13.97]
["SINAPI-I_SP 1629","SINAPI-I_SP",1629,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",15455.42,15455.42]
["SINAPI-I_SP 11890","SINAPI-I_SP",11890,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",3.3,3.3]
["SINAPI-I_SP 45244","SINAPI-I_SP",45244,"CORTA-TUBOS COM CAPACIDADE DE 6 A 42 MM","UN",101.38,101.38]
["SINAPI-I_SP 37435","SINAPI-I_SP",37435,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN",28.92,28.92]
["SINAPI-I_SP 3470","SINAPI-I_SP",3470,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",94.65,94.65]
["SINAPI-I_SP 12722","SINAPI-I_SP",12722,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM","UN",839.77,839.77]
["SINAPI-I_SP 37414","SINAPI-I_SP",37414,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",4.1500000000000004,4.1500000000000004]
["SINAPI-I_SP 1743","SINAPI-I_SP",1743,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2\", DE *46 X 30 X 12* CM","UN",180.66,180.66]
["SINAPI-I_SP 2630","SINAPI-I_SP",2630,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN",38.99,38.99]
["SINAPI-I_SP 39277","SINAPI-I_SP",39277,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",13.18,13.18]
["SINAPI-I_SP 1775","SINAPI-I_SP",1775,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"","UN",18.75,18.75]
["SINAPI-I_SP 40388","SINAPI-I_SP",40388,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN",127.58,127.58]
["SINAPI-I_SP 1786","SINAPI-I_SP",1786,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"","UN",16.46,16.46]
["SINAPI-I_SP 1805","SINAPI-I_SP",1805,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN",36.979999999999997,36.979999999999997]
["SINAPI-I_SP 2618","SINAPI-I_SP",2618,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",12.76,12.76]
["SINAPI-I_SP 40417","SINAPI-I_SP",40417,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")","UN",32.76,32.76]
["SINAPI-I_SP 1877","SINAPI-I_SP",1877,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",18.72,18.72]
["SINAPI-I_SP 1959","SINAPI-I_SP",1959,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",13.57,13.57]
["SINAPI-I_SP 1863","SINAPI-I_SP",1863,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",62.97,62.97]
["SINAPI-I_SP 1969","SINAPI-I_SP",1969,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",47.96,47.96]
["SINAPI-I_SP 44330","SINAPI-I_SP",44330,"DESINFETANTE PRONTO USO","L",10.66,10.66]
["SINAPI-I_SP 43144","SINAPI-I_SP",43144,"DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO","KG",35.85,35.85]
["SINAPI-I_SP 34714","SINAPI-I_SP",34714,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A","UN",70.59,70.59]
["SINAPI-I_SP 2388","SINAPI-I_SP",2388,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V","UN",58.66,58.66]
["SINAPI-I_SP 39477","SINAPI-I_SP",39477,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",121.32,121.32]
["SINAPI-I_SP 39456","SINAPI-I_SP",39456,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",147.75,147.75]
["SINAPI-I_SP 38872","SINAPI-I_SP",38872,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",43.94,43.94]
["SINAPI-I_SP 40521","SINAPI-I_SP",40521,"DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2\", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP","UN",117072.63,117072.63]
["SINAPI-I_SP 7272","SINAPI-I_SP",7272,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)","UN",2.2200000000000002,2.2200000000000002]
["SINAPI-I_SP 2685","SINAPI-I_SP",2685,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1\", SEM LUVA","M",6.73,6.73]
["SINAPI-I_SP 40401","SINAPI-I_SP",40401,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM","M",2.48,2.48]
["SINAPI-I_SP 12062","SINAPI-I_SP",12062,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 3\"","M",49.71,49.71]
["SINAPI-I_SP 39248","SINAPI-I_SP",39248,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",12.1,12.1]
["SINAPI-I_SP 517","SINAPI-I_SP",517,"EMULSAO ASFALTICA ANIONICA","L",8.42,8.42]
["SINAPI-I_SP 11684","SINAPI-I_SP",11684,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 40 CM","UN",47.36,47.36]
["SINAPI-I_SP 43499","SINAPI-I_SP",43499,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",241.99,241.99]
["SINAPI-I_SP 38476","SINAPI-I_SP",38476,"ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, *2,30* X *0,57* M (ALTURA UTIL X LARGURA MINIMA), MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS, CAPACIDADE *100* KG","UN",262.88,262.88]
["SINAPI-I_SP 14525","SINAPI-I_SP",14525,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP","UN",961801.77,961801.77]
["SINAPI-I_SP 20968","SINAPI-I_SP",20968,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",213.71,213.71]
["SINAPI-I_SP 38368","SINAPI-I_SP",38368,"ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA *10* CM","UN",7.27,7.27]
["SINAPI-I_SP 38539","SINAPI-I_SP",38539,"ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T, SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)","M",115.59,115.59]
["SINAPI-I_SP 10891","SINAPI-I_SP",10891,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC","UN",194.61,194.61]
["SINAPI-I_SP 3076","SINAPI-I_SP",3076,"EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100 / DE 110 MM","UN",180.87,180.87]
["SINAPI-I_SP 43611","SINAPI-I_SP",43611,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA","CJ",119.23,119.23]
["SINAPI-I_SP 43577","SINAPI-I_SP",43577,"FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM","UN",77.47,77.47]
["SINAPI-I_SP 43467","SINAPI-I_SP",43467,"FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.61,0.61]
["SINAPI-I_SP 3121","SINAPI-I_SP",3121,"FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM","UN",5.57,5.57]
["SINAPI-I_SP 939","SINAPI-I_SP",939,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M",2.5299999999999998,2.5299999999999998]
["SINAPI-I_SP 42529","SINAPI-I_SP",42529,"FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM","M",1.35,1.35]
["SINAPI-I_SP 4311","SINAPI-I_SP",4311,"FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 49 OU KALHETA","UN",2.2999999999999998,2.2999999999999998]
["SINAPI-I_SP 3275","SINAPI-I_SP",3275,"FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO)","M2",140.72999999999999,140.72999999999999]
["SINAPI-I_SP 43653","SINAPI-I_SP",43653,"FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA","L",38.950000000000003,38.950000000000003]
["SINAPI-I_SP 11588","SINAPI-I_SP",11588,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)","UN",1362.43,1362.43]
["SINAPI-I_SP 11597","SINAPI-I_SP",11597,"GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)","UN",673.35,673.35]
["SINAPI-I_SP 4226","SINAPI-I_SP",4226,"GAS DE COZINHA - GLP","KG",8.44,8.44]
["SINAPI-I_SP 36870","SINAPI-I_SP",36870,"GESSO PROJETADO","KG",0.62,0.62]
["SINAPI-I_SP 36786","SINAPI-I_SP",36786,"GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,117 A 1,00 MM, (SAE G-40 A G-80)","SC25KG",137.86000000000001,137.86000000000001]
["SINAPI-I_SP 36492","SINAPI-I_SP",36492,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 50 M, CAPACIDADE DE 2,33 T A 30 M, ALTURA ATE 48 M","UN",1559013.67,1559013.67]
["SINAPI-I_SP 20007","SINAPI-I_SP",20007,"GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",6.07,6.07]
["SINAPI-I_SP 44474","SINAPI-I_SP",44474,"GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6","UN",2491030.2799999998,2491030.2799999998]
["SINAPI-I_SP 7569","SINAPI-I_SP",7569,"HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM","UN",56.58,56.58]
["SINAPI-I_SP 12770","SINAPI-I_SP",12770,"HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1\", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)","UN",564.03,564.03]
["SINAPI-I_SP 38064","SINAPI-I_SP",38064,"INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",20.34,20.34]
["SINAPI-I_SP 38070","SINAPI-I_SP",38070,"INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN",17.09,17.09]
["SINAPI-I_SP 40659","SINAPI-I_SP",40659,"JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)","M2",850.51,850.51]
["SINAPI-I_SP 40660","SINAPI-I_SP",40660,"JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)","M2",1077.92,1077.92]
["SINAPI-I_SP 37968","SINAPI-I_SP",37968,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",55.65,55.65]
["SINAPI-I_SP 37961","SINAPI-I_SP",37961,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",146.24,146.24]
["SINAPI-I_SP 38991","SINAPI-I_SP",38991,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 90 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",145.87,145.87]
["SINAPI-I_SP 3505","SINAPI-I_SP",3505,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.73,2.73]
["SINAPI-I_SP 20147","SINAPI-I_SP",20147,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.57,5.57]
["SINAPI-I_SP 37951","SINAPI-I_SP",37951,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",2.65,2.65]
["SINAPI-I_SP 20154","SINAPI-I_SP",20154,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",4.2300000000000004,4.2300000000000004]
["SINAPI-I_SP 38926","SINAPI-I_SP",38926,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",16.22,16.22]
["SINAPI-I_SP 45207","SINAPI-I_SP",45207,"JOGO SERRA COPO COM 6 SERRAS, DIAMETRO VARIANDO DE 15 MM A 60 MM","UN",340.75,340.75]
["SINAPI-I_SP 20141","SINAPI-I_SP",20141,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",22.61,22.61]
["SINAPI-I_SP 3676","SINAPI-I_SP",3676,"JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/10, ATE 100 MCA","M",499.69,499.69]
["SINAPI-I_SP 38394","SINAPI-I_SP",38394,"KIT ACESSORIOS PARA COMPRESSOR DE AR, 5 PECAS (PISTOLAS PINTURA, LIMPEZA E PULVERIZACAO, CALIBRADOR E MANGUEIRA)","UN",200.52,200.52]
["SINAPI-I_SP 39485","SINAPI-I_SP",39485,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)","UN",689.6,689.6]
["SINAPI-I_SP 39500","SINAPI-I_SP",39500,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)","UN",1045.3900000000001,1045.3900000000001]
["SINAPI-I_SP 39388","SINAPI-I_SP",39388,"LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10)","UN",5.27,5.27]
[{"$f":"CONCATENATE($B18325,\" \",$C18325)","v":"SINAPI-I_SP 10429"},"SINAPI-I_SP",10429,"LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)","UN",159.16,159.16]
["SINAPI-I_SP 44331","SINAPI-I_SP",44331,"LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR","L",55.67,55.67]
["SINAPI-I_SP 10527","SINAPI-I_SP",10527,"LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)","MXMES",30,30]
["SINAPI-I_SP 3348","SINAPI-I_SP",3348,"LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL","H",23.28,23.28]
["SINAPI-I_SP 38889","SINAPI-I_SP",38889,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)","UN",50.02,50.02]
["SINAPI-I_SP 39390","SINAPI-I_SP",39390,"LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W","UN",22.42,22.42]
["SINAPI-I_SP 37976","SINAPI-I_SP",37976,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",12.37,12.37]
["SINAPI-I_SP 3840","SINAPI-I_SP",3840,"LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM","UN",57.84,57.84]
["SINAPI-I_SP 3825","SINAPI-I_SP",3825,"LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",16.5,16.5]
["SINAPI-I_SP 3939","SINAPI-I_SP",3939,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",23.91,23.91]
["SINAPI-I_SP 3924","SINAPI-I_SP",3924,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN",25.39,25.39]
["SINAPI-I_SP 3920","SINAPI-I_SP",3920,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN",20.95,20.95]
["SINAPI-I_SP 40370","SINAPI-I_SP",40370,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\" X 2\"","UN",189.1,189.1]
["SINAPI-I_SP 39318","SINAPI-I_SP",39318,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",11.67,11.67]
["SINAPI-I_SP 1895","SINAPI-I_SP",1895,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",21.37,21.37]
["SINAPI-I_SP 39857","SINAPI-I_SP",39857,"LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM","UN",11.76,11.76]
["SINAPI-I_SP 12892","SINAPI-I_SP",12892,"LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)","PAR",12.49,12.49]
["SINAPI-I_SP 38442","SINAPI-I_SP",38442,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",11.63,11.63]
["SINAPI-I_SP 3897","SINAPI-I_SP",3897,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",1.72,1.72]
["SINAPI-I_SP 39294","SINAPI-I_SP",39294,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN",14.72,14.72]
["SINAPI-I_SP 11519","SINAPI-I_SP",11519,"MACANETA ALAVANCA RETA OCA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO APROX DE 15 CM","PAR",60.25,60.25]
["SINAPI-I_SP 37454","SINAPI-I_SP",37454,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4\" X1 MM","M",1.68,1.68]
["SINAPI-I_SP 21036","SINAPI-I_SP",21036,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN",1056.99,1056.99]
["SINAPI-I_SP 44907","SINAPI-I_SP",44907,"MANGUEIRA PARA AR E AGUA DE PVC/BORRACHA, PRESSAO 300 PSI, DIAMETRO DE 1 POLEGADA","M",17.059999999999999,17.059999999999999]
["SINAPI-I_SP 38544","SINAPI-I_SP",38544,"MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD) ANTICHAMAS, E = 8 MM","M2",9.57,9.57]
["SINAPI-I_SP 43608","SINAPI-I_SP",43608,"MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX","UN",55.38,55.38]
["SINAPI-I_SP 45240","SINAPI-I_SP",45240,"MARRETA DE ACO, OITAVADA, 500 G, COM CABO DE MADEIRA","UN",32.03,32.03]
["SINAPI-I_SP 38120","SINAPI-I_SP",38120,"MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS","KG",145.66999999999999,145.66999999999999]
["SINAPI-I_SP 43652","SINAPI-I_SP",43652,"MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR","KG",15.96,15.96]
["SINAPI-I_SP 34774","SINAPI-I_SP",34774,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.36,2.36]
["SINAPI-I_SP 41683","SINAPI-I_SP",41683,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2)","UN",24.21,24.21]
["SINAPI-I_SP 36512","SINAPI-I_SP",36512,"MICRO-TRATOR CORTADOR DE GRAMA COM LARGURA DO CORTE DE 107 CM, COM 2 LAMINAS E DESCARTE LATERAL","UN",20679.88,20679.88]
["SINAPI-I_SP 37546","SINAPI-I_SP",37546,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV","UN",12464.89,12464.89]
["SINAPI-I_SP 34761","SINAPI-I_SP",34761,"MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)","H",29.86,33.39]
["SINAPI-I_SP 40924","SINAPI-I_SP",40924,"MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA)","MES",5230.5600000000004,5849.85]
["SINAPI-I_SP 4243","SINAPI-I_SP",4243,"MOTORISTA DE CAMINHAO BETONEIRA (HORISTA)","H",24.18,27.04]
["SINAPI-I_SP 4114","SINAPI-I_SP",4114,"MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO \"T\", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS","UN",75.44,75.44]
["SINAPI-I_SP 4182","SINAPI-I_SP",4182,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN",91.23,91.23]
["SINAPI-I_SP 4203","SINAPI-I_SP",4203,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"","UN",125.29,125.29]
["SINAPI-I_SP 40365","SINAPI-I_SP",40365,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN",38.42,38.42]
["SINAPI-I_SP 4221","SINAPI-I_SP",4221,"OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500","L",5.98,5.98]
["SINAPI-I_SP 40981","SINAPI-I_SP",40981,"OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (MENSALISTA)","MES",3924.31,4388.95]
["SINAPI-I_SP 4239","SINAPI-I_SP",4239,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)","H",33.43,37.380000000000003]
["SINAPI-I_SP 39639","SINAPI-I_SP",39639,"PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 55 MM","M2",149.4,149.4]
["SINAPI-I_SP 13294","SINAPI-I_SP",13294,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8\", COMPRIMENTO 80 MM","UN",1.66,1.66]
["SINAPI-I_SP 11960","SINAPI-I_SP",11960,"PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM","UN",0.16,0.16]
["SINAPI-I_SP 4344","SINAPI-I_SP",4344,"PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA","UN",22.74,22.74]
["SINAPI-I_SP 4384","SINAPI-I_SP",4384,"PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10","UN",24.93,24.93]
["SINAPI-I_SP 11962","SINAPI-I_SP",11962,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4\", COMPRIMENTO 1/2\"","UN",0.25,0.25]
["SINAPI-I_SP 40549","SINAPI-I_SP",40549,"PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2\" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1\" (25,4 MM)","CENTO",205.62,205.62]
["SINAPI-I_SP 10730","SINAPI-I_SP",10730,"PEDRA ARDOSIA, CINZA, 30 X 30, E= *1 CM","M2",43.51,43.51]
["SINAPI-I_SP 4730","SINAPI-I_SP",4730,"PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3",73.11,73.11]
["SINAPI-I_SP 43082","SINAPI-I_SP",43082,"PERFIL \"I\" OU \"W\" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES","KG",10,10]
["SINAPI-I_SP 39419","SINAPI-I_SP",39419,"PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)","M",6.35,6.35]
["SINAPI-I_SP 38541","SINAPI-I_SP",38541,"PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM","UN",4594594.59,4594594.59]
["SINAPI-I_SP 39012","SINAPI-I_SP",39012,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10\"","UN",1018468.47,1018468.47]
["SINAPI-I_SP 37396","SINAPI-I_SP",37396,"PINO DE ACO LISO 1/4\", HASTE = *36,5* MM (ACAO DIRETA)","CENTO",36.67,36.67]
["SINAPI-I_SP 41081","SINAPI-I_SP",41081,"PINTOR PARA TINTA EPOXI (MENSALISTA)","MES",4086.34,4570.16]
["SINAPI-I_SP 45191","SINAPI-I_SP",45191,"PISO EM PORCELANATO,RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 6400 CM2","M2",95.41,95.41]
["SINAPI-I_SP 39567","SINAPI-I_SP",39567,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL","M2",42.51,42.51]
["SINAPI-I_SP 39516","SINAPI-I_SP",39516,"PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA REBAIXADA PARA PERFIL 24 MM, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)","UN",54.84,54.84]
["SINAPI-I_SP 4813","SINAPI-I_SP",4813,"PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)","M2",400,400]
["SINAPI-I_SP 40671","SINAPI-I_SP",40671,"PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, *40 X 40* CM, E = 6 CM, COR NATURAL","M2",118.28,118.28]
["SINAPI-I_SP 11427","SINAPI-I_SP",11427,"POLVORA NEGRA","KG",92.53,92.53]
["SINAPI-I_SP 39997","SINAPI-I_SP",39997,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4\"","UN",0.33,0.33]
["SINAPI-I_SP 39021","SINAPI-I_SP",39021,"PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS","UN",751.21,751.21]
["SINAPI-I_SP 20322","SINAPI-I_SP",20322,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA","UN",248.01,248.01]
["SINAPI-I_SP 10555","SINAPI-I_SP",10555,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN",247.76,247.76]
["SINAPI-I_SP 37561","SINAPI-I_SP",37561,"PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS","M2",630.82000000000005,630.82000000000005]
["SINAPI-I_SP 41191","SINAPI-I_SP",41191,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29","UN",8327.4699999999993,8327.4699999999993]
["SINAPI-I_SP 41205","SINAPI-I_SP",41205,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5","UN",2561.6999999999998,2561.6999999999998]
["SINAPI-I_SP 41218","SINAPI-I_SP",41218,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4,5","UN",7434.31,7434.31]
["SINAPI-I_SP 41195","SINAPI-I_SP",41195,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D","UN",502.61,502.61]
["SINAPI-I_SP 5068","SINAPI-I_SP",5068,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)","KG",12.2,12.2]
["SINAPI-I_SP 5062","SINAPI-I_SP",5062,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9)","KG",12.37,12.37]
["SINAPI-I_SP 11738","SINAPI-I_SP",11738,"PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM (NBR 5688)","UN",16.13,16.13]
["SINAPI-I_SP 38377","SINAPI-I_SP",38377,"PRUMO DE CENTRO EM ACO *400* G, COM CORDAO EM NYLON E CALCO GUIA EM ACO OU MADEIRA","UN",29.8,29.8]
["SINAPI-I_SP 39805","SINAPI-I_SP",39805,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN","UN",136.16,136.16]
["SINAPI-I_SP 39806","SINAPI-I_SP",39806,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN","UN",252.27,252.27]
["SINAPI-I_SP 43836","SINAPI-I_SP",43836,"RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM","UN",2757.74,2757.74]
["SINAPI-I_SP 20043","SINAPI-I_SP",20043,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",9.66,9.66]
["SINAPI-I_SP 11672","SINAPI-I_SP",11672,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2\", COM CORPO DIVIDIDO","UN",64.03,64.03]
["SINAPI-I_SP 6020","SINAPI-I_SP",6020,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2\"","UN",24.83,24.83]
["SINAPI-I_SP 6027","SINAPI-I_SP",6027,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4\"","UN",518.38,518.38]
["SINAPI-I_SP 45394","SINAPI-I_SP",45394,"REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 M X *25,5* MM","UN",37.93,37.93]
["SINAPI-I_SP 153","SINAPI-I_SP",153,"REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE","L",92.53,92.53]
["SINAPI-I_SP 20231","SINAPI-I_SP",20231,"RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM","M",70.7,70.7]
["SINAPI-I_SP 11577","SINAPI-I_SP",11577,"ROSETA REDONDA DE SOBREPOR, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO APROXIMADO DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS","UN",10.53,10.53]
["SINAPI-I_SP 13110","SINAPI-I_SP",13110,"SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 8 POLEGADAS","UN",356.56,356.56]
["SINAPI-I_SP 43143","SINAPI-I_SP",43143,"SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS","L",26.33,26.33]
[{"$f":"CONCATENATE($B19605,\" \",$C19605)","v":"SINAPI-I_SP 37744"},"SINAPI-I_SP",37744,"SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)","UN",279656.7,279656.7]
["SINAPI-I_SP 44535","SINAPI-I_SP",44535,"SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO","M3",45.24,45.24]
["SINAPI-I_SP 38061","SINAPI-I_SP",38061,"SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO","UN",51.17,51.17]
["SINAPI-I_SP 10691","SINAPI-I_SP",10691,"SOLVENTE PARA COLA A BASE DE RESINA SINTETICA (PARA COLA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTRAS SUPERFICIES)","L",52.2,52.2]
[{"$f":"CONCATENATE($B19669,\" \",$C19669)","v":"SINAPI-I_SP 45230"},"SINAPI-I_SP",45230,"SUPORTE MANUAL PARA LIXA, PLASTICO, COM 230 X 80 MM (COMPRIMENTO X LARGURA)","UN",41.53,41.53]
["SINAPI-I_SP 390","SINAPI-I_SP",390,"SUPORTE PARA TUBO DIAMETRO NOMINAL 2\", COM ROSCA MECANICA","UN",10.23,10.23]
["SINAPI-I_SP 45239","SINAPI-I_SP",45239,"TALHADEIRA CHATA, DE ACO, 10\"","UN",26,26]
["SINAPI-I_SP 41620","SINAPI-I_SP",41620,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,10* M, E = 0,05 M","UN",214.58,214.58]
["SINAPI-I_SP 11301","SINAPI-I_SP",11301,"TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)","UN",561.39,561.39]
["SINAPI-I_SP 37737","SINAPI-I_SP",37737,"TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",57060.45,57060.45]
["SINAPI-I_SP 3593","SINAPI-I_SP",3593,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",94.75,94.75]
["SINAPI-I_SP 3591","SINAPI-I_SP",3591,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN",681.68,681.68]
["SINAPI-I_SP 38014","SINAPI-I_SP",38014,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",83.21,83.21]
["SINAPI-I_SP 6321","SINAPI-I_SP",6321,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 5\"","UN",463.13,463.13]
["SINAPI-I_SP 6308","SINAPI-I_SP",6308,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"","UN",141.91999999999999,141.91999999999999]
["SINAPI-I_SP 39324","SINAPI-I_SP",39324,"TE DE REDUCAO, CPVC, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",5.3,5.3]
["SINAPI-I_SP 7132","SINAPI-I_SP",7132,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",44.3,44.3]
["SINAPI-I_SP 37444","SINAPI-I_SP",37444,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN",206.26,206.26]
["SINAPI-I_SP 38020","SINAPI-I_SP",38020,"TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",9.51,9.51]
["SINAPI-I_SP 7098","SINAPI-I_SP",7098,"TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.98,3.98]
["SINAPI-I_SP 11656","SINAPI-I_SP",11656,"TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN",21.03,21.03]
["SINAPI-I_SP 7097","SINAPI-I_SP",7097,"TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",8.09,8.09]
["SINAPI-I_SP 41892","SINAPI-I_SP",41892,"TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",127.46,127.46]
["SINAPI-I_SP 7155","SINAPI-I_SP",7155,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM","M2",15.45,15.45]
["SINAPI-I_SP 10928","SINAPI-I_SP",10928,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M","M2",14.98,14.98]
["SINAPI-I_SP 37525","SINAPI-I_SP",37525,"TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)","M",2.58,2.58]
["SINAPI-I_SP 7184","SINAPI-I_SP",7184,"TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, TRANSLUCIDA / INCOLOR, E = *0,6* MM, DE *0,50 X 2,44* M (L X C)","M2",40.98,40.98]
["SINAPI-I_SP 7193","SINAPI-I_SP",7193,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN",106.9,106.9]
["SINAPI-I_SP 34447","SINAPI-I_SP",34447,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 8,20 M (SEM AMIANTO)","UN",682.48,682.48]
["SINAPI-I_SP 1577","SINAPI-I_SP",1577,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8","UN",3.19,3.19]
["SINAPI-I_SP 1542","SINAPI-I_SP",1542,"TERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO","UN",23.58,23.58]
["SINAPI-I_SP 7258","SINAPI-I_SP",7258,"TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)","UN",0.54,0.54]
["SINAPI-I_SP 34400","SINAPI-I_SP",34400,"TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *2,5 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C)","UN",4.3499999999999996,4.3499999999999996]
["SINAPI-I_SP 7292","SINAPI-I_SP",7292,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE","L",46.24,46.24]
["SINAPI-I_SP 12147","SINAPI-I_SP",12147,"TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4\" X 2\" (CAIXA + MODULO)","UN",14.32,14.32]
["SINAPI-I_SP 7606","SINAPI-I_SP",7606,"TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 3/4\", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS","UN",95.59,95.59]
["SINAPI-I_SP 11777","SINAPI-I_SP",11777,"TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)","UN",216.62,216.62]
["SINAPI-I_SP 13983","SINAPI-I_SP",13983,"TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2\" OU 3/4\"","UN",78.209999999999994,78.209999999999994]
["SINAPI-I_SP 7614","SINAPI-I_SP",7614,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN",23687.99,23687.99]
["SINAPI-I_SP 13238","SINAPI-I_SP",13238,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5775 KG","UN",312056.05,312056.05]
["SINAPI-I_SP 45231","SINAPI-I_SP",45231,"TRINCHA DE 1\" COM CERDAS SINTETICAS","UN",5.7,5.7]
["SINAPI-I_SP 42574","SINAPI-I_SP",42574,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1\", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M","M",63.97,63.97]
["SINAPI-I_SP 7661","SINAPI-I_SP",7661,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M","M",904.53,904.53]
["SINAPI-I_SP 21015","SINAPI-I_SP",21015,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3\"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)","M",108.01,108.01]
["SINAPI-I_SP 13356","SINAPI-I_SP",13356,"TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2\" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M","M",20.12,20.12]
["SINAPI-I_SP 41782","SINAPI-I_SP",41782,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)","M",639.36,639.36]
["SINAPI-I_SP 39738","SINAPI-I_SP",39738,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4\" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M",3.78,3.78]
["SINAPI-I_SP 12713","SINAPI-I_SP",12713,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M",32.64,32.64]
["SINAPI-I_SP 7758","SINAPI-I_SP",7758,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM","M",1122.1099999999999,1122.1099999999999]
["SINAPI-I_SP 7752","SINAPI-I_SP",7752,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M",176.58,176.58]
["SINAPI-I_SP 12578","SINAPI-I_SP",12578,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM","M",346.47,346.47]
["SINAPI-I_SP 7773","SINAPI-I_SP",7773,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM","M",677.4,677.4]
["SINAPI-I_SP 7791","SINAPI-I_SP",7791,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM","M",143.16,143.16]
["SINAPI-I_SP 39710","SINAPI-I_SP",39710,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/8\", E= 10 MM","M",3.13,3.13]
["SINAPI-I_SP 44519","SINAPI-I_SP",44519,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M",1088.01,1088.01]
["SINAPI-I_SP 44527","SINAPI-I_SP",44527,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, (SDR 21 - PN 06) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M",2294.59,2294.59]
["SINAPI-I_SP 38051","SINAPI-I_SP",38051,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2\") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)","M",7.56,7.56]
["SINAPI-I_SP 38980","SINAPI-I_SP",38980,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M",20.73,20.73]
["SINAPI-I_SP 9853","SINAPI-I_SP",9853,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 200 MM, COMPRIMENTO = 2 M","M",262.74,262.74]
["SINAPI-I_SP 36378","SINAPI-I_SP",36378,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M",27.82,27.82]
["SINAPI-I_SP 20067","SINAPI-I_SP",20067,"TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)","M",9.8000000000000007,9.8000000000000007]
["SINAPI-I_SP 9867","SINAPI-I_SP",9867,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M",3.83,3.83]
["SINAPI-I_SP 12432","SINAPI-I_SP",12432,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1 1/2\"","UN",152.79,152.79]
["SINAPI-I_SP 9891","SINAPI-I_SP",9891,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4\"","UN",382.04,382.04]
["SINAPI-I_SP 9892","SINAPI-I_SP",9892,"UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL","UN",7.01,7.01]
["SINAPI-I_SP 37990","SINAPI-I_SP",37990,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",16.989999999999998,16.989999999999998]
["SINAPI-I_SP 9914","SINAPI-I_SP",9914,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO","UN",712400,712400]
["SINAPI-I_SP 11749","SINAPI-I_SP",11749,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4\"","UN",42.96,42.96]
["SINAPI-I_SP 12657","SINAPI-I_SP",12657,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN",371.52,371.52]
["SINAPI-I_SP 38087","SINAPI-I_SP",38087,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127V, 300W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",62.9,62.9]
["SINAPI-I_SP 38400","SINAPI-I_SP",38400,"VASSOURA 40 CM COM CABO","UN",48.32,48.32]
["SINAPI-I_SP 13896","SINAPI-I_SP",13896,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)","UN",3449.3,3449.3]
["SINAPI-I_SP 34387","SINAPI-I_SP",34387,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 8 MM, PINTADO NA COR BRANCA","M2",484.5,484.5]
["SINAPI-I_SP 10503","SINAPI-I_SP",10503,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO","M2",414.68,414.68]
["SINAPI-I_SP 41096","SINAPI-I_SP",41096,"VIGIA DIURNO (MENSALISTA)","MES",3758.17,4203.1400000000003]
["SICRO 0308317","SICRO","0308317","Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação","un",null,17642.5]
["SICRO 0308251","SICRO","0308251","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação","un",null,11474.98]
["SICRO 0308289","SICRO","0308289","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação","un",null,11466.28]
["SICRO 0308300","SICRO","0308300","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 7.000 kN - fornecimento e instalação","un",null,49733.39]
["SICRO 0308281","SICRO","0308281","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 7.000 kN - fornecimento e instalação","un",null,56325.49]
["SICRO 0407818","SICRO","0407818","Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação","kg",null,12.8]
["SICRO 0607141","SICRO","0607141","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,54 m e altura = 6,05 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,20 m - areia e brita comerciais","m",null,57358.720000000001]
["SICRO 0606789","SICRO","0606789","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,54 m e altura = 6,05 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,20 m - areia extraída e brita produzida","m",null,56772.2]
["SICRO 0607113","SICRO","0607113","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,30 m e altura = 3,68 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 7,50 m - areia e brita comerciais","m",null,31530.45]
["SICRO 0606770","SICRO","0606770","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,85 m e altura = 4,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,40378.769999999997]
["SICRO 0606778","SICRO","0606778","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,17 m e altura = 5,49 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia extraída e brita produzida","m",null,47622.01]
["SICRO 0606845","SICRO","0606845","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,57 m e altura = 8,44 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia e brita comerciais","m",null,65994.91]
["SICRO 0606839","SICRO","0606839","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 8,71 m e altura = 9,32 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,75226.64]
["SICRO 0605695","SICRO","0605695","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,60 m - brita comercial","m",null,1450.21]
["SICRO 0605616","SICRO","0605616","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,50 m - brita produzida","m",null,3371.97]
["SICRO 0605712","SICRO","0605712","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,30 m - brita comercial","m",null,6139.48]
["SICRO 0605654","SICRO","0605654","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,90 m - brita comercial","m",null,1968.53]
["SICRO 0605471","SICRO","0605471","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,70 m - brita produzida","m",null,3610.06]
["SICRO 0605670","SICRO","0605670","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,50 m - brita comercial","m",null,9638.61]
["SICRO 0605632","SICRO","0605632","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 1,90 m - brita produzida","m",null,8689.85]
["SICRO 0605636","SICRO","0605636","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,05 m - brita produzida","m",null,13933.41]
["SICRO 0605732","SICRO","0605732","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 5,00 m - brita comercial","m",null,27771.19]
["SICRO 0605486","SICRO","0605486","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,15 m - brita produzida","m",null,9542.17]
["SICRO 0605493","SICRO","0605493","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,80 m - brita produzida","m",null,16885.990000000002]
["SICRO 0605687","SICRO","0605687","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,80 m - brita comercial","m",null,23137.69]
["SICRO 0605503","SICRO","0605503","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 7,25 m - brita produzida","m",null,52869.74]
["SICRO 0606354","SICRO","0606354","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,90 m e altura = 2,45 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,60 m - brita produzida","m",null,15115.91]
["SICRO 0606450","SICRO","0606450","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,05 m e altura = 3,15 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,50 m - brita comercial","m",null,22774.77]
["SICRO 0606367","SICRO","0606367","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,25 m e altura = 3,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - brita produzida","m",null,34495.21]
["SICRO 0606459","SICRO","0606459","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,60 m e altura = 3,85 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - brita comercial","m",null,48634.68]
["SICRO 0606487","SICRO","0606487","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,50 m e altura = 4,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,40 m - brita comercial","m",null,21055.15]
["SICRO 0606475","SICRO","0606475","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,65 m e altura = 5,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 9,00 m - brita produzida","m",null,35754.25]
["SICRO 0605593","SICRO","0605593","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m","m",null,6853.3]
["SICRO 0605891","SICRO","0605891","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 9,60 m","m",null,10537.38]
["SICRO 0605507","SICRO","0605507","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m","m",null,8422]
[{"$f":"CONCATENATE($B21174,\" \",$C21174)","v":"SICRO 0605839"},"SICRO","0605839","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,90 m","m",null,10675.03]
["SICRO 0605587","SICRO","0605587","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,90 m","m",null,12899.21]
["SICRO 0605510","SICRO","0605510","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m","m",null,12092.88]
["SICRO 0605858","SICRO","0605858","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,50 m","m",null,20424.27]
["SICRO 0605552","SICRO","0605552","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m","m",null,21105.21]
["SICRO 0605553","SICRO","0605553","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m","m",null,23542.02]
["SICRO 0605806","SICRO","0605806","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m","m",null,27541.23]
["SICRO 0605557","SICRO","0605557","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m","m",null,35419.93]
["SICRO 0605831","SICRO","0605831","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,20 m","m",null,48723.57]
["SICRO 0605834","SICRO","0605834","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m","m",null,61158.39]
["SICRO 0705316","SICRO","0705316","Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",null,15789.47]
["SICRO 0705335","SICRO","0705335","Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",null,44476.55]
["SICRO 0705224","SICRO","0705224","Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",null,11395.02]
["SICRO 0705245","SICRO","0705245","Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",null,30378.639999999999]
["SICRO 0705404","SICRO","0705404","Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",null,18067.939999999999]
["SICRO 0705420","SICRO","0705420","Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",null,38270.370000000003]
["SICRO 0705427","SICRO","0705427","Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",null,54042.43]
["SICRO 0705268","SICRO","0705268","Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,5111.8599999999997]
["SICRO 0705287","SICRO","0705287","Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",null,7014.58]
["SICRO 0705299","SICRO","0705299","Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",null,9841.7900000000009]
["SICRO 0705168","SICRO","0705168","Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,2337.1999999999998]
["SICRO 0705193","SICRO","0705193","Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",null,4764.08]
["SICRO 0705187","SICRO","0705187","Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",null,3561.46]
["SICRO 0705204","SICRO","0705204","Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,5793.41]
["SICRO 0705358","SICRO","0705358","Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",null,7706]
["SICRO 0705362","SICRO","0705362","Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",null,7447.3]
["SICRO 0705385","SICRO","0705385","Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,14920.05]
["SICRO 0705392","SICRO","0705392","Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",null,14538.53]
["SICRO 0804223","SICRO","0804223","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,1685.5]
["SICRO 0804228","SICRO","0804228","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,1587.65]
["SICRO 0804241","SICRO","0804241","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,2455.14]
["SICRO 0804247","SICRO","0804247","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,2612]
["SICRO 0804264","SICRO","0804264","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,2988.07]
["SICRO 0804277","SICRO","0804277","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,5699.71]
["SICRO 0804278","SICRO","0804278","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,4786.43]
["SICRO 0804289","SICRO","0804289","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,6312.39]
["SICRO 0804075","SICRO","0804075","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,419.68]
["SICRO 0804088","SICRO","0804088","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,691.76]
["SICRO 0804380","SICRO","0804380","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",null,1232.47]
["SICRO 0804105","SICRO","0804105","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,1342.81]
["SICRO 0804114","SICRO","0804114","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,1221.1500000000001]
["SICRO 0804125","SICRO","0804125","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,2001.55]
["SICRO 0804123","SICRO","0804123","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,1995.75]
["SICRO 0804150","SICRO","0804150","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,2394.1799999999998]
["SICRO 0804155","SICRO","0804155","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,2920.12]
["SICRO 0804167","SICRO","0804167","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,4771.84]
["SICRO 0804176","SICRO","0804176","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,4264.2700000000004]
["SICRO 0804327","SICRO","0804327","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,3053.83]
["SICRO 0804335","SICRO","0804335","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,3539.57]
["SICRO 0804349","SICRO","0804349","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,4285.29]
["SICRO 0804353","SICRO","0804353","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",null,4613.45]
["SICRO 0804364","SICRO","0804364","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,5662.98]
["SICRO 0804368","SICRO","0804368","Boca de BTTC D = 1,50 m esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",null,5925.26]
["SICRO 0804497","SICRO","0804497","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA4 - areia e brita comerciais","m",null,426.42]
["SICRO 0804490","SICRO","0804490","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita produzida","m",null,720.23]
["SICRO 0804182","SICRO","0804182","Corpo de BDTC D = 0,80 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",null,1234.32]
["SICRO 0804190","SICRO","0804190","Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",null,1587.59]
["SICRO 0804205","SICRO","0804205","Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",null,3371.72]
["SICRO 0804026","SICRO","0804026","Corpo de BSTC D = 0,60 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",null,471.01]
["SICRO 0804040","SICRO","0804040","Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",null,838.86]
["SICRO 0804045","SICRO","0804045","Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",null,1053.92]
["SICRO 0804292","SICRO","0804292","Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",null,2284.27]
["SICRO 0805446","SICRO","0805446","Dentes para bueiros duplos D = 0,80 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",null,42.5]
["SICRO 0805437","SICRO","0805437","Dentes para bueiros simples D = 0,60 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",null,21.29]
["SICRO 0909620","SICRO","0909620","Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial","m²",null,147.47999999999999]
["SICRO 0919007","SICRO","0919007","Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 150 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados","un",null,129840.78]
["SICRO 0919246","SICRO","0919246","Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 40 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados","un",null,50585.31]
["SICRO 0903818","SICRO","0903818","Tinta látex - duas camadas com aplicação manual","m²",null,16.329999999999998]
["SICRO 1109675","SICRO","1109675","Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",null,396.3]
["SICRO 1106060","SICRO","1106060","Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",null,451.71]
["SICRO 1108114","SICRO","1108114","Concreto com 8% de microssílica fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",null,490.39]
["SICRO 1107900","SICRO","1107900","Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",null,491.64]
["SICRO 1107899","SICRO","1107899","Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",null,376.28]
["SICRO 1116268","SICRO","1116268","Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",null,284.77]
["SICRO 1108118","SICRO","1108118","Concreto submerso fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",null,454.6]
["SICRO 1106128","SICRO","1106128","Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h","m³",null,53.39]
["SICRO 1207684","SICRO","1207684","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe II com seção de 40 a 60 m²","m³",null,835.53]
["SICRO 1207669","SICRO","1207669","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 20 a 40 m²","m³",null,1286.55]
["SICRO 1207682","SICRO","1207682","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe I com seção de 20 a 40 m²","m³",null,915.4]
["SICRO 1207665","SICRO","1207665","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 40 a 60 m²","m³",null,1231.25]
["SICRO 1416142","SICRO","1416142","Corte de chapas de aço com espessura de 16 mm com maçarico oxiacetileno","m",null,5.43]
["SICRO 1416253","SICRO","1416253","Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 16 mm","m",null,603.20000000000005]
["SICRO 1513941","SICRO","1513941","Contenção em areia-cimento ensacada com mistura de areia com 8% de cimento - confecção e assentamento","m³",null,543.4]
["SICRO 1516302","SICRO","1516302","Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 400 kN/m - fornecimento e instalação","m²",null,85.46]
["SICRO 1505849","SICRO","1505849","Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, e H = 20 cm com altura de 8 a 10 m - confecção e assentamento","m²",null,181.27]
["SICRO 1619004","SICRO","1619004","Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus","m³",null,7.65]
["SICRO 1600441","SICRO","1600441","Remoção de paralelepípedos","m²",null,5.26]
["SICRO 1716609","SICRO","1716609","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 800 a 1.000 m","m³",null,120.17]
["SICRO 1716628","SICRO","1716628","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 800 a 1.000 m","m³",null,118.81]
["SICRO 1716652","SICRO","1716652","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 2.500 a 3.000 m","m³",null,71.95]
["SICRO 1716602","SICRO","1716602","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma montada na obra com três torres de perfuração","m³",null,105.35]
["SICRO 1917528","SICRO","1917528","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.100 a 10.300 m","m³",null,36.1]
["SICRO 1917495","SICRO","1917495","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m","m³",null,10.25]
["SICRO 1917512","SICRO","1917512","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.900 a 7.100 m","m³",null,18.22]
[{"$f":"CONCATENATE($B22518,\" \",$C22518)","v":"SICRO 1917517"},"SICRO","1917517","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.900 a 8.100 m","m³",null,21.95]
["SICRO 1917227","SICRO","1917227","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m","m³",null,11.52]
["SICRO 1917219","SICRO","1917219","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",null,7.17]
["SICRO 1917291","SICRO","1917291","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m","m³",null,14.82]
["SICRO 1917305","SICRO","1917305","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 7.300 a 7.500 m","m³",null,35.94]
["SICRO 1917376","SICRO","1917376","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",null,9.0500000000000007]
["SICRO 1917382","SICRO","1917382","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m","m³",null,11.58]
["SICRO 1917396","SICRO","1917396","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.900 a 7.100 m","m³",null,24.35]
["SICRO 1917047","SICRO","1917047","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",null,28.96]
["SICRO 1901527","SICRO","1901527","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",null,21.08]
["SICRO 1917116","SICRO","1917116","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",null,16.829999999999998]
["SICRO 1917007","SICRO","1917007","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",null,37.49]
["SICRO 1917011","SICRO","1917011","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",null,40.4]
["SICRO 1917595","SICRO","1917595","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m","m³",null,35.96]
["SICRO 1917257","SICRO","1917257","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",null,12.86]
["SICRO 1917332","SICRO","1917332","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",null,5.71]
["SICRO 1917333","SICRO","1917333","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",null,6.06]
["SICRO 1917455","SICRO","1917455","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m","m³",null,34.619999999999997]
["SICRO 1917059","SICRO","1917059","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",null,26.52]
["SICRO 1901550","SICRO","1901550","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",null,23.08]
["SICRO 1917168","SICRO","1917168","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",null,14.92]
["SICRO 1917020","SICRO","1917020","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",null,34.76]
["SICRO 1917549","SICRO","1917549","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m","m³",null,10.67]
["SICRO 1917564","SICRO","1917564","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m","m³",null,30.99]
["SICRO 1917242","SICRO","1917242","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",null,10.82]
["SICRO 1917725","SICRO","1917725","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",null,6.43]
["SICRO 1917730","SICRO","1917730","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",null,5.36]
["SICRO 1917429","SICRO","1917429","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m","m³",null,20.46]
["SICRO 1917434","SICRO","1917434","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m","m³",null,38.68]
["SICRO 1901553","SICRO","1901553","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",null,14.59]
["SICRO 1917088","SICRO","1917088","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",null,17.79]
[{"$f":"CONCATENATE($B22966,\" \",$C22966)","v":"SICRO 1917157"},"SICRO","1917157","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",null,14.54]
["SICRO 1917014","SICRO","1917014","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",null,35.93]
["SICRO 1917362","SICRO","1917362","Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",null,41.07]
["SICRO 1917476","SICRO","1917476","Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",null,31.57]
["SICRO 1901575","SICRO","1901575","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",null,13.73]
["SICRO 1917108","SICRO","1917108","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",null,17.149999999999999]
["SICRO 1917211","SICRO","1917211","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",null,14.63]
["SICRO 1917036","SICRO","1917036","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 3.000 m","m³",null,36.19]
["SICRO 1917614","SICRO","1917614","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",null,33.119999999999997]
["SICRO 1917262","SICRO","1917262","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",null,10.08]
["SICRO 1917465","SICRO","1917465","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",null,15.37]
["SICRO 1901591","SICRO","1901591","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",null,13.72]
["SICRO 1917102","SICRO","1917102","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",null,17.309999999999999]
["SICRO 1917171","SICRO","1917171","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",null,14.02]
["SICRO 1917028","SICRO","1917028","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",null,35.35]
["SICRO 1917637","SICRO","1917637","Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 2.400 a 2.700 m","m³",null,19.03]
["SICRO 1917659","SICRO","1917659","Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.000 a 1.200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",null,19.47]
["SICRO 1917676","SICRO","1917676","Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.800 a 2.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",null,20.07]
["SICRO 1917690","SICRO","1917690","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.800 a 2.000 m","m³",null,12.86]
["SICRO 1917683","SICRO","1917683","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 400 a 600 m","m³",null,10.029999999999999]
["SICRO 1917697","SICRO","1917697","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 600 a 800 m","m³",null,9.68]
["SICRO 1901609","SICRO","1901609","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 600 a 900 m","m³",null,15.64]
["SICRO 1901621","SICRO","1901621","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",null,19.510000000000002]
["SICRO 1917078","SICRO","1917078","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",null,29.96]
["SICRO 1901634","SICRO","1901634","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",null,27.24]
["SICRO 1917183","SICRO","1917183","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",null,22.4]
["SICRO 2003621","SICRO","2003621","Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia extraída e brita produzida","un",null,2555.7199999999998]
["SICRO 2003630","SICRO","2003630","Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 03 - areia e brita comerciais","un",null,1636.26]
["SICRO 2003918","SICRO","2003918","Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - areia extraída e brita produzida","un",null,208.54]
["SICRO 2003516","SICRO","2003516","Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 B - com grelha de aço - areia extraída e brita produzida","un",null,4877.46]
["SICRO 2003525","SICRO","2003525","Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-60 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais","un",null,6324.79]
["SICRO 2003492","SICRO","2003492","Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-60 A - com grelha de concreto - areia extraída e brita produzida","un",null,6788.18]
["SICRO 2003502","SICRO","2003502","Caixa coletora de sarjeta - CCS 350-80 A - com grelha de concreto - areia extraída e brita produzida","un",null,7732.14]
["SICRO 2003511","SICRO","2003511","Caixa coletora de sarjeta - CCS 400-80 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais","un",null,9347.7000000000007]
["SICRO 2003731","SICRO","2003731","Caixa coletora de talvegue - CCT 03 - areia extraída e brita produzida","un",null,3813.03]
["SICRO 2003743","SICRO","2003743","Caixa coletora de talvegue - CCT 09 - areia extraída e brita produzida","un",null,6197.96]
["SICRO 2003760","SICRO","2003760","Caixa coletora de talvegue - CCT 17 - areia e brita comerciais","un",null,8198.76]
["SICRO 2003651","SICRO","2003651","Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia extraída e brita produzida","un",null,4266.83]
["SICRO 2003666","SICRO","2003666","Caixa de ligação e passagem - CLP 13 - areia e brita comerciais","un",null,2449.4699999999998]
["SICRO 2019784","SICRO","2019784","Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 42,0 x 95,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",null,2368.46]
["SICRO 2019759","SICRO","2019759","Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 38,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",null,947.64]
["SICRO 2019771","SICRO","2019771","Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 26,0 x 53,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto","m",null,1414.41]
["SICRO 2003714","SICRO","2003714","Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais","un",null,1647.65]
["SICRO 2003861","SICRO","2003861","Coluna drenante D = 20 cm - areia comercial","m",null,32.159999999999997]
["SICRO 2003434","SICRO","2003434","Descida d'água de aterros em degraus - DAD 370-45 - areia extraída e brita produzida","m",null,1805.39]
["SICRO 2003402","SICRO","2003402","Descida d'água de cortes em degraus - DCD 80-40 - areia extraída e brita produzida","m",null,752.08]
["SICRO 2003470","SICRO","2003470","Dissipador de energia - DEB 360-754 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",null,3225.3]
["SICRO 2003471","SICRO","2003471","Dissipador de energia - DEB 360-754 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",null,3938.1]
["SICRO 2003184","SICRO","2003184","Dissipador de energia - DED 05 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",null,1015.42]
["SICRO 2003190","SICRO","2003190","Dissipador de energia - DED 08 A - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",null,2001.05]
["SICRO 2003224","SICRO","2003224","Dissipador de energia - DED 12 B - areia extraída e brita produzida","un",null,7912.84]
["SICRO 2003230","SICRO","2003230","Dissipador de energia - DES 150-450 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",null,1323.83]
["SICRO 2006408","SICRO","2006408","Dreno de PVC D = 75 mm para OAE - fornecimento e instalação","m",null,74.44]
["SICRO 2004511","SICRO","2004511","Dreno longitudinal de pavimento H = 1,00 m - com geocomposto drenante","m",null,63.8]
["SICRO 2003597","SICRO","2003597","Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 05 - tubo de concreto poroso e areia comercial","m",null,123.36]
["SICRO 2003578","SICRO","2003578","Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial","m",null,170.52]
["SICRO 2003606","SICRO","2003606","Dreno subsuperficial - DSS 02 - brita produzida","m",null,28.71]
["SICRO 2003106","SICRO","2003106","Entrada para descida d'água - EDA 02 A - areia extraída e brita produzida","un",null,201]
["SICRO 2003113","SICRO","2003113","Entrada para descida d'água - EDA 06 A - areia e brita comerciais","un",null,232.39]
["SICRO 2003147","SICRO","2003147","Entrada para descida d'água - EDA 07 B - areia e brita comerciais","un",null,1197.1500000000001]
["SICRO 2003136","SICRO","2003136","Entrada para descida d'água - EDA 11 A - areia extraída e brita produzida","un",null,795.33]
["SICRO 2003819","SICRO","2003819","Envelope de brita para tubos com diâmetro externo de 75 a 110 mm - L = 15 cm e H = 15 cm","m",null,7.87]
["SICRO 2003767","SICRO","2003767","Lastro de areia comercial - espalhamento manual","m³",null,119.37]
[{"$f":"CONCATENATE($B23862,\" \",$C23862)","v":"SICRO 2003849"},"SICRO","2003849","Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual","m³",null,79.53]
["SICRO 2003374","SICRO","2003374","Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira","m",null,41.38]
["SICRO 2003381","SICRO","2003381","Meio-fio de concreto - MFC 07 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira","m",null,59.12]
["SICRO 2003690","SICRO","2003690","Poço de visita - PVI 07 - areia e brita comerciais","un",null,2741.1]
["SICRO 2003703","SICRO","2003703","Poço de visita - PVI 14 - areia extraída e brita produzida","un",null,2836.24]
["SICRO 2003710","SICRO","2003710","Poço de visita - PVI 17 - areia e brita comerciais","un",null,4685.2700000000004]
["SICRO 2003974","SICRO","2003974","Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 60-20 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",null,53.93]
["SICRO 2003977","SICRO","2003977","Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 140-35 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais","m",null,80.37]
["SICRO 2003327","SICRO","2003327","Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",null,66.36]
["SICRO 2003270","SICRO","2003270","Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",null,36.520000000000003]
["SICRO 2003289","SICRO","2003289","Sarjeta triangular de grama - STG 100-20 - escavação mecânica","m",null,23.22]
["SICRO 2003301","SICRO","2003301","Sarjeta triangular sem revestimento - STT 80-15 - escavação mecânica","m",null,8.61]
["SICRO 2003830","SICRO","2003830","Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação","m",null,587.84]
["SICRO 2003823","SICRO","2003823","Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação","m",null,289.66000000000003]
["SICRO 2003836","SICRO","2003836","Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e instalação","m",null,951.94]
["SICRO 2003891","SICRO","2003891","Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",null,1297.73]
["SICRO 2003880","SICRO","2003880","Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",null,461.45]
["SICRO 2003984","SICRO","2003984","Tubo PEAD para drenagem - D = 450 mm - fornecimento e instalação","m",null,288.02999999999997]
["SICRO 2003295","SICRO","2003295","Valeta de proteção de corte sem revestimento - VPCT 160-30 - escavação mecânica","m",null,19.73]
["SICRO 2106292","SICRO","2106292","Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",null,172.35]
["SICRO 2306726","SICRO","2306726","Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1.800 mm","m",null,251.94]
["SICRO 2306658","SICRO","2306658","Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",null,9594.94]
[{"$f":"CONCATENATE($B24182,\" \",$C24182)","v":"SICRO 2306735"},"SICRO","2306735","Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 500 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",null,929.95]
["SICRO 2306663","SICRO","2306663","Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 900 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",null,1551.04]
["SICRO 2306648","SICRO","2306648","Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.300 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",null,4819.5600000000004]
["SICRO 2306625","SICRO","2306625","Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 1.500 mm","m",null,6298.93]
["SICRO 2306609","SICRO","2306609","Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 900 mm","m",null,1525.09]
["SICRO 2306712","SICRO","2306712","Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.400 mm","m",null,2819.74]
["SICRO 2306715","SICRO","2306715","Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.500 mm","m",null,2947.77]
["SICRO 2306711","SICRO","2306711","Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.400 mm","m",null,414.06]
["SICRO 2306090","SICRO","2306090","Estaca broca manual D = 25 cm - confecção","m",null,56.09]
[{"$f":"CONCATENATE($B24310,\" \",$C24310)","v":"SICRO 2306074"},"SICRO","2306074","Estaca hélice contínua - confecção","m³",null,277.24]
["SICRO 2306106","SICRO","2306106","Estaca pré-moldada de concreto protendido 25 x 25 cm - produzida - sem emenda - cravação","m",null,109.91]
["SICRO 2306069","SICRO","2306069","Estaca raiz perfurada na rocha com D = 25 cm - confecção","m",null,908.76]
["SICRO 2306063","SICRO","2306063","Estaca raiz perfurada no solo com D = 20 cm - confecção","m",null,115.69]
["SICRO 2306304","SICRO","2306304","Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 23 x 23 cm","m",null,51.94]
["SICRO 2306312","SICRO","2306312","Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 42 x 42 cm","m",null,119.05]
["SICRO 2407979","SICRO","2407979","Pintura de acabamento com tinta de poliuretano acrílico de dois componentes com pistola airless, uma demão, espessura de 70 µm","m²",null,13.55]
["SICRO 2607209","SICRO","2607209","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 45, bitola métrica","un",null,482119.85]
["SICRO 2607166","SICRO","2607166","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 57, bitola mista","un",null,928964.64]
["SICRO 2607222","SICRO","2607222","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, UIC 60, bitola métrica","un",null,706483.33]
["SICRO 2607216","SICRO","2607216","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, TR 57, bitola métrica","un",null,888139.85]
["SICRO 2607160","SICRO","2607160","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:8, TR 45, bitola mista","un",null,605425.09]
["SICRO 2607325","SICRO","2607325","Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:12, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto","un",null,503.19]
["SICRO 2607103","SICRO","2607103","Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:12, bitola métrica","jg",null,54663.7]
["SICRO 2607109","SICRO","2607109","Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:20, bitola larga","jg",null,171123.98]
["SICRO 2607091","SICRO","2607091","Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:20, bitola métrica","jg",null,23900.55]
["SICRO 2809197","SICRO","2809197","Demolição de AMV 1:12 TR 45, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",null,3536.09]
["SICRO 2809207","SICRO","2809207","Demolição de AMV 1:20 TR 68, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",null,5706.31]
["SICRO 2809199","SICRO","2809199","Demolição de AMV 1:8 TR 57, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",null,2711.68]
["SICRO 2809223","SICRO","2809223","Demolição de via, bitola mista, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",null,29339.11]
["SICRO 2909382","SICRO","2909382","Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola mista com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.750 un/km","km",null,10938.16]
["SICRO 3009337","SICRO","3009337","Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR45, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica","un",null,118.32]
["SICRO 3009087","SICRO","3009087","Colocação mecanizada de grampo elástico Pandrol","un",null,0.1]
["SICRO 3009279","SICRO","3009279","Dormente de concreto monobloco, bitola métrica, taxa de dormentação de 1.667 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com pórtico","km",null,554785.19999999995]
["SICRO 3009063","SICRO","3009063","Dormente de concreto monobloco, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com carregadeira","km",null,1051977.8400000001]
["SICRO 3009323","SICRO","3009323","Solda aluminotérmica para TR68 com cadinho descartável, executada no campo, para formação de trilho longo soldado (TLS)","un",null,1654.81]
["SICRO 3009225","SICRO","3009225","Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","km",null,2118485.17]
["SICRO 3009046","SICRO","3009046","Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",null,1291440.44]
["SICRO 3009027","SICRO","3009027","Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",null,1309572.23]
["SICRO 3009275","SICRO","3009275","Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",null,2784792.42]
["SICRO 3009020","SICRO","3009020","Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual","km",null,2615042.71]
["SICRO 3009260","SICRO","3009260","Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",null,2171839.81]
["SICRO 3009106","SICRO","3009106","Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro","un",null,76723.149999999994]
["SICRO 3009215","SICRO","3009215","Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",null,2146928.34]
["SICRO 3117750","SICRO","3117750","Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",null,18.46]
["SICRO 3108016","SICRO","3108016","Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",null,100.43]
["SICRO 3108000","SICRO","3108000","Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",null,95.07]
["SICRO 3205863","SICRO","3205863","Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento","m³",null,812.76]
["SICRO 3606580","SICRO","3606580","Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 300 a 600 m","m³",null,22.93]
["SICRO 3606536","SICRO","3606536","Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.200 a 1.400 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",null,49.98]
["SICRO 3606504","SICRO","3606504","Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.800 a 2.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",null,52.36]
["SICRO 3606505","SICRO","3606505","Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.000 a 2.500 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",null,53.44]
["SICRO 3606558","SICRO","3606558","Fabricação de tetrápode de 12 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida","un",null,1888.91]
["SICRO 3606573","SICRO","3606573","Fabricação de Xbloc de 12 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais","un",null,2455.52]
["SICRO 3713875","SICRO","3713875","Barreira dupla de concreto, não armada, moldada no local (perfil F) - H = 810 + 100 mm","m",null,71.12]
["SICRO 3713600","SICRO","3713600","Defensa maleável simples - fornecimento e implantação","m",null,723.47]
["SICRO 3713701","SICRO","3713701","Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 2.290 mm","un",null,342357.65]
["SICRO 3713702","SICRO","3713702","Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 2.440 mm","un",null,348193.34]
["SICRO 3713897","SICRO","3713897","Terminal de ancoragem para barreira dupla de concreto, moldada no local (perfil F) - H = 810 + 250 mm","m",null,305]
["SICRO 3806419","SICRO","3806419","Elevação de estruturas de 1.390 a 1.859 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico","un",null,120.04]
["SICRO 3806423","SICRO","3806423","Lançamento de viga pré-moldada de 1.000 a 1.250 kN com utilização de guindaste","un",null,12078.08]
["SICRO 3816197","SICRO","3816197","Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada","m³",null,71.349999999999994]
["SICRO 3815644","SICRO","3815644","Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação","un",null,106.94]
["SICRO 4011452","SICRO","4011452","Areia asfalto a quente com asfalto polímero - faixa C - areia comercial","t",null,189.13]
["SICRO 4011560","SICRO","4011560","Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento executada com vibroacabadora - brita produzida - 100% Proctor modificado","m³",null,162.57]
["SICRO 4011320","SICRO","4011320","Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado","m³",null,65.040000000000006]
["SICRO 4011470","SICRO","4011470","Concreto asfáltico com borracha - faixa B - brita comercial","t",null,218.8]
["SICRO 4011351","SICRO","4011351","Imprimação com asfalto diluído","m²",null,0.4]
["SICRO 4011406","SICRO","4011406","Lama asfáltica - faixa III - areia e brita comerciais","m²",null,1.1299999999999999]
["SICRO 4011416","SICRO","4011416","Micro pré-misturado a quente com asfalto polímero - brita produzida","t",null,136.75]
["SICRO 4011353","SICRO","4011353","Pintura de ligação","m²",null,0.3]
["SICRO 4011433","SICRO","4011433","Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa I - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",null,134.16]
["SICRO 4011482","SICRO","4011482","Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base e adição de 3% de cimento - 100% Proctor modificado","m³",null,77.13]
["SICRO 4011214","SICRO","4011214","Sub-base de concreto compactado com rolo - brita comercial","m³",null,258.44]
["SICRO 4011306","SICRO","4011306","Sub-base de solo-cal com 7% de cal e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor normal","m³",null,108.37]
["SICRO 4011366","SICRO","4011366","Tratamento superficial simples com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial","m²",null,2.0499999999999998]
["SICRO 4011382","SICRO","4011382","Tratamento superficial triplo com emulsão - brita comercial","m²",null,5.72]
["SICRO 4208164","SICRO","4208164","Ancoragem fixa para estais de 91 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera","un",null,83768.990000000005]
["SICRO 4208206","SICRO","4208206","Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 100 m - operação","h",null,130.62]
["SICRO 4208212","SICRO","4208212","Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 61 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",null,2809.45]
["SICRO 4208222","SICRO","4208222","Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 55 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",null,8493.08]
["SICRO 4208237","SICRO","4208237","Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 91 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",null,5259.68]
["SICRO 4413018","SICRO","4413018","Fixação de tela eletrossoldada em talude para lançamento de argamassa ou concreto projetado","kg",null,13.39]
["SICRO 4413014","SICRO","4413014","Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal de fibras de coco","m²",null,19]
["SICRO 4413017","SICRO","4413017","Retentores de sedimentos em fibras vegetais - D = 20 cm","m",null,66.400000000000006]
["SICRO 4507771","SICRO","4507771","Ancoragem ativa com 7 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",null,713.58]
["SICRO 4507784","SICRO","4507784","Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",null,113.92]
["SICRO 4507796","SICRO","4507796","Ancoragem passiva com 31 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",null,432.65]
["SICRO 4507867","SICRO","4507867","Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",null,108.27]
["SICRO 4507821","SICRO","4507821","Bainha metálica redonda D = 100 mm para 24 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",null,57.84]
["SICRO 4507824","SICRO","4507824","Bainha metálica redonda D = 110 mm para 27 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",null,63.75]
["SICRO 4507831","SICRO","4507831","Bainha metálica redonda D = 55 mm para 8 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",null,33.869999999999997]
["SICRO 4508176","SICRO","4508176","Bainha metálica redonda D = 95 mm para 19 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",null,54.49]
["SICRO 4816020","SICRO","4816020","Areia extraída com draga de sucção tipo bomba","m³",null,12.88]
["SICRO 4816125","SICRO","4816125","Confecção de tubos de concreto D = 0,40 m - areia e brita comerciais","m",null,62.88]
["SICRO 4816000","SICRO","4816000","Escavação manual de tunnel liner em material de 1ª categoria","m³",null,612.08000000000004]
["SICRO 4805749","SICRO","4805749","Escavação manual de vala em material de 1ª categoria","m³",null,98.16]
["SICRO 4816016","SICRO","4816016","Rachão ou pedra de mão produzida","m³",null,43.32]
["SICRO 4915779","SICRO","4915779","Capa selante - areia extraída","m²",null,0.7]
["SICRO 4915701","SICRO","4915701","Combate à exsudação - pedrisco comercial","m²",null,1.21]
["SICRO 4915710","SICRO","4915710","Limpeza de vala de drenagem","m",null,5.71]
["SICRO 4915709","SICRO","4915709","Limpeza de valeta de corte","m",null,1.43]
["SICRO 4916290","SICRO","4916290","Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais","m³",null,338.49]
["SICRO 4915725","SICRO","4915725","Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção quadrada - areia e brita comerciais","m",null,32.770000000000003]
[{"$f":"CONCATENATE($B25654,\" \",$C25654)","v":"SICRO 4915795"},"SICRO","4915795","Remoção de emborrachados de pneus em rodovia","t",null,383.74]
["SICRO 4915796","SICRO","4915796","Remoção de veículos de pequeno porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes","un",null,368.48]
["SICRO 4915720","SICRO","4915720","Substituição de balizador - areia e brita comerciais","un",null,34.22]
["SICRO 4915592","SICRO","4915592","Substituição de balizador - areia extraída e brita produzida","un",null,33.630000000000003]
["SICRO 5213346","SICRO","5213346","Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","un.dia",null,8.6199999999999992]
["SICRO 5213349","SICRO","5213349","Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","m².dia",null,0.76]
["SICRO 5213410","SICRO","5213410","Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo I por extrusão - relevo duplo com base","m²",null,143.18]
["SICRO 5213405","SICRO","5213405","Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm","m²",null,42.04]
["SICRO 5213466","SICRO","5213466","Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",null,662.28]
["SICRO 5213443","SICRO","5213443","Placa de regulamentação em aço D = 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação","un",null,1074.33]
["SICRO 5213458","SICRO","5213458","Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",null,627.14]
["SICRO 5213365","SICRO","5213365","Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação","un",null,1174.4000000000001]
["SICRO 5213370","SICRO","5213370","Placa em aço - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação","un",null,4512.8900000000003]
["SICRO 5213419","SICRO","5213419","Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + X - confecção","m²",null,541.02]
["SICRO 5213543","SICRO","5213543","Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação","un",null,1177.0999999999999]
["SICRO 5213426","SICRO","5213426","Placa em alumínio composto de 3 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção","m²",null,689.01]
["SICRO 5213436","SICRO","5213436","Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção","m²",null,809.29]
["SICRO 5213521","SICRO","5213521","Placa em fibra - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação","un",null,4783.01]
["SICRO 5213438","SICRO","5213438","Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção","m²",null,634.15]
["SICRO 5213799","SICRO","5213799","Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida","un",null,112450.77]
["SICRO 5213821","SICRO","5213821","Semipórtico duplo metálico com vão de 2 x 8,3 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 2 x 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida","un",null,121131.37]
["SICRO 5213865","SICRO","5213865","Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação","un",null,525.24]
["SICRO 5219608","SICRO","5219608","Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação","un",null,41.64]
["SICRO 5219621","SICRO","5219621","Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação","un",null,50.63]
["SICRO 5213394","SICRO","5213394","Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação","un",null,35.89]
["SICRO 5214000","SICRO","5214000","Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal - espessura de 2 mm - fornecimento e implantação","m²",null,335.75]
["SICRO 5300999","SICRO","5300999","Confecção de mangrulho H = 0,90m","un",null,847.91]
["SICRO 5301070","SICRO","5301070","Fornecimento e implantação de suporte duplo polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m","un",null,2336.65]
["SICRO 5301049","SICRO","5301049","Fornecimento e implantação de suporte simples polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4 m - com embarcação","un",null,1514.11]
["SICRO 5301081","SICRO","5301081","Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 8 MN em obra de arte especial - com embarcação","un",null,12246.3]
["SICRO 5301027","SICRO","5301027","Fornecimento e instalação de suporte e lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 8 MN em boia","un",null,11012.99]
["SICRO 5301015","SICRO","5301015","Lançamento de boia de sinalização náutica com sistema de fundeio - equipamentos e mão de obra","un",null,1096.76]
["SICRO 5406047","SICRO","5406047","Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 19,84 kg/m³ - material de jazida","m³",null,334.57]
["SICRO 5405972","SICRO","5405972","Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 2 a 5 ligações - areia extraída e brita produzida","m³",null,1375.89]
["SICRO 5406026","SICRO","5406026","Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 2 - areia e brita comerciais","m²",null,375.07]
["SICRO 5406029","SICRO","5406029","Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 8,0 a 10 m - tipo 1 - areia e brita comerciais","m²",null,344.91]
["SICRO 5505766","SICRO","5505766","Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto","m³",null,370.55]
["SICRO 5501706","SICRO","5501706","Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria","m³",null,7.18]
["SICRO 5501883","SICRO","5501883","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,13.3]
["SICRO 5502144","SICRO","5502144","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,8.18]
["SICRO 5502163","SICRO","5502163","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,6.49]
["SICRO 5501875","SICRO","5501875","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,9.9]
["SICRO 5502165","SICRO","5502165","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,6.88]
["SICRO 5502643","SICRO","5502643","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,9.74]
["SICRO 5502386","SICRO","5502386","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,18.68]
[{"$f":"CONCATENATE($B26294,\" \",$C26294)","v":"SICRO 5502596"},"SICRO","5502596","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,14.6]
["SICRO 5502354","SICRO","5502354","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,17.71]
["SICRO 5502588","SICRO","5502588","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",null,10.64]
["SICRO 5502799","SICRO","5502799","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³","m³",null,45.77]
["SICRO 5502804","SICRO","5502804","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³","m³",null,48.95]
["SICRO 5502746","SICRO","5502746","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³","m³",null,48.74]
["SICRO 5502908","SICRO","5502908","Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³","m³",null,24.9]
["SICRO 5502900","SICRO","5502900","Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³","m³",null,19.72]
["SICRO 5502903","SICRO","5502903","Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³","m³",null,20.92]
["SICRO 5502977","SICRO","5502977","Fragmentação de blocos de rocha com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg","m³",null,9.3000000000000007]
["SICRO 5605940","SICRO","5605940","Perfuração para tirantes em material de 3ª categoria com diâmetro de até 120 mm","m",null,73.31]
["SICRO 5605950","SICRO","5605950","Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 57 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",null,1039.19]
["SICRO 5605886","SICRO","5605886","Tirante permanente protendido com 12 cordoalhas D = 12,7 mm, aço CP 190 RB, com capacidade de 1.030 kN - exceto perfuração","m",null,238.89]
["SICRO 5914704","SICRO","5914704","Carga e manobra de brita para lastro com locomotiva diesel-elétrica em vagão hopper aberto com capacidade de 63 m³ - carga com carregadeira e descarga automática - bitola larga","t",null,5.88]
["SICRO 5915411","SICRO","5915411","Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga em distribuidor autopropelido","t",null,3.54]
["SICRO 5914642","SICRO","5914642","Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável","t",null,5.71]
["SICRO 5919535","SICRO","5919535","Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga em extrusora de barreira de concreto","t",null,21.52]
["SICRO 5914681","SICRO","5914681","Carga, manobra e descarga de jogo de dormentes de madeira para AMV bitola métrica, qualquer abertura, com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica","t",null,67.709999999999994]
["SICRO 5914675","SICRO","5914675","Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre","t",null,3.1]
["SICRO 5914306","SICRO","5914306","Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem contínua em espessura de 6 cm - carga com fresadora e descarga livre","t",null,2.91]
["SICRO 5914328","SICRO","5914328","Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual","t",null,28.69]
["SICRO 5901638","SICRO","5901638","Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário","tkm",null,0.75]
["SICRO 5914569","SICRO","5914569","Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada","tkm",null,0.72]
["SICRO 5915324","SICRO","5915324","Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada","tkm",null,1.27]
["SICRO 5915452","SICRO","5915452","Transporte de água com caminhão tanque de 6.000 l - rodovia em revestimento primário","tkm",null,2.12]
["SICRO 5915450","SICRO","5915450","Transporte de água com caminhão tanque de 8.000 l - rodovia pavimentada","tkm",null,1.32]
["SICRO 5901655","SICRO","5901655","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³","m³km",null,0.87]
["SICRO 5901665","SICRO","5901665","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³","m³km",null,0.76]
["SICRO 5901682","SICRO","5901682","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³","m³km",null,0.89]
["SICRO 5914361","SICRO","5914361","Transporte de cimento ou cal com caminhão distribuidor de 15 m³ - rodovia em revestimento primário","tkm",null,0.99]
["SICRO 5914494","SICRO","5914494","Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido para AMV de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,3.6]
["SICRO 5914621","SICRO","5914621","Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário","tkm",null,2.23]
["SICRO 5901690","SICRO","5901690","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³","m³km",null,1.29]
["SICRO 5914505","SICRO","5914505","Transporte de TLS TR68 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",null,0.56000000000000005]
["SICRO 5915492","SICRO","5915492","Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia em revestimento primário","km",null,19.850000000000001]
["SICRO 5915331","SICRO","5915331","Transporte em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia em leito natural","km",null,163.69]
["SICRO 6106206","SICRO","6106206","Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria na profundidade até 10 m","m³",null,2382.52]
["SICRO 6205797","SICRO","6205797","Cambotas metálicas treliçadas - confecção e instalação","kg",null,13.28]
["SICRO 6219501","SICRO","6219501","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe II - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m²","m³",null,168.07]
["SICRO 6219416","SICRO","6219416","Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe V - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m²","m³",null,191.72]
["SICRO 6219411","SICRO","6219411","Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe VI - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m²","m³",null,129.16]
["SICRO 6416040","SICRO","6416040","Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h","m³",null,182.84]
["SICRO 6416248","SICRO","6416248","Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais","t",null,179.99]
["SICRO 6416259","SICRO","6416259","Usinagem de micro pré-misturado a quente com asfalto polímero - brita produzida","t",null,118.12]
["SICRO 6416230","SICRO","6416230","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais","m³",null,257.95999999999998]
["SICRO 6416047","SICRO","6416047","Usinagem de solo melhorado com 3% de cimento com material de jazida em usina de 300 t/h","m³",null,46.8]
["SICRO 6416090","SICRO","6416090","Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia e brita comerciais","m³",null,367.47]
["SICRO 6817818","SICRO","6817818","Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 1,5 m - areia extraída e brita produzida","m",null,1091.8699999999999]
["SICRO 6817759","SICRO","6817759","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",null,1472.41]
[{"$f":"CONCATENATE($B26998,\" \",$C26998)","v":"SICRO 6817773"},"SICRO","6817773","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",null,2406.9299999999998]
["SICRO 6817796","SICRO","6817796","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",null,3464.45]
["SICRO 6817803","SICRO","6817803","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",null,5397.56]
["SICRO 6817889","SICRO","6817889","Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais","m",null,2118.7199999999998]
["SICRO 6817832","SICRO","6817832","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,1518.97]
["SICRO 6817847","SICRO","6817847","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",null,2411.48]
["SICRO 6817869","SICRO","6817869","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",null,5332.66]
["SICRO 6817878","SICRO","6817878","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",null,5029.4399999999996]
["SICRO 7119690","SICRO","7119690","Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 30 t (peso submerso = 18 t)","un",null,18158.29]
["SICRO 7107375","SICRO","7107375","Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 10.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais","un",null,32453.85]
["SICRO 7119787","SICRO","7119787","Instalações do Estaleiro Padrão para o beneficiamento de estruturas navais, inclusive mobiliário, equipamentos de informática e de segurança","m²",null,415.93]
["SICRO_CHP E9004","SICRO_CHP","E9004","Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 1,20 m - 2,20 kW","H",32.8247,32.8247]
["SICRO_CHP E9030","SICRO_CHP","E9030","Bomba de protensão com leitura digital para tensionamento de estais - 3 kW","H",1.9271,1.9271]
["SICRO_CHP E9046","SICRO_CHP","E9046","Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 929 kN","H",64.282799999999995,68.515100000000004]
["SICRO_CHP E9051","SICRO_CHP","E9051","Máquina levantadora e posicionadora de via - 7,40 kW","H",212.19829999999999,214.66720000000001]
["SICRO_CHP E9076","SICRO_CHP","E9076","Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal","H",47.405500000000004,49.874400000000001]
["SICRO_CHP E9083","SICRO_CHP","E9083","Vagão fechado FLT com capacidade de 99 t","H",33.889499999999998,33.889499999999998]
["SICRO_CHP E9113","SICRO_CHP","E9113","Painel de Mensagem Variável - PMV móvel, com sistema fotovoltaico de energia e montado em chassi sobre pneus","H",23.008299999999998,23.008299999999998]
["SICRO_CHP E9151","SICRO_CHP","E9151","Britador de mandíbulas móvel sobre esteiras, sem peneira, com capacidade de 140 m³/h - 170 kW","H",598.50229999999999,602.7346]
["SICRO_CHP E9154","SICRO_CHP","E9154","Equipamento para selagem com material asfáltico rebocável com capacidade de 370 l - 35 kW","H",105.92570000000001,108.3946]
["SICRO_CHP E9207","SICRO_CHP","E9207","Máquina de solda elétrica retificadora 425 A - 18,70 kW","H",1.2616000000000001,1.2616000000000001]
["SICRO_CHP E9254","SICRO_CHP","E9254","Dobradeira viradeira manual comprimento máximo de dobra de até 2.000 mm","H",1.4397,1.4397]
["SICRO_CHP E9502","SICRO_CHP","E9502","Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW","H",234.11930000000001,237.17920000000001]
["SICRO_CHP E9532","SICRO_CHP","E9532","Equipamento de solda MIG com acessórios - 14,6 kVA","H",14.802099999999999,14.802099999999999]
["SICRO_CHP E9556","SICRO_CHP","E9556","Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW","H",7.2821999999999996,7.2821999999999996]
["SICRO_CHP E9562","SICRO_CHP","E9562","GPS geodésico de dupla frequência (L1/L2)","H",17.7986,17.7986]
["SICRO_CHP E9584","SICRO_CHP","E9584","Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW","H",202.96260000000001,206.02250000000001]
["SICRO_CHP E9603","SICRO_CHP","E9603","Embarcação empurradora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m - 165 kW","H",408.2722,421.03250000000003]
["SICRO_CHP E9626","SICRO_CHP","E9626","Draga hopper com capacidade de 20.000 m³","H",77351.391699999993,77409.166599999997]
["SICRO_CHP E9635","SICRO_CHP","E9635","Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 294 kW e cortador de 30 kW","H",573.79110000000003,579.75699999999995]
["SICRO_CHP E9649","SICRO_CHP","E9649","Compressor de ar portátil de 94,39 l/s (200 PCM) - 36 kW","H",62.098500000000001,62.098500000000001]
["SICRO_CHP E9675","SICRO_CHP","E9675","Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW","H",1.2968999999999999,1.2968999999999999]
["SICRO_CHP E9703","SICRO_CHP","E9703","Fábrica de pré-moldado de concreto para mourão - 2,20 kW","H",3.6894999999999998,3.6894999999999998]
[{"$f":"CONCATENATE($B27471,\" \",$C27471)","v":"SICRO_CHP E9725"},"SICRO_CHP","E9725","Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 5.400 kN - 10 kW","H",49.977899999999998,54.2102]
["SICRO_CHP E9745","SICRO_CHP","E9745","Trator agrícola sobre pneus com roçadeira de arraste e capacidade de 1,50 m - 77 kW","H",159.6474,162.1163]
["SICRO_CHP E9750","SICRO_CHP","E9750","Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 50 l/min","H",7.3224999999999998,7.3224999999999998]
["SICRO_CHP E9775","SICRO_CHP","E9775","Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW","H",684.12329999999997,687.18320000000006]
["SICRO_CHP E9788","SICRO_CHP","E9788","Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW","H",36.488900000000001,38.957799999999999]
["SICRO_CHP A9334","SICRO_CHP","A9334","Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 236 kW - condição de trabalho severa - motorista de veículo especial","H",377.5018,380.65559999999999]
["SICRO_CHP A9306","SICRO_CHP","A9306","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 3,6 m - 236 kW - motorista de veículo especial","H",365.33659999999998,368.49040000000002]
["SICRO_CHP A9357","SICRO_CHP","A9357","Semirreboque silo para cimento com capacidade de 30 m³","H",42.406999999999996,42.406999999999996]
["SICRO_CHP E9170","SICRO_CHP","E9170","Cavalo mecânico com dois dollys pneumáticos de 3 e 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 77 t - 364 kW","H",679.87329999999997,683.02710000000002]
["SICRO_CHP A9309","SICRO_CHP","A9309","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - motorista de caminhão","H",178.10230000000001,181.11250000000001]
["SICRO_CHP A9316","SICRO_CHP","A9316","Caminhão plataforma 8 x 4, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,6 m - 210 kW - motorista de caminhão","H",296.42520000000002,299.43540000000002]
["SICRO_CHP A9323","SICRO_CHP","A9323","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão","H",238.22290000000001,241.23310000000001]
["SICRO_CHP E9667","SICRO_CHP","E9667","Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW","H",312.56830000000002,315.57850000000002]
["SICRO_CHP E9680","SICRO_CHP","E9680","Caminhão tanque com capacidade de 13.000 l - 188 kW","H",332.63959999999997,335.64980000000003]
[{"$f":"CONCATENATE($B27663,\" \",$C27663)","v":"SICRO_CHP A9308"},"SICRO_CHP","A9308","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - motorista de veículo especial","H",246.5984,249.75219999999999]
["SICRO_CHP A9371","SICRO_CHP","A9371","Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h","H",271.67770000000002,271.67770000000002]
["SICRO_CHI E9022","SICRO_CHI","E9022","Pórtico metálico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW","H",76.550200000000004,79.019099999999995]
["SICRO_CHI E9033","SICRO_CHI","E9033","Equipamento para regulagem final de estais de 38 a 55 cordoalhas - D = 15,7 mm - 30 kW","H",51.0045,55.236800000000002]
["SICRO_CHI E9054","SICRO_CHI","E9054","Equipamento sobre forma-trilho para execução e acabamento de pavimento de concreto - 13,40 kW","H",194.46100000000001,196.9299]
["SICRO_CHI E9069","SICRO_CHI","E9069","Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW","H",0.81010000000000004,0.81010000000000004]
["SICRO_CHI E9084","SICRO_CHI","E9084","Vagão tanque convencional TCT com capacidade de 97 t e 103.000 l","H",39.080199999999998,39.080199999999998]
["SICRO_CHI E9096","SICRO_CHI","E9096","Minicarregadeira de pneus - 45,50 kW","H",68.877099999999999,71.936999999999998]
["SICRO_CHI E9119","SICRO_CHI","E9119","Minicarregadeira sobre pneus com valetadeira - 55,40 kW","H",102.3758,105.4357]
["SICRO_CHI E9144","SICRO_CHI","E9144","Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t - 10 kW","H",45.387,47.855899999999998]
["SICRO_CHI E9231","SICRO_CHI","E9231","Maçarico lança-chamas a gás liquefeito de petróleo (GLP)","H",8.6E-3,8.6E-3]
["SICRO_CHI E9259","SICRO_CHI","E9259","Ventilador centrífugo média pressão com capacidade de 38 m³/min - 2,21 kW","H",1.8411999999999999,1.8411999999999999]
["SICRO_CHI E9261","SICRO_CHI","E9261","Equipamento de pintura com pistola airless - 0,90 kW","H",0.24879999999999999,0.24879999999999999]
["SICRO_CHI E9519","SICRO_CHI","E9519","Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW","H",32.078699999999998,34.547600000000003]
["SICRO_CHI E9539","SICRO_CHI","E9539","Equipamento de batimetria monofeixe","H",42.0867,45.521500000000003]
["SICRO_CHI E9566","SICRO_CHI","E9566","Guindaste móvel sobre esteiras com clamshell de 1,9 m³ - 220 kW","H",270.084,274.31630000000001]
["SICRO_CHI E9574","SICRO_CHI","E9574","Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW","H",204.5909,207.6508]
["SICRO_CHI E9594","SICRO_CHI","E9594","Draga hopper com capacidade de 1.000 m³","H",4379.9831000000004,4398.8909999999996]
["SICRO_CHI E9614","SICRO_CHI","E9614","Bomba com capacidade de 136 m³/h e câmara de vácuo - 5,60 kW","H",1.1680999999999999,1.1680999999999999]
["SICRO_CHI E9628","SICRO_CHI","E9628","Fábrica de pré-moldado de concreto para balizador - 2,20 kW","H",2.2928999999999999,2.2928999999999999]
["SICRO_CHI E9653","SICRO_CHI","E9653","Guindaste móvel sobre esteiras com trado para escavação em solos - 186 kW","H",347.12279999999998,351.35509999999999]
["SICRO_CHI E9678","SICRO_CHI","E9678","Fresadora a frio - 455 kW","H",481.14800000000002,485.38029999999998]
["SICRO_CHI E9692","SICRO_CHI","E9692","Caldeira para aquecimento e injeção de cera - 1 kW","H",37.9358,40.404699999999998]
["SICRO_CHI E9712","SICRO_CHI","E9712","Reguladora e distribuidora de lastro - 300 kW","H",958.49329999999998,966.9579]
["SICRO_CHI E9729","SICRO_CHI","E9729","Equipamento para pintura eletrostática com cabine simples de 5,50 kW e estufa de 2x120.000 kCal","H",12.599600000000001,12.599600000000001]
["SICRO_CHI E9755","SICRO_CHI","E9755","Bomba de alta pressão para jet grouting de até 45 MPa - 150 kW","H",207.333,209.80189999999999]
["SICRO_CHI E9768","SICRO_CHI","E9768","Compressor de ar portátil de 373,78 l/s (792 PCM) - 213,30 kW","H",55.076900000000002,55.076900000000002]
["SICRO_CHI E9791","SICRO_CHI","E9791","Bomba pneumática para injeção de resina com capacidade de 0,18 m³/h","H",4.8166000000000002,4.8166000000000002]
["SICRO_CHI E9013","SICRO_CHI","E9013","Caminhão tanque de asfalto com capacidade de 31.000 l - 368 kW","H",122.19929999999999,125.3531]
["SICRO_CHI A9348","SICRO_CHI","A9348","Carroceria de madeira com capacidade de 5 t","H",2.5756999999999999,2.5756999999999999]
["SICRO_CHI E9115","SICRO_CHI","E9115","Amortecedor retrátil (AMC) para montagem em caminhão","H",46.553600000000003,46.553600000000003]
["SICRO_CHI A9387","SICRO_CHI","A9387","Dolly pneumático com capacidade de 28,5 t e 3 eixos","H",37.705300000000001,37.705300000000001]
["SICRO_CHI E9202","SICRO_CHI","E9202","Plataforma pantográfica montada em caminhão com capacidade de carga de 600 kg - 120 kW com periculosidade","H",106.15219999999999,110.23860000000001]
["SICRO_CHI A9350","SICRO_CHI","A9350","Carroceria de madeira com capacidade de 9 t","H",3.3963999999999999,3.3963999999999999]
["SICRO_CHI A9342","SICRO_CHI","A9342","Caçamba basculante com capacidade de 10 m³","H",8.0446000000000009,8.0446000000000009]
["SICRO_CHI A9368","SICRO_CHI","A9368","Equipamento demarcador de faixas a frio montado sobre chassi com capacidade de 800 l - 28 kW","H",103.85469999999999,106.3236]
["SICRO_CHI A9316","SICRO_CHI","A9316","Caminhão plataforma 8 x 4, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,6 m - 210 kW - motorista de caminhão","H",84.931399999999996,87.941599999999994]
["SICRO_CHI E9687","SICRO_CHI","E9687","Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW","H",62.092300000000002,65.102500000000006]
["SICRO_CHI A9308","SICRO_CHI","A9308","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - motorista de veículo especial","H",69.990099999999998,73.143900000000002]
["SICRO-I M0013","SICRO-I","M0013","Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 12,5 mm","kg",null,6.5693000000000001]
["SICRO-I M0019","SICRO-I","M0019","Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabo de aço - D = 13 mm","un",null,139.2338]
["SICRO-I M0049","SICRO-I","M0049","Delimitador de tráfego flexível com chumbador e duas faixas refletivas - H = 77 cm e D = 21 cm","un",null,185.2782]
["SICRO-I M0068","SICRO-I","M0068","Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 10,0 cm","m",null,22.526499999999999]
["SICRO-I M0092","SICRO-I","M0092","Ancoragem ativa para 12 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,920.04729999999995]
["SICRO-I M0094","SICRO-I","M0094","Ancoragem ativa para 19 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,1769.635]
["SICRO-I M0112","SICRO-I","M0112","Disco diamantado segmentado para corte de pavimento - D = 1.000 mm","un",null,5879.7799000000005]
["SICRO-I M0139","SICRO-I","M0139","Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.000 mm","m",null,1361.6863000000001]
["SICRO-I M0151","SICRO-I","M0151","Ancoragem ativa para lajes para 2 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,157.4597]
["SICRO-I M0178","SICRO-I","M0178","Ancoragem ativa para lajes para 2 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,200.16659999999999]
["SICRO-I M0194","SICRO-I","M0194","Escória de aciaria","m³",null,14.481299999999999]
["SICRO-I M0232","SICRO-I","M0232","Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 0,50 m","un",null,632.75260000000003]
["SICRO-I M0286","SICRO-I","M0286","Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm","m",null,11.2]
["SICRO-I M0345","SICRO-I","M0345","Cal hidratada - saco","kg",null,0.625]
["SICRO-I M0366","SICRO-I","M0366","Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado","kg",null,9.0580999999999996]
["SICRO-I M0454","SICRO-I","M0454","Concreto usinado - fck = 35 MPa (comercial)","m³",null,"-"]
["SICRO-I M0532","SICRO-I","M0532","Escora tubular galvanizada regulável telescópica para tunnel liner - L = 2,42 a 4,00 m e capacidade de 1.750 a 625 kg","kg",null,19.4602]
["SICRO-I M0537","SICRO-I","M0537","Sapata ajustável para andaime - base quadrada de 15 x 15 cm","un",null,83.045299999999997]
["SICRO-I M0564","SICRO-I","M0564","Peça base em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 33 cm","un",null,130.41069999999999]
["SICRO-I M0603","SICRO-I","M0603","Ponteiro para rompedor hidráulico de 520 kg","un",null,6020.0164000000004]
["SICRO-I M0648","SICRO-I","M0648","Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 35 t","m",null,91.665899999999993]
["SICRO-I M0745","SICRO-I","M0745","Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1\" x 9 BWG)","kg",null,12.960699999999999]
["SICRO-I M0808","SICRO-I","M0808","Brita 4","m³",null,114.205]
["SICRO-I M0824","SICRO-I","M0824","Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 8,3 m e vento de 40 m/s","un",null,108551.4304]
["SICRO-I M0947","SICRO-I","M0947","Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8\")","cj",null,1.7879]
["SICRO-I M0967","SICRO-I","M0967","Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 16 mm","un",null,2.5026999999999999]
["SICRO-I M1079","SICRO-I","M1079","Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - D = 6,3 mm e C = 19 mm","un",null,0.45179999999999998]
["SICRO-I M1135","SICRO-I","M1135","Pó de pedra","m³",null,99.744900000000001]
["SICRO-I M1244","SICRO-I","M1244","Coroa diamantada - D = 25,40 mm (1\")","un",null,312.4051]
["SICRO-I M1313","SICRO-I","M1313","Roller bit - TCI button cutter - cantilever - D = 600 mm","un",null,234957.12179999999]
["SICRO-I M1341","SICRO-I","M1341","Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado - D = 15,875 mm (5/8\") e C = 101,600 mm (4\")","un",null,4.7760999999999996]
["SICRO-I M1378","SICRO-I","M1378","Chapa grossa em aço ASTM A36","kg",null,8.8501999999999992]
["SICRO-I M1406","SICRO-I","M1406","Broca de aço rápido - D = 12,5 mm e C = 151 mm","un",null,33.214199999999998]
["SICRO-I M1433","SICRO-I","M1433","Grelha metálica para canaletas - C = 0,50 m e L = 0,50 m","un",null,296.39]
["SICRO-I M1465","SICRO-I","M1465","Geocélula em PEAD - H = 200 mm e célula de 1.206 cm²","m²",null,53.779499999999999]
["SICRO-I M1528","SICRO-I","M1528","Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm","un",null,20.674600000000002]
["SICRO-I M1638","SICRO-I","M1638","Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m","un",null,28.636399999999998]
["SICRO-I M1657","SICRO-I","M1657","Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 170 mm","m",null,27.776399999999999]
["SICRO-I M1702","SICRO-I","M1702","Duto flexível de ventilação em PVC - D = 1,20 m","m",null,146.10589999999999]
["SICRO-I M1742","SICRO-I","M1742","Coroa de botões esféricos linha T45 - D = 89 mm (3 1/2\")","un",null,1443.8480999999999]
["SICRO-I M1776","SICRO-I","M1776","Ancoragem regulável para estais de 55 cordoalhas - D = 15,7 mm","un",null,85497.159199999995]
["SICRO-I M1844","SICRO-I","M1844","Ancoragem ativa para 8 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,869.19680000000005]
["SICRO-I M1895","SICRO-I","M1895","Coroa de botões esféricos linha R25 - D = 48 mm (1 7/8\")","un",null,425.25299999999999]
["SICRO-I M1931","SICRO-I","M1931","Espaçador plástico tipo disco separador para tirante com 12 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,1.1584000000000001]
["SICRO-I M1955","SICRO-I","M1955","Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E","t",null,"-"]
["SICRO-I M1960","SICRO-I","M1960","Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 57,0 mm","un",null,8.9412000000000003]
["SICRO-I M1985","SICRO-I","M1985","Luva em aço para emenda de tirantes - D = 73 mm e C = 200 mm","un",null,159.47999999999999]
["SICRO-I M2010","SICRO-I","M2010","Placa de ancoragem para tirante com 8 cordoalhas de D = 12,7 mm","un",null,303.25]
["SICRO-I M2024","SICRO-I","M2024","Cordel detonante NP 10","m",null,2.3690000000000002]
["SICRO-I M2029","SICRO-I","M2029","Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 60 mm e C = 65 mm","un",null,70.31]
["SICRO-I M2046","SICRO-I","M2046","Coroa de botões cônicos - TCI tricone - D = 121 mm (4 3/4\")","un",null,1719.1306]
["SICRO-I M2060","SICRO-I","M2060","Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 2.290 mm","un",null,280387.48820000002]
["SICRO-I M2092","SICRO-I","M2092","Emulsão asfáltica para imprimação","t",null,"-"]
["SICRO-I M2117","SICRO-I","M2117","Meio tubo de concreto simples - D = 0,40 m","m",null,43.481400000000001]
["SICRO-I M2140","SICRO-I","M2140","Coroa de diamante linha AWG","un",null,833.89549999999997]
["SICRO-I M2158","SICRO-I","M2158","Argamassa asfáltica","kg",null,25.516400000000001]
["SICRO-I M2175","SICRO-I","M2175","Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m","m",null,500.2783]
["SICRO-I M2198","SICRO-I","M2198","Trilho UIC60 em aço-carbono - C = 12 m","t",null,10234.4293]
["SICRO-I M2214","SICRO-I","M2214","Grampo elástico Pandrol para fixação elástica","un",null,13.978300000000001]
["SICRO-I M2246","SICRO-I","M2246","AMV tipo TR68, abertura 1:12, bitola métrica","un",null,798041.83530000004]
["SICRO-I M2261","SICRO-I","M2261","AMV tipo TR68, abertura 1:14, bitola larga","un",null,1010194.0645]
["SICRO-I M2266","SICRO-I","M2266","AMV tipo TR45, abertura 1:12, bitola mista","un",null,728849.64320000005]
["SICRO-I M2292","SICRO-I","M2292","AMV tipo UIC60, abertura 1:12, bitola métrica","un",null,703695.50630000001]
["SICRO-I M2319","SICRO-I","M2319","Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 219,1 mm, peso 47 kg/m","m",null,813.08529999999996]
["SICRO-I M2334","SICRO-I","M2334","Coroa de widia linha BWG","un",null,530.8075]
["SICRO-I M2427","SICRO-I","M2427","Bainha metálica para protensão - D = 35 mm","m",null,12.0884]
["SICRO-I M2442","SICRO-I","M2442","Ancoragem passiva aderente para 27 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,354.08800000000002]
["SICRO-I M2447","SICRO-I","M2447","Ancoragem passiva aderente para 6 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,82.344399999999993]
["SICRO-I M2466","SICRO-I","M2466","Bainha metálica para protensão - D = 45 mm","m",null,15.144]
["SICRO-I M2480","SICRO-I","M2480","Bainha metálica para protensão - D = 130 mm","m",null,43.380499999999998]
["SICRO-I M2508","SICRO-I","M2508","Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,8 m","m",null,7303.2608]
["SICRO-I M2519","SICRO-I","M2519","Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 5,0 m","m",null,19455.1014]
["SICRO-I M2529","SICRO-I","M2529","Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 3,0 m","m",null,8260.8778000000002]
["SICRO-I M2544","SICRO-I","M2544","Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 1,90 m","m",null,4241.7138999999997]
["SICRO-I M2563","SICRO-I","M2563","Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,65 m","m",null,15477.1759]
["SICRO-I M2588","SICRO-I","M2588","Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 700 MPa, tensão de ruptura = 800 MPa e D = 25 mm","m",null,47.98]
["SICRO-I M2609","SICRO-I","M2609","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.000 kN","un",null,10635.8925]
["SICRO-I M2624","SICRO-I","M2624","Grelha de piso em PVC para passagem de pedestres - C = 50 cm e L = 13 cm","un",null,80.730199999999996]
["SICRO-I M2638","SICRO-I","M2638","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 9.000 kN","un",null,66769.487099999998]
["SICRO-I M2646","SICRO-I","M2646","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.000 kN","un",null,55880.365599999997]
[{"$f":"CONCATENATE($B29373,\" \",$C29373)","v":"SICRO-I M2665"},"SICRO-I","M2665","Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,00 m","m",null,4724.4062999999996]
["SICRO-I M2682","SICRO-I","M2682","Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,40 m","m",null,14909.435100000001]
["SICRO-I M2696","SICRO-I","M2696","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 9.500 kN","un",null,76906.464900000006]
["SICRO-I M2702","SICRO-I","M2702","Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo III","m",null,2678.5909999999999]
["SICRO-I M2717","SICRO-I","M2717","Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo IV","m",null,5265.4117999999999]
["SICRO-I M2741","SICRO-I","M2741","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN","un",null,17631.883099999999]
["SICRO-I M2752","SICRO-I","M2752","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 8.000 kN","un",null,57235.4902]
["SICRO-I M2767","SICRO-I","M2767","Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN","un",null,17318.024099999999]
["SICRO-I M2771","SICRO-I","M2771","Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 700 kN","un",null,4405.6032999999998]
["SICRO-I M2790","SICRO-I","M2790","Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 3,2 m","m",null,11229.6675]
["SICRO-I M2805","SICRO-I","M2805","Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 2,2 m","m",null,8336.5817999999999]
["SICRO-I M2817","SICRO-I","M2817","Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,00 m e vão = 3,00 m","m",null,11265.3706]
["SICRO-I M2840","SICRO-I","M2840","Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 3,50 m e vão = 3,70 m","m",null,15941.925999999999]
["SICRO-I M2845","SICRO-I","M2845","Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 4,25 m e vão = 4,40 m","m",null,19243.9038]
[{"$f":"CONCATENATE($B29565,\" \",$C29565)","v":"SICRO-I M2860"},"SICRO-I","M2860","Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,42 m e vão = 6,96 m","m",null,32947.896200000003]
["SICRO-I M2875","SICRO-I","M2875","Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,49 m e vão = 9,17 m","m",null,41021.202700000002]
["SICRO-I M2895","SICRO-I","M2895","Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 7,90 m e vão = 7,77 m","m",null,58818.155500000001]
["SICRO-I M3095","SICRO-I","M3095","Válvula manchete - D = 20 mm","un",null,2.3978999999999999]
["SICRO-I M3134","SICRO-I","M3134","Luva para bainha metálica - D = 65 mm","un",null,5.8144]
["SICRO-I M3146","SICRO-I","M3146","Luva para bainha metálica ovalizada de 19 x 48 mm","un",null,7.9104000000000001]
["SICRO-I M3181","SICRO-I","M3181","Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 180 mm","m",null,321.6003]
["SICRO-I M3199","SICRO-I","M3199","Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 19 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,2804.6133]
["SICRO-I M3216","SICRO-I","M3216","Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 61 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,3857.8951999999999]
["SICRO-I M3237","SICRO-I","M3237","Película retrorrefletiva tipo III","m²",null,240.4615]
["SICRO-I M3360","SICRO-I","M3360","Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 8,0 mm","un",null,1.9088000000000001]
["SICRO-I M3367","SICRO-I","M3367","Lanterna de sinalização náutica com acessórios de fixação - alcance 6 mn","un",null,8706.0400000000009]
["SICRO-I M3509","SICRO-I","M3509","Material demolido - remendo profundo","m³",null,"-"]
["SICRO-I M3525","SICRO-I","M3525","Molinete manual com capacidade de tração de 70 kN","un",null,319108.7426]
["SICRO-I M3730","SICRO-I","M3730","Material triturado - galhos e troncos","m³",null,"-"]
["SICRO-I M3791","SICRO-I","M3791","Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 25,2 cm e H = 57,8 cm","m",null,1654.1171999999999]
["SICRO-I M3813","SICRO-I","M3813","Vidros, caixas e engradados derramados na pista","t",null,"-"]
["SICRO-I M3821","SICRO-I","M3821","Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I","un",null,20.729299999999999]
["SICRO-I M3844","SICRO-I","M3844","Tacha refletiva em resina sintética bidirecional sem pino - tipo IV","un",null,42.7241]
["SICRO-I M3858","SICRO-I","M3858","Tacha refletiva metálica bidirecional com um pino - tipo II","un",null,22.9404]
["SICRO-I M3906","SICRO-I","M3906","AMV tipo TR37, abertura 1:10, bitola métrica","un",null,"-"]
["SICRO-I M3919","SICRO-I","M3919","Lixa d'água Nº 360","un",null,1.2217]
["SICRO-I M3947","SICRO-I","M3947","Tubo em aço - E = 3,00 mm e seção de 40 x 40 mm","m",null,34.136899999999997]
["SICRO-I P9803","SICRO-I","P9803","Almoxarife","mês",5312.9018999999998,5778.4768999999997]
["SICRO-I P9833","SICRO-I","P9833","Auxiliar de laboratório","mês",5253.4636,5702.8330999999998]
["SICRO-I P9850","SICRO-I","P9850","Copeiro","mês",4774.9354000000003,5194.6918999999998]
["SICRO-I P9878","SICRO-I","P9878","Secretária","mês",6434.9472999999998,7057.4459999999999]
["SICRO-I P9908","SICRO-I","P9908","Imediato","mês",14738.5918,16496.033800000001]
["SICRO-I P9932","SICRO-I","P9932","Operador de equipamento pesado com periculosidade","h",40.619900000000001,44.594799999999999]
["SICRO-I P9944","SICRO-I","P9944","Operador de equipamento especial com periculosidade","h",52.831200000000003,58.330199999999998]
["DER 401950","DER",401950,"Compactação de aterros  95% PN (B)","m3",5.17,5.25]
["DER 419000","DER",419000,"Esc. carga e transp. 1a. cat.  8000-10000m","m3",29.99,30.41]
["DER 425000","DER",425000,"Esc. carga e transp. 2a. cat.  4000-5000m","m3",24.48,24.87]
["DER 430410","DER",430410,"Esc. carga e transp. 3a. cat.  200-400m","m3",39.96,40.51]
["DER 438010","DER",438010,"Esc. carga e transp. 3a. cat. 6000-8000m","m3",71.75,72.680000000000007]
["DER 531215","DER",531215,"Brita graduada c/ cimento - na usina","m3",114.21,114.41]
["DER 575000","DER",575000,"Contenção lateral com solo local","m3",34.11,36.18]
["DER 510100","DER",510100,"Limpeza de jazida 1a. cat.","m3",8.2100000000000009,8.4499999999999993]
["DER 532000","DER",532000,"Macadame hidráulico","m3",128.56,129.49]
[{"$f":"CONCATENATE($B30124,\" \",$C30124)","v":"DER 516200"},"DER",516200,"Preenchimento rebaixo c/ rachão s/ britagem","m3",88.17,88.37]
["DER 541100","DER",541100,"Solo arenoso fino (base) 100% PM","m3",29.92,30.78]
["DER 544100","DER",544100,"Solo cimento mist. usina (4%) 100% PN","m3",72.84,73.53]
["DER 587000","DER",587000,"TSS exclusive fornecimento e transporte da emulsão","m2",4.2699999999999996,4.42]
["DER 620100","DER",620100,"Boca de BSTC 0,60m","ud",912.58,968.2]
["DER 620600","DER",620600,"Boca de BSTC 2,00m","ud",7612.7,8016.05]
["DER 606020","DER",606020,"Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",403.28,419.72]
["DER 612100","DER",612100,"Corpo de BDTC 2,00m com berço","m",7214.34,7326.54]
["DER 612200","DER",612200,"Corpo de BTTC 1,00m com berço","m",2488.9299999999998,2533.2399999999998]
["DER 643100","DER",643100,"Dreno profundo em rocha - tipo 2(GNT)","m",78.58,80.66]
["DER 640600","DER",640600,"Dreno profundo em solo - tipo 3A(GNT)","m",142.83000000000001,151.72999999999999]
["DER 641700","DER",641700,"Dreno profundo em solo - tipo 6(GT)","m",130.51,134.41999999999999]
["DER 602100","DER",602100,"Formas de madeira compensada  resinada","m2",68.22,72.27]
["DER 603900","DER",603900,"Lastro de brita","m3",125.14,131.27000000000001]
["DER 810550","DER",810550,"Meio fio de concreto tipo 6 (pré-moldado)","m",79.23,83.99]
["DER 653100","DER",653100,"Sarjeta trapezoidal concreto - tipo  1A","m",86.16,93.25]
["DER 650000","DER",650000,"Sarjeta triangular concreto - tipo  1","m",119.26,128.34]
["DER 650800","DER",650800,"Sarjeta triangular concreto - tipo  6","m",93.16,99.87]
["DER 655500","DER",655500,"Transp.segmento sarjeta tipo- 5 (ST-1/SZ-2) c/placas","m",523.03,556.54999999999995]
["DER 661300","DER",661300,"Valeta concreto proteção corte - tipo 6A","m",212.94,230.89]
["DER 507210","DER",507210,"Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação","kg",6.72,6.73]
["DER 713200","DER",713200,"Andaime suspenso de madeira, inclusive plataforma","m2",120.59,128.63999999999999]
["DER 742400","DER",742400,"Concreto Fck = 24 MPa, preparo em betoneira e lanç.","m3",532.12,551.4]
["DER 753400","DER",753400,"Dreno ferro galvanizado 0,40m 3\"","ud",51.76,52.9]
["DER 704200","DER",704200,"Escavação tubulão a céu aberto 2a. cat.","m3",1967.5,2155.83]
["DER 707100","DER",707100,"Limpeza c/ jato de água","m2",14.39,15.07]
["DER 512000","DER",512000,"Demolição manual de pavimento","m3",49.03,52.58]
["DER 801100","DER",801100,"Limpeza e pintura de abrigo de ônibus","m2",19.41,20.100000000000001]
["DER 531320","DER",531320,"Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (manual) para remendo profundo","m3",146.86000000000001,152.18]
["DER 831000","DER",831000,"Cerca 4 fios c/ mourões de concreto","m",33.06,35.450000000000003]
["DER 800300","DER",800300,"Fornecimento e plantio de erva cidreira","ud",1.25,1.32]
["DER 813200","DER",813200,"Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL4, executada c/ extrusora (NBR 14885/16)","m",90.63,94.62]
["DER 801926","DER",801926,"Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo para barreira New Jersey","ud",34.409999999999997,34.96]
["DER 801925","DER",801925,"Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo para defensa metálica","ud",25.63,26.18]
["DER 806375","DER",806375,"Fornecimento e instalação de Módulo de Transição defensa metálica dupla/ tripla onda-barreira de concreto","m",704.35,711.1]
["DER 807100","DER",807100,"Fornecimento e instalação de terminal absorvedor de energia p/ velocidade até 100 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016","ud",9647.61,9735.1]
["DER 807080","DER",807080,"Fornecimento e instalação de terminal absorvedor de energia p/ velocidade de 80 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016","ud",7574.16,7661.65]
["DER 806100","DER",806100,"Fornecimento e instalação de terminal amortecedor de impacto p/ velocidade até 100 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016","ud",69057.149999999994,69187.17]
["DER 806080","DER",806080,"Fornecimento e instalação de terminal amortecedor de impacto p/ velocidade de 80 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016","ud",50786.41,50916.43]
["DER 822330","DER",822330,"Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - e=3mm","m2",55.25,56.23]
["DER 820000","DER",820000,"Placa sinalização c/ película refletiva","m2",532.99,540.88]
["DER 871500","DER",871500,"Pórtico simples 11,00 a 15,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)","ud",79918.28,80631.17]
["DER 871600","DER",871600,"Pórtico simples 16,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)","ud",81018.28,81731.17]
["DER 871700","DER",871700,"Pórtico simples 17,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)","ud",84818.28,85531.17]
["DER 871800","DER",871800,"Pórtico simples 18,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)","ud",86218.28,86931.17]
["DER 874950","DER",874950,"Semi-pórtico duplo 2x4,90m p/placa até 24m2(exclusive placa)","ud",51301.67,51697.16]
["DER 876050","DER",876050,"Semi-pórtico duplo 2x6,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)","ud",53901.67,54297.16]
["DER 877250","DER",877250,"Semi-pórtico duplo 2x7,20m p/placa até 24m2(exclusive placa)","ud",60801.67,61197.16]
["DER 878350","DER",878350,"Semi-pórtico duplo 2x8,30m p/placa até 24m2(exclusive placa)","ud",70801.67,71197.16]
["DER 874900","DER",874900,"Semi-pórtico simples 4,90m p/placa até 12m2(exclusive placa)","ud",36051.18,36430.43]
["DER 876000","DER",876000,"Semi-pórtico simples 6,00m p/placa até 12m2(exclusive placa)","ud",37451.18,37830.43]
["DER 877200","DER",877200,"Semi-pórtico simples 7,20m p/placa até 12m2(exclusive placa)","ud",41851.18,42230.43]
["DER 878300","DER",878300,"Semi-pórtico simples 8,30m p/placa até 12m2(exclusive placa)","ud",44351.18,44730.43]
["DER 821000","DER",821000,"Suporte de madeira 3\"x3\" p/ placa sinalização, h=3,00m","ud",113.31,117.28]
["DER 821300","DER",821300,"Suporte metálico galv. fogo d=2,5\" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m","ud",403.73,409.35]
["DER 821350","DER",821350,"Suporte metálico galv. fogo d=2,5\" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,50m","ud",459.73,465.35]
["DER 821400","DER",821400,"Suporte metálico galv. fogo d=2,5\" c/tampa e aletas anti-giro, h=4,00m","ud",514.87,520.49]
["DER 822010","DER",822010,"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 110x70x25x2,00mm, h=3,00m","ud",506.23,511.85]
["DER 821110","DER",821110,"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 110x70x25x2,00mm, h=3,50m","ud",563.73,569.35]
["DER 821130","DER",821130,"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 110x70x25x2,00mm, h=4,00m","ud",623.73,629.35]
["DER 821020","DER",821020,"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 150x85x25x2,70mm, h=4,00m","ud",928.39,935.47]
["DER 822020","DER",822020,"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 150x85x25x3,40mm, h=4,50m","ud",1245.8900000000001,1252.97]
["DER 822030","DER",822030,"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 250x85x25x2,70mm, h=5,00m","ud",1426.59,1436.31]
["DER 822040","DER",822040,"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 250x85x25x2,70mm, h=6,00m","ud",1674.09,1683.81]
["DER 822050","DER",822050,"Suporte metálico galv. fogo perfil \"C\" 300x85x25x3,40mm, h=6,00m","ud",2314.09,2323.81]
["DER 820012","DER",820012,"Suporte polimérico ecológico maciço colapsível quadrado de 0,8cm para placa de sinalização h=3,50m","ud",500.73,502.97]
["DER 821200","DER",821200,"Suporte polimérico ecológico maciço colapsível quadrado de 10cm para placa de sinalização h=4,50m","ud",1144.82,1147.06]
["DER 871000","DER",871000,"Tacha refletiva bidirecional","ud",17.260000000000002,18.04]
["DER 870000","DER",870000,"Tacha refletiva monodirecional","ud",16.079999999999998,16.86]
["DER 873000","DER",873000,"Tachão refletivo bidirecional","ud",39.130000000000003,39.909999999999997]
["DER 872000","DER",872000,"Tachão refletivo monodirecional","ud",37.14,37.92]
["DER 801967","DER",801967,"Balde plástico translúcido de 8 a 10 l , inclusive soquetes e suportes para sinalização noturna","ud",39.25,41]
["DER 801943","DER",801943,"Bandeirinha","h",25.41,28.33]
["DER 801947","DER",801947,"Barreira contínua classe I","m",70.489999999999995,73.569999999999993]
["DER 801963","DER",801963,"Bastão vermelho sinalizador","ud",22.34,22.34]
[{"$f":"CONCATENATE($B30636,\" \",$C30636)","v":"DER 801964"},"DER",801964,"Boneco sinalizador de obra","ud",106.29,106.29]
["DER 801966","DER",801966,"Cabo elétrico 2 x 1,5 mm² para sinalização noturna","m",1.98,2.06]
["DER 801940","DER",801940,"Cone sinalizador tipo conão/bolo de noiva h=1,10m, base 50x50cm para sinalização provisória","ud",42.06,42.49]
["DER 822200","DER",822200,"Faixa de sinalização horizontal provisória","m2",18.350000000000001,18.850000000000001]
["DER 801946","DER",801946,"Fornecimento e instalação de barreira contínua classe I","m",213.61,222.94]
["DER 801945","DER",801945,"Fornecimento e instalação de cavalete de madeira","ud",217.7,227.02]
["DER 801941","DER",801941,"Fornecimento e instalação de cone de PVC flexível refletivo h=75 cm para sinalização provisória","ud",18.84,19.27]
["DER 801965","DER",801965,"Lâmpada fluorescente 11 W para sinalização noturna","ud",4.0999999999999996,4.16]
["DER 801961","DER",801961,"Luz intermitente (piscante)","ud",33.81,34.24]
["DER 802160","DER",802160,"Placa de sinalização provisória","m2",79.94,81.13]
["DER 801960","DER",801960,"Sinalizador de LED amarelo","ud",6.73,7.16]
["DER 802161","DER",802161,"Suporte de madeira 3\" x 3\" para sinalização provisória","ud",15.16,16.190000000000001]
["DER 972000","DER",972000,"Comercial - caminhão basculante","t","0,92x1 + 1,10x2","0,89x1 + 1,07x2"]
["DER 972200","DER",972200,"Comercial - caminhão carroceria","t","0,85x1 + 1,03x2","0,85x1 + 1,01x2"]
["DER 972400","DER",972400,"Comercial - caminhão silo","t","0,56x1 + 0,67x2","0,53x1 + 0,64x2"]
["DER 972080","DER",972080,"Comercial - massa concreto usinado - caminhão basculante","t","0,83x1 + 1,00x2","0,81x1 + 0,98x2"]
["DER 972100","DER",972100,"Local - caminhão basculante","t","0,92x1 + 1,10x2 + 2,30","0,89x1 + 1,07x2 + 2,23"]
["DER ","DER"]
["DER 972300","DER",972300,"Local - caminhão carroceria","t","0,85x1 + 1,03x2 + 8,69","0,85x1 + 1,01x2 + 8,50"]
["DER ","DER"]
["DER 972500","DER",972500,"Local - caminhão silo","t","0,56x1 + 0,67x2 + 1,39","0,53x1 + 0,64x2 + 1,35"]
["DER ","DER"]
["DER 973100","DER",973100,"Local - massa a frio - caminhão basculante","t","1,07x1 + 1,29x2 + 5,38","1,04x1 + 1,25x2 + 5,24"]
["DER ","DER"]
["DER 973000","DER",973000,"Local - massa a quente - caminhão basculante","t","1,07x1 + 1,29x2 + 6,47","1,04x1 + 1,25x2 + 6,29"]
["DER ","DER"]
["DER 972180","DER",972180,"Local - massa concreto usinado - caminhão basculante","t","0,83x1 + 1,00x2 + 2,10","0,81x1 + 0,98x2 + 2,04"]
["DER ","DER"]
["DER 974100","DER",974100,"Material asfáltico a frio","t","0,92x + 45,50","0,89x + 44,10"]
["DER 974000","DER",974000,"Material asfáltico a quente","t","1,03x + 50,55","1,00x + 49,00"]
["DER 970050","DER",970050,"Automóvel sedan potência mínima 75 HP (sem motorista)","mes",6030,6030]
["DER 970250","DER",970250,"Veículo utilitário potência mínima 114 HP (sem motorista)","mes",9405.24,9405.24]
["DER 603010","DER",603010,"Assentamento de tubo 0,40m sem berço","m",153.99,155.62]
["DER 603020","DER",603020,"Assentamento de tubo 0,60m sem berço","m",240.15,242.84]
["DER 603040","DER",603040,"Assentamento de tubo 0,80m sem berço","m",374.36,378.35]
["DER 421100","DER",421100,"Caixa de retenção","m3",7.07,7.25]
["DER 401110","DER",401110,"Carga e transp. 1a. cat.     0-200m","m3",5.88,5.97]
["DER 401120","DER",401120,"Carga e transp. 1a. cat.  200-400m","m3",6.48,6.58]
["DER 452010","DER",452010,"Cascalhamento","m3",11.88,12.29]
["DER 401020","DER",401020,"Desmatamento e limpeza diam. até 30cm","m2",1.1200000000000001,1.1399999999999999]
["DER 401010","DER",401010,"Destocamento árvores diam. > 30cm","ud",47.56,49.15]
["DER 401150","DER",401150,"Esc. carga e transp. 1a. cat.     0-50m","m3",4.32,4.42]
["DER 401030","DER",401030,"Esc. carga e transp. 1a. cat.    50-200m","m3",8.09,8.3000000000000007]
["DER 401040","DER",401040,"Esc. carga e transp. 1a. cat.   200-400m","m3",8.32,8.52]
["DER 401050","DER",401050,"Esc. carga e transp. 2a. cat.     0-50m","m3",6.58,6.76]
["DER 401140","DER",401140,"Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora","m",0.43,0.44]
["DER 511130","DER",511130,"Escarificação, conformação  e compactação do subleito (visual)","m2",1.2,1.22]
["DER 603030","DER",603030,"Escavação de bueiros e valas de drenagem 1a. cat.","m3",8.67,8.94]
["DER 520250","DER",520250,"Escavação e carga mat. jazida 2a. cat.","m3",4.47,4.62]
["DER 401130","DER",401130,"Escavação para saídas de água","m3",4.04,4.1399999999999997]
["DER 401080","DER",401080,"Lombada","m3",2.84,2.89]
["DER 511030","DER",511030,"Regularização, conformação e compactação de leito (visual)","m2",0.73,0.75]
["DER 401060","DER",401060,"Regularização de leito/patrolamento","m2",0.18,0.18]
["DER 603050","DER",603050,"Remoção de bueiros 0,40m","m",18.170000000000002,19.010000000000002]
["DER 603060","DER",603060,"Remoção de bueiros 0,60m","m",21.81,22.81]
["DER 401070","DER",401070,"Retaludamento","m2",0.49,0.5]
["DER 589100","DER",589100,"Fornecimento de asfalto diluído CM-30","t",6391.95,6391.95]
["DER 589050","DER",589050,"Fornecimento de asfalto modificado por borracha","t",6298.97,6298.97]
["DER 589070","DER",589070,"Fornecimento de CAP-30/45","t",5077.09,5077.09]
["DER 589000","DER",589000,"Fornecimento de CAP-50/70","t",5046.9799999999996,5046.9799999999996]
["DER 589030","DER",589030,"Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (55/75)","t",6024.82,6024.82]
["DER 589040","DER",589040,"Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (60/85)","t",6247.67,6247.67]
["DER 589060","DER",589060,"Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (65/90)","t",6465.86,6465.86]
["DER 589190","DER",589190,"Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação  ","t",3681.06,3681.06]
[{"$f":"CONCATENATE($B30700,\" \",$C30700)","v":"DER 589180"},"DER",589180,"Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero","t",4814.4799999999996,4814.4799999999996]
["DER 589170","DER",589170,"Fornecimento de emulsão asfáltica RL-1C","t",3998.04,3998.04]
["DER 589220","DER",589220,"Fornecimento de emulsão asfáltica RM-1C","t",3952.25,3952.25]
["DER 589320","DER",589320,"Fornecimento de emulsão asfáltica RM-2C","t",4938.8900000000003,4938.8900000000003]
["DER 589420","DER",589420,"Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C","t",3710.04,3710.04]
["DER 589430","DER",589430,"Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C-E com polímero","t",4396.82,4396.82]
["DER 589520","DER",589520,"Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C","t",3790.22,3790.22]
["DER 589530","DER",589530,"Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C-E com polímero  ","t",4799.41,4799.41]
[{"$f":"CONCATENATE($B30708,\" \",$C30708)","v":"DER-I 178110"},"DER-I",178110,"Aditivo controlador de ruptura emulsão","kg",61.5,61.5,"DER-I -  "]
["DER-I 178150","DER-I",178150,"Aditivo hiperplastificante","kg",64.099999999999994,64.099999999999994]
["DER-I 178170","DER-I",178170,"Aditivo plastificante","l",13.92,13.92]
["DER-I 178120","DER-I",178120,"Aditivo sólido com fibras p/microrevestimento","kg",14.5,14.5]
["DER-I 178130","DER-I",178130,"Aditivo superplastificante","kg",24.15,24.15]
["DER-I 141480","DER-I",141480,"Adubo NPK 4:14:8","kg",6.92,6.92]
["DER-I 143100","DER-I",143100,"Adubo NPK 4:30:10","kg",10.130000000000001,10.130000000000001]
["DER-I 178180","DER-I",178180,"Agente de cura química p/concreto","l",12.64,12.64]
["DER-I 150040","DER-I",150040,"Apoio elastomérico fretado","kg",128.79,128.79]
["DER-I 105000","DER-I",105000,"Arame farpado nº 16","m",0.69,0.69]
["DER-I 150180","DER-I",150180,"Arame recozido nº 18","kg",11.75,11.75]
["DER-I 139000","DER-I",139000,"Areia","m3",73.5,73.5]
["DER-I 170300","DER-I",170300,"Asfalto diluido CM-30","t",6391.95,6391.95]
["DER-I 170600","DER-I",170600,"Asfalto modificado por borracha","t",6298.97,6298.97]
["DER-I 180450","DER-I",180450,"Balde plástico trânslúcido 8/10 litros h=27/30cm","ud",18.899999999999999,18.899999999999999]
["DER-I 180000","DER-I",180000,"Balizador de plástico 947x120mm refletivo","ud",198,198]
["DER-I 106450","DER-I",106450,"Barra chata 1\" x 3/8\" (2,0 kg/m)","kg",7.94,7.94]
["DER-I 106480","DER-I",106480,"Barra chata 1.1/4\" x 1/8\" x 1,00m","ud",42.58,42.58]
["DER-I 106490","DER-I",106490,"Barra chata 1.1/4\" x 1/8\" x 1,35m","ud",46.72,46.72]
["DER-I 106460","DER-I",106460,"Barra chata 1.1/4\" x 3/16\" x 2,00m","ud",64.010000000000005,64.010000000000005]
["DER-I 106470","DER-I",106470,"Barra chata 1.1/4\" x 3/16\" x 3,00m","ud",80.64,80.64]
["DER-I 155500","DER-I",155500,"Barra Dywidag ø=32mm ST-95/105","m",153.37,153.37]
["DER-I 106400","DER-I",106400,"Barra roscada zincada 5/8\"","m",30.49,30.49]
["DER-I 180423","DER-I",180423,"Bastão vermelho sinalizador 54cm","ud",55.86,55.86]
["DER-I 186010","DER-I",186010,"Bits p/ carreta perfuração","ud",942.34,942.34]
["DER-I 145650","DER-I",145650,"Bloco articulado(Blokret) e=6cm (Fck=35 MPa)","m2",79.099999999999994,79.099999999999994]
["DER-I 145850","DER-I",145850,"Bloco articulado(Blokret) e=8cm (Fck=35 MPa)","m2",86.3,86.3]
["DER-I 191919","DER-I",191919,"Bloco concreto estrutural 19x19x19cm","ud",3.21,3.21]
["DER-I 191939","DER-I",191939,"Bloco concreto estrutural 19x19x39cm","ud",4.5999999999999996,4.5999999999999996]
["DER-I 145600","DER-I",145600,"Bloco intertravado(Paver) e=6cm (Fck=35 MPa)","m2",58.16,58.16]
["DER-I 145680","DER-I",145680,"Bloco intertravado(Paver) e=8cm (Fck=35 MPa)","m2",76.63,76.63]
["DER-I 180424","DER-I",180424,"Boneco sinalizador","ud",664.33,664.33]
["DER-I 130170","DER-I",130170,"Brita graduada (usinada) (comercial)","m3",87.52,87.52]
["DER-I 186050","DER-I",186050,"Broca 10,0mm x 8\" encaixe SDS plus  ","ud",24.11,24.11]
["DER-I 186060","DER-I",186060,"Broca 12,7mm x 21\" encaixe SDS plus ","ud",92.56,92.56]
["DER-I 186070","DER-I",186070,"Broca 16,0mm x 21\" encaixe SDS plus ","ud",76.78,76.78]
["DER-I 186080","DER-I",186080,"Broca 20,0mm x 21\" encaixe SDS max ","ud",204.17,204.17]
["DER-I 186090","DER-I",186090,"Broca 25,4mm x 21\" encaixe SDS max  ","ud",247.11,247.11]
["DER-I 186100","DER-I",186100,"Broca 40,0mm x 21\" encaixe SDS max","ud",703.21,703.21]
["DER-I 156250","DER-I",156250,"Cabo de aço 1/2\" alma fibra 6x25","m",18.239999999999998,18.239999999999998]
["DER-I 180130","DER-I",180130,"Cabo elétrico PP 1000V 3x1,5mm²","m",5.74,5.74]
["DER-I 180150","DER-I",180150,"Cabo elétrico 1,5mm2","m",1.4,1.4]
["DER-I 180070","DER-I",180070,"Cabo elétrico 2x1,5mm²","m",4.1399999999999997,4.1399999999999997]
["DER-I 180080","DER-I",180080,"Cabo elétrico 2x2,5mm²","m",5.69,5.69]
["DER-I 170010","DER-I",170010,"Cal hidratada CH-I","t",543.33000000000004,543.33000000000004]
["DER-I 170100","DER-I",170100,"Cal virgem em pó","kg",0.73,0.73]
["DER-I 106350","DER-I",106350,"Cantoneira 6,35 x 6,35 x 1 cm","kg",8.3800000000000008,8.3800000000000008]
["DER-I 150250","DER-I",150250,"Chapa ligação 280x80x10mm","ud",34.4,34.4]
["DER-I 150190","DER-I",150190,"Chapa nº 18 galvanizada (10 kg/m2) pré-pintada","m2",123.95,123.95]
["DER-I 150000","DER-I",150000,"Chapa preta (12,204 kg/m2)","kg",8.23,8.23]
["DER-I 150215","DER-I",150215,"Chapa zincada 0,40mm p/revest. formas","m2",76.209999999999994,76.209999999999994]
["DER-I 152100","DER-I",152100,"Chumbador 1\" ferro galvanizado p/pórtico sinaliz","ud",46.19,46.19]
["DER-I 180001","DER-I",180001,"Cilindro delimitador alta performance  (ABNT 16658)","ud",217.5,217.5]
["DER-I 170330","DER-I",170330,"Cimento asfáltico CAP-30/45","t",5077.09,5077.09]
["DER-I 170500","DER-I",170500,"Cimento asfáltico CAP-50/70","t",5046.9799999999996,5046.9799999999996]
["DER-I 170540","DER-I",170540,"Cimento asfáltico modif. por polímero SBS(55/75)","t",6024.82,6024.82]
["DER-I 170550","DER-I",170550,"Cimento asfáltico modif. por polímero SBS(60/85)","t",6247.67,6247.67]
["DER-I 170560","DER-I",170560,"Cimento asfáltico modif. por polímero SBS(65/90)","t",6465.86,6465.86]
["DER-I 173210","DER-I",173210,"Cimento Portland a granel","t",640.08000000000004,640.08000000000004]
["DER-I 173200","DER-I",173200,"Cimento Portland (saco de 50kg)","t",586.4,586.4]
["DER-I 100090","DER-I",100090,"Cola para tachas","kg",13.66,13.66]
["DER-I 100140","DER-I",100140,"Cola para tubo de PVC","g",0.11,0.11]
["DER-I 125140","DER-I",125140,"Compensado 14 mm plastificado","m2",36.43,36.43]
["DER-I 126140","DER-I",126140,"Compensado 14 mm resinado","m2",27.42,27.42]
[{"$f":"CONCATENATE($B30772,\" \",$C30772)","v":"DER-I 125170"},"DER-I",125170,"Compensado 17 mm plastificado","m2",44.26,44.26]
["DER-I 126170","DER-I",126170,"Compensado 17 mm resinado","m2",33.270000000000003,33.270000000000003]
["DER-I 160000","DER-I",160000,"Concreto magro usinado","m3",0,0]
["DER-I 160022","DER-I",160022,"Concreto usinado Fck = 22 MPa","m3",0,0]
["DER-I 160025","DER-I",160025,"Concreto usinado Fck = 25 MPa","m3",0,0]
["DER-I 160030","DER-I",160030,"Concreto usinado Fck = 30 MPa","m3",0,0]
["DER-I 100750","DER-I",100750,"Cone PVC flexível refletivo h=75cm NBR 15071","ud",140,140]
["DER-I 100755","DER-I",100755,"Cone PVC simples flexível refletivo h=75cm","ud",100.25,100.25]
["DER-I 100745","DER-I",100745,"Cone PVC simples semiflexível h=75cm","ud",73.739999999999995,73.739999999999995]
["DER-I 166760","DER-I",166760,"Cone sinalizador tipo conão/bolo de noiva h=1,10m, base 50x50cm","ud",255,255]
["DER-I 180230","DER-I",180230,"Conexão p/tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,10 m","ud",8.2200000000000006,8.2200000000000006]
["DER-I 180190","DER-I",180190,"Conexão p/tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,23 m","ud",24.38,24.38]
["DER-I 135200","DER-I",135200,"Contraporca sextavada","ud",45.59,45.59]
["DER-I 120750","DER-I",120750,"Corda de sisal 6mm","m",0.86,0.86]
["DER-I 120900","DER-I",120900,"Corda de sisal 8mm","m",1.1399999999999999,1.1399999999999999]
["DER-I 120600","DER-I",120600,"Cordão de polipropileno 6mm","m",1.0900000000000001,1.0900000000000001]
["DER-I 120800","DER-I",120800,"Cordão de polipropileno 8mm","m",1.96,1.96]
["DER-I 110000","DER-I",110000,"Cordel detonante","m",2.0299999999999998,2.0299999999999998]
["DER-I 155127","DER-I",155127,"Cordoalha nua CP 190 RB 12,7mm","kg",10.36,10.36]
["DER-I 155152","DER-I",155152,"Cordoalha nua CP 190 RB 15,2mm","kg",10.36,10.36]
["DER-I 101315","DER-I",101315,"Defensa de contenção simples mod. H1AW3 15° (ABNT-15486 / 2016)","m",221.69,221.69]
["DER-I 101415","DER-I",101415,"Defensa de contenção simples mod. H1AW4 15° (ABNT-15486 / 2016)","m",171.38,171.38]
["DER-I 110070","DER-I",110070,"Defensa simples completa","m",278.85000000000002,278.85000000000002]
["DER-I 115410","DER-I",115410,"Defensa simples sem poste","m",300,300]
["DER-I 180426","DER-I",180426,"Delineador refletivo para barreira New Jersey","ud",26.04,26.04]
["DER-I 180425","DER-I",180425,"Delineador refletivo para defensa metálica","ud",19.98,19.98]
["DER-I 141050","DER-I",141050,"Dente corte p/fresadora/valetadeira WS-24 e S-650","ud",195,195]
["DER-I 141500","DER-I",141500,"Dente de corte p/ fresadora PM-102","ud",247.25,247.25]
["DER-I 141000","DER-I",141000,"Dente de corte p/ fresadora W-100 ","ud",56.28,56.28]
["DER-I 142000","DER-I",142000,"Dente de corte p/ fresadora W-200F","ud",56.28,56.28]
["DER-I 142300","DER-I",142300,"Dente de corte p/ recicladora RM-300/500","ud",195.5,195.5]
["DER-I 160240","DER-I",160240,"Dente de corte p/ recicladora WR-240","ud",79.3,79.3]
["DER-I 148000","DER-I",148000,"Detergente","l",2.62,2.62]
["DER-I 172050","DER-I",172050,"Diesel","l",6.05,6.05]
["DER-I 150600","DER-I",150600,"Dinamite emulsão 2\"","kg",10.24,10.24]
["DER-I 141010","DER-I",141010,"Disco diamantado 110 mm e= 1,50/2,00mm","ud",9.91,9.91]
["DER-I 143550","DER-I",143550,"Disco diamantado 350 mm e= 3mm","ud",291.87,291.87]
["DER-I 143500","DER-I",143500,"Disco diamantado 350 mm e= 6mm","ud",334.42,334.42]
["DER-I 172000","DER-I",172000,"Dope","kg",68.930000000000007,68.930000000000007]
["DER-I 153250","DER-I",153250,"Eletrodo p/ solda 3,25 mm","kg",20.52,20.52]
["DER-I 173120","DER-I",173120,"Emulsão asfáltica p/imprimação EAI","t",3681.06,3681.06]
["DER-I 178090","DER-I",178090,"Emulsão asfáltica RC-1C-E c/polímero  ","t",4814.4799999999996,4814.4799999999996]
["DER-I 173010","DER-I",173010,"Emulsão asfáltica RL-1C  ","t",3998.04,3998.04]
["DER-I 173030","DER-I",173030,"Emulsão asfáltica RM-1C  ","t",3952.25,3952.25]
["DER-I 173060","DER-I",173060,"Emulsão asfáltica RM-1C-E c/polímero","t",5113.29,5113.29]
["DER-I 173020","DER-I",173020,"Emulsão asfáltica RM-2C ","t",4938.8900000000003,4938.8900000000003]
["DER-I 173070","DER-I",173070,"Emulsão asfáltica RM-2C-E c/polímero","t",5934.64,5934.64]
["DER-I 173040","DER-I",173040,"Emulsão asfáltica RR-1C ","t",3710.04,3710.04]
["DER-I 178060","DER-I",178060,"Emulsão asfáltica RR-1C-E c/polímero ","t",4396.82,4396.82]
["DER-I 173050","DER-I",173050,"Emulsão asfáltica RR-2C ","t",3790.22,3790.22]
["DER-I 178070","DER-I",178070,"Emulsão asfáltica RR-2C-E c/polímero ","t",4799.41,4799.41]
["DER-I 110050","DER-I",110050,"Erva cidreira","ud",0.13,0.13]
["DER-I 180040","DER-I",180040,"Espoleta simples","ud",8.5399999999999991,8.5399999999999991]
["DER-I 110060","DER-I",110060,"Estopim preto","m",12.98,12.98]
["DER-I 152121","DER-I",152121,"Ferro redondo CA 25 20mm","kg",5.69,5.69]
["DER-I 155158","DER-I",155158,"Ferro redondo CA 50 8mm","kg",6.78,6.78]
["DER-I 152120","DER-I",152120,"Ferro redondo CA-25 12,5mm","kg",5.69,5.69]
["DER-I 152125","DER-I",152125,"Ferro redondo CA25 25mm","kg",5.69,5.69]
["DER-I 152132","DER-I",152132,"Ferro redondo CA25 32mm","kg",5.97,5.97]
["DER-I 155140","DER-I",155140,"Ferro redondo CA-50  6,3mm","kg",6.86,6.86]
["DER-I 155380","DER-I",155380,"Ferro redondo CA-50 10,0mm","kg",6.15,6.15]
["DER-I 155120","DER-I",155120,"Ferro redondo CA-50 12,5mm","kg",6.02,6.02]
["DER-I 156420","DER-I",156420,"Ferro redondo CA-60 4,2 mm","kg",7.48,7.48]
["DER-I 178190","DER-I",178190,"Fibra polipropileno multifilamentos","kg",48.83,48.83]
[{"$f":"CONCATENATE($B30836,\" \",$C30836)","v":"DER-I 180170"},"DER-I",180170,"Fio de nylon 0,50 mm","m",0.17,0.17]
["DER-I 100130","DER-I",100130,"Fixador para cal","l",8.66,8.66]
["DER-I 150200","DER-I",150200,"Forma metálica p/fabricação barreira","ud",21898.92,21898.92]
["DER-I 150204","DER-I",150204,"Forma metálica 3/16\" p/placa de concreto","m2",296.55,296.55]
["DER-I 158250","DER-I",158250,"Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL + PVC h=0,50m (NBR 8964/2013)","m3",803.22,803.22]
["DER-I 158200","DER-I",158200,"Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL + PVC h=1,00m (NBR 8964/2013)","m3",559.29,559.29]
["DER-I 158150","DER-I",158150,"Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL h=0,50m (NBR 8964/2013)","m3",443.46,443.46]
["DER-I 158100","DER-I",158100,"Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL h=1,00m (NBR 8964/2013)","m3",331.26,331.26]
["DER-I 158017","DER-I",158017,"Gabião colchão ZN/AL + PVC e=0,17m","m2",175.8,175.8]
["DER-I 158023","DER-I",158023,"Gabião colchão ZN/AL + PVC e=0,23m","m2",190.58,190.58]
["DER-I 158030","DER-I",158030,"Gabião colchão ZN/AL + PVC e=0,30m","m2",206.67,206.67]
["DER-I 150055","DER-I",150055,"Geocomposto drenante Macdrain TD c/bolsa p/tubo","m2",30.25,30.25]
["DER-I 150070","DER-I",150070,"Geocomposto drenante Macdrain 2L sem bolsa","m2",26.54,26.54]
["DER-I 150050","DER-I",150050,"Geotextil n/tecido resist. tração  8kN/m","m2",3.89,3.89]
["DER-I 150010","DER-I",150010,"Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m","m2",4.82,4.82]
["DER-I 120040","DER-I",120040,"Geotextil tecido (Aterros)","m2",7.67,7.67]
["DER-I 140040","DER-I",140040,"Geotextil tecido (Drenos)","m2",7.28,7.28]
["DER-I 150060","DER-I",150060,"Geotextil tecido (Reforço) resist. tração 37 KN/m","m2",9.9,9.9]
["DER-I 150120","DER-I",150120,"Grampos p/ cabo de aço 1/2\"","ud",4.28,4.28]
["DER-I 150020","DER-I",150020,"Grampos p/ cerca","kg",16.96,16.96]
["DER-I 198150","DER-I",198150,"Graxa comum","kg",37.19,37.19]
["DER-I 100350","DER-I",100350,"Grout/Encekret 40","kg",1.71,1.71]
["DER-I 186020","DER-I",186020,"Haste p/ carreta perfuração","ud",2306.5,2306.5]
["DER-I 100380","DER-I",100380,"Impermeabilizante flexível Igolflex preto","kg",16.62,16.62]
["DER-I 100388","DER-I",100388,"Impermeabilizante flexível Igolflex preto ou equivalente","kg",16.62,16.62]
["DER-I 100674","DER-I",100674,"Isopor e=1cm","m2",6.73,6.73]
["DER-I 100673","DER-I",100673,"Isopor e=3cm","m2",18.2,18.2]
["DER-I 140120","DER-I",140120,"Jogo de brocas S-12","jg",10781.48,10781.48]
["DER-I 110120","DER-I",110120,"Junta dilatação O- 12 mm","m",24.64,24.64]
["DER-I 110240","DER-I",110240,"Junta dilatação O- 22 mm","m",56.32,56.32]
["DER-I 145450","DER-I",145450,"Lajota concreto 45 x 45 x 5 cm","ud",13.29,13.29]
["DER-I 180110","DER-I",180110,"Lâmpada de LED 11W","ud",8.9600000000000009,8.9600000000000009]
["DER-I 180090","DER-I",180090,"Lâmpada de LED 15W","ud",7.43,7.43]
["DER-I 120000","DER-I",120000,"Leivas","m2",2.92,2.92]
["DER-I 151000","DER-I",151000,"Lona plástica preta","m2",1.38,1.38]
["DER-I 155550","DER-I",155550,"Luva de emenda DW32 (63x180mm)","ud",131.29,131.29]
["DER-I 186030","DER-I",186030,"Luva p/ carreta perfuração","ud",279.3,279.3]
["DER-I 113160","DER-I",113160,"Madeira de lei  3 x 16 cm","m",19.420000000000002,19.420000000000002]
["DER-I 116160","DER-I",116160,"Madeira de lei  6 x 16 cm","m",38.840000000000003,38.840000000000003]
["DER-I 112200","DER-I",112200,"Madeira de lei 20 x 20 cm","m",161.83000000000001,161.83000000000001]
["DER-I 112250","DER-I",112250,"Madeira de lei 20 x 25 cm","m",202.29,202.29]
["DER-I 112300","DER-I",112300,"Madeira de lei 20 x 30 cm","m",242.75,242.75]
["DER-I 111110","DER-I",111110,"Madeira peroba 1\" x 12\"","m",56.18,56.18]
["DER-I 111010","DER-I",111010,"Madeira peroba 1\" x 2\"","m",9.48,9.48]
["DER-I 111070","DER-I",111070,"Madeira peroba 1\" x 3\"","m",13.86,13.86]
["DER-I 112120","DER-I",112120,"Madeira peroba 2\" x 12\"","m",112.36,112.36]
["DER-I 113010","DER-I",113010,"Madeira peroba 3\" x  3\"","m",42.31,42.31]
["DER-I 114120","DER-I",114120,"Madeira peroba 4\" x 12\"","m",225.45,225.45]
["DER-I 118030","DER-I",118030,"Madeira peroba 8\" x  3\"","m",112.36,112.36]
["DER-I 111020","DER-I",111020,"Madeira pinho  1\" x  2\"","m",3.08,3.08]
["DER-I 111030","DER-I",111030,"Madeira pinho  1\" x  3\"","m",4.51,4.51]
["DER-I 111040","DER-I",111040,"Madeira pinho  1\" x  4\"","m",6.17,6.17]
["DER-I 111060","DER-I",111060,"Madeira pinho  1\" x  6\"","m",9.26,9.26]
["DER-I 111120","DER-I",111120,"Madeira pinho  1\" x 12\"","m",18.28,18.28]
["DER-I 112540","DER-I",112540,"Madeira pinho  2,5 x 4 cm","m",2.37,2.37]
["DER-I 112560","DER-I",112560,"Madeira pinho  2,5 x 6 cm","m",3.56,3.56]
["DER-I 112580","DER-I",112580,"Madeira pinho  2,5 x 8 cm","m",4.75,4.75]
["DER-I 113030","DER-I",113030,"Madeira pinho  3\" x  3\"","m",13.77,13.77]
["DER-I 116120","DER-I",116120,"Madeira pinho  6 x 12 cm","m",17.100000000000001,17.100000000000001]
["DER-I 110150","DER-I",110150,"Madeira roliça d=10/15 cm","m",13.47,13.47]
["DER-I 110250","DER-I",110250,"Madeira roliça d=25 cm","m",37.04,37.04]
["DER-I 120850","DER-I",120850,"Mangueira cristal","m",2.69,2.69]
["DER-I 150080","DER-I",150080,"Manta geotextil de cura","m2",4.82,4.82]
["DER-I 150030","DER-I",150030,"Material p/ hidrossemeadura","kg",8.5299999999999994,8.5299999999999994]
[{"$f":"CONCATENATE($B30900,\" \",$C30900)","v":"DER-I 100170"},"DER-I",100170,"Material termoplástico p/aspersão","kg",6.33,6.33]
["DER-I 100180","DER-I",100180,"Material termoplástico p/extrusão","kg",5.79,5.79]
["DER-I 180725","DER-I",180725,"Meia cana concreto 0,20 m","m",34,34]
["DER-I 180300","DER-I",180300,"Meia cana concreto 0,30 m","m",37,37]
["DER-I 180400","DER-I",180400,"Meia cana concreto 0,40 m","m",46,46]
["DER-I 100200","DER-I",100200,"Micro-esferas Drop-on","kg",8.09,8.09]
["DER-I 100100","DER-I",100100,"Micro-esferas Premix","kg",8.24,8.24]
["DER-I 178250","DER-I",178250,"Microsílica","kg",3.67,3.67]
["DER-I 100075","DER-I",100075,"Módulo transição defensa metállica-barreira de concreto","m",592.5,592.5]
["DER-I 180160","DER-I",180160,"Mourão esticador de eucalipto tratado h=2,80m","ud",70.17,70.17]
["DER-I 180100","DER-I",180100,"Mourão suporte de eucalipto tratado h=2,20m","ud",32,32]
["DER-I 110100","DER-I",110100,"Muda de árvore (h=1,00m)","ud",24.96,24.96]
["DER-I 172100","DER-I",172100,"Óleo combustível OTE","l",6.28,6.28]
["DER-I 135780","DER-I",135780,"Parafuso francês g.f. c/porca 5/16\" x 1\"","ud",1.1599999999999999,1.1599999999999999]
["DER-I 135160","DER-I",135160,"Parafuso francês g.f. c/porca 5/16\" x 3.1/2\"","ud",1.79,1.79]
["DER-I 134020","DER-I",134020,"Parafuso francês g.f. c/porca 5/8\" x  2\"","ud",3.52,3.52]
["DER-I 134100","DER-I",134100,"Parafuso francês g.f. c/porca 5/8\" x 10\"","ud",12.12,12.12]
["DER-I 133120","DER-I",133120,"Parafuso francês g.f. c/porca 5/8\" x 3.1/2\"","ud",4.58,4.58]
["DER-I 130200","DER-I",130200,"Paralelepípedo","mil",2300,2300]
["DER-I 130000","DER-I",130000,"Pedra britada (comercial)","m3",71.78,71.78]
["DER-I 130100","DER-I",130100,"Pedra de mão (comercial)","m3",71.91,71.91]
["DER-I 126110","DER-I",126110,"Película não refletiva preto opaco - tipo IV","m2",106.55,106.55]
["DER-I 126120","DER-I",126120,"Película refletiva - tipo IA (prismática)","m2",134.87,134.87]
["DER-I 126090","DER-I",126090,"Película refletiva - tipo III (AI prismática)","m2",234.53,234.53]
["DER-I 126100","DER-I",126100,"Película refletiva - tipo X (grau diamante)","m2",335.7,335.7]
["DER-I 100500","DER-I",100500,"Perfuração p/ dreno sub-horizontal","m",180,180]
["DER-I 146090","DER-I",146090,"Perfuratriz p/ carreta  6 m","jg",8454.42,8454.42]
["DER-I 146120","DER-I",146120,"Perfuratriz p/ carreta 12 m","jg",13626.02,13626.02]
["DER-I 130110","DER-I",130110,"Peroba serrada","m3",7296.42,7296.42]
["DER-I 130120","DER-I",130120,"Pinho serrado (3a.)","m3",2375,2375]
["DER-I 134908","DER-I",134908,"Piso tátil alerta/direcional 20x20cm incolor","ud",3.2,3.2]
["DER-I 134909","DER-I",134909,"Piso tátil alerta/direcional 20x20cm vermelho","ud",3.42,3.42]
["DER-I 134906","DER-I",134906,"Piso tátil alerta/direcional 40x40cm incolor","ud",13.83,13.83]
["DER-I 134907","DER-I",134907,"Piso tátil alerta/direcional 40x40cm vermelho","ud",14.13,14.13]
["DER-I 130080","DER-I",130080,"Pó de pedra (comercial)","m3",76.84,76.84]
["DER-I 135250","DER-I",135250,"Porca 5/8\" zincada p/chapa ligação","ud",1.53,1.53]
["DER-I 142600","DER-I",142600,"Porta-dentes p/ fresadora PM-102","ud",1071.8,1071.8]
["DER-I 141100","DER-I",141100,"Porta-dentes p/ fresadora W-1000L ","ud",665.45,665.45]
["DER-I 142100","DER-I",142100,"Porta-dentes p/ fresadora W-200","ud",773.76,773.76]
["DER-I 142400","DER-I",142400,"Porta-dentes p/ recicladora RM-300/500","ud",874,874]
["DER-I 161240","DER-I",161240,"Porta-dentes p/ recicladora WR-240","ud",940.07,940.07]
["DER-I 191500","DER-I",191500,"Pórtico simples vão 11,00 a 15,00m(placa até 24m2)","ud",65600,65600]
["DER-I 191600","DER-I",191600,"Pórtico simples vão 16,00m(placa até 24m2)","ud",66700,66700]
["DER-I 191700","DER-I",191700,"Pórtico simples vão 17,00m(placa até 24m2)","ud",70500,70500]
["DER-I 191800","DER-I",191800,"Pórtico simples vão 18,10m(placa até 24m2)","ud",71900,71900]
["DER-I 157270","DER-I",157270,"Pregos 17 x 27 / 18 x 27","kg",17.38,17.38]
["DER-I 186040","DER-I",186040,"Punho p/ carreta perfuração","ud",2340.48,2340.48]
["DER-I 130180","DER-I",130180,"Rachão britado (comercial)","m3",70.8,70.8]
["DER-I 130185","DER-I",130185,"Rachão sem britagem (comercial)","m3",59.5,59.5]
["DER-I 170714","DER-I",170714,"Selante a base de silicone Dowsil ou equivalente","kg",172.47,172.47]
["DER-I 191050","DER-I",191050,"Semi-pórtico duplo 2x4,90m(placa até 24m2)","ud",42900,42900]
["DER-I 191150","DER-I",191150,"Semi-pórtico duplo 2x6,00m(placa até 24m2)","ud",45500,45500]
["DER-I 191250","DER-I",191250,"Semi-pórtico duplo 2x7,20m(placa até 24m2)","ud",52400,52400]
["DER-I 191350","DER-I",191350,"Semi-pórtico duplo 2x8,30m(placa até 24m2)","ud",62400,62400]
["DER-I 191000","DER-I",191000,"Semi-pórtico simples 4,90m(placa até 12m2)","ud",28000,28000]
["DER-I 191100","DER-I",191100,"Semi-pórtico simples 6,00m(placa até 12m2)","ud",29400,29400]
["DER-I 191200","DER-I",191200,"Semi-pórtico simples 7,20m(placa até 12m2)","ud",33800,33800]
["DER-I 191300","DER-I",191300,"Semi-pórtico simples 8,30m(placa até 12m2)","ud",36300,36300]
["DER-I 100310","DER-I",100310,"Sikadur 31","kg",106.6,106.6]
["DER-I 100320","DER-I",100320,"Sikadur 32","kg",114.26,114.26]
["DER-I 100330","DER-I",100330,"Sikadur 52","kg",209.3,209.3]
["DER-I 100680","DER-I",100680,"Sikaflex T-68","kg",321.95999999999998,321.95999999999998]
["DER-I 180421","DER-I",180421,"Sinalizador LED amarelo","ud",14.64,14.64]
["DER-I 180420","DER-I",180420,"Sinalizador noturno em LED (luz intermitente) ","ud",150,150]
[{"$f":"CONCATENATE($B30964,\" \",$C30964)","v":"DER-I 100110"},"DER-I",100110,"Solvente tolueno","l",15.46,15.46]
["DER-I 180120","DER-I",180120,"Soquete p/lâmpada fluorescente","ud",1.55,1.55]
["DER-I 160330","DER-I",160330,"Suporte madeira lei 3\"x3\" placa sinalização(3m)","ud",59.5,59.5]
["DER-I 160380","DER-I",160380,"Suporte metálico perfil C- 38 galv. p/placa sinal. inclusive acessórios","kg",40.299999999999997,40.299999999999997]
["DER-I 161100","DER-I",161100,"Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa sinal. inclusive acessórios","kg",25,25]
["DER-I 161150","DER-I",161150,"Suporte metálico 2 1/2\"x2,65mmx3,00m","ud",330,330]
["DER-I 161200","DER-I",161200,"Suporte metálico 2 1/2\"x2,65mmx3,50m","ud",386,386]
["DER-I 161250","DER-I",161250,"Suporte metálico 2 1/2\"x2,65mmx4,00m","ud",441.14,441.14]
["DER-I 160012","DER-I",160012,"Suporte polimérico ecológico maciço colapsível 100mmx100mm","m",246.63,246.63]
["DER-I 160001","DER-I",160001,"Suporte polimérico ecológico maciço colapsível 80mmx80mm","m",133.07,133.07]
["DER-I 100410","DER-I",100410,"Tacha refletiva bidirecional","ud",8.33,8.33]
["DER-I 100400","DER-I",100400,"Tacha refletiva monodirecional","ud",7.15,7.15]
["DER-I 100420","DER-I",100420,"Tachão refletivo bidirecional","ud",30.2,30.2]
["DER-I 100430","DER-I",100430,"Tachão refletivo monodirecional","ud",28.21,28.21]
["DER-I 160125","DER-I",160125,"Tampão ferro fundido ø=600mm articulado Classe 125","ud",585.69000000000005,585.69000000000005]
["DER-I 161400","DER-I",161400,"Tampão ferro fundido ø=600mm articulado Classe 400","ud",611.97,611.97]
["DER-I 160050","DER-I",160050,"Tampão ferro fundido ø=600mm c/aro Classe  50","ud",582.19000000000005,582.19000000000005]
["DER-I 161125","DER-I",161125,"Tampão ferro fundido ø=600mm c/aro Classe 125","ud",539.16999999999996,539.16999999999996]
["DER-I 162400","DER-I",162400,"Tampão ferro fundido ø=600mm c/aro Classe 400","ud",638.30999999999995,638.30999999999995]
["DER-I 171400","DER-I",171400,"Tampão ferro fundido ø=700mm R-3 articulado Classe 400","ud",646.27,646.27]
["DER-I 173400","DER-I",173400,"Tampão ferro fundido ø=730mm R-3 c/aro Classe 400","ud",827.27,827.27]
["DER-I 181400","DER-I",181400,"Tampão ferro fundido ø=800mm articulado Classe 400","ud",1408.75,1408.75]
["DER-I 150920","DER-I",150920,"Tela metálica Telcon Q- 92","kg",8.2899999999999991,8.2899999999999991]
["DER-I 151130","DER-I",151130,"Tela metálica Telcon Q-113","kg",9.1199999999999992,9.1199999999999992]
["DER-I 151380","DER-I",151380,"Tela metálica Telcon Q-138","kg",8.35,8.35]
["DER-I 152830","DER-I",152830,"Tela metálica Telcon Q-283","kg",7.86,7.86]
["DER-I 156260","DER-I",156260,"Tensor para formas","ud",14.35,14.35]
["DER-I 166100","DER-I",166100,"Terminal absorvedor de energia para velocidade até 100km/h + conjunto de ancoragem","ud",8578.2900000000009,8578.2900000000009]
["DER-I 166080","DER-I",166080,"Terminal absorvedor de energia para velocidade de 80km/h + conjunto de ancoragem","ud",6504.84,6504.84]
["DER-I 160100","DER-I",160100,"Terminal amortecedor de impacto para velocidade até 100 km/h + conjunto de ancoragem","ud",67682.58,67682.58]
["DER-I 160080","DER-I",160080,"Terminal amortecedorr de impacto para velocidade de 80km/h + conjunto de ancoragem","ud",49411.839999999997,49411.839999999997]
["DER-I 110190","DER-I",110190,"Terminal ancoragem metálica tipo \"A\" e \"D\"","ud",470,470]
["DER-I 180240","DER-I",180240,"Terminal p/tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,10m","m",8.76,8.76]
["DER-I 180180","DER-I",180180,"Terminal p/tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,23m","m",29.77,29.77]
["DER-I 180010","DER-I",180010,"Terminal/ponteira tipo \"C\" p/defensa simples","ud",470,470]
["DER-I 100010","DER-I",100010,"Tijolo maciço","mil",1800,1800]
["DER-I 100020","DER-I",100020,"Tijolo 6 furos","mil",545,545]
["DER-I 100150","DER-I",100150,"Tinta base resina acrílica emuls. água-2 anos","l",12.45,12.45]
["DER-I 100120","DER-I",100120,"Tinta base resina acrílica emuls. solvente-2 anos","l",20.78,20.78]
["DER-I 101030","DER-I",101030,"Tinta epóxi fosco preto","l",58.44,58.44]
["DER-I 101050","DER-I",101050,"Tinta latex branca","l",37.36,37.36]
["DER-I 106060","DER-I",106060,"Tinta latex verde","l",36.46,36.46]
["DER-I 100360","DER-I",100360,"Tinta mineral tipo Cimentol cinza","kg",11.55,11.55]
["DER-I 106040","DER-I",106040,"Tinta óleo (fundo)","l",42.4,42.4]
["DER-I 100190","DER-I",100190,"Tinta sinalização provisória -1 ano","l",14.66,14.66]
["DER-I 100370","DER-I",100370,"Trilho TR-37","kg",6.66,6.66]
["DER-I 100160","DER-I",100160,"Tubo aço corrugado MP-100 e=1,60mm c/epoxy","kg",41,41]
["DER-I 100210","DER-I",100210,"Tubo aço corrugado MP-100 e=2,00mm c/epoxy","kg",39.700000000000003,39.700000000000003]
["DER-I 100270","DER-I",100270,"Tubo aço corrugado MP-100 e=2,70mm c/epoxy","kg",38.200000000000003,38.200000000000003]
["DER-I 100340","DER-I",100340,"Tubo aço corrugado MP-100 e=3,40mm c/epoxy","kg",37,37]
["DER-I 101270","DER-I",101270,"Tubo aço corrugado MP-152 e=2,70mm c/epoxy","kg",41,41]
["DER-I 101340","DER-I",101340,"Tubo aço corrugado MP-152 e=3,40mm c/epoxy","kg",41,41]
["DER-I 101390","DER-I",101390,"Tubo aço corrugado MP-152 e=3,90mm c/epoxy","kg",40.1,40.1]
["DER-I 101470","DER-I",101470,"Tubo aço corrugado MP-152 e=4,70mm c/epoxy","kg",37.5,37.5]
["DER-I 101630","DER-I",101630,"Tubo aço corrugado MP-152 e=6,30mm c/epoxy","kg",38.200000000000003,38.200000000000003]
["DER-I 102200","DER-I",102200,"Tubo aço corrugado Tunnel Liner e=2,20mm c/epoxy","kg",41,41]
["DER-I 102270","DER-I",102270,"Tubo aço corrugado Tunnel Liner e=2,70mm c/epoxy","kg",39.5,39.5]
["DER-I 102340","DER-I",102340,"Tubo aço corrugado Tunnel Liner e=3,40mm c/epoxy","kg",39,39]
["DER-I 102390","DER-I",102390,"Tubo aço corrugado Tunnel Liner e=3,90mm c/epoxy","kg",37.700000000000003,37.700000000000003]
["DER-I 122470","DER-I",122470,"Tubo aço corrugado Tunnel Liner e=4,70mm c/epoxy","kg",37.4,37.4]
["DER-I 122630","DER-I",122630,"Tubo aço corrugado Tunnel Liner e=6,30mm c/epoxy","kg",36.299999999999997,36.299999999999997]
["DER-I 180200","DER-I",180200,"Tubo concreto d=0,20m MF PS-1","ud",41,41]
["DER-I 180210","DER-I",180210,"Tubo concreto d=0,30m MF PS-1","ud",47,47]
["DER-I 180310","DER-I",180310,"Tubo concreto d=0,40m MF PA-1","ud",125,125]
[{"$f":"CONCATENATE($B31028,\" \",$C31028)","v":"DER-I 180340"},"DER-I",180340,"Tubo concreto d=0,40m MF PA-2","ud",174,174]
["DER-I 180320","DER-I",180320,"Tubo concreto d=0,40m MF PS-1","ud",57,57]
["DER-I 180600","DER-I",180600,"Tubo concreto d=0,60m MF PA-1","ud",195,195]
["DER-I 180620","DER-I",180620,"Tubo concreto d=0,60m MF PA-2","ud",247.5,247.5]
["DER-I 180630","DER-I",180630,"Tubo concreto d=0,60m MF PA-3","ud",285,285]
["DER-I 180330","DER-I",180330,"Tubo concreto d=0,60m MF PS-1","ud",114,114]
["DER-I 180800","DER-I",180800,"Tubo concreto d=0,80m MF PA-1","ud",307.5,307.5]
["DER-I 180820","DER-I",180820,"Tubo concreto d=0,80m MF PA-2","ud",387.5,387.5]
["DER-I 180830","DER-I",180830,"Tubo concreto d=0,80m MF PA-3","ud",615,615]
["DER-I 180810","DER-I",180810,"Tubo concreto d=0,80m MF PS-1","ud",233,233]
["DER-I 181000","DER-I",181000,"Tubo concreto d=1,00m MF PA-1","ud",480,480]
["DER-I 181020","DER-I",181020,"Tubo concreto d=1,00m MF PA-2","ud",542.5,542.5]
["DER-I 181030","DER-I",181030,"Tubo concreto d=1,00m MF PA-3","ud",855,855]
["DER-I 181200","DER-I",181200,"Tubo concreto d=1,20m MF PA-1","ud",585,585]
["DER-I 181220","DER-I",181220,"Tubo concreto d=1,20m MF PA-2","ud",715,715]
["DER-I 181230","DER-I",181230,"Tubo concreto d=1,20m MF PA-3","ud",1164,1164]
["DER-I 181500","DER-I",181500,"Tubo concreto d=1,50m MF PA-1","ud",1202.5,1202.5]
["DER-I 181520","DER-I",181520,"Tubo concreto d=1,50m MF PA-2","ud",1375,1375]
["DER-I 181530","DER-I",181530,"Tubo concreto d=1,50m MF PA-3","ud",1650,1650]
["DER-I 182000","DER-I",182000,"Tubo concreto d=2,00m MF PA-1","ud",2530,2530]
["DER-I 182020","DER-I",182020,"Tubo concreto d=2,00m MF PA-2","ud",2545,2545]
["DER-I 182030","DER-I",182030,"Tubo concreto d=2,00m MF PA-3","ud",3135,3135]
["DER-I 110010","DER-I",110010,"Tubo ferro galvanizado 1\"","m",29.12,29.12]
["DER-I 110020","DER-I",110020,"Tubo ferro galvanizado 2\"","m",63.47,63.47]
["DER-I 110080","DER-I",110080,"Tubo ferro galvanizado 2,5\" e=3,35mm","m",89.24,89.24]
["DER-I 110030","DER-I",110030,"Tubo ferro galvanizado 3\"","m",104.61,104.61]
["DER-I 110040","DER-I",110040,"Tubo ferro galvanizado 4\"","m",143.66999999999999,143.66999999999999]
["DER-I 180250","DER-I",180250,"Tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,10m","m",8.76,8.76]
["DER-I 180220","DER-I",180220,"Tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,23m","m",29.77,29.77]
["DER-I 110510","DER-I",110510,"Tubo PVC 1\" - 32mm","m",7.54,7.54]
["DER-I 110550","DER-I",110550,"Tubo PVC 2\" - 50mm","m",11.87,11.87]
["DER-I 110520","DER-I",110520,"Tubo PVC 2\" - 50mm (esgoto)","m",13.04,13.04]
["DER-I 110540","DER-I",110540,"Tubo PVC 4\" - 100mm (esgoto)","m",13.21,13.21]
["DER-I 100080","DER-I",100080,"Zarcão","l",38.18,38.18]
["DER-I 200230","DER-I",200230,"Armador","h",34.69,38.67]
["DER-I 210040","DER-I",210040,"Blaster","h",28.68,31.97]
["DER-I 200110","DER-I",200110,"Calceteiro","h",28.68,31.97]
["DER-I 200210","DER-I",200210,"Cancheiro","h",26.1,29.1]
["DER-I 200240","DER-I",200240,"Carpinteiro","h",34.69,38.67]
["DER-I 200311","DER-I",200311,"Classificador de madeira","h",28.68,31.97]
["DER-I 210150","DER-I",210150,"Eletricista","h",34.69,38.67]
["DER-I 200150","DER-I",200150,"Equipe Carreta Perfuração","h",60.11,67.010000000000005]
["DER-I 200100","DER-I",200100,"Equipe Conjunto de Britagem","h",90.17,100.51]
["DER-I 200000","DER-I",200000,"Equipe Usina Asfalto","h",136.37,152.02000000000001]
["DER-I 200070","DER-I",200070,"Equipe Usina Solos B. Graduada","h",85.53,95.34]
["DER-I 200080","DER-I",200080,"Equipe Usina Solos c/dosador asfalto","h",85.53,95.34]
["DER-I 200090","DER-I",200090,"Equipe Usina Solos c/dosador cimento","h",85.53,95.34]
["DER-I 200200","DER-I",200200,"Marroeiro","h",28.68,31.97]
["DER-I 200060","DER-I",200060,"Marteleteiro","h",26.1,29.1]
["DER-I 200290","DER-I",200290,"Montador","h",28.68,31.97]
["DER-I 200170","DER-I",200170,"Motorista transp. asfalto","h",34.69,38.67]
["DER-I 200140","DER-I",200140,"Motorista veículo leve","h",26.1,29.1]
["DER-I 200180","DER-I",200180,"Motorista veículo médio","h",28.68,31.97]
["DER-I 210020","DER-I",210020,"Motorista veículo pesado","h",34.69,38.67]
["DER-I 200120","DER-I",200120,"Operador da leve","h",28.68,31.97]
["DER-I 210050","DER-I",210050,"Operador da pesada","h",34.69,38.67]
["DER-I 200160","DER-I",200160,"Operador de equipamentos manuais","h",26.1,29.1]
["DER-I 200260","DER-I",200260,"Pedreiro","h",34.69,38.67]
["DER-I 200270","DER-I",200270,"Pintor","h",34.69,38.67]
["DER-I 210070","DER-I",210070,"Pré-marcador (Sinalização)","h",34.69,38.67]
["DER-I 210090","DER-I",210090,"Serralheiro","h",34.69,38.67]
["DER-I 200130","DER-I",200130,"Servente","h",25.41,28.33]
["DER-I 200280","DER-I",200280,"Soldador","h",34.69,38.67]
["DER-I 210060","DER-I",210060,"Técnico de Campo I","h",44.99,50.16]
["DER-I 200250","DER-I",200250,"Técnico de Campo III","h",40.700000000000003,45.37]
["DER-I 210080","DER-I",210080,"Topógrafo","h",39.33,43.84]

{"sheet":"Composições","index":3,"n_rows":218,"n_cols":24,"rows_kept":218,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,9],[216,8,216,9],[217,8,217,9],[216,4,216,7],[217,4,217,7],[215,1,215,2]]}
[null,"COMPOSIÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cores das células:",null,null,null,{"$f":"_xlfn.UNIQUE(_xlfn._xlws.FILTER(OFFSET(Banco!$B$5,1,0,1000000),OFFSET(Banco!$B$5,1,0,1000000)<>\"\"))","v":"Composição"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fundo amarelo: células para preencher",null,"Cotação"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SINAPI-I"]
[null,"",null,null,null,null,null,null,"CUSTO UNIT","CUSTO UNIT",null,null,null,null,"%AS","%AS",null,null,null,null,null,"Fundo azul: células para seleção de opções",null,"SINAPI"]
[null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A5)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SINAPI-I_SP"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SICRO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B7,\" \",$C7)","v":"Composição "},"Composição",null,null,null,{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(F7,1,0,$L7),0))","v":0},{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(G7,1,0,$L7),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F7),0,F7)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G7),0,G7)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A7)-1","v":0},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K7,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K7+1,K:K,0))-ROW(L7)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I7<>0,J7<>0),N7=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SICRO_CHP"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!D8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!E8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H8*ROUND(I8,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H8*ROUND(J8,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!I8)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!J8)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A8)-1","v":0},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B8,\" \",$C8),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L8),$H8=\"\",$H8=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K8,$K$1:$K8,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!O8)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!P8)-6)),0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,"SICRO_CHI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A9)-1","v":0},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K9,-1,0),$K$1:$K9,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SICRO-I"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",null,null,"COEFIC.","DESONERADO","NÃO DESONER.",null,null,"FILTRO","IMPRIMIR","DESONERADO","NÃO DESONERADO",null,null,null,null,null,null,null,"DER"]
[{"$f":"CONCATENATE($B11,\" \",$C11)","v":"Composição "},"Composição",null,null,null,{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(F11,1,0,$L11),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F11),0,F11)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A11)-1","v":1},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K11,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K11+1,K:K,0))-ROW(L11)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I11<>0,J11<>0),N11=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L11>0,F11<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q11,1,0,$L11))/F11,4),0)","v":0},0,null,null,null,null,null,null,null,"DER-I"]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!E12)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H12*ROUND(I12,2),2)","v":0},0,0.21129999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!I12)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!J12)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A12)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B12,\" \",$C12),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L12),$H12=\"\",$H12=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K12,$K$1:$K12,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!O12)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!P12)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F12*O12,2)","v":0},0]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!E13)-1),\"\")","v":""},0,0,0.48149999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!I13)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!J13)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B13,\" \",$C13),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L13),$H13=\"\",$H13=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K13,$K$1:$K13,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!O13)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!P13)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A14)-1","v":1},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K14,-1,0),$K$1:$K14,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B15,\" \",$C15)","v":"Composição 01"},"Composição","01","REMOÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO SEM REAPROVEITAMENTO (ADAPTAÇÃO SINAPI 97635)","M2",{"$f":"IF($L15>0,SUM(OFFSET(F15,1,0,$L15),0))","v":10.050000000000001},10.86,null,{"$f":"IF(ISERROR(F15),0,F15)","v":10.050000000000001},10.86,{"$f":"COUNTA($A$1:$A15)-1","v":2},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K15,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K15+1,K:K,0))-ROW(L15)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I15<>0,J15<>0),N15=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim",{"$f":"IF(AND($L15>0,F15<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q15,1,0,$L15))/F15,4),0)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!D16)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!E16)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H16*ROUND(I16,2),2)","v":2.82},3.03,{"$f":"0.2113/2","v":0.10564999999999999},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!I16)-4)),0)","v":26.65},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!J16)-4)),0)","v":28.71},{"$f":"COUNTA($A$1:$A16)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B16,\" \",$C16),Banco!$A:$A,0)","v":13152},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L16),$H16=\"\",$H16=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K16,$K$1:$K16,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!O16)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!P16)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F16*O16,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88260",{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!D17)-1),\"\")","v":"CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!E17)-1),\"\")","v":"H"},7.23,7.83,{"$f":"0.4815/2","v":0.24074999999999999},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!I17)-4)),0)","v":30.05},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!J17)-4)),0)","v":32.51},{"$f":"COUNTA($A$1:$A17)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B17,\" \",$C17),Banco!$A:$A,0)","v":12850},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L17),$H17=\"\",$H17=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K17,$K$1:$K17,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!O17)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!P17)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A18)-1","v":2},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K18,-1,0),$K$1:$K18,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B19,\" \",$C19)","v":"Composição 02"},"Composição","02","INSTALAÇÃO DE TUBO, DE PVC, DN100, PARA DRENAGEM PLUVIAL","UN",{"$f":"IF($L19>0,SUM(OFFSET(F19,1,0,$L19),0))","v":19.91},20.399999999999999,null,{"$f":"IF(ISERROR(F19),0,F19)","v":19.91},20.399999999999999,{"$f":"COUNTA($A$1:$A19)-1","v":3},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K19,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K19+1,K:K,0))-ROW(L19)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I19<>0,J19<>0),N19=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim",{"$f":"IF(AND($L19>0,F19<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q19,1,0,$L19))/F19,4),0)","v":0},0]
[null,"SINAPI-I","9836",{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!D20)-1),\"\")","v":"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!E20)-1),\"\")","v":"M"},{"$f":"ROUND($H20*ROUND(I20,2),2)","v":14.37},14.37,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!I20)-4)),0)","v":14.37},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!J20)-4)),0)","v":14.37},{"$f":"COUNTA($A$1:$A20)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B20,\" \",$C20),Banco!$A:$A,0)","v":4754},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L20),$H20=\"\",$H20=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K20,$K$1:$K20,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!O20)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!P20)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F20*O20,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88267",{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!D21)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!E21)-1),\"\")","v":"H"},5.54,6.03,0.1666,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!I21)-4)),0)","v":33.26},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!J21)-4)),0)","v":36.17},{"$f":"COUNTA($A$1:$A21)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B21,\" \",$C21),Banco!$A:$A,0)","v":13053},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L21),$H21=\"\",$H21=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K21,$K$1:$K21,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!O21)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!P21)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!D22)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!E22)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!I22)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!J22)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A22)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B22,\" \",$C22),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L22),$H22=\"\",$H22=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K22,$K$1:$K22,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!O22)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!P22)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!D23)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!E23)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!I23)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!J23)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A23)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B23,\" \",$C23),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L23),$H23=\"\",$H23=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K23,$K$1:$K23,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!O23)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!P23)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A24)-1","v":3},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K24,-1,0),$K$1:$K24,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B25,\" \",$C25)","v":"Composição 03"},"Composição","03","LIMPEZA FINAL DE OBRA","M2",{"$f":"IF($L25>0,SUM(OFFSET(F25,1,0,$L25),0))","v":4.4800000000000004},4.7699999999999996,null,{"$f":"IF(ISERROR(F25),0,F25)","v":4.4800000000000004},4.7699999999999996,{"$f":"COUNTA($A$1:$A25)-1","v":4},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K25,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K25+1,K:K,0))-ROW(L25)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I25<>0,J25<>0),N25=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim",{"$f":"IF(AND($L25>0,F25<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q25,1,0,$L25))/F25,4),0)","v":0},0]
[null,"SINAPI-I","3",{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!D26)-1),\"\")","v":"ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!E26)-1),\"\")","v":"L"},{"$f":"ROUND($H26*ROUND(I26,2),2)","v":0.75},0.75,0.05,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!I26)-4)),0)","v":15.03},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!J26)-4)),0)","v":15.03},{"$f":"COUNTA($A$1:$A26)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B26,\" \",$C26),Banco!$A:$A,0)","v":109},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L26),$H26=\"\",$H26=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K26,$K$1:$K26,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!O26)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!P26)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F26*O26,2)","v":0},0]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!D27)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!E27)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H27*ROUND(I27,2),2)","v":3.73},4.0199999999999996,0.14000000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!I27)-4)),0)","v":26.65},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!J27)-4)),0)","v":28.71},{"$f":"COUNTA($A$1:$A27)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B27,\" \",$C27),Banco!$A:$A,0)","v":13152},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L27),$H27=\"\",$H27=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K27,$K$1:$K27,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!O27)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!P27)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F27*O27,2)","v":0},0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A28)-1","v":4},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K28,-1,0),$K$1:$K28,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B29,\" \",$C29)","v":"Composição "},"Composição",null,null,"UN",{"$f":"IF($L29>0,SUM(OFFSET(F29,1,0,$L29),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F29),0,F29)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A29)-1","v":5},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K29,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K29+1,K:K,0))-ROW(L29)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I29<>0,J29<>0),N29=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L29>0,F29<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q29,1,0,$L29))/F29,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!D30)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!E30)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H30*ROUND(I30,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H30*ROUND(J30,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!I30)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!J30)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A30)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B30,\" \",$C30),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L30),$H30=\"\",$H30=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K30,$K$1:$K30,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!O30)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!P30)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F30*O30,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G30*P30,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!D31)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!E31)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!I31)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!J31)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A31)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B31,\" \",$C31),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L31),$H31=\"\",$H31=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K31,$K$1:$K31,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!O31)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!P31)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!D32)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!E32)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!I32)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!J32)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A32)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B32,\" \",$C32),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L32),$H32=\"\",$H32=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K32,$K$1:$K32,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!O32)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!P32)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!D33)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!E33)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!I33)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!J33)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A33)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B33,\" \",$C33),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L33),$H33=\"\",$H33=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K33,$K$1:$K33,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!O33)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!P33)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,"",{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!D34)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!E34)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!I34)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!J34)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A34)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B34,\" \",$C34),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L34),$H34=\"\",$H34=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K34,$K$1:$K34,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!O34)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!P34)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,"",{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!D35)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!E35)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!I35)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!J35)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A35)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B35,\" \",$C35),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L35),$H35=\"\",$H35=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K35,$K$1:$K35,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!O35)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!P35)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,"",{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!D36)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!E36)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!I36)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!J36)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A36)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B36,\" \",$C36),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L36),$H36=\"\",$H36=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K36,$K$1:$K36,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!O36)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!P36)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,"",{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!D37)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!E37)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!I37)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!J37)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A37)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B37,\" \",$C37),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L37),$H37=\"\",$H37=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K37,$K$1:$K37,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!O37)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!P37)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,"",{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!D38)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!E38)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!I38)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!J38)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A38)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B38,\" \",$C38),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L38),$H38=\"\",$H38=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K38,$K$1:$K38,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!O38)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!P38)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,"",{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!D39)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!E39)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!I39)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!J39)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A39)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B39,\" \",$C39),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L39),$H39=\"\",$H39=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K39,$K$1:$K39,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!O39)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!P39)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A40)-1","v":5},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K40,-1,0),$K$1:$K40,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B41,\" \",$C41)","v":"Composição "},"Composição",null,null,"UN",{"$f":"IF($L41>0,SUM(OFFSET(F41,1,0,$L41),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F41),0,F41)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A41)-1","v":6},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K41,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K41+1,K:K,0))-ROW(L41)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I41<>0,J41<>0),N41=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L41>0,F41<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q41,1,0,$L41))/F41,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!D42)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!E42)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H42*ROUND(I42,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H42*ROUND(J42,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!I42)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!J42)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A42)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B42,\" \",$C42),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L42),$H42=\"\",$H42=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K42,$K$1:$K42,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!O42)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!P42)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F42*O42,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G42*P42,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!D43)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!E43)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!I43)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!J43)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B43,\" \",$C43),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L43),$H43=\"\",$H43=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K43,$K$1:$K43,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!O43)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!P43)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!D44)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!E44)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!I44)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!J44)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A44)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B44,\" \",$C44),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L44),$H44=\"\",$H44=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K44,$K$1:$K44,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!O44)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!P44)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!D45)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!E45)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!I45)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!J45)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A45)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B45,\" \",$C45),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L45),$H45=\"\",$H45=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K45,$K$1:$K45,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!O45)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!P45)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,"",{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!D46)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!E46)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!I46)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!J46)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A46)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B46,\" \",$C46),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L46),$H46=\"\",$H46=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K46,$K$1:$K46,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!O46)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!P46)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,"",{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!D47)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!E47)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!I47)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!J47)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A47)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B47,\" \",$C47),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L47),$H47=\"\",$H47=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K47,$K$1:$K47,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!O47)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!P47)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,"",{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!D48)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!E48)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!I48)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!J48)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A48)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B48,\" \",$C48),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L48),$H48=\"\",$H48=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K48,$K$1:$K48,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!O48)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!P48)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,"",{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!D49)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!E49)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!I49)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!J49)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A49)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B49,\" \",$C49),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L49),$H49=\"\",$H49=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K49,$K$1:$K49,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!O49)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!P49)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,"",{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!D50)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!E50)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!I50)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!J50)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A50)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B50,\" \",$C50),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L50),$H50=\"\",$H50=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K50,$K$1:$K50,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!O50)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!P50)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,"",{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!D51)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!E51)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!I51)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!J51)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A51)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B51,\" \",$C51),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L51),$H51=\"\",$H51=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K51,$K$1:$K51,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!O51)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!P51)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A52)-1","v":6},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K52,-1,0),$K$1:$K52,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B53,\" \",$C53)","v":"Composição "},"Composição",null,null,"UN",{"$f":"IF($L53>0,SUM(OFFSET(F53,1,0,$L53),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F53),0,F53)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":7},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K53,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K53+1,K:K,0))-ROW(L53)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I53<>0,J53<>0),N53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L53>0,F53<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q53,1,0,$L53))/F53,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!D54)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!E54)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H54*ROUND(I54,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H54*ROUND(J54,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!I54)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!J54)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A54)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B54,\" \",$C54),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L54),$H54=\"\",$H54=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K54,$K$1:$K54,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!O54)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!P54)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F54*O54,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G54*P54,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!D55)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!E55)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!I55)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!J55)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A55)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B55,\" \",$C55),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L55),$H55=\"\",$H55=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K55,$K$1:$K55,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!O55)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!P55)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!D56)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!E56)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!I56)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!J56)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A56)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B56,\" \",$C56),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L56),$H56=\"\",$H56=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K56,$K$1:$K56,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!O56)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!P56)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!D57)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!E57)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!I57)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!J57)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A57)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B57,\" \",$C57),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L57),$H57=\"\",$H57=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K57,$K$1:$K57,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!O57)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!P57)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,"",{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!D58)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!E58)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!I58)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!J58)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A58)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B58,\" \",$C58),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L58),$H58=\"\",$H58=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K58,$K$1:$K58,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!O58)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!P58)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,"",{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!D59)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!E59)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!I59)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!J59)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A59)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B59,\" \",$C59),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L59),$H59=\"\",$H59=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K59,$K$1:$K59,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!O59)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!P59)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,"",{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!D60)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!E60)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!I60)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!J60)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A60)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B60,\" \",$C60),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L60),$H60=\"\",$H60=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K60,$K$1:$K60,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!O60)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!P60)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,"",{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!D61)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!E61)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!I61)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!J61)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A61)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B61,\" \",$C61),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L61),$H61=\"\",$H61=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K61,$K$1:$K61,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!O61)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!P61)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,"",{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!D62)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!E62)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!I62)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!J62)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A62)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B62,\" \",$C62),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L62),$H62=\"\",$H62=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K62,$K$1:$K62,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!O62)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!P62)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,"",{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!D63)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!E63)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!I63)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!J63)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B63,\" \",$C63),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L63),$H63=\"\",$H63=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K63,$K$1:$K63,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!O63)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!P63)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A64)-1","v":7},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K64,-1,0),$K$1:$K64,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B65,\" \",$C65)","v":"Composição "},"Composição",null,null,"UN",{"$f":"IF($L65>0,SUM(OFFSET(F65,1,0,$L65),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F65),0,F65)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A65)-1","v":8},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K65,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K65+1,K:K,0))-ROW(L65)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I65<>0,J65<>0),N65=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L65>0,F65<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q65,1,0,$L65))/F65,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!D66)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!E66)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H66*ROUND(I66,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H66*ROUND(J66,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!I66)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!J66)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A66)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B66,\" \",$C66),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L66),$H66=\"\",$H66=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K66,$K$1:$K66,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!O66)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!P66)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F66*O66,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G66*P66,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!D67)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!E67)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!I67)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!J67)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A67)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B67,\" \",$C67),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L67),$H67=\"\",$H67=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K67,$K$1:$K67,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!O67)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!P67)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!D68)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!E68)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!I68)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!J68)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A68)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B68,\" \",$C68),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L68),$H68=\"\",$H68=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K68,$K$1:$K68,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!O68)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!P68)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!D69)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!E69)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!I69)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!J69)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A69)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B69,\" \",$C69),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L69),$H69=\"\",$H69=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K69,$K$1:$K69,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!O69)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!P69)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!D70)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!E70)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!I70)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!J70)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A70)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B70,\" \",$C70),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L70),$H70=\"\",$H70=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K70,$K$1:$K70,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!O70)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!P70)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,"",{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!D71)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!E71)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!I71)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!J71)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A71)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B71,\" \",$C71),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L71),$H71=\"\",$H71=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K71,$K$1:$K71,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!O71)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!P71)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,"",{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!D72)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!E72)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!I72)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!J72)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A72)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B72,\" \",$C72),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L72),$H72=\"\",$H72=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K72,$K$1:$K72,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!O72)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!P72)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,"",{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!D73)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!E73)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!I73)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!J73)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B73,\" \",$C73),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L73),$H73=\"\",$H73=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K73,$K$1:$K73,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!O73)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!P73)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,"",{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!D74)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!E74)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!I74)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!J74)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A74)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B74,\" \",$C74),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L74),$H74=\"\",$H74=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K74,$K$1:$K74,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!O74)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!P74)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,"",{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!D75)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!E75)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!I75)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!J75)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A75)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B75,\" \",$C75),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L75),$H75=\"\",$H75=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K75,$K$1:$K75,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!O75)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!P75)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A76)-1","v":8},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K76,-1,0),$K$1:$K76,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B77,\" \",$C77)","v":"Composição "},"Composição",null,null,"M3",{"$f":"IF($L77>0,SUM(OFFSET(F77,1,0,$L77),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F77),0,F77)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A77)-1","v":9},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K77,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K77+1,K:K,0))-ROW(L77)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I77<>0,J77<>0),N77=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L77>0,F77<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q77,1,0,$L77))/F77,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!D78)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!E78)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H78*ROUND(I78,2),2)","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!I78)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!J78)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A78)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B78,\" \",$C78),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L78),$H78=\"\",$H78=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K78,$K$1:$K78,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!O78)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!P78)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F78*O78,2)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!D79)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!E79)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!I79)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!J79)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A79)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B79,\" \",$C79),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L79),$H79=\"\",$H79=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K79,$K$1:$K79,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!O79)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!P79)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!D80)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!E80)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!I80)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!J80)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A80)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B80,\" \",$C80),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L80),$H80=\"\",$H80=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K80,$K$1:$K80,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!O80)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!P80)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!D81)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!E81)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!I81)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!J81)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A81)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B81,\" \",$C81),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L81),$H81=\"\",$H81=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K81,$K$1:$K81,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!O81)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!P81)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!D82)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!E82)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!I82)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!J82)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A82)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B82,\" \",$C82),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L82),$H82=\"\",$H82=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K82,$K$1:$K82,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!O82)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!P82)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":9},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K83,-1,0),$K$1:$K83,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B84,\" \",$C84)","v":"Composição "},"Composição",null,null,"UN",{"$f":"IF($L84>0,SUM(OFFSET(F84,1,0,$L84),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F84),0,F84)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A84)-1","v":10},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K84,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K84+1,K:K,0))-ROW(L84)-2","v":14},{"$f":"IF(AND(OR(I84<>0,J84<>0),N84=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L84>0,F84<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q84,1,0,$L84))/F84,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!D85)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!E85)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H85*ROUND(I85,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H85*ROUND(J85,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!I85)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!J85)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A85)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B85,\" \",$C85),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L85),$H85=\"\",$H85=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K85,$K$1:$K85,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!O85)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!P85)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F85*O85,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G85*P85,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!D86)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!E86)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!I86)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!J86)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A86)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B86,\" \",$C86),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L86),$H86=\"\",$H86=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K86,$K$1:$K86,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!O86)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!P86)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!D87)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!E87)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!I87)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!J87)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A87)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B87,\" \",$C87),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L87),$H87=\"\",$H87=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K87,$K$1:$K87,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!O87)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!P87)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!D88)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!E88)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!I88)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!J88)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A88)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B88,\" \",$C88),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L88),$H88=\"\",$H88=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K88,$K$1:$K88,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!O88)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!P88)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!D89)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!E89)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!I89)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!J89)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A89)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B89,\" \",$C89),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L89),$H89=\"\",$H89=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K89,$K$1:$K89,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!O89)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!P89)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!D90)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!E90)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!I90)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!J90)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A90)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B90,\" \",$C90),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L90),$H90=\"\",$H90=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K90,$K$1:$K90,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!O90)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!P90)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!D91)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!E91)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!I91)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!J91)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A91)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B91,\" \",$C91),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L91),$H91=\"\",$H91=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K91,$K$1:$K91,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!O91)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!P91)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!D92)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!E92)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!I92)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!J92)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A92)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B92,\" \",$C92),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L92),$H92=\"\",$H92=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K92,$K$1:$K92,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!O92)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!P92)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!D93)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!E93)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!I93)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!J93)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B93,\" \",$C93),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L93),$H93=\"\",$H93=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K93,$K$1:$K93,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!O93)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!P93)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!D94)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!E94)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!I94)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!J94)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A94)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B94,\" \",$C94),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L94),$H94=\"\",$H94=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K94,$K$1:$K94,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!O94)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!P94)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!D95)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!E95)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!I95)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!J95)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A95)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B95,\" \",$C95),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L95),$H95=\"\",$H95=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K95,$K$1:$K95,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!O95)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!P95)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!D96)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!E96)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!I96)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!J96)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A96)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B96,\" \",$C96),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L96),$H96=\"\",$H96=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K96,$K$1:$K96,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!O96)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!P96)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!D97)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!E97)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!I97)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!J97)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A97)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B97,\" \",$C97),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L97),$H97=\"\",$H97=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K97,$K$1:$K97,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!O97)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!P97)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!D98)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!E98)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!I98)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!J98)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A98)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B98,\" \",$C98),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L98),$H98=\"\",$H98=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K98,$K$1:$K98,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!O98)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!P98)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A99)-1","v":10},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K99,-1,0),$K$1:$K99,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B100,\" \",$C100)","v":"Composição "},"Composição",null,null,"UN",{"$f":"IF($L100>0,SUM(OFFSET(F100,1,0,$L100),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F100),0,F100)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A100)-1","v":11},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K100,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K100+1,K:K,0))-ROW(L100)-2","v":8},{"$f":"IF(AND(OR(I100<>0,J100<>0),N100=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L100>0,F100<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q100,1,0,$L100))/F100,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!D101)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!E101)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H101*ROUND(I101,2),2)","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!I101)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!J101)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A101)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B101,\" \",$C101),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L101),$H101=\"\",$H101=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K101,$K$1:$K101,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!O101)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!P101)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F101*O101,2)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!D102)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!E102)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!I102)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!J102)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A102)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B102,\" \",$C102),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L102),$H102=\"\",$H102=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K102,$K$1:$K102,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!O102)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!P102)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!D103)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!E103)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!I103)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!J103)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B103,\" \",$C103),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L103),$H103=\"\",$H103=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K103,$K$1:$K103,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!O103)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!P103)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!D104)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!E104)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!I104)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!J104)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A104)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B104,\" \",$C104),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L104),$H104=\"\",$H104=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K104,$K$1:$K104,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!O104)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!P104)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!D105)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!E105)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!I105)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!J105)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A105)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B105,\" \",$C105),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L105),$H105=\"\",$H105=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K105,$K$1:$K105,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!O105)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!P105)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!D106)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!E106)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!I106)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!J106)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A106)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B106,\" \",$C106),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L106),$H106=\"\",$H106=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K106,$K$1:$K106,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!O106)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!P106)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!D107)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!E107)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!I107)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!J107)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A107)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B107,\" \",$C107),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L107),$H107=\"\",$H107=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K107,$K$1:$K107,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!O107)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!P107)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!D108)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!E108)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!I108)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!J108)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A108)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B108,\" \",$C108),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L108),$H108=\"\",$H108=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K108,$K$1:$K108,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!O108)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!P108)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A109)-1","v":11},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K109,-1,0),$K$1:$K109,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B110,\" \",$C110)","v":"Composição "},"Composição",null,null,"UN",{"$f":"IF($L110>0,SUM(OFFSET(F110,1,0,$L110),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F110),0,F110)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A110)-1","v":12},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K110,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K110+1,K:K,0))-ROW(L110)-2","v":8},{"$f":"IF(AND(OR(I110<>0,J110<>0),N110=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L110>0,F110<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q110,1,0,$L110))/F110,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!D111)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!E111)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H111*ROUND(I111,2),2)","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!I111)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!J111)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A111)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B111,\" \",$C111),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L111),$H111=\"\",$H111=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K111,$K$1:$K111,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!O111)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!P111)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F111*O111,2)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!D112)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!E112)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!I112)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!J112)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A112)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B112,\" \",$C112),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L112),$H112=\"\",$H112=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K112,$K$1:$K112,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!O112)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!P112)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!D113)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!E113)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!I113)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!J113)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B113,\" \",$C113),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L113),$H113=\"\",$H113=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K113,$K$1:$K113,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!O113)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!P113)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!D114)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!E114)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!I114)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!J114)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A114)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B114,\" \",$C114),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L114),$H114=\"\",$H114=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K114,$K$1:$K114,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!O114)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!P114)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!D115)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!E115)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!I115)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!J115)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A115)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B115,\" \",$C115),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L115),$H115=\"\",$H115=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K115,$K$1:$K115,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!O115)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!P115)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!D116)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!E116)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!I116)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!J116)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A116)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B116,\" \",$C116),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L116),$H116=\"\",$H116=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K116,$K$1:$K116,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!O116)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!P116)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!D117)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!E117)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!I117)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!J117)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A117)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B117,\" \",$C117),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L117),$H117=\"\",$H117=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K117,$K$1:$K117,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!O117)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!P117)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L118),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L118-1,COLUMN(Composições!D118)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L118),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L118-1,COLUMN(Composições!E118)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L118),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L118-1,COLUMN(Composições!I118)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L118),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L118-1,COLUMN(Composições!J118)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A118)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B118,\" \",$C118),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L118),$H118=\"\",$H118=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K118,$K$1:$K118,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L118),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L118-1,COLUMN(Composições!O118)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L118),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L118-1,COLUMN(Composições!P118)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A119)-1","v":12},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K119,-1,0),$K$1:$K119,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B120,\" \",$C120)","v":"Composição "},"Composição",null,null,"M2",{"$f":"IF($L120>0,SUM(OFFSET(F120,1,0,$L120),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F120),0,F120)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A120)-1","v":13},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K120,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K120+1,K:K,0))-ROW(L120)-2","v":6},{"$f":"IF(AND(OR(I120<>0,J120<>0),N120=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L120>0,F120<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q120,1,0,$L120))/F120,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!D121)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!E121)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H121*ROUND(I121,2),2)","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!I121)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!J121)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A121)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B121,\" \",$C121),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L121),$H121=\"\",$H121=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K121,$K$1:$K121,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!O121)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!P121)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F121*O121,2)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!D122)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!E122)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!I122)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!J122)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A122)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B122,\" \",$C122),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L122),$H122=\"\",$H122=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K122,$K$1:$K122,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!O122)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!P122)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!D123)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!E123)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!I123)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!J123)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B123,\" \",$C123),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L123),$H123=\"\",$H123=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K123,$K$1:$K123,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!O123)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!P123)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!D124)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!E124)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!I124)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!J124)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A124)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B124,\" \",$C124),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L124),$H124=\"\",$H124=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K124,$K$1:$K124,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!O124)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!P124)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!D125)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!E125)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!I125)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!J125)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A125)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B125,\" \",$C125),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L125),$H125=\"\",$H125=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K125,$K$1:$K125,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!O125)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!P125)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!D126)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!E126)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!I126)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!J126)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A126)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B126,\" \",$C126),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L126),$H126=\"\",$H126=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K126,$K$1:$K126,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!O126)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!P126)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A127)-1","v":13},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K127,-1,0),$K$1:$K127,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B128,\" \",$C128)","v":"Composição "},"Composição",null,null,"UN",{"$f":"IF($L128>0,SUM(OFFSET(F128,1,0,$L128),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F128),0,F128)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A128)-1","v":14},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K128,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K128+1,K:K,0))-ROW(L128)-2","v":7},{"$f":"IF(AND(OR(I128<>0,J128<>0),N128=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L128>0,F128<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q128,1,0,$L128))/F128,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!E129)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H129*ROUND(I129,2),2)","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!I129)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!J129)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A129)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B129,\" \",$C129),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L129),$H129=\"\",$H129=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K129,$K$1:$K129,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!O129)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!P129)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F129*O129,2)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!D130)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!E130)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!I130)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!J130)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A130)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B130,\" \",$C130),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L130),$H130=\"\",$H130=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K130,$K$1:$K130,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!O130)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!P130)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L131),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L131-1,COLUMN(Composições!D131)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L131),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L131-1,COLUMN(Composições!E131)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L131),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L131-1,COLUMN(Composições!I131)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L131),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L131-1,COLUMN(Composições!J131)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A131)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B131,\" \",$C131),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L131),$H131=\"\",$H131=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K131,$K$1:$K131,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L131),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L131-1,COLUMN(Composições!O131)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L131),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L131-1,COLUMN(Composições!P131)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!D132)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!E132)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!I132)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!J132)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A132)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B132,\" \",$C132),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L132),$H132=\"\",$H132=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K132,$K$1:$K132,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!O132)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!P132)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!D133)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!E133)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!I133)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!J133)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A133)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B133,\" \",$C133),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L133),$H133=\"\",$H133=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K133,$K$1:$K133,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!O133)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!P133)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!D134)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!E134)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!I134)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!J134)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A134)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B134,\" \",$C134),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L134),$H134=\"\",$H134=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K134,$K$1:$K134,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!O134)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!P134)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!D135)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!E135)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!I135)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!J135)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A135)-1","v":14},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B135,\" \",$C135),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L135),$H135=\"\",$H135=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K135,$K$1:$K135,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!O135)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!P135)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A136)-1","v":14},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K136,-1,0),$K$1:$K136,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B137,\" \",$C137)","v":"Composição "},"Composição",null,null,"M",{"$f":"IF($L137>0,SUM(OFFSET(F137,1,0,$L137),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F137),0,F137)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A137)-1","v":15},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K137,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K137+1,K:K,0))-ROW(L137)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I137<>0,J137<>0),N137=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L137>0,F137<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q137,1,0,$L137))/F137,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!D138)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!E138)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H138*ROUND(I138,2),2)","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!I138)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!J138)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A138)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B138,\" \",$C138),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L138),$H138=\"\",$H138=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K138,$K$1:$K138,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!O138)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!P138)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F138*O138,2)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!D139)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!E139)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!I139)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!J139)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A139)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B139,\" \",$C139),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L139),$H139=\"\",$H139=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K139,$K$1:$K139,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!O139)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!P139)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!D140)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!E140)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!I140)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!J140)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A140)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B140,\" \",$C140),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L140),$H140=\"\",$H140=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K140,$K$1:$K140,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!O140)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!P140)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!D141)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!E141)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!I141)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!J141)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A141)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B141,\" \",$C141),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L141),$H141=\"\",$H141=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K141,$K$1:$K141,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!O141)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!P141)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L142),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L142-1,COLUMN(Composições!D142)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L142),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L142-1,COLUMN(Composições!E142)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L142),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L142-1,COLUMN(Composições!I142)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L142),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L142-1,COLUMN(Composições!J142)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A142)-1","v":15},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B142,\" \",$C142),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L142),$H142=\"\",$H142=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K142,$K$1:$K142,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L142),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L142-1,COLUMN(Composições!O142)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L142),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L142-1,COLUMN(Composições!P142)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A143)-1","v":15},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K143,-1,0),$K$1:$K143,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B144,\" \",$C144)","v":"Composição "},"Composição",null,null,"M2",{"$f":"IF($L144>0,SUM(OFFSET(F144,1,0,$L144),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F144),0,F144)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A144)-1","v":16},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K144,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K144+1,K:K,0))-ROW(L144)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I144<>0,J144<>0),N144=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L144>0,F144<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q144,1,0,$L144))/F144,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!D145)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!E145)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H145*ROUND(I145,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H145*ROUND(J145,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!I145)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!J145)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A145)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B145,\" \",$C145),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L145),$H145=\"\",$H145=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K145,$K$1:$K145,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!O145)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!P145)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F145*O145,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G145*P145,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!D146)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!E146)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!I146)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!J146)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A146)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B146,\" \",$C146),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L146),$H146=\"\",$H146=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K146,$K$1:$K146,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!O146)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!P146)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!D147)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!E147)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!I147)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!J147)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A147)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B147,\" \",$C147),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L147),$H147=\"\",$H147=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K147,$K$1:$K147,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!O147)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!P147)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!D148)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!E148)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!I148)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!J148)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A148)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B148,\" \",$C148),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L148),$H148=\"\",$H148=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K148,$K$1:$K148,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!O148)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!P148)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!D149)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!E149)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!I149)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!J149)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A149)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B149,\" \",$C149),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L149),$H149=\"\",$H149=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K149,$K$1:$K149,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!O149)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!P149)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!D150)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!E150)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!I150)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!J150)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A150)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B150,\" \",$C150),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L150),$H150=\"\",$H150=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K150,$K$1:$K150,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!O150)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!P150)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!D151)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!E151)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!I151)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!J151)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A151)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B151,\" \",$C151),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L151),$H151=\"\",$H151=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K151,$K$1:$K151,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!O151)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!P151)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!D152)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!E152)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!I152)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!J152)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A152)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B152,\" \",$C152),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L152),$H152=\"\",$H152=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K152,$K$1:$K152,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!O152)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!P152)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!D153)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!E153)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!I153)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!J153)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A153)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B153,\" \",$C153),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L153),$H153=\"\",$H153=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K153,$K$1:$K153,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!O153)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!P153)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L154),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L154-1,COLUMN(Composições!D154)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L154),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L154-1,COLUMN(Composições!E154)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L154),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L154-1,COLUMN(Composições!I154)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L154),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L154-1,COLUMN(Composições!J154)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A154)-1","v":16},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B154,\" \",$C154),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L154),$H154=\"\",$H154=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K154,$K$1:$K154,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L154),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L154-1,COLUMN(Composições!O154)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L154),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L154-1,COLUMN(Composições!P154)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A155)-1","v":16},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K155,-1,0),$K$1:$K155,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B156,\" \",$C156)","v":"Composição "},"Composição",null,null,"UN",{"$f":"IF($L156>0,SUM(OFFSET(F156,1,0,$L156),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F156),0,F156)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A156)-1","v":17},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K156,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K156+1,K:K,0))-ROW(L156)-2","v":7},{"$f":"IF(AND(OR(I156<>0,J156<>0),N156=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L156>0,F156<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q156,1,0,$L156))/F156,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!D157)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!E157)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H157*ROUND(I157,2),2)","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!I157)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!J157)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A157)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B157,\" \",$C157),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L157),$H157=\"\",$H157=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K157,$K$1:$K157,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!O157)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!P157)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F157*O157,2)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!D158)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!E158)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!I158)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!J158)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A158)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B158,\" \",$C158),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L158),$H158=\"\",$H158=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K158,$K$1:$K158,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!O158)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!P158)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!D159)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!E159)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!I159)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!J159)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A159)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B159,\" \",$C159),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L159),$H159=\"\",$H159=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K159,$K$1:$K159,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!O159)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!P159)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!D160)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!E160)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!I160)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!J160)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A160)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B160,\" \",$C160),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L160),$H160=\"\",$H160=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K160,$K$1:$K160,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!O160)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!P160)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!D161)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!E161)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!I161)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!J161)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A161)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B161,\" \",$C161),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L161),$H161=\"\",$H161=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K161,$K$1:$K161,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!O161)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!P161)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!D162)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!E162)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!I162)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!J162)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A162)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B162,\" \",$C162),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L162),$H162=\"\",$H162=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K162,$K$1:$K162,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!O162)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!P162)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!D163)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!E163)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!I163)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!J163)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A163)-1","v":17},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B163,\" \",$C163),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L163),$H163=\"\",$H163=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K163,$K$1:$K163,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!O163)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!P163)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A164)-1","v":17},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K164,-1,0),$K$1:$K164,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B165,\" \",$C165)","v":"Composição "},"Composição",null,null,"UN",{"$f":"IF($L165>0,SUM(OFFSET(F165,1,0,$L165),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F165),0,F165)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A165)-1","v":18},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K165,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K165+1,K:K,0))-ROW(L165)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I165<>0,J165<>0),N165=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L165>0,F165<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q165,1,0,$L165))/F165,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L166),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L166-1,COLUMN(Composições!D166)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L166),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L166-1,COLUMN(Composições!E166)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H166*ROUND(I166,2),2)","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L166),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L166-1,COLUMN(Composições!I166)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L166),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L166-1,COLUMN(Composições!J166)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A166)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B166,\" \",$C166),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L166),$H166=\"\",$H166=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K166,$K$1:$K166,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L166),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L166-1,COLUMN(Composições!O166)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L166),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L166-1,COLUMN(Composições!P166)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F166*O166,2)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L167),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L167-1,COLUMN(Composições!D167)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L167),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L167-1,COLUMN(Composições!E167)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L167),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L167-1,COLUMN(Composições!I167)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L167),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L167-1,COLUMN(Composições!J167)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A167)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B167,\" \",$C167),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L167),$H167=\"\",$H167=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K167,$K$1:$K167,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L167),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L167-1,COLUMN(Composições!O167)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L167),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L167-1,COLUMN(Composições!P167)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!D168)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!E168)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!I168)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!J168)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A168)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B168,\" \",$C168),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L168),$H168=\"\",$H168=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K168,$K$1:$K168,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!O168)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!P168)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!D169)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!E169)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!I169)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!J169)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A169)-1","v":18},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B169,\" \",$C169),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L169),$H169=\"\",$H169=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K169,$K$1:$K169,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!O169)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!P169)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A170)-1","v":18},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K170,-1,0),$K$1:$K170,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B171,\" \",$C171)","v":"Composição "},"Composição",null,null,"UN",{"$f":"IF($L171>0,SUM(OFFSET(F171,1,0,$L171),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F171),0,F171)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A171)-1","v":19},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K171,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K171+1,K:K,0))-ROW(L171)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I171<>0,J171<>0),N171=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L171>0,F171<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q171,1,0,$L171))/F171,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!D172)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!E172)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H172*ROUND(I172,2),2)","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!I172)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!J172)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A172)-1","v":19},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B172,\" \",$C172),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L172),$H172=\"\",$H172=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K172,$K$1:$K172,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!O172)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!P172)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F172*O172,2)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!D173)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!E173)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!I173)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!J173)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A173)-1","v":19},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B173,\" \",$C173),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L173),$H173=\"\",$H173=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K173,$K$1:$K173,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!O173)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!P173)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!D174)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!E174)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!I174)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!J174)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A174)-1","v":19},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B174,\" \",$C174),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L174),$H174=\"\",$H174=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K174,$K$1:$K174,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!O174)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!P174)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!D175)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!E175)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!I175)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!J175)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A175)-1","v":19},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B175,\" \",$C175),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L175),$H175=\"\",$H175=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K175,$K$1:$K175,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!O175)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!P175)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A176)-1","v":19},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K176,-1,0),$K$1:$K176,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B177,\" \",$C177)","v":"Composição "},"Composição",null,null,"UN",{"$f":"IF($L177>0,SUM(OFFSET(F177,1,0,$L177),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F177),0,F177)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A177)-1","v":20},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K177,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K177+1,K:K,0))-ROW(L177)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I177<>0,J177<>0),N177=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L177>0,F177<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q177,1,0,$L177))/F177,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L178),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L178-1,COLUMN(Composições!D178)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L178),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L178-1,COLUMN(Composições!E178)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H178*ROUND(I178,2),2)","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L178),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L178-1,COLUMN(Composições!I178)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L178),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L178-1,COLUMN(Composições!J178)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A178)-1","v":20},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B178,\" \",$C178),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L178),$H178=\"\",$H178=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K178,$K$1:$K178,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L178),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L178-1,COLUMN(Composições!O178)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L178),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L178-1,COLUMN(Composições!P178)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F178*O178,2)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L179),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L179-1,COLUMN(Composições!D179)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L179),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L179-1,COLUMN(Composições!E179)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L179),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L179-1,COLUMN(Composições!I179)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L179),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L179-1,COLUMN(Composições!J179)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A179)-1","v":20},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B179,\" \",$C179),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L179),$H179=\"\",$H179=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K179,$K$1:$K179,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L179),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L179-1,COLUMN(Composições!O179)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L179),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L179-1,COLUMN(Composições!P179)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!D180)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!E180)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!I180)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!J180)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A180)-1","v":20},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B180,\" \",$C180),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L180),$H180=\"\",$H180=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K180,$K$1:$K180,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!O180)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!P180)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!D181)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!E181)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!I181)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!J181)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A181)-1","v":20},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B181,\" \",$C181),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L181),$H181=\"\",$H181=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K181,$K$1:$K181,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!O181)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!P181)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A182)-1","v":20},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K182,-1,0),$K$1:$K182,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B183,\" \",$C183)","v":"Composição "},"Composição",null,null,"UN",{"$f":"IF($L183>0,SUM(OFFSET(F183,1,0,$L183),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F183),0,F183)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A183)-1","v":21},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K183,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K183+1,K:K,0))-ROW(L183)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I183<>0,J183<>0),N183=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L183>0,F183<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q183,1,0,$L183))/F183,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!D184)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!E184)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H184*ROUND(I184,2),2)","v":0},0,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!J184)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A184)-1","v":21},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B184,\" \",$C184),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L184),$H184=\"\",$H184=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K184,$K$1:$K184,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!O184)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!P184)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F184*O184,2)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!D185)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!E185)-1),\"\")","v":""},0,0,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!J185)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A185)-1","v":21},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B185,\" \",$C185),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L185),$H185=\"\",$H185=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K185,$K$1:$K185,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!O185)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!P185)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!D186)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!E186)-1),\"\")","v":""},0,0,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!J186)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A186)-1","v":21},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B186,\" \",$C186),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L186),$H186=\"\",$H186=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K186,$K$1:$K186,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!O186)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!P186)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!D187)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!E187)-1),\"\")","v":""},0,0,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!J187)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A187)-1","v":21},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B187,\" \",$C187),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L187),$H187=\"\",$H187=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K187,$K$1:$K187,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!O187)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!P187)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A188)-1","v":21},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K188,-1,0),$K$1:$K188,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B189,\" \",$C189)","v":"Composição "},"Composição",null,null,"UN",{"$f":"IF($L189>0,SUM(OFFSET(F189,1,0,$L189),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F189),0,F189)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A189)-1","v":22},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K189,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K189+1,K:K,0))-ROW(L189)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I189<>0,J189<>0),N189=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L189>0,F189<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q189,1,0,$L189))/F189,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L190),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L190-1,COLUMN(Composições!D190)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L190),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L190-1,COLUMN(Composições!E190)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H190*ROUND(I190,2),2)","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L190),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L190-1,COLUMN(Composições!I190)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L190),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L190-1,COLUMN(Composições!J190)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A190)-1","v":22},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B190,\" \",$C190),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L190),$H190=\"\",$H190=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K190,$K$1:$K190,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L190),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L190-1,COLUMN(Composições!O190)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L190),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L190-1,COLUMN(Composições!P190)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F190*O190,2)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L191),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L191-1,COLUMN(Composições!D191)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L191),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L191-1,COLUMN(Composições!E191)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L191),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L191-1,COLUMN(Composições!I191)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L191),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L191-1,COLUMN(Composições!J191)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A191)-1","v":22},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B191,\" \",$C191),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L191),$H191=\"\",$H191=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K191,$K$1:$K191,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L191),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L191-1,COLUMN(Composições!O191)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L191),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L191-1,COLUMN(Composições!P191)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!D192)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!E192)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!I192)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!J192)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A192)-1","v":22},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B192,\" \",$C192),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L192),$H192=\"\",$H192=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K192,$K$1:$K192,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!O192)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!P192)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!D193)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!E193)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!I193)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!J193)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A193)-1","v":22},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B193,\" \",$C193),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L193),$H193=\"\",$H193=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K193,$K$1:$K193,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!O193)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!P193)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A194)-1","v":22},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K194,-1,0),$K$1:$K194,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B195,\" \",$C195)","v":"Composição "},"Composição",null,null,"KG",{"$f":"IF($L195>0,SUM(OFFSET(F195,1,0,$L195),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F195),0,F195)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A195)-1","v":23},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K195,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K195+1,K:K,0))-ROW(L195)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I195<>0,J195<>0),N195=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L195>0,F195<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q195,1,0,$L195))/F195,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!D196)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!E196)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H196*ROUND(I196,2),2)","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!I196)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!J196)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A196)-1","v":23},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B196,\" \",$C196),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L196),$H196=\"\",$H196=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K196,$K$1:$K196,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!O196)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!P196)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F196*O196,2)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!D197)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!E197)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!I197)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!J197)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A197)-1","v":23},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B197,\" \",$C197),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L197),$H197=\"\",$H197=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K197,$K$1:$K197,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!O197)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!P197)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!D198)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!E198)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!I198)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!J198)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A198)-1","v":23},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B198,\" \",$C198),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L198),$H198=\"\",$H198=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K198,$K$1:$K198,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!O198)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L198),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L198-1,COLUMN(Composições!P198)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!D199)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!E199)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!I199)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!J199)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A199)-1","v":23},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B199,\" \",$C199),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L199),$H199=\"\",$H199=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K199,$K$1:$K199,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!O199)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L199),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L199-1,COLUMN(Composições!P199)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!D200)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!E200)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!I200)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!J200)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A200)-1","v":23},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B200,\" \",$C200),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L200),$H200=\"\",$H200=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K200,$K$1:$K200,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!O200)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!P200)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A201)-1","v":23},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K201,-1,0),$K$1:$K201,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B202,\" \",$C202)","v":"Composição "},"Composição",null,null,"KG",{"$f":"IF($L202>0,SUM(OFFSET(F202,1,0,$L202),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F202),0,F202)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A202)-1","v":24},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K202,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K202+1,K:K,0))-ROW(L202)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I202<>0,J202<>0),N202=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L202>0,F202<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q202,1,0,$L202))/F202,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L203),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L203-1,COLUMN(Composições!D203)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L203),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L203-1,COLUMN(Composições!E203)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H203*ROUND(I203,2),2)","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L203),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L203-1,COLUMN(Composições!I203)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L203),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L203-1,COLUMN(Composições!J203)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A203)-1","v":24},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B203,\" \",$C203),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L203),$H203=\"\",$H203=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K203,$K$1:$K203,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L203),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L203-1,COLUMN(Composições!O203)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L203),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L203-1,COLUMN(Composições!P203)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F203*O203,2)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!D204)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!E204)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!I204)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!J204)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A204)-1","v":24},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B204,\" \",$C204),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L204),$H204=\"\",$H204=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K204,$K$1:$K204,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!O204)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!P204)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!D205)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!E205)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!I205)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!J205)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A205)-1","v":24},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B205,\" \",$C205),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L205),$H205=\"\",$H205=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K205,$K$1:$K205,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!O205)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!P205)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!D206)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!E206)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!I206)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!J206)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A206)-1","v":24},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B206,\" \",$C206),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L206),$H206=\"\",$H206=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K206,$K$1:$K206,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!O206)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L206),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L206-1,COLUMN(Composições!P206)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!D207)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!E207)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!I207)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!J207)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A207)-1","v":24},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B207,\" \",$C207),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L207),$H207=\"\",$H207=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K207,$K$1:$K207,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!O207)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L207),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L207-1,COLUMN(Composições!P207)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A208)-1","v":24},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K208,-1,0),$K$1:$K208,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B209,\" \",$C209)","v":"Composição "},"Composição",null,null,"M2",{"$f":"IF($L209>0,SUM(OFFSET(F209,1,0,$L209),0))","v":0},{"$f":"IF($L209>0,SUM(OFFSET(G209,1,0,$L209),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F209),0,F209)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G209),0,G209)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A209)-1","v":25},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K209,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K209+1,K:K,0))-ROW(L209)-2","v":1},{"$f":"IF(AND(OR(I209<>0,J209<>0),N209=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.UNIQUE(_xlfn._xlws.FILTER(OFFSET(Banco!$B$5,1,0,1000000),OFFSET(Banco!$B$5,1,0,1000000)<>\"\"))","v":"Composição"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!D210)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!E210)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H210*ROUND(I210,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H210*ROUND(J210,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!I210)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!J210)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A210)-1","v":25},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B210,\" \",$C210),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L210),$H210=\"\",$H210=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K210,$K$1:$K210,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!O210)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L210),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L210-1,COLUMN(Composições!P210)-6)),0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,"Cotação"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A211)-1","v":25},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K211,-1,0),$K$1:$K211,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SINAPI-I"]
[{"$f":"CONCATENATE($B212,\" \",$C212)","v":"Composição "},"Composição",null,null,"M2",{"$f":"IF($L212>0,SUM(OFFSET(F212,1,0,$L212),0))","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F212),0,F212)","v":0},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A212)-1","v":26},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K212,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K212+1,K:K,0))-ROW(L212)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I212<>0,J212<>0),N212=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",{"$f":"IF(AND($L212>0,F212<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q212,1,0,$L212))/F212,4),0)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!D213)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!E213)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H213*ROUND(I213,2),2)","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!I213)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!J213)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A213)-1","v":26},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B213,\" \",$C213),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L213),$H213=\"\",$H213=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K213,$K$1:$K213,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!O213)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L213),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L213-1,COLUMN(Composições!P213)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F213*O213,2)","v":0},0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L214),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L214-1,COLUMN(Composições!D214)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L214),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L214-1,COLUMN(Composições!E214)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L214),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L214-1,COLUMN(Composições!I214)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L214),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L214-1,COLUMN(Composições!J214)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A214)-1","v":26},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B214,\" \",$C214),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L214),$H214=\"\",$H214=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K214,$K$1:$K214,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L214),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L214-1,COLUMN(Composições!O214)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L214),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L214-1,COLUMN(Composições!P214)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A215)-1","v":26},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K215,-1,0),$K$1:$K215,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
["###",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Responsável Técnico:",null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,null,null,null,"CREA/CAU:",null,null,null,null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Cotações","index":4,"n_rows":268,"n_cols":19,"rows_kept":268,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[266,1,266,2],[0,1,0,7],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[9,3,9,4],[14,3,14,4],[13,3,13,4],[15,3,15,8],[12,5,12,6],[12,7,12,8],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[13,7,13,8],[21,3,21,4],[21,5,21,6],[21,7,21,8],[26,5,26,6],[26,7,26,8],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[267,6,267,8],[267,4,267,5],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[35,5,35,6],[35,7,35,8],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[36,7,36,8],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[32,3,32,8],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[30,7,30,8],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[43,5,43,6],[43,7,43,8],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[44,7,44,8],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[40,3,40,8],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[38,7,38,8],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[50,5,50,6],[50,7,50,8],[51,5,51,6],[51,7,51,8],[52,3,52,4],[52,5,52,6],[52,7,52,8],[45,3,45,4],[45,5,45,6],[45,7,45,8],[48,3,48,8],[46,3,46,4],[46,5,46,6],[46,7,46,8],[47,3,47,4],[47,5,47,6],[47,7,47,8],[58,5,58,6],[58,7,58,8],[59,5,59,6],[59,7,59,8],[60,3,60,4],[60,5,60,6],[60,7,60,8],[53,3,53,4],[53,5,53,6],[53,7,53,8],[56,3,56,8],[54,3,54,4],[54,5,54,6],[54,7,54,8],[55,3,55,4],[55,5,55,6],[55,7,55,8],[66,5,66,6],[66,7,66,8],[67,5,67,6],[67,7,67,8],[68,3,68,4],[68,5,68,6],[68,7,68,8],[61,3,61,4],[61,5,61,6],[61,7,61,8],[64,3,64,8],[62,3,62,4],[62,5,62,6],[62,7,62,8],[63,3,63,4],[63,5,63,6],[63,7,63,8],[74,5,74,6],[74,7,74,8],[75,5,75,6],[75,7,75,8],[76,3,76,4],[76,5,76,6],[76,7,76,8],[69,3,69,4],[69,5,69,6],[69,7,69,8],[72,3,72,8],[70,3,70,4],[70,5,70,6],[70,7,70,8],[71,3,71,4],[71,5,71,6],[71,7,71,8],[82,5,82,6],[82,7,82,8],[83,5,83,6],[83,7,83,8],[84,3,84,4],[84,5,84,6],[84,7,84,8],[77,3,77,4],[77,5,77,6],[77,7,77,8],[80,3,80,8],[78,3,78,4],[78,5,78,6],[78,7,78,8],[79,3,79,4],[79,5,79,6],[79,7,79,8],[90,5,90,6],[90,7,90,8],[91,5,91,6],[91,7,91,8],[92,3,92,4],[92,5,92,6],[92,7,92,8],[85,3,85,4],[85,5,85,6],[85,7,85,8],[88,3,88,8],[86,3,86,4],[86,5,86,6],[86,7,86,8],[87,3,87,4],[87,5,87,6],[87,7,87,8],[98,5,98,6],[98,7,98,8],[99,5,99,6],[99,7,99,8],[100,3,100,4],[100,5,100,6],[100,7,100,8],[93,3,93,4],[93,5,93,6],[93,7,93,8],[96,3,96,8],[94,3,94,4],[94,5,94,6],[94,7,94,8],[95,3,95,4],[95,5,95,6],[95,7,95,8],[106,5,106,6],[106,7,106,8],[107,5,107,6],[107,7,107,8],[108,3,108,4],[108,5,108,6],[108,7,108,8],[101,3,101,4],[101,5,101,6],[101,7,101,8],[104,3,104,8],[102,3,102,4],[102,5,102,6],[102,7,102,8],[103,3,103,4],[103,5,103,6],[103,7,103,8],[114,5,114,6],[114,7,114,8],[115,5,115,6],[115,7,115,8],[116,3,116,4],[116,5,116,6],[116,7,116,8],[109,3,109,4],[109,5,109,6],[109,7,109,8],[112,3,112,8],[110,3,110,4],[110,5,110,6],[110,7,110,8],[111,3,111,4],[111,5,111,6],[111,7,111,8],[122,5,122,6],[122,7,122,8],[123,5,123,6],[123,7,123,8],[124,3,124,4],[124,5,124,6],[124,7,124,8],[117,3,117,4],[117,5,117,6],[117,7,117,8],[120,3,120,8],[118,3,118,4],[118,5,118,6],[118,7,118,8],[119,3,119,4],[119,5,119,6],[119,7,119,8],[130,5,130,6],[130,7,130,8],[131,5,131,6],[131,7,131,8],[132,3,132,4],[132,5,132,6],[132,7,132,8],[125,3,125,4],[125,5,125,6],[125,7,125,8],[128,3,128,8],[126,3,126,4],[126,5,126,6],[126,7,126,8],[127,3,127,4],[127,5,127,6],[127,7,127,8],[138,5,138,6],[138,7,138,8],[139,5,139,6],[139,7,139,8],[140,3,140,4],[140,5,140,6],[140,7,140,8],[133,3,133,4],[133,5,133,6],[133,7,133,8],[136,3,136,8],[134,3,134,4],[134,5,134,6],[134,7,134,8],[135,3,135,4],[135,5,135,6],[135,7,135,8],[146,5,146,6],[146,7,146,8],[147,5,147,6],[147,7,147,8],[148,3,148,4],[148,5,148,6],[148,7,148,8],[141,3,141,4],[141,5,141,6],[141,7,141,8],[144,3,144,8],[142,3,142,4],[142,5,142,6],[142,7,142,8],[143,3,143,4],[143,5,143,6],[143,7,143,8],[154,5,154,6],[154,7,154,8],[155,5,155,6],[155,7,155,8],[156,3,156,4],[156,5,156,6],[156,7,156,8],[149,3,149,4],[149,5,149,6],[149,7,149,8],[152,3,152,8],[150,3,150,4],[150,5,150,6],[150,7,150,8],[151,3,151,4],[151,5,151,6],[151,7,151,8],[162,5,162,6],[162,7,162,8],[163,5,163,6],[163,7,163,8],[164,3,164,4],[164,5,164,6],[164,7,164,8],[157,3,157,4],[157,5,157,6],[157,7,157,8],[160,3,160,8],[158,3,158,4],[158,5,158,6],[158,7,158,8],[159,3,159,4],[159,5,159,6],[159,7,159,8],[170,5,170,6],[170,7,170,8],[171,5,171,6],[171,7,171,8],[172,3,172,4],[172,5,172,6],[172,7,172,8],[165,3,165,4],[165,5,165,6],[165,7,165,8],[168,3,168,8],[166,3,166,4],[166,5,166,6],[166,7,166,8],[167,3,167,4],[167,5,167,6],[167,7,167,8],[178,5,178,6],[178,7,178,8],[179,5,179,6],[179,7,179,8],[180,3,180,4],[180,5,180,6],[180,7,180,8],[173,3,173,4],[173,5,173,6],[173,7,173,8],[176,3,176,8],[174,3,174,4],[174,5,174,6],[174,7,174,8],[175,3,175,4],[175,5,175,6],[175,7,175,8],[186,5,186,6],[186,7,186,8],[187,5,187,6],[187,7,187,8],[188,3,188,4],[188,5,188,6],[188,7,188,8],[181,3,181,4],[181,5,181,6],[181,7,181,8],[184,3,184,8],[182,3,182,4],[182,5,182,6],[182,7,182,8],[183,3,183,4],[183,5,183,6],[183,7,183,8],[194,5,194,6],[194,7,194,8],[195,5,195,6],[195,7,195,8],[196,3,196,4],[196,5,196,6],[196,7,196,8],[189,3,189,4],[189,5,189,6],[189,7,189,8],[192,3,192,8],[190,3,190,4],[190,5,190,6],[190,7,190,8],[191,3,191,4],[191,5,191,6],[191,7,191,8],[202,5,202,6],[202,7,202,8],[203,5,203,6],[203,7,203,8],[204,3,204,4],[204,5,204,6],[204,7,204,8],[197,3,197,4],[197,5,197,6],[197,7,197,8],[200,3,200,8],[198,3,198,4],[198,5,198,6],[198,7,198,8],[199,3,199,4],[199,5,199,6],[199,7,199,8],[210,5,210,6],[210,7,210,8],[211,5,211,6],[211,7,211,8],[212,3,212,4],[212,5,212,6],[212,7,212,8],[205,3,205,4],[205,5,205,6],[205,7,205,8],[208,3,208,8],[206,3,206,4],[206,5,206,6],[206,7,206,8],[207,3,207,4],[207,5,207,6],[207,7,207,8],[218,5,218,6],[218,7,218,8],[219,5,219,6],[219,7,219,8],[220,3,220,4],[220,5,220,6],[220,7,220,8],[213,3,213,4],[213,5,213,6],[213,7,213,8],[216,3,216,8],[214,3,214,4],[214,5,214,6],[214,7,214,8],[215,3,215,4],[215,5,215,6],[215,7,215,8],[226,5,226,6],[226,7,226,8],[227,5,227,6],[227,7,227,8],[228,3,228,4],[228,5,228,6],[228,7,228,8],[221,3,221,4],[221,5,221,6],[221,7,221,8],[224,3,224,8],[222,3,222,4],[222,5,222,6],[222,7,222,8],[223,3,223,4],[223,5,223,6],[223,7,223,8],[234,5,234,6],[234,7,234,8],[235,5,235,6],[235,7,235,8],[236,3,236,4],[236,5,236,6],[236,7,236,8],[229,3,229,4],[229,5,229,6],[229,7,229,8],[232,3,232,8],[230,3,230,4],[230,5,230,6],[230,7,230,8],[231,3,231,4],[231,5,231,6],[231,7,231,8],[242,5,242,6],[242,7,242,8],[243,5,243,6],[243,7,243,8],[244,3,244,4],[244,5,244,6],[244,7,244,8],[237,3,237,4],[237,5,237,6],[237,7,237,8],[240,3,240,8],[238,3,238,4],[238,5,238,6],[238,7,238,8],[239,3,239,4],[239,5,239,6],[239,7,239,8],[250,5,250,6],[250,7,250,8],[251,5,251,6],[251,7,251,8],[252,3,252,4],[252,5,252,6],[252,7,252,8],[245,3,245,4],[245,5,245,6],[245,7,245,8],[248,3,248,8],[246,3,246,4],[246,5,246,6],[246,7,246,8],[247,3,247,4],[247,5,247,6],[247,7,247,8],[258,5,258,6],[258,7,258,8],[259,5,259,6],[259,7,259,8],[260,3,260,4],[260,5,260,6],[260,7,260,8],[253,3,253,4],[253,5,253,6],[253,7,253,8],[256,3,256,8],[254,3,254,4],[254,5,254,6],[254,7,254,8],[255,3,255,4],[255,5,255,6],[255,7,255,8],[261,3,261,4],[261,5,261,6],[261,7,261,8],[264,3,264,8],[262,3,262,4],[262,5,262,6],[262,7,262,8],[263,3,263,4],[263,5,263,6],[263,7,263,8],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[22,7,22,8],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[23,7,23,8]]}
[null,"COTAÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,"Mediana",null,null,null,null,null,"Cores das células:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Média",null,null,null,null,null,null,null,"Fundo amarelo: células para preencher"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fundo azul: células para seleção de opções"]
[]
[null,{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT 01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A6)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"(P-1) Plinto medindo 93 x 93 x 28 cm de altura, em cimento natural."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":450},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":450},"Cotações"]
[]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F8/H8","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I8),IF(I8<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C10:I10)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H13=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B13,\" \",$C13)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)),AVERAGE(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)))*IF(H13=\"\",1,VLOOKUP(H13,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":0},{"$f":"ROW(C16)-ROW(C14)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C15<>\"\",VLOOKUP(C15,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J15),$J$1:$J15,0)-1,0)),ISNUMBER(F15),INDEX($M$1:$M15,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M15))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[null,"ÍNDICES DE RETROAÇÃO:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"ÍNDICE","NOME DO ÍNDICE","DESCRIÇÃO","DATA BASE","ÍNDICE DT BASE","DT COTAÇÃO","ÍNDICE DT COT.","COEFICIENTE","I",null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"EMPRESAS FORNECEDORAS:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"EMPRESAS","CNPJ","NOME",null,"FONE",null,"CONTATO",null,"E",null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E001","09.157.740/0001-00","Lajes Lindóia Ltda ME",null,"(43) 99996-4762",null,"Roberto Romanha",null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C23:I23)>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E002","81.655.078/0001-46","Pietá Arte em Cimento",null,"(43) 99952-0299",null,"Thais",null,"E",null,"F"]
[null,"E003","14.987.519/0001-10","Resende & Cavalcante LTDA-ME",null,"(43) 35238813",null,"Luciano Mosti Resende",null,"E",null,"F"]
[null,"COTAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NCOTACOES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H28=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F28),M28=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B28,\" \",$C28)","v":"Cotação COT 01"},"Cotação","COT 01","(P-1) Plinto medindo 93 x 93 x 28 cm de altura, em cimento natural.","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F29,1,0,ROW(C33)-ROW(C29)-1)),AVERAGE(OFFSET(F29,1,0,ROW(C33)-ROW(C29)-1)))*IF(H28=\"\",1,VLOOKUP(H28,INDICES,8)),0)","v":450},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A28)-1","v":1},{"$f":"ROW(C33)-ROW(C29)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F28),M28=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F28),M28=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C30<>\"\",VLOOKUP(C30,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,408,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J30),$J$1:$J30,0)-1,0)),ISNUMBER(F30),INDEX($M$1:$M30,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M30))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C31<>\"\",VLOOKUP(C31,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,510,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J31),$J$1:$J31,0)-1,0)),ISNUMBER(F31),INDEX($M$1:$M31,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M31))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C32<>\"\",VLOOKUP(C32,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,450,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J32),$J$1:$J32,0)-1,0)),ISNUMBER(F32),INDEX($M$1:$M32,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M32))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F28),M28=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F28),M28=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H36=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F36),M36=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B36,\" \",$C36)","v":"Cotação COT 02"},"Cotação","COT 02","(B-1) Base para coluna redonda, diâmetro 93 cm, altura 35 cm, em cimento natural.","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F37,1,0,ROW(C41)-ROW(C37)-1)),AVERAGE(OFFSET(F37,1,0,ROW(C41)-ROW(C37)-1)))*IF(H36=\"\",1,VLOOKUP(H36,INDICES,8)),0)","v":1490},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A36)-1","v":2},{"$f":"ROW(C41)-ROW(C37)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F36),M36=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F36),M36=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C38<>\"\",VLOOKUP(C38,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,1565,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J38),$J$1:$J38,0)-1,0)),ISNUMBER(F38),INDEX($M$1:$M38,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M38))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C39<>\"\",VLOOKUP(C39,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,1400,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J39),$J$1:$J39,0)-1,0)),ISNUMBER(F39),INDEX($M$1:$M39,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M39))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C40<>\"\",VLOOKUP(C40,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,1490,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J40),$J$1:$J40,0)-1,0)),ISNUMBER(F40),INDEX($M$1:$M40,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M40))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F36),M36=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F36),M36=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H44=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F44),M44=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B44,\" \",$C44)","v":"Cotação COT 03"},"Cotação","COT 03","(C-1) Revestimento para coluna canelada diâmetro 55 cm, altura 237 cm, em cimento natural.","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F45,1,0,ROW(C49)-ROW(C45)-1)),AVERAGE(OFFSET(F45,1,0,ROW(C49)-ROW(C45)-1)))*IF(H44=\"\",1,VLOOKUP(H44,INDICES,8)),0)","v":1660},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A44)-1","v":3},{"$f":"ROW(C49)-ROW(C45)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F44),M44=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F44),M44=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C46<>\"\",VLOOKUP(C46,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,1700,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J46),$J$1:$J46,0)-1,0)),ISNUMBER(F46),INDEX($M$1:$M46,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M46))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C47<>\"\",VLOOKUP(C47,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,1660,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J47),$J$1:$J47,0)-1,0)),ISNUMBER(F47),INDEX($M$1:$M47,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M47))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C48<>\"\",VLOOKUP(C48,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,1599,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J48),$J$1:$J48,0)-1,0)),ISNUMBER(F48),INDEX($M$1:$M48,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M48))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F44),M44=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F44),M44=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H52=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F52),M52=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B52,\" \",$C52)","v":"Cotação COT 04"},"Cotação","COT 04","C-2) Capitel jônico para coluna redonda, comprimento 92 cm, altura 58 cm, em cimento natural.","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F53,1,0,ROW(C57)-ROW(C53)-1)),AVERAGE(OFFSET(F53,1,0,ROW(C57)-ROW(C53)-1)))*IF(H52=\"\",1,VLOOKUP(H52,INDICES,8)),0)","v":8830},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A52)-1","v":4},{"$f":"ROW(C57)-ROW(C53)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F52),M52=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F52),M52=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C54<>\"\",VLOOKUP(C54,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,8894,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J54),$J$1:$J54,0)-1,0)),ISNUMBER(F54),INDEX($M$1:$M54,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M54))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C55<>\"\",VLOOKUP(C55,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,8760,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J55),$J$1:$J55,0)-1,0)),ISNUMBER(F55),INDEX($M$1:$M55,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M55))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C56<>\"\",VLOOKUP(C56,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,8830,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J56),$J$1:$J56,0)-1,0)),ISNUMBER(F56),INDEX($M$1:$M56,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M56))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F52),M52=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F52),M52=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H60=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F60),M60=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B60,\" \",$C60)","v":"Cotação COT 05"},"Cotação","COT 05","(M-1) Moldura inferior viga, altura 8 cm, projeção 5 cm, em cimento natural.","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F61,1,0,ROW(C65)-ROW(C61)-1)),AVERAGE(OFFSET(F61,1,0,ROW(C65)-ROW(C61)-1)))*IF(H60=\"\",1,VLOOKUP(H60,INDICES,8)),0)","v":115},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A60)-1","v":5},{"$f":"ROW(C65)-ROW(C61)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F60),M60=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F60),M60=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C62<>\"\",VLOOKUP(C62,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,115,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J62),$J$1:$J62,0)-1,0)),ISNUMBER(F62),INDEX($M$1:$M62,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M62))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C63<>\"\",VLOOKUP(C63,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,128,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J63),$J$1:$J63,0)-1,0)),ISNUMBER(F63),INDEX($M$1:$M63,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M63))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C64<>\"\",VLOOKUP(C64,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,108,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J64),$J$1:$J64,0)-1,0)),ISNUMBER(F64),INDEX($M$1:$M64,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M64))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F60),M60=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F60),M60=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H68=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F68),M68=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B68,\" \",$C68)","v":"Cotação COT 06"},"Cotação","COT 06","(EM-1) Esquadria para moldura (M-1)","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F69,1,0,ROW(C73)-ROW(C69)-1)),AVERAGE(OFFSET(F69,1,0,ROW(C73)-ROW(C69)-1)))*IF(H68=\"\",1,VLOOKUP(H68,INDICES,8)),0)","v":115},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A68)-1","v":6},{"$f":"ROW(C73)-ROW(C69)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F68),M68=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F68),M68=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C70<>\"\",VLOOKUP(C70,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,115,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J70),$J$1:$J70,0)-1,0)),ISNUMBER(F70),INDEX($M$1:$M70,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M70))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C71<>\"\",VLOOKUP(C71,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,126,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J71),$J$1:$J71,0)-1,0)),ISNUMBER(F71),INDEX($M$1:$M71,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M71))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C72<>\"\",VLOOKUP(C72,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,110,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J72),$J$1:$J72,0)-1,0)),ISNUMBER(F72),INDEX($M$1:$M72,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M72))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F68),M68=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F68),M68=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H76=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F76),M76=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B76,\" \",$C76)","v":"Cotação COT 07"},"Cotação","COT 07","(M-2) moldura superior viga, altura 20 cm, projeção 18 cm, em cimento natural.","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F77,1,0,ROW(C81)-ROW(C77)-1)),AVERAGE(OFFSET(F77,1,0,ROW(C81)-ROW(C77)-1)))*IF(H76=\"\",1,VLOOKUP(H76,INDICES,8)),0)","v":440},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A76)-1","v":7},{"$f":"ROW(C81)-ROW(C77)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F76),M76=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F76),M76=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C78<>\"\",VLOOKUP(C78,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,440,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J78),$J$1:$J78,0)-1,0)),ISNUMBER(F78),INDEX($M$1:$M78,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M78))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C79<>\"\",VLOOKUP(C79,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,472,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J79),$J$1:$J79,0)-1,0)),ISNUMBER(F79),INDEX($M$1:$M79,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M79))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C80<>\"\",VLOOKUP(C80,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,396,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J80),$J$1:$J80,0)-1,0)),ISNUMBER(F80),INDEX($M$1:$M80,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M80))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F76),M76=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F76),M76=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H84=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F84),M84=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B84,\" \",$C84)","v":"Cotação COT 08"},"Cotação","COT 08","(EM-2) esquadria para moldura (M-2)","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F85,1,0,ROW(C89)-ROW(C85)-1)),AVERAGE(OFFSET(F85,1,0,ROW(C89)-ROW(C85)-1)))*IF(H84=\"\",1,VLOOKUP(H84,INDICES,8)),0)","v":436},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A84)-1","v":8},{"$f":"ROW(C89)-ROW(C85)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F84),M84=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F84),M84=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C86<>\"\",VLOOKUP(C86,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,436,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J86),$J$1:$J86,0)-1,0)),ISNUMBER(F86),INDEX($M$1:$M86,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M86))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C87<>\"\",VLOOKUP(C87,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,470,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J87),$J$1:$J87,0)-1,0)),ISNUMBER(F87),INDEX($M$1:$M87,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M87))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C88<>\"\",VLOOKUP(C88,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,402,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J88),$J$1:$J88,0)-1,0)),ISNUMBER(F88),INDEX($M$1:$M88,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M88))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F84),M84=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F84),M84=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H92=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F92),M92=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B92,\" \",$C92)","v":"Cotação COT 09"},"Cotação","COT 09","(M-3) moldura com 30 cm de altura, projeção 28 cm, em cimento natural.","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F93,1,0,ROW(C97)-ROW(C93)-1)),AVERAGE(OFFSET(F93,1,0,ROW(C97)-ROW(C93)-1)))*IF(H92=\"\",1,VLOOKUP(H92,INDICES,8)),0)","v":550},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A92)-1","v":9},{"$f":"ROW(C97)-ROW(C93)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F92),M92=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F92),M92=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C94<>\"\",VLOOKUP(C94,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,603,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J94),$J$1:$J94,0)-1,0)),ISNUMBER(F94),INDEX($M$1:$M94,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M94))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C95<>\"\",VLOOKUP(C95,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,550,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J95),$J$1:$J95,0)-1,0)),ISNUMBER(F95),INDEX($M$1:$M95,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M95))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C96<>\"\",VLOOKUP(C96,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,515,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J96),$J$1:$J96,0)-1,0)),ISNUMBER(F96),INDEX($M$1:$M96,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M96))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F92),M92=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F92),M92=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H100=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F100),M100=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B100,\" \",$C100)","v":"Cotação COT 10"},"Cotação","COT 10","(EM-3) esquadria para moldura (M-3).","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F101,1,0,ROW(C105)-ROW(C101)-1)),AVERAGE(OFFSET(F101,1,0,ROW(C105)-ROW(C101)-1)))*IF(H100=\"\",1,VLOOKUP(H100,INDICES,8)),0)","v":555},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A100)-1","v":10},{"$f":"ROW(C105)-ROW(C101)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F100),M100=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F100),M100=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C102<>\"\",VLOOKUP(C102,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,603,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J102),$J$1:$J102,0)-1,0)),ISNUMBER(F102),INDEX($M$1:$M102,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M102))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C103<>\"\",VLOOKUP(C103,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,555,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J103),$J$1:$J103,0)-1,0)),ISNUMBER(F103),INDEX($M$1:$M103,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M103))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C104<>\"\",VLOOKUP(C104,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,510,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J104),$J$1:$J104,0)-1,0)),ISNUMBER(F104),INDEX($M$1:$M104,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M104))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F100),M100=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F100),M100=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H108=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F108),M108=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B108,\" \",$C108)","v":"Cotação COT 11"},"Cotação","COT 11","(M-4) Moldura em arco/ reta com 30 cm de altura, projeção 28 cm, em cimento natural.","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F109,1,0,ROW(C113)-ROW(C109)-1)),AVERAGE(OFFSET(F109,1,0,ROW(C113)-ROW(C109)-1)))*IF(H108=\"\",1,VLOOKUP(H108,INDICES,8)),0)","v":858},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A108)-1","v":11},{"$f":"ROW(C113)-ROW(C109)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F108),M108=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F108),M108=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C110<>\"\",VLOOKUP(C110,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,858,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J110),$J$1:$J110,0)-1,0)),ISNUMBER(F110),INDEX($M$1:$M110,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M110))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C111<>\"\",VLOOKUP(C111,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,896,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J111),$J$1:$J111,0)-1,0)),ISNUMBER(F111),INDEX($M$1:$M111,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M111))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C112<>\"\",VLOOKUP(C112,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,820,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J112),$J$1:$J112,0)-1,0)),ISNUMBER(F112),INDEX($M$1:$M112,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M112))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F108),M108=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F108),M108=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H116=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F116),M116=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B116,\" \",$C116)","v":"Cotação COT 12"},"Cotação","COT 12","(EM-4) Esquadria para moldura (M-4).","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F117,1,0,ROW(C121)-ROW(C117)-1)),AVERAGE(OFFSET(F117,1,0,ROW(C121)-ROW(C117)-1)))*IF(H116=\"\",1,VLOOKUP(H116,INDICES,8)),0)","v":860},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A116)-1","v":12},{"$f":"ROW(C121)-ROW(C117)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F116),M116=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F116),M116=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C118<>\"\",VLOOKUP(C118,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,860,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J118),$J$1:$J118,0)-1,0)),ISNUMBER(F118),INDEX($M$1:$M118,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M118))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C119<>\"\",VLOOKUP(C119,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,889,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J119),$J$1:$J119,0)-1,0)),ISNUMBER(F119),INDEX($M$1:$M119,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M119))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C120<>\"\",VLOOKUP(C120,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,825,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J120),$J$1:$J120,0)-1,0)),ISNUMBER(F120),INDEX($M$1:$M120,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M120))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F116),M116=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F116),M116=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H124=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F124),M124=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B124,\" \",$C124)","v":"Cotação COT 13"},"Cotação","COT 13","(C-3) Cachorro com 17 x 8 x 21 cm de altura em cimento natural.","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F125,1,0,ROW(C129)-ROW(C125)-1)),AVERAGE(OFFSET(F125,1,0,ROW(C129)-ROW(C125)-1)))*IF(H124=\"\",1,VLOOKUP(H124,INDICES,8)),0)","v":50},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A124)-1","v":13},{"$f":"ROW(C129)-ROW(C125)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F124),M124=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F124),M124=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C126<>\"\",VLOOKUP(C126,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,38,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J126),$J$1:$J126,0)-1,0)),ISNUMBER(F126),INDEX($M$1:$M126,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M126))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C127<>\"\",VLOOKUP(C127,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,50,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J127),$J$1:$J127,0)-1,0)),ISNUMBER(F127),INDEX($M$1:$M127,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M127))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C128<>\"\",VLOOKUP(C128,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,50,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J128),$J$1:$J128,0)-1,0)),ISNUMBER(F128),INDEX($M$1:$M128,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M128))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F124),M124=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F124),M124=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H132=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F132),M132=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B132,\" \",$C132)","v":"Cotação COT 14"},"Cotação","COT 14","(L-2) Letras formando a frase \"cemitério municipal\" com 27 cm de altura em cimento natural.","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F133,1,0,ROW(C137)-ROW(C133)-1)),AVERAGE(OFFSET(F133,1,0,ROW(C137)-ROW(C133)-1)))*IF(H132=\"\",1,VLOOKUP(H132,INDICES,8)),0)","v":2800},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A132)-1","v":14},{"$f":"ROW(C137)-ROW(C133)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F132),M132=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F132),M132=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C134<>\"\",VLOOKUP(C134,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,2735,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J134),$J$1:$J134,0)-1,0)),ISNUMBER(F134),INDEX($M$1:$M134,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M134))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C135<>\"\",VLOOKUP(C135,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,2880,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J135),$J$1:$J135,0)-1,0)),ISNUMBER(F135),INDEX($M$1:$M135,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M135))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C136<>\"\",VLOOKUP(C136,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,2800,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J136),$J$1:$J136,0)-1,0)),ISNUMBER(F136),INDEX($M$1:$M136,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M136))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F132),M132=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F132),M132=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H140=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F140),M140=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B140,\" \",$C140)","v":"Cotação COT 15"},"Cotação","COT 15","(A-1) Aplique em alto/ baixo relevo, medindo 59 x 18 cm de altura em cimento natural.","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F141,1,0,ROW(C145)-ROW(C141)-1)),AVERAGE(OFFSET(F141,1,0,ROW(C145)-ROW(C141)-1)))*IF(H140=\"\",1,VLOOKUP(H140,INDICES,8)),0)","v":725},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A140)-1","v":15},{"$f":"ROW(C145)-ROW(C141)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F140),M140=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F140),M140=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C142<>\"\",VLOOKUP(C142,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,698,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J142),$J$1:$J142,0)-1,0)),ISNUMBER(F142),INDEX($M$1:$M142,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M142))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C143<>\"\",VLOOKUP(C143,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,725,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J143),$J$1:$J143,0)-1,0)),ISNUMBER(F143),INDEX($M$1:$M143,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M143))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C144<>\"\",VLOOKUP(C144,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,755,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J144),$J$1:$J144,0)-1,0)),ISNUMBER(F144),INDEX($M$1:$M144,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M144))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F140),M140=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F140),M140=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H148=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F148),M148=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B148,\" \",$C148)","v":"Cotação COT 16"},"Cotação","COT 16","Escultura \"anjo com trombeta\" - 1,45 m de altura, confeccionado em prfv - polímero reforçado em fibra de vidro, com barras de ferro treliçadas nas paredes internas da estrutura e gabarito de fixação. Conforme projeto arquitetônico em anexo. Incluso pintura.","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F149,1,0,ROW(C153)-ROW(C149)-1)),AVERAGE(OFFSET(F149,1,0,ROW(C153)-ROW(C149)-1)))*IF(H148=\"\",1,VLOOKUP(H148,INDICES,8)),0)","v":22650},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A148)-1","v":16},{"$f":"ROW(C153)-ROW(C149)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F148),M148=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F148),M148=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C150<>\"\",VLOOKUP(C150,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,22860,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J150),$J$1:$J150,0)-1,0)),ISNUMBER(F150),INDEX($M$1:$M150,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M150))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C151<>\"\",VLOOKUP(C151,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,22650,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J151),$J$1:$J151,0)-1,0)),ISNUMBER(F151),INDEX($M$1:$M151,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M151))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C152<>\"\",VLOOKUP(C152,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,21990,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J152),$J$1:$J152,0)-1,0)),ISNUMBER(F152),INDEX($M$1:$M152,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M152))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F148),M148=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F148),M148=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H156=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F156),M156=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B156,\" \",$C156)","v":"Cotação COT 17"},"Cotação","COT 17","Escultura \"Espírito Santo\" -\n\"pomba\" representando a figura\ndo \"espirito santo\" com 1,60 m\nde altura confeccionada em prfv - polímero reforçado em fibra de vidro.","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F157,1,0,ROW(C161)-ROW(C157)-1)),AVERAGE(OFFSET(F157,1,0,ROW(C161)-ROW(C157)-1)))*IF(H156=\"\",1,VLOOKUP(H156,INDICES,8)),0)","v":19250},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A156)-1","v":17},{"$f":"ROW(C161)-ROW(C157)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F156),M156=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F156),M156=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C158<>\"\",VLOOKUP(C158,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,19584,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J158),$J$1:$J158,0)-1,0)),ISNUMBER(F158),INDEX($M$1:$M158,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M158))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C159<>\"\",VLOOKUP(C159,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,19250,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J159),$J$1:$J159,0)-1,0)),ISNUMBER(F159),INDEX($M$1:$M159,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M159))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C160<>\"\",VLOOKUP(C160,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,19000,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J160),$J$1:$J160,0)-1,0)),ISNUMBER(F160),INDEX($M$1:$M160,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M160))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F156),M156=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F156),M156=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H164=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F164),M164=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B164,\" \",$C164)","v":"Cotação COT 18"},"Cotação","COT 18","(V-2) Voluta artística com 72 x 49 cm de altura em cimento natural.","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F165,1,0,ROW(C169)-ROW(C165)-1)),AVERAGE(OFFSET(F165,1,0,ROW(C169)-ROW(C165)-1)))*IF(H164=\"\",1,VLOOKUP(H164,INDICES,8)),0)","v":2960},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A164)-1","v":18},{"$f":"ROW(C169)-ROW(C165)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F164),M164=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F164),M164=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C166<>\"\",VLOOKUP(C166,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,3029,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J166),$J$1:$J166,0)-1,0)),ISNUMBER(F166),INDEX($M$1:$M166,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M166))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C167<>\"\",VLOOKUP(C167,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,2960,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J167),$J$1:$J167,0)-1,0)),ISNUMBER(F167),INDEX($M$1:$M167,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M167))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C168<>\"\",VLOOKUP(C168,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,2900,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J168),$J$1:$J168,0)-1,0)),ISNUMBER(F168),INDEX($M$1:$M168,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M168))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F164),M164=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F164),M164=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H172=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F172),M172=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B172,\" \",$C172)","v":"Cotação COT 19"},"Cotação","COT 19","(C-4) Cruz artística com 118 x 10 x 219 cm de altura em cimento natural.","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F173,1,0,ROW(C177)-ROW(C173)-1)),AVERAGE(OFFSET(F173,1,0,ROW(C177)-ROW(C173)-1)))*IF(H172=\"\",1,VLOOKUP(H172,INDICES,8)),0)","v":4890},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A172)-1","v":19},{"$f":"ROW(C177)-ROW(C173)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F172),M172=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F172),M172=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C174<>\"\",VLOOKUP(C174,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,4920,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J174),$J$1:$J174,0)-1,0)),ISNUMBER(F174),INDEX($M$1:$M174,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M174))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C175<>\"\",VLOOKUP(C175,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,4800,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J175),$J$1:$J175,0)-1,0)),ISNUMBER(F175),INDEX($M$1:$M175,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M175))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C176<>\"\",VLOOKUP(C176,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,4890,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J176),$J$1:$J176,0)-1,0)),ISNUMBER(F176),INDEX($M$1:$M176,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M176))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F172),M172=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F172),M172=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H180=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F180),M180=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B180,\" \",$C180)","v":"Cotação COT 20"},"Cotação","COT 20","(S-1) Suporte para cruz medindo 70 x 70 x 26 cm de altura, em cimento natural.","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F181,1,0,ROW(C185)-ROW(C181)-1)),AVERAGE(OFFSET(F181,1,0,ROW(C185)-ROW(C181)-1)))*IF(H180=\"\",1,VLOOKUP(H180,INDICES,8)),0)","v":860},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A180)-1","v":20},{"$f":"ROW(C185)-ROW(C181)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F180),M180=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F180),M180=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C182<>\"\",VLOOKUP(C182,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,820,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J182),$J$1:$J182,0)-1,0)),ISNUMBER(F182),INDEX($M$1:$M182,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M182))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C183<>\"\",VLOOKUP(C183,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,894,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J183),$J$1:$J183,0)-1,0)),ISNUMBER(F183),INDEX($M$1:$M183,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M183))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C184<>\"\",VLOOKUP(C184,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,860,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J184),$J$1:$J184,0)-1,0)),ISNUMBER(F184),INDEX($M$1:$M184,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M184))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F180),M180=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F180),M180=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H188=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F188),M188=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B188,\" \",$C188)","v":"Cotação COT 21"},"Cotação","COT 21","(L-1) Luminária republicana com 1,53 m de altura corpo em PRFV - polímero reforçado em fibra de vidro - com suporte, globo em polietileno opalino branco, anti-vandalismo, soquete, lâmpada de led 30w com suporte para fixação\ngabarito em ferro.","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F189,1,0,ROW(C193)-ROW(C189)-1)),AVERAGE(OFFSET(F189,1,0,ROW(C193)-ROW(C189)-1)))*IF(H188=\"\",1,VLOOKUP(H188,INDICES,8)),0)","v":4850},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A188)-1","v":21},{"$f":"ROW(C193)-ROW(C189)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F188),M188=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F188),M188=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C190<>\"\",VLOOKUP(C190,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,4923,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J190),$J$1:$J190,0)-1,0)),ISNUMBER(F190),INDEX($M$1:$M190,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M190))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C191<>\"\",VLOOKUP(C191,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,4780,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J191),$J$1:$J191,0)-1,0)),ISNUMBER(F191),INDEX($M$1:$M191,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M191))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C192<>\"\",VLOOKUP(C192,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,4850,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J192),$J$1:$J192,0)-1,0)),ISNUMBER(F192),INDEX($M$1:$M192,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M192))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F188),M188=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F188),M188=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H196=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F196),M196=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B196,\" \",$C196)","v":"Cotação COT 22"},"Cotação","COT 22","Portão de abrir com duas folhas\nem metalon, nas dimensões 3,71\nx 2,37 m de altura, com posto por: metalon 2 x 2, ferro chato 1.1/4 x 3/16\", gonzo e ferro liso.","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F197,1,0,ROW(C201)-ROW(C197)-1)),AVERAGE(OFFSET(F197,1,0,ROW(C201)-ROW(C197)-1)))*IF(H196=\"\",1,VLOOKUP(H196,INDICES,8)),0)","v":6000},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A196)-1","v":22},{"$f":"ROW(C201)-ROW(C197)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F196),M196=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F196),M196=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C198<>\"\",VLOOKUP(C198,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,6000,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J198),$J$1:$J198,0)-1,0)),ISNUMBER(F198),INDEX($M$1:$M198,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M198))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C199<>\"\",VLOOKUP(C199,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,6045,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J199),$J$1:$J199,0)-1,0)),ISNUMBER(F199),INDEX($M$1:$M199,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M199))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C200<>\"\",VLOOKUP(C200,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,5940,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J200),$J$1:$J200,0)-1,0)),ISNUMBER(F200),INDEX($M$1:$M200,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M200))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F196),M196=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F196),M196=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H204=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F204),M204=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B204,\" \",$C204)","v":"Cotação COT 23"},"Cotação","COT 23","Plinto medindo 50 x 25 x 15 cm\nde altura em cimento natural.","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F205,1,0,ROW(C209)-ROW(C205)-1)),AVERAGE(OFFSET(F205,1,0,ROW(C209)-ROW(C205)-1)))*IF(H204=\"\",1,VLOOKUP(H204,INDICES,8)),0)","v":350},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A204)-1","v":23},{"$f":"ROW(C209)-ROW(C205)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F204),M204=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F204),M204=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C206<>\"\",VLOOKUP(C206,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,350,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J206),$J$1:$J206,0)-1,0)),ISNUMBER(F206),INDEX($M$1:$M206,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M206))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C207<>\"\",VLOOKUP(C207,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,394,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J207),$J$1:$J207,0)-1,0)),ISNUMBER(F207),INDEX($M$1:$M207,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M207))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C208<>\"\",VLOOKUP(C208,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,306,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J208),$J$1:$J208,0)-1,0)),ISNUMBER(F208),INDEX($M$1:$M208,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M208))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F204),M204=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F204),M204=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H212=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F212),M212=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B212,\" \",$C212)","v":"Cotação COT 24"},"Cotação","COT 24","1/2 Base para coluna retangular com 22 cm de altura, em cimento natural.","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F213,1,0,ROW(C217)-ROW(C213)-1)),AVERAGE(OFFSET(F213,1,0,ROW(C217)-ROW(C213)-1)))*IF(H212=\"\",1,VLOOKUP(H212,INDICES,8)),0)","v":680},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A212)-1","v":24},{"$f":"ROW(C217)-ROW(C213)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F212),M212=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F212),M212=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C214<>\"\",VLOOKUP(C214,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,740,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J214),$J$1:$J214,0)-1,0)),ISNUMBER(F214),INDEX($M$1:$M214,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M214))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C215<>\"\",VLOOKUP(C215,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,620,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J215),$J$1:$J215,0)-1,0)),ISNUMBER(F215),INDEX($M$1:$M215,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M215))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C216<>\"\",VLOOKUP(C216,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,680,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J216),$J$1:$J216,0)-1,0)),ISNUMBER(F216),INDEX($M$1:$M216,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M216))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F212),M212=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F212),M212=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H220=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F220),M220=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B220,\" \",$C220)","v":"Cotação COT 25"},"Cotação","COT 25","Revestimento para 1/2 corpo de\ncoluna com frisos horizontais 30 x 15 cm, altura 120 cm, em cimento natural.","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F221,1,0,ROW(C225)-ROW(C221)-1)),AVERAGE(OFFSET(F221,1,0,ROW(C225)-ROW(C221)-1)))*IF(H220=\"\",1,VLOOKUP(H220,INDICES,8)),0)","v":1340},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A220)-1","v":25},{"$f":"ROW(C225)-ROW(C221)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F220),M220=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F220),M220=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C222<>\"\",VLOOKUP(C222,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,1300,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J222),$J$1:$J222,0)-1,0)),ISNUMBER(F222),INDEX($M$1:$M222,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M222))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C223<>\"\",VLOOKUP(C223,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,1340,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J223),$J$1:$J223,0)-1,0)),ISNUMBER(F223),INDEX($M$1:$M223,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M223))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C224<>\"\",VLOOKUP(C224,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,1392,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J224),$J$1:$J224,0)-1,0)),ISNUMBER(F224),INDEX($M$1:$M224,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M224))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F220),M220=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F220),M220=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H228=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F228),M228=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B228,\" \",$C228)","v":"Cotação COT 26"},"Cotação","COT 26","Capitel dórico (1/2) para coluna quadrada, altura 43 cm, em cimento natural.","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F229,1,0,ROW(C233)-ROW(C229)-1)),AVERAGE(OFFSET(F229,1,0,ROW(C233)-ROW(C229)-1)))*IF(H228=\"\",1,VLOOKUP(H228,INDICES,8)),0)","v":940},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A228)-1","v":26},{"$f":"ROW(C233)-ROW(C229)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F228),M228=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F228),M228=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C230<>\"\",VLOOKUP(C230,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,940,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J230),$J$1:$J230,0)-1,0)),ISNUMBER(F230),INDEX($M$1:$M230,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M230))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C231<>\"\",VLOOKUP(C231,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,898,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J231),$J$1:$J231,0)-1,0)),ISNUMBER(F231),INDEX($M$1:$M231,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M231))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C232<>\"\",VLOOKUP(C232,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,970,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J232),$J$1:$J232,0)-1,0)),ISNUMBER(F232),INDEX($M$1:$M232,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M232))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F228),M228=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F228),M228=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H236=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F236),M236=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B236,\" \",$C236)","v":"Cotação COT 27"},"Cotação","COT 27","Banco moderno com assento e\nencosto anatômico, dimensão 150 x 60 , altura total 94 cm, em cimento natural.","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F237,1,0,ROW(C241)-ROW(C237)-1)),AVERAGE(OFFSET(F237,1,0,ROW(C241)-ROW(C237)-1)))*IF(H236=\"\",1,VLOOKUP(H236,INDICES,8)),0)","v":1320},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A236)-1","v":27},{"$f":"ROW(C241)-ROW(C237)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F236),M236=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F236),M236=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C238<>\"\",VLOOKUP(C238,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,1295,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J238),$J$1:$J238,0)-1,0)),ISNUMBER(F238),INDEX($M$1:$M238,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M238))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C239<>\"\",VLOOKUP(C239,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,1336,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J239),$J$1:$J239,0)-1,0)),ISNUMBER(F239),INDEX($M$1:$M239,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M239))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C240<>\"\",VLOOKUP(C240,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,1320,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J240),$J$1:$J240,0)-1,0)),ISNUMBER(F240),INDEX($M$1:$M240,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M240))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F236),M236=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F236),M236=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H244=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F244),M244=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B244,\" \",$C244)","v":"Cotação COT 28"},"Cotação","COT 28","Lixeira em concreto, dimensão\n60 x 50 x 80 cm de altura, logomarca do municipio \"V \" em alto relevo.","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F245,1,0,ROW(C249)-ROW(C245)-1)),AVERAGE(OFFSET(F245,1,0,ROW(C249)-ROW(C245)-1)))*IF(H244=\"\",1,VLOOKUP(H244,INDICES,8)),0)","v":2880},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A244)-1","v":28},{"$f":"ROW(C249)-ROW(C245)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F244),M244=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F244),M244=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C246<>\"\",VLOOKUP(C246,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,2880,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J246),$J$1:$J246,0)-1,0)),ISNUMBER(F246),INDEX($M$1:$M246,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M246))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C247<>\"\",VLOOKUP(C247,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,2945,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J247),$J$1:$J247,0)-1,0)),ISNUMBER(F247),INDEX($M$1:$M247,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M247))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C248<>\"\",VLOOKUP(C248,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,2815,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J248),$J$1:$J248,0)-1,0)),ISNUMBER(F248),INDEX($M$1:$M248,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M248))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F244),M244=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F244),M244=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H252=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F252),M252=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B252,\" \",$C252)","v":"Cotação COT 29"},"Cotação","COT 29","Poste com braço curvo e luminária led embutida, corpo com formato cilíndrico, diâmetro inferior 23 cm, diâmetro superior 10 cm, altura total externo solo 500 cm, em concreto armado.","UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F253,1,0,ROW(C257)-ROW(C253)-1)),AVERAGE(OFFSET(F253,1,0,ROW(C257)-ROW(C253)-1)))*IF(H252=\"\",1,VLOOKUP(H252,INDICES,8)),0)","v":6500},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A252)-1","v":29},{"$f":"ROW(C257)-ROW(C253)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F252),M252=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F252),M252=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C254<>\"\",VLOOKUP(C254,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Lajes Lindóia Ltda ME"},null,6500,null,"20/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J254),$J$1:$J254,0)-1,0)),ISNUMBER(F254),INDEX($M$1:$M254,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M254))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C255<>\"\",VLOOKUP(C255,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Pietá Arte em Cimento"},null,6415,null,"19/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J255),$J$1:$J255,0)-1,0)),ISNUMBER(F255),INDEX($M$1:$M255,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M255))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C256<>\"\",VLOOKUP(C256,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"Resende & Cavalcante LTDA-ME"},null,6696,null,"26/09/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J256),$J$1:$J256,0)-1,0)),ISNUMBER(F256),INDEX($M$1:$M256,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M256))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F252),M252=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F252),M252=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H260=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F260),M260=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B260,\" \",$C260)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,"UN ",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F261,1,0,ROW(C265)-ROW(C261)-1)),AVERAGE(OFFSET(F261,1,0,ROW(C265)-ROW(C261)-1)))*IF(H260=\"\",1,VLOOKUP(H260,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A260)-1","v":30},{"$f":"ROW(C265)-ROW(C261)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F260),M260=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F260),M260=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C262<>\"\",VLOOKUP(C262,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J262),$J$1:$J262,0)-1,0)),ISNUMBER(F262),INDEX($M$1:$M262,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M262))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C263<>\"\",VLOOKUP(C263,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J263),$J$1:$J263,0)-1,0)),ISNUMBER(F263),INDEX($M$1:$M263,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M263))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C264<>\"\",VLOOKUP(C264,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J264),$J$1:$J264,0)-1,0)),ISNUMBER(F264),INDEX($M$1:$M264,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M264))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F260),M260=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F260),M260=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
["###",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Resp. Pesquisa de Mercado:",null,null,null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Relatórios","index":5,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7]]}
["DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS"]
[]
[]
[]
["TIPO","ENCARGOS SOCIAIS","ABRANGÊNCIA","LOCALIDADE","VÍNCULO","DATA PREÇOS","DATA DE RT","DATA EMISSÃO"]
["SINAPI","SEM DESONERAÇÃO: 116,37% HORISTA e 72,50% MENSALISTA\nCOM DESONERAÇÃO: 93,45% HORISTA e 54,20% MENSALISTA","NACIONAL","CURITIBA","SINAPI FORMATO 2025","06/2025","","11/07/2025"]
["SINAPI-I_SP",null,null,"SP","","06/2025","",""]
["SICRO",null,null,"PR","","04/2025","",""]
["SICRO_CHP",null,null,"PR","","04/2025","",""]
["SICRO_CHI",null,null,"PR","","04/2025","",""]
["SICRO-I",null,null,"PR","","04/2025","",""]
["SICRO-I",null,null,"PR","","04/2025","",""]
["DER",null,null,"PR","","03/2025","",""]
["DER-I",null,null,"PR","","03/2025","",""]

{"sheet":"Busca","index":6,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,6]]}
[null,"BUSCA"]
[null,null,"CONTÉM:"]
[null,null,"NÃO CONTÉM:"]
[null,null,"RELATÓRIOS:"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","DESONERADO","NÃO DESONERADO",null,"ORIGEM DO PREÇO"]