PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL – NOVO BARRO PRETO

Contrato nº 1023691-74/2015/ MCIDADES

RUAS: 7 DE SETEMBRO - ÁREA =

MARCONDES - ÁREA = 2.062,50 m²

TOTAL - ÁREA = 2.062,50 m²

1. DRENAGEM

O serviço refere-se à locação, execução e fornecimento de materiais, abertura e fechamento de valas, assentamento de tubulação de concreto, do fornecimento de todo o material, incluindo a mão de obra e as observações do projeto, bem como todos os serviços pertinentes ao perfeito desempenho e funcionamento das obras de drenagem previstas nos projetos.

* 1. Tubulação: Para o trecho, utilizou-se para fins de dimensionamento, tubulação de concreto de Ø 40, Ø 60 E Ø 80cm assentados em vala, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e com inclinação mínima de 2%, observando sempre otimizar o cobrimento mínimo de 1,5 vezes o diâmetro do tubo. Executar apiloamento excelente mantendo o traçado embaixo do meio-fio, evitando sempre a área de rodagem diretamente, com cuidado especial com o recobrimento nas travessias, conforme orientação da fiscalização.
  2. Caixas: Para captação de águas pluviais, foram dispostas caixas de captação do tipo boca de lobo simples, e caixas de passagem com dimensões e detalhes conforme projeto técnico.

MEMORIAL DESCRITIVO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

Este memorial objetiva descrever de maneira abrangente os serviços a serem executados na pavimentação das referidas rua, localizadas na sede do município, bem como, às definições de cálculos empregadas para compor o orçamento físico-financeiro.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
   1. Placas: Consideramos para o trecho, a confecção da placa de obra nas dimensões 2,40m x 1,50m em chapa galvanizada e estruturada de madeira. Será fixada no início do trecho, na Rua Marcondes.
2. TERRAPLANAGEM
   1. Escavação, Carga e Transporte de Material DMT = 3 a 4 km: (Item a cargo da Prefeitura) O serviço se refere à remoção do revestimento primário existente, e é calculado o volume onde será considerado: (área de pavimento + área de abas + área de meio fio) 0,2 m onde 0,2 é a espessura média de remoção.
   2. Sub-leito: (Item a cargo da Prefeitura) O serviço refere-se à regularização e compactação do sub-leito, que deverá ser executada com motoniveladora e rolo auto-propelido do tipo pé-de-carneiro, conforme Normas Técnicas

O serviço de regularização e compactação do sub-leito deverá obedecer rigorosamente os abaulamentos previstos em projeto geométrico e será mensurado em área obedecendo a seguinte composição:

Srcsl = Sp + S ½ fio

Onde:

Srcsl = Área de regularização e compactação do sub-leito.

* 1. Base: O serviço refere-se ao fornecimento, carga, transporte e compactação de material para colchão de arenito do revestimento poliédrico.

Para base de assentamento do material da camada de pavimento será colocado arenito desagregado, na espessura de 18 cm e será mensurado em metros cúbicos (m3), obedecendo à seguinte composição:

Vb = Srcsl x 0,18

Onde:

Vb = Volume de material da base

* 1. Meio-Fio: O serviço refere-se ao fornecimento, transporte e assentamento.

As peças de meio-fio serão pré-fabricadas em concreto, em módulos de 0,80 m de comprimento e 0,265 m de base, com sarjeta e seção conforme padrão utilizado pela Prefeitura Municipal, referente ao padrão “Tipo 2“ do DER.

Será mensurado em metros lineares (m), conforme projeto geométrico.

1. REVESTIMENTO
   1. Colçhão de Argila – espessura 18 cm: Será depositado sobre o sub-leito um solo argilo-arenoso, que atenda as especificações mínimas para a base do solo estabilizado, e espalhado manualmente de modo a atingir uma espessura de 18 cm. Esse colchão de solo argilo-arenoso terá espessura variável de 15 a 20 cm com a finalidade de corrigir pequenas irregularidades no nível do sub-leito.
   2. Pedra Irregular: O serviço refere-se à retirada, preparo, carga, transporte, assentamento e rejuntamento das pedras, conforme projeto e exigências técnicas da Prefeitura Municipal. Será mensurado em metros quadrados (m²) perfazendo área simbolizada por:

Área do pavimento = (largura do pavimento x extensão) + abas

Serão executadas conforme projeto.

4.3 Compactação do Pavimento: a compactação do pavimento será por compressão simples, utilizando rolo de cilindro metálico autopropulsado com peso entre 10 e 12 toneladas.

Ventania, 14 de novembro de 2018.

Iedo José Stimamiglio

Engenheiro Civil

CREA PR-14.315/D

TÉCNICO MUNICIPAL