|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO** | | | | | | | |
| **Município:** |  | **Ventania** |  |  |  | **SAM** | **39** |
| **Projeto :** |  | **Recape** |  |  |  | **LOTE nº** | **1** |
| **Código** | **Orígem** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | **UD** | **ORÇAMENTO APROVADO** | | | |
|  |  |  |  | **QUANT** | **UNIT** | **( R$ ) - PM** | **( R$ ) - PM**  **TOTAIS** |
| **1** |  | **SERVIÇOS PRELIMINARES** |  |  |  |  |  |
| 820000L | DER | Placa de Obra 4,00 x 2,00 | un | 2,00 |  |  |  |
| **2** |  | **TERRAPLENAGEM** |  |  |  |  |  |
| 401100 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | m3 | 636,93 |  |  |  |
| 520100 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. | m3 | 413,56 |  |  |  |
| 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | m3 | 224,00 |  |  |  |
| **4** |  | **REVESTIMENTO** |  |  |  |  |  |
| PAV-77 | PM curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | m2 | 16.295,00 |  |  |  |
| 561100 | DER | Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária ) 1ª camada | m2 | 16.295,00 |  |  |  |
| 61100 | DER | Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária ) 2ª camada | m2 | 16.295,00 |  |  |  |
| 570400 | DER | Reperfilagem em CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) e=3cm | ton | 1.173,24 |  |  |  |
| 570400 | DER | CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) massa fina e=3cm - **tipo C** | ton | 1.173,24 |  |  |  |
| **5** |  | **MEIO-FIO E SARJETA** |  |  |  |  |  |
| 85335 | SEIL | Remoção de Meio-Fio | m | 2.419,00 |  |  |  |
| 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | m | 1.919,00 |  |  |  |
| 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | m | 528,00 |  |  |  |
| **6** |  | **PAISAGISMO / URBANISMO** |  |  |  |  |  |
| 606700 | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | m3 | 275,74 |  |  |  |
| 72961 | SEIL | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | m2 | 4.596,01 |  |  |  |
| 532500 | DER | Colchão de Areia (calçadas e outros) | m3 | 689,40 |  |  |  |
| 534906C | DER | Paver Colorido e=6cm - sem colchão | m2 | 4.596,01 |  |  |  |
| idem 85178 | SEIL | Plantio de Árbusto com altura 50 a 100cm | un | 25,00 |  |  |  |
| 73916/2 | SEIL | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | un | 30,00 |  |  |  |
| 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços (árvores) | m3 | 5,00 |  |  |  |
| 74236/1 | SEIL | Plantio de Grama em placas | m2 | 1.779,95 |  |  |  |
| 605000A | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | un | 86,00 |  |  |  |
| **7** |  | **SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO** |  |  |  |  |  |
| 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) - brancas | m2 | 626,10 |  |  |  |
| 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) - amarelas | m2 | 313,05 |  |  |  |
| 820000E | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 26,00 |  |  |  |
| 820000G | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 18,00 |  |  |  |
| **11** |  | **ENSAIOS TECNOLÓGICOS**  **(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)** |  |  |  |  |  |
| 74022/35 | SEIL | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 24,00 |  |  |  |
| 74022/53 | SEIL | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 24,00 |  |  |  |
| 74022/56 | SEIL | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 24,00 |  |  |  |
|  | DAER/RS | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | un | 24,00 |  |  |  |
| 72872 | SEIL | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | gb | 1,00 |  |  |  |
| x |  |  |  |  |  |  |  |
| x |  | **PREÇO GLOBAL** |  |  |  |  |  |